Vantage

SPAN 0342 MM

37 MM Belt: 130 – 150 lbs.

50 MM belt: 130 – 150 lbs.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VANTAGE** | | | | | | | | |
| **SHOCK with GREY SPRING** | | | | | | | | |
|  | LOAD | LENGTH |  | LOAD | LENGTH |  | LOAD | LENGTH |
| 250 LB/IN SPRING | 100 | 11 13/16 | 300 LB/IN SPRING | 100 | 11 7/8 | 350 LB/IN SPRING | 100 | 11 15/16 |
| 200 | 11 5/8 | 200 | 11 11/16 | 200 | 11 3/4 |
| 300 | 11 3/8 | 300 | 11 1/2 | 300 | 11 5/8 |
| 400 | 11 1/8 | 400 | 11 5/16 | 400 | 11 1/2 |
| 500 | 10 15/16 | 500 | 11 1/8 | 500 | 11 5/16 |
|  |  | 600 | 10 7/8 | 600 | 11 1/8 |
|  |  |  |  | 700 | 11 |
|  |  |  |  | 800 | 10 7/8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VANTAGE** | | | | | | | | |
| **SHOCK with RED SPRING** | | | | | | | | |
|  | LOAD | LENGTH |  | LOAD | LENGTH |  | LOAD | LENGTH |
| 250 LB/IN SPRING | 100 | 13 13/16 | 300 LB/IN SPRING | 100 | 13 7/8 | 350 LB/IN SPRING | 100 | 13 15/16 |
| 200 | 13 5/8 | 200 | 13 11/16 | 200 | 13 3/4 |
| 300 | 13 3/8 | 300 | 13 1/2 | 300 | 13 5/8 |
| 400 | 13 1/8 | 400 | 13 5/16 | 400 | 13 1/2 |
| 500 | 12 15/16 | 500 | 13 1/8 | 500 | 13 5/16 |
|  |  | 600 | 12 7/8 | 600 | 13 1/8 |
|  |  |  |  | 700 | 13 |
|  |  |  |  | 800 | 12 7/8 |

1. Torque the lower ring nut to 40 FT- LBS.
2. Loosen the lower ring nut completely, and then tighten it to a final Torque of 30 FT- LBS.
3. Torque the lower triple clamp pinch bolts to 17 ft-lbs.
4. Torque the upper nut and washer to 85 ft-lbs.
5. Torque the upper triple clamp pinch bolts to 7 ft-lbs.