#### 5.4.5.4 Pset_SpaceLightingRequirements

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSpace, IfcSpatialZone, IfcZone

| Properties related to the lighting requirements that apply to the occurrences of IfcSpace or IfcZone. This includes the required artificial lighting, illuminance, etc.
| Property Set Definition in German
| Définition de l'IAI : propriétés relatives aux exigences en matière d'éclairement, applicables à toutes les instances des classes IfcSpace et IfcZone. Comprend l'éclairage artificiel, le niveau d'éclairement,…
| IfcSpaceまたはIfcZoneオブジェクトに適用される照明の条件に関するプロパティ。必要とされる人工照明及び照度などを含む。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- ArtificialLighting
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | ArtificialLighting: Indication whether this space requires artificial lighting (as natural lighting would be not sufficient). (TRUE) indicates yes (FALSE) otherwise.
  | künstliche Beleuchtung: Angabe, ob dieser Raum eine künstliche Beleuchtung erfordert (WAHR) oder nicht (FALSCH)
  | EclairageArtificiel: Indication si cette pièce a des besoins d'éclairage artificiel (dans la mesure où l'éclairage naturel ne serait pas suffisant). (VRAI) signifie oui, (FAUX) sinon.
  | 人工照明: 領域が人工照明を必要とするかどうかの表示（自然光が十分でないとして）　（TRUE）の場合、必要。（FALSE）の場合、不必要。
  | 인공 조명: 이 공간이 인공 조명을 필요로하는지 여부 (자연 조명이 충분하지 않기 위하여)를 나타내는 부울 값입니다. (TRUE) 필요 (FALSE) 아니오 값.

- Illuminance
  P_SINGLEVALUE / IfcIlluminanceMeasure

  | Illuminance: Required average illuminance value for this space.
  | Beleuchtungsstärke: Geforderte durchschnittliche Beleuchtungsstärke in diesem Raum.
  | EclairementAttendu: Valeur de l'éclairement attendu pour la pièce.
  | 照度: 領域に対しての必要とされる照度の値の平均値。
  | 조도: 이 공간을 위해 필요한 평균 조도

Link to this page