<?xml version="1.0"?>
<IfcProject xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.buildingsmart-tech.org/ifcXML/IFC4">
  <GlobalId>2d6ade22-7736-4553-8532-5db840ac92e0</GlobalId>
  <Name>IFC4 Property Set Templates</Name>
  <Declares>
    <IfcRelDeclares>
      <GlobalId>29d01105-cb1c-426d-baef-7875446625b8</GlobalId>
      <RelatedDefinitions>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d2facabc-54c3-4d40-861f-6c9713b93aa1</GlobalId>
          <Name>Pset_ActorCommon</Name>
          <Description>A property set that enables further classification of actors, including the ability to give a number of actors to be designated as a population, the number being specified as a property to be dealt with as a single value rather than having to aggregate a number of instances of IfcActor.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>dfebfe5f-0964-4b3e-a0cf-810388a623dd</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>アクター（関係者）、ある指定された母集団に関与者数を与える能力、IfcActorのインスタンスの数の集合としてよりも一つの価値として扱うことの出来る特性として指定される数、などの分類を可能にするプロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3e4da59c-f276-4863-aae2-71fc09a6656c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>该属性集的作用为对参与者进一步分类，包括将一定数量的参与者归为一组的能力。本属性集的数量属性为一个单值，而不是作为多个IfcActor实例的集合。</Description>
                <Language>zh-CN</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcActor</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3a4a1307-ca80-4d41-873b-e87ee7818838</GlobalId>
              <Name>NumberOfActors</Name>
              <Description>The number of actors that are to be dealt with together in the population.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b1d1fa84-5bf6-4cfd-a1a9-49a5dfe4e16f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>関与者数</Name>
                    <Description>母集団において取り扱われる関与者の数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>37482a98-9c7f-4670-abc5-5e1bc39c010c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参与者数</Name>
                    <Description>该组参与者的总数。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0006062f-ecc5-4d17-bba0-0cc32affd064</GlobalId>
              <Name>Category</Name>
              <Description>Designation of the category into which the actors in the population belong.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>72e776fe-789a-4f95-b2af-2039a21583b2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>部門</Name>
                    <Description>母集団の中の関与者のカテゴリー（部門・分野）の指定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>defdd04a-aef1-4c12-8613-02becd9c3933</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>类别</Name>
                    <Description>该组参与者所属的类别。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50b9d9a0-4454-43c0-95f6-a6e849d0bf3a</GlobalId>
              <Name>SkillLevel</Name>
              <Description>Skill level exhibited by the actor and which indicates an extent of their capability to perform actions on the artefacts upon which they can act.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>20ff9a9f-8964-4385-979b-6eddf3c091ef</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>技能段階</Name>
                    <Description>関与者が示すスキルレベル（技能・技量段階）、および実行されるアクションへの能力を示すもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1abf5a13-0bd0-4ab9-977e-ff97869b260b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>技能等级</Name>
                    <Description>参与者具备的技能的等级，即他们在专业领域内所能展示的能力。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>94a70048-e04a-4fda-937e-01ecfbe55558</GlobalId>
          <Name>Pset_BuildingCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all instances of IfcBuilding. Please note that several building attributes are handled directly at the IfcBuilding instance, the building number (or short name) by IfcBuilding.Name, the building name (or long name) by IfcBuilding.LongName, and the description (or comments) by IfcBuilding.Description. Actual building quantities, like building perimeter, building area and building volume are provided by IfcElementQuantity, and the building classification according to national building code by IfcClassificationReference.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>dba784a2-bd32-41fc-839a-fa1a34c363c8</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>9bc437ae-b15a-43cd-ab74-bd2f010b13d4</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de la classe IfcBuilding. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés directement par l'instance IfcBuilding : le numéro du bâtiment ou nom court (IfcBuilding.Name), le nom ou nom long (IfcBuilding.LongName), et la description ou des commentaires (IfcBuilding.Description). Les quantités réelles du site comme le périmètre, la superficie et le volume du bâtiment sont fournis par des instances de IfcElementQuantity, et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>fb5d863c-a4d0-4cce-a8b5-d1da28fe5d06</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcBuildingオブジェクトに関する共通プロパティセット定義。建物ナンバーはIfcBuilding.Name、建物名称はIfcBuilding.LondName、そして記述またはコメントはIfcBuilding.Descriptionで設定する。実際の建物に関する数量、例えば建物周囲長、建物面積、建物体積等はIfcElementQuantityで設定する。また、建築基準法の建物分類に関しては、IfcClassificationReferenceで設定する。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBuilding</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b2e51556-589e-4b1c-b194-02fca4ae67d3</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>37d61d22-281c-4c34-8b90-2c70efcb6979</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Referenz ID</Name>
                    <Description>Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Gebäude, z.B. nach der Gebäudelassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fbe3e10a-461c-40ed-98e5-d3626953db44</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte de ce projet (exemple : "type A1"). A fournir s'il n'y a pas de référence à une classification en usage.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>343bbf13-1fd0-4737-8833-b482f65f9aa0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d2622ce1-bdd2-4e71-b630-a229ec04a228</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b600c93e-21af-49ab-8da6-dc7c59bbe4bf</GlobalId>
              <Name>BuildingID</Name>
              <Description>A unique identifier assigned to a building. A temporary identifier is initially assigned at the time of making a planning application. This temporary identifier is changed to a permanent identifier when the building is registered into a statutory buildings and properties database.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7d5a1840-3e9d-498e-a2e9-82714ea246a5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudekennzeichen</Name>
                    <Description>Gebäudekennzeichen dieses Gebäudes. Während der Baueingabe ist es das temporäre Kennzeichnen des Bauantrags.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>981b83bc-1586-494c-b64b-fa18abcf1107</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IdBatiment</Name>
                    <Description>Un identifiant unique attribué au bâtiment. Un identifiant temporaire est attribué au moment de la programmation. Il est ensuite remplacé par un identifiant permanent lorsque le bâtiment est enregistré dans une base de données de nature règlementaire.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3244f686-8774-46dd-8126-3f63a3263f39</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>建物記号</Name>
                    <Description>建物に付与されるユニークな識別子。計画要請の際に使用される初期の一時的な識別子。この一時的な識別子は、建物が正式に登録された際に恒久的な識別子へと変更される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0e2de196-04e2-4cf2-b549-fb6daa7becdc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>건물 ID</Name>
                    <Description>건물에 부여되는 고유 식별자이다. 계획 요청시 사용되는 초기 임시 식별자이다. 이 임시 식별자는 건물이 정식으로 등록된 경우에 영구적인 식별자로 변경된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6e47c0ed-cda4-49ea-9f9c-640d387ee4ba</GlobalId>
              <Name>IsPermanentID</Name>
              <Description>Indicates whether the identity assigned to a building is permanent (= TRUE) or temporary (=FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c0c8186b-6c8d-4c85-96e4-d17b98f1e8d8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudekennzeichen permanent</Name>
                    <Description>Angabe, on das angegebene Gebäudekennzeichen permanent ist (TRUE), oder eine temporäre Antragsnummer (FALSE).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>27519a97-2330-46b9-9b00-50fbebc6c10f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IdPermanent</Name>
                    <Description>Indique si l'identifiant attribuée au bâtiment est permanent (=VRAI) ou temporaire (=FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a881f42d-5d08-4f67-8d44-fe8c7d8ec09b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>永久ID区分</Name>
                    <Description>建物IDが恒久的なIDかどうかのブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c2b26aec-6875-4467-b47e-1b8f91ea7e34</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>영구 ID 구분</Name>
                    <Description>건물 ID가 영구적인 ID 여부값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>02bdede2-bee1-477e-9312-2e01c578dc4a</GlobalId>
              <Name>ConstructionMethod</Name>
              <Description>The type of construction action to the building, the project deals with, e.g. new construction, renovation, refurbishment, etc.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>64c36ec9-5f83-4d52-8dc4-43c663f4c0b5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Konstruktionsart</Name>
                    <Description>Wesentliche Konstruktionsart des Gebäudes (Stahlbeton, Stahlbau, Holzfachwerk, etc.)</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6a9c542e-79ed-4062-9086-36d21392d0d6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RisqueIncendieUsagePrincipal</Name>
                    <Description>Le type d'intervention sur le bâtiment : construction neuve, rénovation, réhabilitation, etc.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4d5f5885-93a0-49ef-b99c-2ef6c970251e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>工事種別</Name>
                    <Description>工事におけるタイプ。例：新築・リノベーション・改装等。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6dc71f9e-9df1-43bd-bdb5-8bff88e74bac</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공사 종류</Name>
                    <Description>공사의 유형. 예 : 신축 리노베이션 · 개장 등.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>129a74c7-b4a4-4b2e-8fde-3d25af257601</GlobalId>
              <Name>FireProtectionClass</Name>
              <Description>Main fire protection class for the building which is assigned from the fire protection classification table as given by the relevant national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3b6fa185-ee4a-4d68-8a54-c962d1c9c3d8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudeklasse Brandschutz</Name>
                    <Description>Zugewiesene Gebäudeklasse nach der nationalen Brandschutzverordnung.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c71bb22e-3238-4bd9-87b2-30570067af5c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RisqueIncendieUsageSecondaire</Name>
                    <Description>Classe principale de protection contre le risque incendie, selon la réglementation nationale.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1211ba0b-33bc-4854-8f78-729b47f5c272</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>耐火等級</Name>
                    <Description>主要な防火等級。関連する建築基準法、消防法などの国家基準を参照。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>333e2114-73ec-4393-b217-f6e062894425</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>방화 등급</Name>
                    <Description>주요 방화 등급. 관련 건축 기준법, 소방법 등의 국가 표준을 참조하십시오.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b984c856-b89f-4348-9b4e-9d4a308604ae</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtection</Name>
              <Description>Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>46724c78-a3e8-4b74-b46c-31ace5e3bbf0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cd87f39b-af70-43e9-bee5-32084397aced</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f305010c-15aa-4b2b-9b70-dd8e11fca0d6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90c7104e-4889-4968-aae3-cbb5ba3884c2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비의 유무를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ec8d8b1a-6526-4927-ac79-43b3f0642748</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtectionAutomatic</Name>
              <Description>Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>18396838-13eb-42e2-8033-3ecfdd3f259d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz automatisch</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5534d26d-dd08-48c3-aeee-bf2b13b34a3e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionAutomatiqueParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9857310f-6945-4d7b-997c-be3e26050a22</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御自動区分</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>97128fdb-0239-421e-b523-ad20313a4651</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어 자동 구분</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비가 자동 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f2523f08-b6d7-4af5-939b-f76ddb2b508c</GlobalId>
              <Name>OccupancyType</Name>
              <Description>Occupancy type for this object.
It is defined according to the presiding national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5be8bed9-dca4-41ea-bd1b-1e9d821f4751</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nutzungsart</Name>
                    <Description>Hauptnutzungsart des Gebäudes (Schulbau. Kaufhaus, etc.). Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c45b2454-20f0-4f3f-81f8-c5011cb53ac5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TypeOccupation</Name>
                    <Description>Type d'occupation. Est défini selon le Code National en vigueur.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8a983f2e-b93f-416d-8a04-e8f19dea3d30</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>占有者タイプ</Name>
                    <Description>占有者のタイプ。建築基準法に準拠。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6276ab9c-dda9-4203-bef0-1d7dcf1c6465</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>점유자 유형</Name>
                    <Description>점령 자의 유형. 건축 기준법을 준수합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b6fb597f-71f1-4264-bf84-cb67fc7c7c95</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned gross area for the building  Used for programming the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>96da6d2e-6541-4108-93c7-59e23f695338</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Bruttofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Bruttofläche des Gebäudes laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c248cb00-8bf1-4b0d-9c47-87c55020899b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画されたグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0bf9bd31-8503-480d-8595-3fda23408167</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale du bâtiment. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b69f6b8c-5dfc-4fdf-a8cb-cacb8374ed8f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>계획된 그로스 면적. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50d1f2c9-5c31-4492-a7d6-f99e6069e882</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the building  Used for programming the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>45a016b1-539c-4bc0-85f0-263c9fb554ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nettofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Nettofläche des Gebäudes laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>856bd2af-aa01-41c8-af20-deafb211ae17</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画されたネット面積。建物計画に際に使用。（通常は、柱型等を抜いた面積となる）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f51e7627-cbb7-4082-9c1a-ebcc2996823c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale du bâtiment. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b9739db9-39f0-4c46-967b-2069d0919e8f</GlobalId>
              <Name>NumberOfStoreys</Name>
              <Description>The number of storeys within a building.
Captured for those cases where the IfcBuildingStorey entity is not used. Note that if IfcBuilingStorey is asserted and the number of storeys in a building can be determined from it, then this approach should be used in preference to setting a property for the number of storeys.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e07d5e40-db57-458c-938c-1511e3a333f3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Geschossanzahl</Name>
                    <Description>Anzahl der Vollgeschosse des Gebäudes. 

Dieses Attribute soll nur dann eingefügt werden, wenn keine Geschosse als Objekte, IfcBuildingStorey, beinhaltet sind. Bei Unstimmigkeiten hat die Anzahl der IfcBuildingStorey Objekte Priorität.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>34d8fd02-5f93-44af-b1bc-a25315677ad0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreNiveaux</Name>
                    <Description>Le nombre de niveaux dans un bâtiment, à indiquer lorsque la classe IfcBuildingStorey n'est pas  utilisée. Il est préférable de créer des instances d'IfcBuildingStorey et d'en déduire le nombre de niveaux plutôt que de saisir cette propriété.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>52ba71bd-ec59-4478-91d4-9a8addb6a9a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>階数</Name>
                    <Description>建物階の数。IfcBuildingStoreyの数とは関係なく扱う。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a1f75637-d394-401c-b083-9926eb2fd44f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>층 수</Name>
                    <Description>건물 층 수. IfcBuildingStorey 수와 관계없이 취급한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e8256c14-121d-4d2a-9254-a08ac917aa3c</GlobalId>
              <Name>YearOfConstruction</Name>
              <Description>Year of construction of this building, including expected year of completion.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0c6c112f-8cb0-49cb-9ea6-c3c423329bbf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Baujahr</Name>
                    <Description>Jahr der Errichtung des Gebäudes, einschließliich des Jahres der geplanten Fertigstellung.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>30f2ce38-9d63-494b-9e5a-42821bd9b071</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AnneeConstruction</Name>
                    <Description>Année de construction de ce bâtiment, incluant l'année de parfait achèvement.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d98d5f21-bf9d-4ddc-b364-109e1d60862d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>施工年</Name>
                    <Description>施工の年。竣工の予想年も含む。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>db2e7365-95b5-4a9d-8dc2-41cc45eed6d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>시공 년</Name>
                    <Description>시공 년. 준공 예정 년 포함한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e8cb7400-53fd-4a77-ade0-87f404738511</GlobalId>
              <Name>YearOfLastRefurbishment</Name>
              <Description>Year of last major refurbishment, or reconstruction, of the building (applies to reconstruction works).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>561bf7e7-db41-45da-a5fd-a9cef8b5c3e4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>letztes Renovierungsjahr</Name>
                    <Description>Jahr der letzten Renovierung des Gebäudes.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7828411b-0fb8-4add-8fd1-ebd4f88039a7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Année de la dernière rénovation</Name>
                    <Description>Année de la dernière rénovation majeure ou de la reconstruction du bâtiment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d237a340-8b13-499f-a63e-598e0846c03b</GlobalId>
              <Name>IsLandmarked</Name>
              <Description>This builing is listed as a historic building (TRUE), or not (FALSE), or unknown.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>48c5e6c4-b316-472f-b895-ff6eef9dd383</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Denkmalschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude dem Denkmalschutz unterliegt (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b2b26a15-fe51-49cc-a36e-74d7bf2b9a4e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ClasseMonumentHistorique</Name>
                    <Description>Indique si le bâtiment est classé aux monuments historiques (VRAI) ou non (FAUX), ou si l'information n'est pas connue.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cd3d9a75-3d74-4b3a-a30f-6f396c31a73b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ランドマーク区分</Name>
                    <Description>この建物は歴史的な建物かどうかを示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2dad2be1-045e-4099-95a5-c4bdd17b3e89</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>랜드마크 구분</Name>
                    <Description>이 건물은 역사적인 건물 있는지 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLogical</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>50538ad0-2390-41e2-a0a7-3453e66cb8c4</GlobalId>
          <Name>Pset_BuildingStoreyCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all instances of IfcBuildingStorey. Please note that several building attributes are handled directly at the IfcBuildingStorey instance, the building storey number (or short name) by IfcBuildingStorey.Name, the building storey name (or long name) by IfcBuildingStorey.LongName, and the description (or comments) by IfcBuildingStorey.Description. Actual building storey quantities, like building storey perimeter, building storey area and building storey volume are provided by IfcElementQuantity, and the building storey classification according to national building code by IfcClassificationReference.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>808dc897-b93a-47ed-947c-9d44a10ea0bd</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6b9d887c-e1df-46f2-9fc8-4589e1f3aa74</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de IfcBuildingStorey. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcBuildingStorey : le numéro de l'étage ou nom court (IfcBuildingStorey.Name), le nom ou nom long (IfcBuildingStorey.LongName), et la description ou des commentaires (IfcBuildingStorey.Description). Les quantités réelles de l'étage comme le périmètre, la superficie et le volume sont fournis par des instances de IfcElementQuantity et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>a0b17641-d8dc-442f-9e0d-a83b565c1ffd</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcBuildinStorey(建物階)に関するプロパティセット定義。建物階ナンバーはIfcBuildingStorey.Name、建物階名称はIfcBuildingStorey.LongName、建物階に関する記述はIfcBuildingStorey.Descriptionで設定する。実際の建物階に関する数量、例えば建物階周囲長、建物階面積、建物階体積等はIfcElementQuantitiesで設定する。また、建築基準法の建物階分類に関しては、IfcClassificationReferenceで設定する。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBuildingStorey</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>dbd6fff2-0459-492a-84cd-f6c63998249f</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1897f2d7-973b-4256-b7a3-e251fa74536c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Referenz ID</Name>
                    <Description>Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Geschoss, z.B. nach der Geschossklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>53aa31c8-a8d9-4236-8f64-e68d66311a6d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4add4270-a5cb-47cb-876d-ebf9e7e0845a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>36c3ed2d-720f-4400-8962-ae5e5aeb2e44</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b13d8319-a021-4b12-9f00-4156ede4ae18</GlobalId>
              <Name>EntranceLevel</Name>
              <Description>Indication whether this building storey is an entrance level to the building (TRUE), or (FALSE) if otherwise.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ca23d74e-bbc2-44db-a437-e028a0a3edd8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Eingangsebene</Name>
                    <Description>Angabe, ob der Gebäudeeingang sich in diesem Geschoss befinded (WAHR), oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f3b14166-ab60-4fe9-9a4e-e48e7753f887</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NiveauEntrée</Name>
                    <Description>Indication si l'étage est au niveau d'une entrée (VRAI) ou non (FAUX)</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9214baf9-3a62-4d06-a99c-6fde3254a251</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>エントランスレベル</Name>
                    <Description>エントランスレベルかどうかを示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0725631f-d452-46d4-87b9-ea6ee51b7a3e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>입구 레벨</Name>
                    <Description>입구 레벨 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6f9ed05e-ec2e-4b15-aa66-c0ae4c1c01a2</GlobalId>
              <Name>AboveGround</Name>
              <Description>Indication whether this building storey is fully above ground (TRUE), or below ground (FALSE), or partially above and below ground (UNKNOWN) - as in sloped terrain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>352a5972-912a-4f04-8eb7-6f3338cc2b3d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Oberirdisches Geschoss</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieses Geschoss vollständig überhalb oberirdisch ist (WAHR), vollständig unterirdisch (FALSCH), oder teilweise unter- und überirdisch (UNKNOWN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a2a27b42-55b7-435b-a51c-ab1364900fdc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AuDessusSol</Name>
                    <Description>Indication si l'étage est complètement au dessus du niveau du sol (VRAI), au dessous du niveau du sol (FAUX) ou partiellement enterré (INCONNU) comme dans le cas d'un terrain en pente.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8196192b-6b37-4b18-99d1-8e5436f5e8c6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>地上判別</Name>
                    <Description>この建物階が地上(TRUE)、地下(FALSE)、一部が地下部分(UNKOWN)かどうかを示すロジカル値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>011d4145-1667-4bef-8b81-e7ae17e9a3a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>지상 여부</Name>
                    <Description>이 건물 층이 지상 (TRUE), 지하 (FALSE), 일부 지하 부분 (UNKOWN) 여부를 나타내는 논리 값.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLogical</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e920ec35-51d2-418e-b184-5e3f56232850</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtection</Name>
              <Description>Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90b215b8-f4ca-4d8a-9b01-e3f240b72a85</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob des Geschoss durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cc88ce9a-fb89-476c-ac79-a448d0752e56</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtimentbénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX)</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1b5ad7b2-63e6-44e3-a27e-24b51426abe9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bef66ae8-00ed-45ef-b38b-90139a912cc0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비의 유무를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2550c4c9-2663-48ee-b163-06f9dcc6a1dc</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtectionAutomatic</Name>
              <Description>Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE).
It should only be given, if the property "SprinklerProtection" is set to TRUE.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ae56692d-8299-4c73-b5ca-764a27b9c25c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz automatisch</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Geschoss durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f276284b-a310-4fe3-a878-d954c566b228</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionAutomatiqueParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX). Indication à ne fournir que si la propriété "SprinklerProtection" est cochée "VRAI".</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>10784300-0fac-42cc-984a-a9a512ccf880</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御自動区分</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>835afbb3-86af-46fa-86c3-a942b0f36abd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어 자동 구분</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비가 자동 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>479be7b8-15e8-4a42-9d18-b5f2ce9501db</GlobalId>
              <Name>LoadBearingCapacity</Name>
              <Description>Maximum load bearing capacity of the floor structure throughtout the storey as designed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c948100c-e06d-4121-acc6-0288715072b6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Deckentragfähigkeit</Name>
                    <Description>Maximale Deckentragfähigkeit in diesem Geschoss.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ae3debbb-251a-4e43-ad7d-68c32c4ae664</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Capacité porteuse</Name>
                    <Description>Capacité porteuse maximale de la structure du plancher tel que conçu pour cet étage.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPlanarForceMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f75fa7eb-a454-4d9b-a64e-b9c7f69f1ca5</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned area for the building storey. Used for programming the building storey.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c4bc7e5f-fb5a-4cb8-b260-872167bf3983</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Bruttofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Bruttofläche des Geschosses laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9830990c-8c9e-4caf-b2a1-886eb74c193d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画された建物階のグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>86736729-c55d-462f-af8a-00755fc7b6e7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ade0da86-37f2-4538-a144-45ed89c3690a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>계획된 건물 층 그로스 면적. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>10f57dc2-4446-4ae7-bc64-b28223266637</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the building storey. Used for programming the building storey.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a7859d5b-f1ce-434a-9305-398ff2d7d32b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nettofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Nettofläche des Geschosses laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7fa12541-1814-44c0-aba0-d6225ab556f5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画された建物階のネット面積。建物計画の際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5519953b-f74f-4f51-b371-af483c49a351</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0524de0e-0351-463c-8a8c-e4370ded1504</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 인터넷 면적</Name>
                    <Description>계획된 건물 층 인터넷 공간이 있습니다. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1614e065-a0de-47ae-a549-6d23064bc826</GlobalId>
          <Name>Pset_SpaceCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all occurrences of IfcSpace. Please note that several space attributes are handled directly at the IfcSpace instance, the space number (or short name) by IfcSpace.Name, the space name (or long name) by IfcSpace:LongName, and the description (or comments) by IfcSpace.Description. Actual space quantities, like space perimeter, space area and space volume are provided by IfcElementQuantity, and space classification according to national building code by IfcClassificationReference. The level above zero (relative to the building) for the slab row construction is provided by the IfcBuildingStorey.Elevation, the level above zero (relative to the building) for the floor finish is provided by the IfcSpace.ElevationWithFlooring.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f0143cc7-7798-4c0b-b419-a607dccee29f</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de la classe IfcSpace. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcSpace : le numéro de la pièce ou le nom court (IfcSpace.Name), le nom ou nom long (IfcSpace:LongName) et la description ou des commentaires (IfcSpace.Description). Les quantités comme le périmètre, la surface et le volume de la pièce sont fournis par des instances de IfcElementQuantity, et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference. L'élévation de la dalle relativement au niveau de référence du bâtiment est fourni par IfcBuildingStorey.Elevation.  L'élévation du plancher relativement au niveau de référence du bâtiment est fourni par IfcSpace.ElevationWithFlooring.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>058b8a58-52c0-4e07-8109-44f169ff5d34</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcSpaceに関する共通プロパティセット定義。以下の属性値に関しては、IfcSpaceオブジェクトの属性に設定する。部屋番号はIfcSite.Name、部屋名称はIfcSite.LongName、部屋に関する記述はIfcSite.Description。部屋（空間）に関する周囲長、面積、体積などの数量値は、IfcElementQuantitiesによって設定する。部屋（空間）に関する分類コードはIfcClassificationReferenceによって設定する。スラブに対するレベルはIfcBuildingStorey.Elevationによって与えられる。床仕上げに対するレベルはIfcSpace.ElevationWithFlooringによって与えられる。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSpace</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9d8b99ce-94c0-44a9-80a6-3f1905dd02b1</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>111a8a4d-425e-4f1c-839c-4c566d7abb11</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Raumtyp</Name>
                    <Description>Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Räume zu einem Raumtyp (auch Funktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Raumtypen als Typobjekte unterstützt.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ea44a4e2-b360-4ead-9207-cb363a4f7010</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f60451a2-a97b-492b-84a8-997c22903214</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>39adca9c-0ef2-42fb-8b11-cfc74925bfa6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>58dd9526-a1cd-4ed5-8e1b-cc303206596f</GlobalId>
              <Name>IsExternal</Name>
              <Description>Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>22173aca-8a94-4168-b1e8-cffaf019bc8b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IstAußenraum</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum ein Aussenaum ist (JA) oder ein Innenraum (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e8156780-5e48-4708-9908-6e9c0cbcc2d5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外部区分</Name>
                    <Description>外部の部材かどうかを示すブーリアン値。もしTRUEの場合、外部の部材で建物の外側に面している。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c7f13d5c-a60c-4d55-b856-7317d5497b24</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Est extérieur</Name>
                    <Description>Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9bdcdc69-699f-4d9e-9fd7-c02e9df2ea9a</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned gross area for the space. Used for programming the space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3e4b3b96-1edd-4386-b164-e8d931d45fbf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画されたグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>803106d3-5bee-41da-a139-76c271185968</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ddf8a104-6bd8-4760-b3e3-c623d68e8c9b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>객실의 총 계획 면적 글로스. 공간 계획시 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>957c8acd-11ed-477d-96bf-60caf2d8cb99</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the space. Used for programming the space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>340fc083-becf-4c26-9c37-88c4d158cff7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画されたネット面積。建物計画に際に使用。（通常は、柱型等を抜いた面積となる）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>245915cd-379f-4f26-96fb-f8491aff6a22</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e45df05a-d009-4757-8355-e5132aa8c900</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 인터넷 면적</Name>
                    <Description>객실의 총 계획 인터넷 공간이 있습니다. 공간 계획시 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4d82d75a-3893-496a-bb6d-2c174e2b961a</GlobalId>
              <Name>PubliclyAccessible</Name>
              <Description>Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as a publicly accessible space, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c220b5f5-724a-4c53-8daf-46ff12c75dcf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>öffentlich zugänglich</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum (wie z.B. eine Toilette) öffentlich zugänglich sein soll (JA) oder nicht (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fd975c7a-f7d6-4648-9268-6c77cf561252</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AccessibleAuPublic</Name>
                    <Description>Indique si l'espace (par exemple des toilettes) est conçu pour être un espace accessible au public (TRUE) ou non (FALSE).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>64b1f6e6-6118-4288-ac42-5a0e15352a29</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公共アクセス可能性</Name>
                    <Description>この部屋（空間）が公共アクセス空間かどうかを示すブーリアン値。例：公共トイレの場合TRUE。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5783b20a-a58b-4abc-8a2a-a41e59ea2ba4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공공 액세스 가능성</Name>
                    <Description>이 방 (공간)이 공공 액세스 공간 여부를 나타내는 부울 값입니다. 예 : 공공 화장실의 경우 TRUE.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b8990ff3-ff5b-4b1c-94bb-899b0dd39b6c</GlobalId>
              <Name>HandicapAccessible</Name>
              <Description>Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as an accessible space for handicapped people, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE). This information is often used to declare the need for access for the disabled and for special design requirements of this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5713833e-42d3-47e8-a9e6-83da5f237a4c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>behindertengerecht zugänglich</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum (wie z.B. eine Toilette) behindertengerecht zugänglich sein soll (JA) oder nicht (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>827272fe-e8b0-4c8a-87b6-7c013401236d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AccessibleHandicapes</Name>
                    <Description>Indique si l'élément est conçu pour être accessible aux handicapés (VRAI) ou non (FAUX). Cette information est souvent utilisée pour déclarer la nécessité d'un accès pour handicapés ou pour des contraintes spéciales de conception.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>af088cd1-c33d-4e95-b91f-0840aebf78b0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ハンディキャップアクセス可能性</Name>
                    <Description>この部屋（空間）がハンディキャップ者向けの空間かどうかを示すブーリアン値。例：公共トイレの場合TRUE。この情報は、障害者向け利用の必要性や特別なデザインの必要性を示すために利用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>265249d5-9ca0-4dda-9cd7-0ebe5c6c750f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>핸디캡 액세스 가능성</Name>
                    <Description>이 방 (공간)이 핸디캡을위한 공간 여부를 나타내는 부울 값입니다. 예 : 공공 화장실의 경우 TRUE. 이 정보는 장애인을위한 이용의 필요성과 특별한 디자인의 필요성을 나타내기 위해 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>4b4b36e3-d452-49ee-996a-16291582fdb8</GlobalId>
          <Name>Pset_SpaceLightingRequirements</Name>
          <Description>Properties related to the lighting requirements that apply to the occurrences of IfcSpace or IfcZone. This includes the required artificial lighting, illuminance, etc.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>11741412-1b61-449f-ac20-459554fa49e9</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>d9aecfd2-5955-44e3-a9cc-eb3bc4b52094</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés relatives aux exigences en matière d'éclairement, applicables à toutes les instances des classes IfcSpace et IfcZone. Comprend l'éclairage artificiel, le niveau d'éclairement,…</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>ab200486-5bf5-410e-ba35-0b39e4ef90e6</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcSpaceまたはIfcZoneオブジェクトに適用される照明の条件に関するプロパティ。必要とされる人工照明及び照度などを含む。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSpace, IfcSpatialZone, IfcZone</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50ae74bd-4fd7-4b31-b706-5b1b0af84f5b</GlobalId>
              <Name>ArtificialLighting</Name>
              <Description>Indication whether this space  requires artificial lighting (as natural lighting would be not sufficient). (TRUE) indicates yes (FALSE) otherwise.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cdae0c40-de03-45fe-93bd-b2cb96241ec4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>künstliche Beleuchtung</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum eine künstliche Beleuchtung erfordert (WAHR) oder nicht (FALSCH)</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cba116ce-545f-4a4d-a7a6-00ad5f51327e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EclairageArtificiel</Name>
                    <Description>Indication si cette pièce a des besoins d'éclairage artificiel (dans la mesure où l'éclairage naturel ne serait pas suffisant). (VRAI) signifie oui, (FAUX) sinon.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1a8873c3-ba4c-43e5-a3ec-7af4fbbd7b7d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>人工照明</Name>
                    <Description>領域が人工照明を必要とするかどうかの表示（自然光が十分でないとして）　（TRUE）の場合、必要。（FALSE）の場合、不必要。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>517fc956-7b94-4aa1-bada-3692162605f2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>인공 조명</Name>
                    <Description>이 공간이 인공 조명을 필요로하는지 여부 (자연 조명이 충분하지 않기 위하여)를 나타내는 부울 값입니다. (TRUE) 필요 (FALSE) 아니오 값.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>757da1b0-323a-47a2-985c-ff72d3565bb0</GlobalId>
              <Name>Illuminance</Name>
              <Description>Required average illuminance value for this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ebeb90ab-cf5c-4235-b2cb-03653aec887f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Beleuchtungsstärke</Name>
                    <Description>Geforderte durchschnittliche Beleuchtungsstärke in diesem Raum.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>91b186a7-33d1-431d-a575-6f0bb1435579</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EclairementAttendu</Name>
                    <Description>Valeur de l'éclairement attendu pour la pièce.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>14567e55-5c39-4b68-99f7-37df94b73081</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>照度</Name>
                    <Description>領域に対しての必要とされる照度の値の平均値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f517382b-7ecd-4263-ab51-ae1e6e1ffb89</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>조도</Name>
                    <Description>이 공간을 위해 필요한 평균 조도</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIlluminanceMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>148da7b4-9bcb-4f8e-8c36-95369a54c843</GlobalId>
          <Name>Pset_SpaceOccupancyRequirements</Name>
          <Description>Properties concerning work activities occurring or expected to occur within one or a set of similar spatial structure elements.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>a83928b4-9b0a-4d71-8529-12140644684e</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>561375c5-c28a-409b-8f45-a834c386e6a2</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés relatives à l'usage attendu ou effectif d'un élément de structure spatial ou d'un ensemble d'éléments de struture spatiale similaires.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3a78350c-f05e-4e1f-80b7-310f44829608</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>一つの、あるいは複数の類似した空間構成要素で起きる、あるいは起こるであろう業務活動に関する属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSpace, IfcSpatialZone, IfcZone</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>38f269f5-5c38-4c7a-b130-09abd9e3645b</GlobalId>
              <Name>OccupancyType</Name>
              <Description>Occupancy type for this object. It is defined according to the presiding national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>115e3d0d-46be-4081-b9c0-34cc2381e128</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nutzungsart</Name>
                    <Description>Nutzungsart des Raums gemäß der gültigen Raumnutzungstabelle des Raumprogramms.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3f0b442e-9b6e-4977-b95c-09ef43cb7469</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TypeOccupation</Name>
                    <Description>Usage type de cet espace. Est défini selon le Code national en vigueur.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cb6d53e3-fb83-4f09-a3ae-5e3fdb68661f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>用途</Name>
                    <Description>このオブジェクトの用途。統括する国の建築法規により定義される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>94d11fc7-3922-41bb-a03f-d9dedc7388fd</GlobalId>
              <Name>OccupancyNumber</Name>
              <Description>Number of people required for the activity assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c6ffcd29-63d7-4ae5-8dfa-981ee0a074bb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Belegung</Name>
                    <Description>Durchschnittliche Anzahl der Personen für deren  Aktivitäten der Raum vorgesehen ist.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4c975af9-8baf-4735-ab8e-0b73a761ed47</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreOccupants</Name>
                    <Description>Nombre d'occupants concernés par l'activité dans cet espace.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c10b03b2-a3f9-4df8-a7dc-aa6b22fb7e7b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用人数</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた活動を遂行するために必要な人数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f0caeb2f-22bf-4f9a-a49f-927427e2db0b</GlobalId>
              <Name>OccupancyNumberPeak</Name>
              <Description>Maximal number of people required for the activity assigned to this space in peak time.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b8e48ecd-f045-4cfb-856b-680a48a99ee8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Maximale Belegung</Name>
                    <Description>Maximale Anzahl der Personen für deren  Aktivitäten der Raum vorgesehen ist.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b5aa8523-7b6a-46d6-8035-474ffc09ac45</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreOccupantsMax</Name>
                    <Description>Nombre maximum d'occupants simultanés concernés par l'activité dans cet espace à l'heure de pointe.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1749a100-7cba-4d99-bf7a-29d1f0fdee6c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用人数ピーク</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた活動を遂行するために必要な最大人数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ca47c71c-00a9-4e9e-96b9-abe7030f3bdb</GlobalId>
              <Name>OccupancyTimePerDay</Name>
              <Description>The amount of time during the day that the activity is required within this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>822eae0b-7809-4e4e-b6f0-8e8523e91be0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Belegungszeit pro Tag</Name>
                    <Description>Durchschnittliche Belegungszeit des Raums pro Tag.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a0f70c1b-40e2-4df2-a1ee-d265faa749d6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>DureeOccupationJour</Name>
                    <Description>Durée journalière de l'activité dans cet espace</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>97049f49-538a-4d4c-99f5-6fbdb17c81f9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>日毎利用時間</Name>
                    <Description>この空間での活動をするために必要な日中の時間。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>393fcc09-eda6-4081-8faa-1352cd4ef4ec</GlobalId>
              <Name>AreaPerOccupant</Name>
              <Description>Design occupancy loading for this type of usage assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>472d804a-db0d-430c-b366-31650effec0c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Fläche pro Nutzer</Name>
                    <Description>Anteil der Raumfläche pro Benutzer für Nutzung des Raums.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>97798ec8-a5fd-4bf1-bda0-b89ea5d3884c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>SurfaceParOccupant</Name>
                    <Description>Taux de remplissage de l'espace pour l'usage type</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>10e02625-6bf1-4427-b15d-41fdc5438b77</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用者毎面積</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた用途に対する想定利用負荷。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ea97b8fc-5292-4e2d-8cee-7c5039e261a2</GlobalId>
              <Name>MinimumHeadroom</Name>
              <Description>Headroom required for the activity assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7cd8212e-3d05-413d-ad18-dd294ef3297e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Lichte Höhe</Name>
                    <Description>Minumal geforderte lichte Höhe für diesen Raum.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1e61477d-95fa-47a6-8600-994e43047391</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>HauteurPassageMinimale</Name>
                    <Description>Hauteur de passage requise pour l'usage assigné à l'espace</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b0dabd65-8838-4cec-b914-a16058c64c14</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>最小頭上あき高</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた用途に必要な頭上あき高。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5f2461c7-4ffa-46a0-99f7-915c83d15207</GlobalId>
              <Name>IsOutlookDesirable</Name>
              <Description>An indication of whether the outlook is desirable (set TRUE) or not (set FALSE)</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0603288f-9a47-4f88-8be6-59e9b0a493a8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Ausblick erwünscht</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum einen natürlichen Ausblick nach draussen gewähren soll (WAHR) oder dies nicht gefordert ist (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ebe38d3-05d3-4db9-a315-3482360b650d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>VueExterieurSouhaitable</Name>
                    <Description>Indique si la vue sur l'extérieur est souhaitable (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0ddc3e89-5ad2-43a0-b6be-1d93cc06dd1b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>眺望の善し悪し</Name>
                    <Description>外の眺望が望ましいかどうか。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>8f1e5529-7db2-4b87-b31d-59958d247648</GlobalId>
          <Name>SPARKie_SpaceElectricalRequirements</Name>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType xsi:nil="true" />
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a62a68ce-8ff5-440d-81da-90a26a8bf7d2</GlobalId>
              <Name>LightingPowerDensity</Name>
              <Description>&lt;p&gt;Lighting Power Density (LPD) is a lighting power requirement defined in North America by the American National Standards Institute (ANSI), American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), and the Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) Lighting subcommittee.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lighting Power Density technically represents the load of any lighting equipment in any defined area, commonly represented in watts per square foot of the lighting equipment. However, in the lighting industry it is often associated with the lighting power allowance (LPA) permitted by the building energy code in question.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;As no measurement unit is currently defined in IFC for Energy/Area, units are expressed as Energy where the area is presumed to be the default project units for Area.&lt;/p&gt;</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</PrimaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fe174db4-b443-4927-9260-d0dc03722df8</GlobalId>
              <Name>AppliancePowerDensity</Name>
              <Description>&lt;p&gt;The load of appliances in any defined area, commonly represented in watts per square foot.&lt;/p&gt;</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ad0c84a3-c658-4542-92d5-4e0132be0f25</GlobalId>
              <Name>EquipmentPowerDensity</Name>
              <Description>&lt;p&gt;The load of equipment in any defined area, commonly represented in watts per square foot.&lt;/p&gt;</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>afdbfdbd-f948-4c4b-9d77-aaa1de669eb3</GlobalId>
          <Name>Pset_DistributionPortTypeCable</Name>
          <Description>Cable port occurrence attributes attached to an instance of IfcDistributionPort.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>7ae204b1-6e0d-4d08-b52a-1d2204b76527</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcDistributionPortオブジェクトに設定される電力ポートに関する属性情報。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionPort/ELECTRICAL</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>565cc9c4-1c7c-4fc9-a39a-18ca202bea00</GlobalId>
              <Name>ConnectionType</Name>
              <Description>The physical port connection:

ACPLUG: AC plug
DCPLUG: DC plug
CRIMP: bare wire</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>40797056-a612-4ddc-bd3e-71d5114dad84</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続タイプ</Name>
                    <Description>物理ポート接続：

- ACPLUG: AC プラグ
- DCPLUG: DC プラグ
- CRIMP: 裸線</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_DistributionPortElectricalType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ACPLUG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DCPLUG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CRIMPCOAXIAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RJ</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RADIO</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DSUB</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DVI</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EIAJ</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HDMI</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RCA</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TRS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>XLR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>89091fee-5918-49b8-9fe1-59f8a2a170c7</GlobalId>
              <Name>ConnectionSubtype</Name>
              <Description>The physical port connection subtype that further qualifies the ConnectionType.  The following values are recommended:
ACPLUG: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M; RADIO: IEEE802.11g, IEEE802.11n
; RJ: 4P4C, 6P2C, 8P8C; DIN: Mini3P, Mini4P, Mini5P, Mini6P, Mini7P, Mini8P, Mini9P 
DSub: DA15, DB25, DC37, DD50, DE9, DE15 
EIAJ: RC5720
HDMI: A, B, C
TRS: TS_Mini, TS_SubMini, TRS_Mini, TRS_SubMini</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>aff7076e-3fa7-4c38-8cf7-6d990ec87e92</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続サブタイプ</Name>
                    <Description>物理ポート接続のサブタイプ。接続タイプ以外の情報を設定する場合に使用。下記の値を設定：

- ACプラグ: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d467f74d-301f-4a5e-8b16-7e2db42aa1d0</GlobalId>
              <Name>ConnectionGender</Name>
              <Description>The physical connection gender.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8b734687-d36c-4dcd-8a25-e9330e1c9944</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続ジェンダー</Name>
                    <Description>形状的な接続ジェンダー（オス、メス、その他、未知、未設定）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_DistributionPortGender</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MALE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FEMALE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8883c443-71c0-480e-9708-9f0e044e2833</GlobalId>
              <Name>ConductorFunction</Name>
              <Description>For ports distributing power, indicates function of the conductors to which the load is connected.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>42d4ee74-868f-4524-ae69-d8ed3a2d8b45</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電線種類</Name>
                    <Description>電気負荷と連結する電線種類。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ConductorFunctionEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L3</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTHNEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4f11ef7f-0ad2-4e09-b360-31f3affdbd09</GlobalId>
              <Name>CurrentContent3rdHarmonic</Name>
              <Description>The ratio between the third harmonic current and the phase current.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>154bbed6-28e6-4cc2-9be1-eef52594e9a4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>第３高調波電流と相電流の比</Name>
                    <Description>第３高調波電流と相電流の比率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>433f550f-ea1e-476e-9c9b-c3a31be8b379</GlobalId>
              <Name>Current</Name>
              <Description>The actual current and operable range.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>71c8e722-bd54-43a7-863e-456de49113aa</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電流</Name>
                    <Description>実電流と動作可能範囲。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f5bed47e-1333-4d97-ac9f-f8fa5f317d8d</GlobalId>
              <Name>Voltage</Name>
              <Description>The actual voltage and operable range.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d60df954-dda2-44c9-9651-2dc774924480</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧</Name>
                    <Description>実電圧と動作可能範囲。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8eae9536-1207-4f93-baf5-c855650d1472</GlobalId>
              <Name>Power</Name>
              <Description>The actual power and operable range.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6371c8af-6b5a-46f5-a4a9-d39fe547a7c4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電力</Name>
                    <Description>実電力と動作可能範囲。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa9a7383-fd3b-4b3c-bc77-812248de1322</GlobalId>
              <Name>Protocols</Name>
              <Description>For data ports, identifies the protocols used as defined by the Open System Interconnection (OSI) Basic Reference Model (ISO 7498).  Layers include: 1. Physical; 2. DataLink; 3. Network; 4. Transport; 5. Session; 6. Presentation; 7. Application.  Example: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e2b9e82a-3d89-43b4-8476-9fe98f0c5cca</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>プロトコル</Name>
                    <Description>OSIのオープンシステム相互接続用基本プロトコル(ISO 7498)：
1. 物理層; 2.データリンク層; 3. ネットワーク層; 4. トランスポート層; 5. セッション層; 6.プレゼンテーション層 ; 7. アプリケーション層. 
例: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP</Description>
                    <Language>ja</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_LISTVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>3273c85c-5a5f-4c2d-8a2c-45e0c8c26853</GlobalId>
          <Name>Pset_DistributionSystemCommon</Name>
          <Description>Distribution system occurrence attributes attached to an instance of IfcDistributionSystem.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>fe1de2e5-8585-47dc-baef-f3726e442917</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>搬送システムIfcDistributionSystemの関連属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionSystem</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3259b518-c82c-4f66-8f07-32798fc4318b</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specific instance of a distribution system, or sub-system (e.g. 'WWS/VS1', which indicates the system to be WWS, subsystems VSI/400). The reference values depend on the local code of practice.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9bbb235d-2bab-4508-9777-1ab67f395537</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>空調システム、或いはサブシステムの参照ID（例えば、'WWS/VS1'はWWS系統のVSI/400サブ系統）。IDは当該地域技術基準より決められる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>27b4e689-a79c-47d0-add9-3063a6909bbe</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조기호</Name>
                    <Description>공조 시스템 혹은 서브 시스템의 참조 ID (예 : 'WWS/VS1'는 WWS 계통의 VSI/400 하위 계통). ID는 해당 지역 기술 기준보다 결정된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>c54d9a96-90c7-4ab8-9b18-5d8010f12fcc</GlobalId>
          <Name>Pset_DistributionSystemTypeElectrical</Name>
          <Description>Properties of electrical circuits.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6f2ef016-29dd-42c2-b7af-9d83b1546531</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電気回路の関連属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionSystem/ELECTRICAL</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f3edf925-983c-4a20-ad64-606d6aedfd26</GlobalId>
              <Name>ElectricalSystemType</Name>
              <Description>For certain purposes of electrical regulations, IEC 60364 defines types of system using type identifiers. Assignment of identifiers depends upon the relationship of the source, and of exposed conductive parts of the installation, to Ground (Earth).   Identifiers that may be assigned through IEC 60364 are: 

•TN type system, a system having one or more points of the source of energy directly earthed, the exposed conductive parts of the installation being connected to that point by protective conductors, 
•TN C type system, a TN type system in which neutral and protective functions are combined in a single conductor throughout the system, 
•TN S type system, a TN type system having separate neutral and protective conductors throughout the system, 
•TN C S type system, a TN type system in which neutral and protective functions are combined in a single conductor in part of the system, 
•TT type system, a system having one point of the source of energy directly earthed, the exposed conductive parts of the installation being connected to earth electrodes electrically independent of the earth electrodes of the source, 
•IT type system, a system having no direct connection between live parts and Earth, the exposed conductive parts of the electrical installation being earthed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b8b69f5b-a439-4ca4-8640-cd5b8a12453b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電気システム方式</Name>
                    <Description>IEC60364電気基準に定義した電気接地の方式。電気設備の種類、接地電極と設備の導電性部分の種類で決められる。具体的なには、IEC60364に下記のような方法がある：


- TNシステム：電気設備は一点或いは多点の接地点を持ち、直接接地されるシステム。設備と接地極の導電性部分は保護されていること。
- TN　Cシステム：系統の全てにわたって、中性線と保護導体が一つの導体のTNシステム。
- TN　Sシステム：系統の全てにわたって、独立の中性線と保護導体を有するTNシステム。
- TN　C　Sシステム：系統の一部では、中性線と保護導体が一つの導体のTNシステム。
- TTシステム：一点を大地に直接接続し、電力系統の接地とは無関係に、設備の露出導電性部分を大地に直接接地すること。
- ITシステム：電力システムを大地(接地)から絶縁する、設備の露出導電性部分を大地に直接接地すること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>789e4430-e53c-4a90-bb0b-2b871505d618</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전기 시스템 방식</Name>
                    <Description>IEC60364 전기 기준으로 정의한 전기 접지 방식. 전기 설비의 종류, 접지 전극 시설의 도전성 부분 유형에 결정된다. 구체적인에는 IEC60364에 다음과 같은 방법이있다. · TN 시스템 : 전기 설비는한데 또는 다점 접지 점을 가지고 직접 접지되는 시스템. 시설과 접지극의 도전성 부분을 보호하는 것. · TN C 시스템 : 계통의 모든 걸쳐 중성선과 보호 도체가 하나의 도체 TN 시스템. · TN S 시스템 : 계통의 모든 걸쳐 독립 중성선과 보호 도체가있는 TN 시스템. · TN C S 시스템 : 계통의 일부가, 중성선과 보호 도체가 하나의 도체 TN 시스템. · TT 시스템 : 한 점을 대지에 직접 연결하여 전력 계통의 접지와는 상관없이 설비의 노출 도전성 부분을 대지에 직접 접지한다. · IT 시스템 : 전력 시스템을 대지 (접지)로부터 절연하는 설비의 노출 도전성 부분을 대지에 직접 접지한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_DistributionSystemElectricalType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TN_C</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TN_S</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TN_C_S</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>IT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>35ca1cff-1970-4e8e-9549-fe7c67317f82</GlobalId>
              <Name>ElectricalSystemCategory</Name>
              <Description>Designates the voltage range of the circuit, according to IEC.  HIGHVOLTAGE indicates &gt;1000V AC or &gt;1500V DV; LOWVOLTAGE indicates 50-1000V AC or 120-1500V DC; EXTRALOWVOLTAGE indicates &lt;50V AC or &lt;120V DC.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>424d6034-db3a-43dc-896c-5647c2800c46</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電気システムのカテゴリー</Name>
                    <Description>IECに準拠した回路の電圧レンジを示す。次の列挙型の値を取る。(HIGHVOLTAGE indicates &gt;1000V AC or &gt;1500V DV; LOWVOLTAGE indicates 50-1000V AC or 120-1500V DC; EXTRALOWVOLTAGE indicates &lt;50V AC or &lt;120V DC.)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0582d492-5dcf-42a2-af24-2a3332fb7398</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전기 시스템 카테고리</Name>
                    <Description>IEC에 따른 회로의 전압 범위를 나타낸다. 다음 열거 형의 값을 받는다. (HIGHVOLTAGE indicates&gt; 1000V AC or&gt; 1500V DV; LOWVOLTAGE indicates 50-1000V AC or 120-1500V DC; EXTRALOWVOLTAGE indicates &lt;50V AC or &lt;120V DC)</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_DistributionSystemElectricalCategory</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HIGHVOLTAGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOWVOLTAGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXTRALOWVOLTAGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>88f73c9f-5829-4fb3-8ecd-8779a10f737a</GlobalId>
              <Name>Diversity</Name>
              <Description>The ratio, expressed as a numerical
value or as a percentage, of the
simultaneous maximum demand of
a group of electrical appliances or
consumers within a specified period,
to the sum of their individual maximum
demands within the same
period. The group of electrical appliances is in this case connected to this circuit. Defenition from IEC 60050, IEV 691-10-04 
NOTE1: It is often not desirable to size each conductor in a distribution system to support the total connected load at that point in the network. Diversity is applied on the basis of the anticipated loadings that are likely to result from all loads not being connected at the same time.
NOTE2: Diversity is applied to final circuits only, not to sub-main circuits supplying other DBs.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2cc8e7f8-e806-4987-a13a-a807112d590b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>負荷率</Name>
                    <Description>ある期間中同じ回路にある複数電気設備の同時最大負荷と各設備の合計負荷の比率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3cb8bf09-f04c-4b44-931f-5d4b8c943cb0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>부하율</Name>
                    <Description>일정 기간 동안 동일 회로에 여러 전기 설비의 동시 최대 부하와 각 설비의 총 부하의 비율.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c0663746-97f0-4923-8f07-2391386b0c04</GlobalId>
              <Name>NumberOfLiveConductors</Name>
              <Description>Number of live conductors within this circuit. Either this property or the ConductorFunction property (if only one) may be asserted.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>92880e32-7393-4acc-868f-b197ad9b03e2</GlobalId>
              <Name>MaximumAllowedVoltageDrop</Name>
              <Description>The maximum voltage drop across the circuit that must not be exceeded. 
There are two  voltage drop limit settings that may be applied; one for sub-main circuits, and one in each Distribution Board or Consumer Unit for final circuits connected to that board. The settings should limit the overall voltage drop to the required level. Default settings of 1.5% for sub-main circuits and 2.5% for final circuits, giving an overall limit of 4% may be applied.
NOTE: This value may also be specified as a constraint within an IFC model if required but is included within the property set at this stage pending implementation of the required capabilities within software applications.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4d7975ef-6647-48ea-bfff-cf5c503b06a4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>最大許容電圧降下</Name>
                    <Description>電気回路での電圧降下は最大電圧降下を超えないように。二種類の電圧降下限度があり、一つは分岐－主回路、もう一つは各分電盤或いは末端回路の電気需要装置と接続電気盤である。総電圧下降を使用範囲以内に制限する。デフォルト値は分岐－主回路1.5％、末端回路2.5％、合計総電圧4％である。
注：この値はIFCモデルでの制約値と指定されているが、現段階ではプロプティセットに設定する。将来的には必要な性能として各ソフトアプリケションに利用する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3ab38491-d87e-4ef1-9a54-2265bd5d1032</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>최대허용전압강하</Name>
                    <Description>전기 회로에서 전압 강하는 최대 전압 강하를 초과하지 않도록. 두 종류의 전압 강하 한도가 있는데 하나는 분기 - 주회로, 다른 하나는 각 분전반 혹은 말단 회로의 전기 수요 장치와 연결 전기 판이다. 총 전압 하강을 사용 범위 이내로 제한한다. 기본값은 분기 - 주회로 1.5 %, 말단 회로 2.5 %, 합계 총 전압 4 %이다. 참고 :이 값은 IFC 모델에 따라 제한 값이 지정되어 있지만, 현 단계에서는 프로 쁘띠 세트로 설정한다. 미래에 필요한 성능으로 각 소프트웨어 어플 리케이션에 이용한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>40d9bcef-3204-4b21-b0f3-1adacb577010</GlobalId>
              <Name>NetImpedance</Name>
              <Description>The maximum earth loop impedance upstream of a circuit (typically stated as the variable Zs). This value is for 55o C (130oF) Celsius usage.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4615d455-6802-4676-bd50-6550c3af8342</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ネットインピーダンス</Name>
                    <Description>電気回路での最大接地インピーダンス（一般はZsで表示）。55℃ (130°F)での数値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a1cd1d3c-2b31-4afc-833f-ee7259f2a34f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>인터넷 임피던스</Name>
                    <Description>전기 회로에서 최대 접지 임피던스 (일반은 Zs로 표시). 55 ℃ (130 ° F)의 숫자.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricResistanceMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>3b186fbd-2701-4f9a-be88-29321e7601a3</GlobalId>
          <Name>Pset_UtilityConsumptionPHistory</Name>
          <Description>Consumption of utility resources, typically applied to the IfcBuilding instance, used to identify how much was consumed on I.e., a monthly basis.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBuilding</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ef2530b3-2a78-41ac-a86e-93c153a6210e</GlobalId>
              <Name>Heat</Name>
              <Description>The amount of heat energy consumed during the period specified in the time series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>32a95ce1-95d7-485b-a855-95636d16c13c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>열 소비량</Name>
                    <Description>특정 기간 동안의 열 소비.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c3974378-1f3c-4a4d-8e57-2df16436f437</GlobalId>
              <Name>Electricity</Name>
              <Description>The amount of electricity consumed during the period specified in the time series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>73027722-4c1c-4d54-8e77-39a0962dc05e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전력 소비량</Name>
                    <Description>특정 기간 동안의 전력 소비.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>92c1f90f-594a-470d-8027-8d1765fc10e7</GlobalId>
              <Name>Water</Name>
              <Description>The amount of water consumed during the period specified in the time series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0dbf79af-1c5f-480a-8474-21cbc15e21ac</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>물소비</Name>
                    <Description>특정 기간 동안 물 소비.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcVolumeMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>211f4d42-0c4b-4ef4-a07e-7bba3746f843</GlobalId>
              <Name>Fuel</Name>
              <Description>The amount of fuel consumed during the period specified in the time series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>70dcbdfe-864b-4c3d-8dfe-a91a514e44b8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>연료 소비량</Name>
                    <Description>특정 기간 동안의 연료 소비.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcVolumeMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d255754a-a83c-4d40-bd61-87824635d165</GlobalId>
              <Name>Steam</Name>
              <Description>The amount of steam consumed during the period specified in the time series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8eb8b83b-85a2-4710-bd57-978d9168e6ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>증기소비량</Name>
                    <Description>특정 기간 동안 증기 소비.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcMassMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9550508b-e323-47c6-9a90-ea757f829fc8</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierFittingTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for cable carrier fittings.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>579c7729-dd77-4e52-a765-e06e7d5a7588</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ケーブルキャリアの共通プロパティを定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierFitting</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f9f2eb62-185f-4b6d-8347-019ef9ecc1db</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5dd4bcbc-3785-46b9-8a0f-c2a095b71b2c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ddf8ec94-1bd0-428f-bb33-863db3dacdfd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다. 참조</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a19466fc-56c9-42c1-b846-c96130c04fa5</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>53ad15df-e300-4e58-8cef-67d76aca021c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9758c8e8-9754-4bad-909c-37d07225709b</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment</Name>
          <Description>An open carrier segment on which cables are carried on a ladder structure.
HISTORY: IFC4 - NominalLength deleted. To be handled as a quantity measure.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>ec96ad24-f3a8-41b9-bc18-61b50ef6718a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>はしご構造の上にケーブルを乗せる開放型ケーブルキャリアに関するプロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierSegment/CABLELADDERSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>39676c85-7076-4214-8e57-bda4558223bc</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>The nominal width of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d6078343-48c5-4bd4-b2fa-17ed82137c17</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称幅</Name>
                    <Description>呼び幅寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>07015c6e-fb20-4fcd-81b9-bcb7156a5dd7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 폭</Name>
                    <Description>폭 치수.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e6e4d2a4-0ded-4e3e-a160-f6e5cd1d2a69</GlobalId>
              <Name>NominalHeight</Name>
              <Description>The nominal height of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>51558e76-1848-4b0f-b95f-c9aa388984ef</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称高</Name>
                    <Description>呼び高寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e716be3a-c15e-40d3-bc10-07f350a01db3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 높이</Name>
                    <Description>고치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0343339a-092f-47b2-8f46-d79538315249</GlobalId>
              <Name>LadderConfiguration</Name>
              <Description>Description of the configuration of the ladder structure used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6fd8a292-b941-4a2e-9acc-c8876f29f79c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>梯子設定</Name>
                    <Description>使用されるはしご構造の概要説明。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b62147c5-6f66-49dc-b6db-da841b568e4c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>사다리 설정</Name>
                    <Description>사용되는 사다리 구조의 개요 설명.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcText</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>6230a90e-2a8c-4c56-8e29-61cca29139f8</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierSegmentTypeCableTraySegment</Name>
          <Description>An (typically) open carrier segment onto which cables are laid. 
HISTORY: IFC4 - NominalLength deleted. To be handled as a quantity measure</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>53a825ea-6ad9-4b90-90f3-aed56ed40f20</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>典型的な開放型ケーブルキャリアに関するプロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierSegment/CABLETRAYSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ba600728-905f-4f11-aeeb-bdcb638bcadc</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>The nominal width of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a4757c17-8941-4b07-b629-d79b69630335</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称幅</Name>
                    <Description>呼び幅寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7b5ea4f5-0898-4bce-b4f4-3e91c2e08e9b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 폭</Name>
                    <Description>폭 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9ad563d9-fcd6-4162-a3a3-90ae2f9b47a1</GlobalId>
              <Name>NominalHeight</Name>
              <Description>The nominal height of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>67b25ee2-1583-4fa9-aed3-a0572c9edcfb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称高</Name>
                    <Description>呼び高寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c53feb56-ca8c-47b6-a261-1c14047dcbd4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 높이</Name>
                    <Description>고 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>19212991-6f7e-4d8e-9208-6dc9e10804cd</GlobalId>
              <Name>HasCover</Name>
              <Description>Indication of whether the cable tray has a cover (=TRUE) or not (= FALSE). By default, this value should be set to FALSE..</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5180018a-485a-45e1-9cf1-7f2048de425e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー</Name>
                    <Description>カバー付かどうか。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>daede95e-f2a5-4b4c-8877-340a2799209f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>커버</Name>
                    <Description>커버 유무</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>16eea1e3-1131-45b2-b225-313d6427b8f9</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierSegmentTypeCableTrunkingSegment</Name>
          <Description>An enclosed carrier segment with one or more compartments into which cables are placed.
HISTORY: IFC4 - NominalLength deleted. To be handled as a quantity measure</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>e71d88c7-8271-4a3e-8c85-627088b93df9</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>一つ以上の区画にケーブルを収納する密閉型ケーブルキャリアに関するプロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierSegment/CABLETRUNKINGSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ffc658b9-5b5d-427b-8b20-c1d80674dacc</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>The nominal width of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5872d3df-be47-43d1-ba85-d16c055892e5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称幅</Name>
                    <Description>呼び幅寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b267cb00-0a1e-4ebe-a3e4-1097836014a3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 폭</Name>
                    <Description>폭 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f731794b-d8ef-436f-8701-a928401c5ea1</GlobalId>
              <Name>NominalHeight</Name>
              <Description>The nominal height of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>78549fb4-3281-460e-9f6b-df9e8e59f47a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称高</Name>
                    <Description>呼び高寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>316f7ebb-b636-4fc8-b65d-bbf4e7808862</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭높이</Name>
                    <Description>고 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>13ad7d60-299c-4fbf-9b03-bb6c082d4220</GlobalId>
              <Name>NumberOfCompartments</Name>
              <Description>The number of separate internal compartments within the trunking.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2acc1e87-3e3e-4729-9b34-d188a29c3474</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>区画数</Name>
                    <Description>管の区別される内部区画の個数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a001e294-1318-4e7b-9109-77e68add3111</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>구획 수</Name>
                    <Description>관 구분되는 내부 파티션 개수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>588874c8-e333-4c43-b4dd-25c8a018ea0c</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierSegmentTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for cable carrier segments.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>68ab3149-4ca7-429a-995e-40bb6e595945</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ケーブルキャリアに関する共通プロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e5a479e2-7fcb-40f8-acdf-b11dbbddadfd</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8d1d465d-2bfe-4590-b2f3-2e824ee5ea5f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>978fdb53-1ba5-441d-bdf7-63af357a8a18</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>201bfc30-5958-46a4-9d28-80b0c115cdfa</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>98f063e9-f49a-41a5-a5f7-1fc691913b47</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>6110572e-9e91-46e3-8b4d-f3399118705e</GlobalId>
          <Name>Pset_CableCarrierSegmentTypeConduitSegment</Name>
          <Description>An enclosed tubular carrier segment through which cables are pulled.
HISTORY: IFC4 - NominalLength deleted. To be handled as a quantity measure.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>31a8caf3-bb13-4223-9af5-92869e2d505c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電線管のプロパティを設定。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableCarrierSegment/CONDUITSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b445a26e-77cf-45da-a0a4-ec06b1506e08</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>The nominal width of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6928f7e3-a359-4183-b1af-658f9b642832</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称幅</Name>
                    <Description>呼び幅寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4e340e17-0734-4eaf-9874-0bf4cfe542d3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 폭</Name>
                    <Description>폭 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>da144dc9-2c49-4e94-a79c-7b7410947588</GlobalId>
              <Name>NominalHeight</Name>
              <Description>The nominal height of the segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>61bf192e-66d8-478a-b1e7-39221060d1ac</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称高</Name>
                    <Description>呼び高寸法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1af90c05-d340-4a80-9b72-da2f0b83a37c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 높이</Name>
                    <Description>고 치수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9657e594-8380-482d-8b17-a6193886ed21</GlobalId>
              <Name>ConduitShapeType</Name>
              <Description>The shape of the conduit segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f2fe3841-3461-454e-a223-4ee95c917a77</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電線管のタイプ</Name>
                    <Description>電線管の形状タイプ。
（円筒形,卵形,その他,不明,なし）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2f2a4ce2-eba1-4c31-94f2-ec08277e9c6d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전선관의 유형</Name>
                    <Description>전선관의 형상 타입. (원통형, 계란 모양, 기타 알 수 없음) "</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ConduitShapeType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CIRCULAR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OVAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9a038339-186a-47e7-8d40-8f82591bb15d</GlobalId>
              <Name>IsRigid</Name>
              <Description>Indication of whether the conduit is rigid (= TRUE) or flexible (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>da8c9993-92da-4814-a3e8-6c43dc997526</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>鋼管</Name>
                    <Description>鋼管か否か。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e7697068-03e9-4d2f-a19e-95dde82d4120</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>강관</Name>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b71dd601-11c5-420c-9c85-454cd25fe915</GlobalId>
          <Name>Pset_CableFittingTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for cable fittings.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>5ceac6e7-3b14-469f-addf-10d9c0339690</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ケーブルの共通プロパティを設定します。
IFC4にて追加</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableFitting</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>45df136a-b126-44fd-8ed8-bd639ca067a6</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cb2a6665-a8e3-421b-99fe-e1201da74c92</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>198d36fe-dce4-4a3a-87b2-c7c3969885c8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c3b3b535-c462-486f-af12-38e2aa0c5d65</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5a342037-722e-4eb8-8c6f-8a9dc6b09607</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1e8e658c-edbc-4bc9-97a1-7640cd56232a</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentOccurrence</Name>
          <Description>Properties for the occurrence of an electrical cable, core or conductor that conforms to a type as specified by an appropriate type definition within IFC. NOTE: Maximum allowed voltage drop should be derived from the property within Pset_ElectricalCircuit.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>eaae6736-d2dc-42ce-b4d2-51f630abfff6</GlobalId>
              <Name>DesignAmbientTemperature</Name>
              <Description>The highest and lowest local ambient temperature likely to be encountered.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7694087b-e75e-4901-8d22-39a6a1a12091</GlobalId>
              <Name>UserCorrectionFactor</Name>
              <Description>An arbitrary correction factor that may be applied by the user.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>06eb23cd-9fcc-41f1-ad1f-2c2f224eb2fd</GlobalId>
              <Name>NumberOfParallelCircuits</Name>
              <Description>Number of parallel circuits.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b8f603e3-27dd-49de-bdc8-803482d102e0</GlobalId>
              <Name>InstallationMethod</Name>
              <Description>Method of installation of cable/conductor. Installation methods are typically defined by reference in standards such as IEC 60364-5-52, table 52A-1 or BS7871 Appendix 4 Table 4A1 etc. Selection of the value to be used should be determined from such a standard according to local usage.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>920c2d6f-8943-4842-ba8d-4b42f8055e1e</GlobalId>
              <Name>InstallationMethodFlagEnum</Name>
              <Description>Special installation conditions relating to particular types of installation based on IEC60364-5-52:2001 reference installation methods C and D.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_InstallationMethodFlagEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>INDUCT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>INSOIL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ONWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BELOWCEILING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>705500b3-270e-4bdd-bb26-ee6f8c62f78b</GlobalId>
              <Name>DistanceBetweenParallelCircuits</Name>
              <Description>Distance measured between parallel circuits.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c0600a91-29f9-457f-a0af-82accf634d78</GlobalId>
              <Name>SoilConductivity</Name>
              <Description>Thermal conductivity of soil. Generally, within standards such as IEC 60364-5-52, table 52A-16, the resistivity of soil is required (measured in [SI] units of degK.m /W). This is the reciprocal of the conductivity value and needs to be calculated accordingly.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermalConductivityMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1b0bdd34-ab98-45dd-8621-b0d16da01e2a</GlobalId>
              <Name>CarrierStackNumber</Name>
              <Description>Number of carrier segments (tray, ladder etc.) that are vertically stacked (vertical is measured as the z-axis of the local coordinate system of the carrier segment).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bb60cfa9-de1d-42ad-9268-9c475659fd02</GlobalId>
              <Name>MountingMethod</Name>
              <Description>The method of mounting cable segment occurrences on a cable carrier occurrence from which the method required can be selected. This is for the purpose of carrying out 'worst case' cable sizing calculations and may be a conceptual requirement rather than a statement of the physical occurrences of cable and carrier segments.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_MountingMethodEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PERFORATEDTRAY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LADDER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>74131365-1fac-4460-a450-61c800c8b350</GlobalId>
              <Name>IsHorizontalCable</Name>
              <Description>Indication of whether the cable occurrences are mounted horizontally (= TRUE) or vertically (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>95c376bd-1032-4d20-8b06-deefd1c5e0ce</GlobalId>
              <Name>IsMountedFlatCable</Name>
              <Description>Indication of whether the cable occurrences are mounted flat (= TRUE) or in a trefoil pattern (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ec44eab6-b30d-4355-8ef3-dc1cd2afcbcf</GlobalId>
              <Name>CurrentCarryingCapasity</Name>
              <Description>Maximum value of electric current which can be carried continuously by a conductor, a device or an apparatus, under specified conditions without its steady-state temperature exceeding a  specified value. Based on IEC60826-11-13. NOTE: The temperature specified value is maximum Design Ambient Temperature.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bb0deb82-df10-4b7f-82d7-8c8fc6272cf8</GlobalId>
              <Name>MaximumCableLength</Name>
              <Description>Maximum cable length based on voltagedrop. NOTE: This value may also be specified as a constraint within an IFC model if required but is included within the property set at this stage pending implementation of the required capabilities within software applications.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2ee1c65f-20a4-4ffb-8a6c-0e2c311fcec9</GlobalId>
              <Name>PowerLoss</Name>
              <Description>Total loss of power across this cable.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>41055b30-d31c-46cc-a876-edab17541640</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentTypeBusBarSegment</Name>
          <Description>Properties specific to busbar cable segments.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>177904de-c048-4e59-8517-68cb82101370</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>busbarケーブルの性質、性能。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment/BUSBARSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3cc35c41-48cf-4c1e-9801-48f2a4143c0d</GlobalId>
              <Name>IsHorizontalBusbar</Name>
              <Description>Indication of whether the busbar occurrences are routed horizontally (= TRUE) or vertically (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ea0b38e4-21ea-450e-bc6a-fd2f72dfce0e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水平母線</Name>
                    <Description>母線は、水平方向にルーティングされるかどうかを示す（= TRUE）または垂直方向に（= FALSE）を返します。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>19a017b0-f280-4b02-abba-5afde5321a26</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>수평 모선</Name>
                    <Description>모선은 가로로 라우팅되는지 여부를 나타내는 (= TRUE) 또는 수직 (= FALSE)를 반환합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>89573923-8f91-4f89-b398-6785fb3201f7</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentTypeCableSegment</Name>
          <Description>Electrical cable with a specific purpose to lead electric current within a circuit or any other electric construction. Includes all types of electric cables, mainly several electrical segments wrapped together, e.g. cable, tube, busbar. Note that the number of conductors within a cable is determined by an aggregation mechanism that aggregates the conductors within the cable. A single-core cable is defined in IEV 461-06-02 as being 'a cable having only one core'; a multiconductor cable is defined in IEV 461-06-03 as b eing 'a cable having more than one conductor, some of which may be uninsulated'; a mulicore cable is defined in IEV 461-06-04 as being 'a cable having more than one core'.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>c9a9f012-cd71-4ba7-a24a-a7ef7ccdcee6</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IAIにて定義されるもので、電気回路やその他電源回路などで送電する目的を持った電気関係のケーブル。
すべての種類の電気ケーブルを含み、主にいくつかの電気層にて保護されている。たとえばケーブル、busbar、チューブ。
注記）導電帯の中のケーブルの数は集計システムで規定される。単芯ケーブルはIEV 461-06-02で規定される。複芯ケーブルはIEV 461-06-03にて規定される。それは一つ以上の導電帯を持ちいくつかは絶縁されていない。マルチコアケーブルはIEV 461-06-04で規定されて、少なくとも一つ以上のコアで形成されている。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment/CABLESEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>eed8fc3c-e052-4563-a189-e6aa11cc5911</GlobalId>
              <Name>Standard</Name>
              <Description>The designation of the standard applicable for the definition of the Cable/Bus used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1487207b-44cb-43e7-a900-ba6cdb664e69</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>標準</Name>
                    <Description>使用されるケーブル、busbarの定義のために使用される標準仕様。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e8d9d3a8-f673-49d3-b2a0-c9e742037f10</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>표준</Name>
                    <Description>사용되는 케이블, busbar의 정의를 위해 사용되는 표준.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>427a39d9-d826-459f-913e-1315bdd35679</GlobalId>
              <Name>NumberOfCores</Name>
              <Description>The number of cores in Cable/Bus.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>23662aae-11e9-4e2f-ab1b-38066e6fba39</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>芯数</Name>
                    <Description>ケーブルや母線の芯数を示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>541754e9-7a19-493a-a4d8-3be7ed862103</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>심수</Name>
                    <Description>케이블과 모선의 심수 보여준다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>41fcbabb-1a39-46ca-adb6-0d4531a273a2</GlobalId>
              <Name>OverallDiameter</Name>
              <Description>The overall diameter of a Cable/Bus.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a75a578d-8c13-4576-afe2-a531e16b6d5a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>直径</Name>
                    <Description>ケーブルや母線の外形寸法（直径）を示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>678da216-e3b3-4857-9c29-96770f1f4454</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>직경</Name>
                    <Description>케이블과 모선의 외형 치수 (직경)를 나타낸다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2f023302-ea12-4315-a5ee-c2c69c5525c9</GlobalId>
              <Name>RatedVoltage</Name>
              <Description>The range of allowed voltage that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e22633ea-e2bb-477d-9ddd-4948d6c3781d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格電圧</Name>
                    <Description>使用できることが許可されている許容電圧。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>41b4d2c7-b805-4039-8f7c-946412d25513</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 전압</Name>
                    <Description>사용할 수있는 권한이있는 허용 전압.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>19f367b4-6c9d-420f-936a-ecab63a41612</GlobalId>
              <Name>RatedTemperature</Name>
              <Description>The range of allowed temerature that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>998ebfcf-1969-418c-a415-6c7bab8be48c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格温度</Name>
                    <Description>使用できることが許可されている許容温度。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8114dc35-3cc7-46cd-8aab-6606322053c7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 온도</Name>
                    <Description>사용할 수있는 권한이있는 허용 온도</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b9860147-2387-44db-9519-842b04c51896</GlobalId>
              <Name>ScreenDiameter</Name>
              <Description>The diameter of the screen around a cable or bus segment (if present).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dc7b17ee-4d3c-43ff-9193-61e57b66692a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スクリーン径</Name>
                    <Description>遮へい層の径、厚さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f7e984b3-8e25-48b2-84ea-471e66026988</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스크린 지름</Name>
                    <Description>차폐 층의 직경, 두께.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c5fd6951-243e-4d28-abaa-3c0c9a96c3fb</GlobalId>
              <Name>HasProtectiveEarth</Name>
              <Description>One core has protective earth marked insulation, Yellow/Green.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8d5e1dba-e7f1-4ed8-b23c-4931a97a82de</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>保護用接地の有無</Name>
                    <Description>各ケーブルは黄色や緑で塗色された絶縁体をもっている。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ffbafe69-afae-48e5-8314-6df036ea8bb2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>보호 접지의 유무</Name>
                    <Description>각 케이블은 노란색 또는 녹색으로 도색되었다 절연체를 가지고있다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b14a623f-8b0f-45af-9035-8a5f5b7e6830</GlobalId>
              <Name>MaximumOperatingTemperature</Name>
              <Description>The maximum temperature at which a cable or bus is certified to operate.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c48d53d7-a07f-478f-9c44-76e420b9b8b5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>許容最高温度</Name>
                    <Description>ケーブルや母線の最大動作温度を示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>27903a0c-3635-45bf-a420-4ab4759ba947</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>허용 최고 온도</Name>
                    <Description>케이블과 모선의 최대 작동 온도를 나타낸다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3aaba7a6-c254-431d-bab9-4bd8ccc28336</GlobalId>
              <Name>MaximumShortCircuitTemperature</Name>
              <Description>The maximum short circuit temperature at which a cable or bus is certified to operate.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6e03b47a-85d2-42f5-adeb-554ae3e9401d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>短絡許容最高温度</Name>
                    <Description>ケーブルや母線の最大短絡温度を示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e8b30ef7-7e39-4bf0-9f45-243e6b7c1f70</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>단락 허용 최고 온도</Name>
                    <Description>케이블과 모선의 최대 단락 온도를 나타낸다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3db1b090-039d-403d-b95d-0f6ff0205057</GlobalId>
              <Name>SpecialConstruction</Name>
              <Description>Special construction capabilities like self-supporting, flat devidable cable or bus flat non devidable cable or bus supporting elements inside (steal, textile, concentric conductor). Note that materials used should be agreed between exchange participants before use.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>faa7c1e1-004e-4b0d-a8dc-f08169aaad73</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>特別な施工方法</Name>
                    <Description>特殊な構造を備えた性能－たとえば、平型フレキシブルケーブルあるいは硬い平型母線ケーブル、あるいは母線で内部に鉄製、繊維、同心導体で構成されているサポートを持っている。
注記）使用する材料は、使用前に交流参加者間で合意すること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d5969638-8c89-4acd-8aa6-ce60cb0b6c57</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>특별한 시공 방법</Name>
                    <Description>특수한 구조를 갖춘 성능 - 예를 들어, 평형 플렉시블 케이블 또는 딱딱한 평형 모선 케이블 또는 모선 내부에 철제, 섬유, 동심 도체로 구성되어있는 지원이있다. 주) 사용하는 재료는 사용 전에 교류 참가자 사이에 동의한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ae395dd8-8d59-4996-859a-c91b56411ce0</GlobalId>
              <Name>Weight</Name>
              <Description>Weight of cable kg/km.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>11cb57d1-cdb2-42c2-8eb6-bd8c6cf6ee2d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>重量</Name>
                    <Description>ケーブルの重量。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c0fd6253-388e-408c-9d05-da09631f9520</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>무게</Name>
                    <Description>케이블의 무게</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMassMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>539e7956-4e3c-4dec-9368-a8104d42bf50</GlobalId>
              <Name>SelfExtinguishing60332_1</Name>
              <Description>Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.1.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fef45dc4-dd76-4fdd-bad3-9fe1cc6a7a1c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自己消火ケーブル</Name>
                    <Description>IEC 60332.1.に規定されている自己消火ケーブル。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>191619cc-6f1d-4915-88d8-76046dd9ed96</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>자기 소화 케이블</Name>
                    <Description>IEC 60332.1.에 규정되어있는 자기 소화 케이블</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e6810122-f3fd-44ad-8f33-2e622481fbb8</GlobalId>
              <Name>SelfExtinguishing60332_3</Name>
              <Description>Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.3.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>af5fe4db-da0e-4b84-838b-8623cb4c303e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自己消火ケーブル</Name>
                    <Description>IEC 60332.3.に規定されている自己消火ケーブル。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e386c41a-d908-4c2c-810f-c9141d0dd47e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>자기 소화 케이블</Name>
                    <Description>IEC 60332.3.에 규정되어있는 자기 소화 케이블</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>40a9922f-d96a-468b-9305-2baf48043364</GlobalId>
              <Name>HalogenProof</Name>
              <Description>Produces small amount of smoke and irritating Deaerator/Gas.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>da793a24-b8c1-45fa-896c-058007f79535</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>エコケーブル</Name>
                    <Description>煙や刺激臭のあるガスの発生が少ないケーブル。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>421b2cc6-c8d2-4b98-802e-303e26d1d317</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>에코 케이블</Name>
                    <Description>연기와 자극적인 냄새가있는 가스의 발생이 적은 케이블</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>228fc42a-9a39-4fbe-94cf-1d2c47c41d34</GlobalId>
              <Name>FunctionReliable</Name>
              <Description>Cable/bus maintain given properties/functions over a given (tested) time and conditions. According to IEC standard.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>eb507c05-176e-4a96-9022-7c633756e54a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>信頼性のある機能</Name>
                    <Description>ケーブルや母線が与えられた時間と条件の中で規定される機能、性質を維持すること。これはIEC基準による。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0fb40379-5a3c-4594-99f7-b49fdf1c5298</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>신뢰할 수있는 기능</Name>
                    <Description>케이블 및 모선 주어진 시간과 조건에서 규정하는 기능, 성질을 유지한다. 이것은 IEC 기준에 의한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9d5f23f7-e576-4d99-abb0-f1f196af4a55</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentTypeCommon</Name>
          <Description>Properties for the definitions of electrical cable segments.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>d67bf699-0239-430f-8860-7809b3d2ba53</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電気ケーブルに関する性質でコアや導電帯、IFCにて定義されたコアや導電帯の性質。
注記）最大の許容電圧低下はPset_ElectricalCircuit内から定義されるものである。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f79d89fb-655b-41b5-898a-c3ec3149e590</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4231fddc-bb13-4e4b-a10c-9ba4298c6018</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>43cf32ad-af75-428b-96cb-1d213c842efe</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당프로젝트에 정의도니 형식의 참조ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1e3de3ef-703e-42a5-9d18-fce35db3b52c</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>effb9843-5ada-4378-a3a5-1d3bf3f2e4d1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>27bd416f-a8c2-4948-8ebe-258d9fb8f466</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentTypeConductorSegment</Name>
          <Description>An electrical conductor is a single linear element with the specific purpose to lead electric current. The core of one lead is normally single wired or multiwired which are intertwined. According to IEC 60050: IEV 195-01-07, a conductor is a conductive part intended to carry a specified electric current.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>b0fddc30-ae74-437e-a8f6-2ea483c0827a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電気導体は電流を導く目的で使用される線状の導体である。
1本の導体の中心は、1本のワイヤーまたは、寄り合わせた複数のワイヤーからなる。IEC 60050：IEV 195-01-07によると、導体は指定された電流を運ぶことを目的とする伝導部分である。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment/CONDUCTORSEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>068a1e61-8fe2-49c8-b1da-3bf1cca8ba5e</GlobalId>
              <Name>CrossSectionalArea</Name>
              <Description>Cross section area of the phase(s) lead(s).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6a835381-8a73-43ec-b5f6-3297e2b1a88e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>断面積</Name>
                    <Description>位相、リードの断面積。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cfc229a4-8c3d-4bde-97fe-748fa9d85c6c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>단면적 영역</Name>
                    <Description>리드 단면적.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>da0c8fba-a2b4-4a87-9c4d-6a4ab63a79c5</GlobalId>
              <Name>Function</Name>
              <Description>Type of function for which the conductor is intended.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ce242bf4-c5b7-4731-bbe1-60c1420ebef1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>機能</Name>
                    <Description>導体の機能のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>51e3fb90-b056-47fd-9703-eb869b7ed529</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>기능</Name>
                    <Description>도체의 기능 유형.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FunctionEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LINE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTHNEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3b6c5c7d-b901-4286-b185-8179fda361b4</GlobalId>
              <Name>Material</Name>
              <Description>Type of material from which the conductor is constructed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d9e71ce1-e622-4331-b00d-437f6cd6cb35</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>材料</Name>
                    <Description>導体を構成する材料のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1ae74d62-d3d6-440d-ac72-269cb3232ce1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>도체의 기능 유형.</Name>
                    <Description>도체를 구성하는 재료의 종류.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_MaterialEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ALUMINIUM</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COPPER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f96ded7b-7ef1-475a-b3d3-1a11a1c62a1f</GlobalId>
              <Name>Construction</Name>
              <Description>Purpose of informing on how the vonductor is constucted (interwined or solid). I.e. Solid (IEV 461-01-06), stranded (IEV 461-01-07), solid-/finestranded(IEV 461-01-11) (not flexible/flexible).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b0447bb0-1dab-4a4a-ae4f-9231ddb57bf5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>構造</Name>
                    <Description>導体の構成（より線か単線）の定義。すなわち単線（IEV 461-01-06）、より線（IEV 461-01-07）、フレキシブル導体（IEV 461-01-11）（フレキシブルか否か）で定義。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3e5c7b12-2f97-4846-b45e-d3d4c19da38a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>구조</Name>
                    <Description>도체 구성 (연선 또는 단선)의 정의 즉 단선 (IEV 461-01-06), 트위스트 (IEV 461-01-07), 플렉서블 도체 (IEV 461-01-11) (유연한 아닌지 가) 정의</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ConstructionEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SOLIDCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STRANDEDCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FLEXIBLESTRANDEDCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>905d046c-9a79-4b79-9a8a-291a52669b2d</GlobalId>
              <Name>Shape</Name>
              <Description>Indication of the shape of the conductor.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>07b62ed0-a8e9-4482-8532-9e02770367bb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>形状</Name>
                    <Description>導体の形状を表示。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ad6d32a9-7197-4634-a968-13d4a067e1e8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>형상</Name>
                    <Description>도체의 형상을 표시합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ShapeEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HELICALCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CIRCULARCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SECTORCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RECTANGULARCONDUCTOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b3bf17c1-a34c-418a-a522-2c329e5dfd62</GlobalId>
          <Name>Pset_CableSegmentTypeCoreSegment</Name>
          <Description>An assembly comprising a conductor with its own insulation (and screens if any)</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3d829fd2-9e65-442c-94c1-fb36841c3107</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>絶縁（と、いくつかのシールド）をもった導体の集合。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcCableSegment/CORESEGMENT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ec2b1697-99a1-4b3d-a303-83bc935de6c2</GlobalId>
              <Name>OverallDiameter</Name>
              <Description>The overall diameter of a core (maximun space used).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e796fbd8-1011-4c53-bc8b-d7805ff9fbce</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>全径</Name>
                    <Description>全体の直径（最大スペース）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c3f32424-05f1-46e6-86da-f181c524c4c7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전체 직경</Name>
                    <Description>전체 직경 (최대 공간).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e8ded2a0-ccbe-4c32-92a5-73ff57d207d4</GlobalId>
              <Name>RatedVoltage</Name>
              <Description>The range of allowed voltage that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5a633c94-a8fd-45d4-ada8-f087f9598919</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格電圧</Name>
                    <Description>機器を使用できる保障された電圧。上限値は最大値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3d397847-fa9e-4734-9531-fd566acd2293</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 전압</Name>
                    <Description>장치를 사용할 보장된 전압. 상한은 최대.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>539c328e-e06a-4de6-bbb5-c8332ad6af9f</GlobalId>
              <Name>RatedTemperature</Name>
              <Description>The range of allowed temerature that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ec1550b6-b87e-4903-8312-3daca84dffd9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格温度</Name>
                    <Description>機器を使用できる保障された温度。上限値は最大値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a26cdee1-6082-41a0-be5c-7eb1d68ec01b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 온도</Name>
                    <Description>장치를 사용할 보장된 온도 상한은 최대.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f0caacfa-c609-4a69-b013-4a5cec6af7be</GlobalId>
              <Name>ScreenDiameter</Name>
              <Description>The diameter of the screen around a core segment (if present).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>183f0b6a-4340-415b-aaff-ed41c8eee658</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>シールド径</Name>
                    <Description>コア部分（存在する場合）の面の直径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>992a61e0-24a0-4176-af6e-103ef921f54e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>실드 직경</Name>
                    <Description>코어 부분 (있는 경우)의 측면에 지름.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a5d58be1-d31c-46e1-bed9-f58d2ba79478</GlobalId>
              <Name>CoreIdentifier</Name>
              <Description>The core identification used  Identifiers may be used such as by color (Black, Brown, Grey) or by number (1, 2, 3) or by IEC phase reference (L1, L2, L3) etc.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2718e3a3-f4b9-4a6f-a2c8-97255fb78030</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>コア識別子</Name>
                    <Description>コアの識別は、色（ブラック、ブラウン、グレー）又は番号（1、2、3）又はIECの位相基準（L1、L2、L3）などを使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a534de5e-60b4-4a90-8248-660c867d557d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>코어 식별자</Name>
                    <Description>코어 식별 색 (블랙, 브라운, 그레이) 또는 번호 (1,2,3) 또는 IEC의 위상 기준 (L1, L2, L3)를 사용.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>caa1fd88-b9b7-4da6-a5b9-0a44d5da592a</GlobalId>
              <Name>SheathColors</Name>
              <Description>Colour of the core (derived from IEC 60757). Note that the combined color 'GreenAndYellow' shall be used only as Protective Earth (PE) conductors according to the requirements of IEC 60446.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>83a1769a-2f7f-411b-96d6-7d0932da4462</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>シース色</Name>
                    <Description>コア色（IEC60757による）。緑と黄色の混合色の保護接地（PE）の導体は、IEC60446の要件に応じて注意して使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f6b19f0-55c5-40d3-baa8-1c376c1006ac</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>코어 색</Name>
                    <Description>녹색과 노란색 혼합 색상의 보호 접지 (PE) 도체는 IEC60446의 요구에 따라주의하여 사용.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_CoreColorsEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BLACK</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BLUE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BROWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GOLD</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GREEN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GREY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ORANGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PINK</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SILVER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TURQUOISE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>VIOLET</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WHITE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>YELLOW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GREENANDYELLOW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c355126b-d212-407a-97e9-4dd267b43641</GlobalId>
              <Name>Weight</Name>
              <Description>Weight of core kg/km.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>40f63744-1c19-4846-8279-e223e726704c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>重量</Name>
                    <Description>コアkg/kmの重量。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ba092082-7927-4566-85c0-62c5b8cd27ab</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>무게</Name>
                    <Description>코어 kg / km의 무게.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMassMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>be2ee381-2935-47bf-b52f-11a497a56c37</GlobalId>
              <Name>SelfExtinguishing60332_1</Name>
              <Description>Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.1.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>852b284e-e89d-4e07-b296-d1ebdbdcfe2b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自動消火60332_1</Name>
                    <Description>自動消火ケーブル/コアはIEC 60332.1に準じる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ab450c9-db29-4ef8-8d83-1c370a8a8a2c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>자동 소화 60332_1</Name>
                    <Description>자동 소화 케이블 / 코어는 IEC 60332.1에 준한다</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b5e7b6bf-5898-4faa-a4bc-1197b58b1a56</GlobalId>
              <Name>SelfExtinguishing60332_3</Name>
              <Description>Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.3.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b1a35ce5-362b-43dc-8ffc-6689dc774d32</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自動消火60332_3</Name>
                    <Description>自己消化ケーブル/コアはIEC 60332.3.に準じる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cfd622a7-a9b4-464f-9efd-b702fcca06cf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>자동 소화 60332_3</Name>
                    <Description>자기 소화 케이블 / 코어는 IEC 60332.3.에 준한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>db1331fb-3a57-47bd-a4dd-cf14637ffe92</GlobalId>
              <Name>HalogenProof</Name>
              <Description>Produces small amount of smoke and irritating deaerator/gas.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90715e66-87e0-4899-929f-d9a1b93e9af8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ハロゲン証明</Name>
                    <Description>少量の煙および刺激する脱気/ガスを生成。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6541cc7e-1a0e-4713-b0b3-b67c40bf991e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>할로겐 증명</Name>
                    <Description>소량의 연기와 자극 탈기 / 가스를 생성합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c74b5234-24bd-45cc-939e-94556d4f7f6e</GlobalId>
              <Name>FunctionReliable</Name>
              <Description>Core maintain given properties/functions over a given (tested) time and conditions. According to (IEC) standard.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>57896324-ab6c-4956-8a3d-eec3e91185de</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>機能信頼性</Name>
                    <Description>コアの維持は特定（テスト）の時間と条件でプロパティ/関数を指定する。標準会議（IEC）規格に準拠。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d0b83c0b-a1d5-4eec-8423-5aa80df11a60</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>기능 신뢰성</Name>
                    <Description>핵심 정비는 특정 (테스트) 시간과 조건의 속성 / 함수를 지정한다. 표준 회의 (IEC) 규격을 준수합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2401a1e6-1891-474e-b25e-37a699b53df7</GlobalId>
              <Name>Standard</Name>
              <Description>The designation of the standard applicable for the definition of the core used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>461a3a42-d6f2-49d1-b045-2ab2e211b466</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>基準</Name>
                    <Description>使用するコアの定義に適用される基準の指定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>971489e3-f2de-4e8f-b35e-3c10e8b36f06</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>기준</Name>
                    <Description>사용하는 코어의 정의에 적용되는 기준 지정</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>f84ae736-f195-4dc2-a65b-6a13589b51ac</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricalDeviceCommon</Name>
          <Description>A collection of properties that are commonly used by electrical device types.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionElement</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0f48dd19-306b-44ff-94d7-f29e8e910ef0</GlobalId>
              <Name>RatedCurrent</Name>
              <Description>The current that a device is designed to handle.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2ee68b82-c444-42be-a9f6-8c1f2de1ad98</GlobalId>
              <Name>RatedVoltage</Name>
              <Description>The voltage that a device is designed to handle.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6c0f149e-29c0-400c-8c1b-51c16006d3d6</GlobalId>
              <Name>NominalFrequencyRange</Name>
              <Description>The upper and lower limits of frequency for which the operation of the device is certified.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcFrequencyMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>be1486be-4b38-4743-b906-bcc4f0bbff86</GlobalId>
              <Name>PowerFactor</Name>
              <Description>The ratio between the rated electrical power and the product of the rated current and rated voltage</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c753aa59-09e1-454d-9973-6ca5e4716711</GlobalId>
              <Name>ConductorFunction</Name>
              <Description>Function of a line conductor to which a device  is intended to be connected where L1, L2 and L3 represent the phase lines according to IEC 60446 notation (sometimes phase lines may be referenced by color [Red, Blue, Yellow] or by number [1, 2, 3] etc). Protective Earth is sometimes also known as CPC or common protective conductor. Note that for an electrical device, a set of line conductor functions may be applied.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ConductorFunctionEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>L1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>L2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>L3</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a95ebefc-a005-447e-bff0-2505e093bf1f</GlobalId>
              <Name>NumberOfPoles</Name>
              <Description>The number of live lines that is intemnded to be handled by the device.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>938646e7-cd32-4d58-9947-6758570362e4</GlobalId>
              <Name>HasProtectiveEarth</Name>
              <Description>Indicates whether the electrical device has a protective earth connection (=TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>643bba8f-d074-48f8-866b-0f73aaaa8632</GlobalId>
              <Name>IP_Code</Name>
              <Description>IEC 60529 (1989) Classification of degrees of protection provided by enclosures (IP Code).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4c3dbac5-c6ae-4b33-8127-5b80c28d7697</GlobalId>
              <Name>InsulationStandardClass</Name>
              <Description>Insulation standard classes provides basic protection information against electric shock. Defines levels of insulation required in terms of constructional requirements (creepage and clearance distances) and electrical requirements (compliance with electric strength tests). Basic insulation is considered to be shorted under single fault conditions. The actual values required depend on the working voltage to which the insulation is subjected, as well as other factors. Also indicates whether the electrical device has a protective earth connection.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_InsulationStandardClass</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLASS0APPLIANCE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLASS0IAPPLIANCE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLASSIAPPLIANCE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLASSIIAPPLIANCE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLASSIIIAPPLIANCE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b5ca60b0-9efa-455c-b065-95888a44c08c</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricAppliancePHistory</Name>
          <Description>Captures realtime information for electric appliances, such as for energy usage.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1d7a5588-e58c-4cc2-a506-df3a6c7f0214</GlobalId>
              <Name>PowerState</Name>
              <Description>Indicates the power state of the device where True is on and False is off.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcBoolean</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>31948884-e6f6-46c7-9fdf-a6d1727a6cc6</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricApplianceTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for electric appliances.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3b5871eb-c205-471c-b001-abe2f436b2b2</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電化製品の共通プロパティ。
IFC4にて追加。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>91b0e221-62e2-458d-8391-4d798f882729</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cd7ac86a-b6dd-40a5-94d9-33ab78870c04</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b839395d-7ee7-45af-9aac-d700f0b6a796</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cb7f4679-2e6a-4507-8813-c6796a83d667</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ec25f7dc-e42a-4c47-bdd4-fb63de7f3e87</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1fff439a-278d-4e49-bab7-bd4273b358e1</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricApplianceTypeDishwasher</Name>
          <Description>Common properties for dishwasher appliances.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>51923ec8-4906-4484-80a0-55ae0f5ecbc2</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>食器洗浄機の共通のプロパティ。
IFC4にて追加。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance/DISHWASHER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bf11c654-a6fb-4137-857d-736480889c83</GlobalId>
              <Name>DishwasherType</Name>
              <Description>Type of dishwasher.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4a29e832-944a-4f0e-9d6c-3858b9cd1e9f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>食器洗浄機のタイプ</Name>
                    <Description>食器洗浄機のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>53206e96-afc3-41e2-bb62-62cc14e3fd4a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>식기 세척기의 유형</Name>
                    <Description>식기 세척기의 유형</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ElectricApplianceDishwasherType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POTWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TRAYWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DISHWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BOTTLEWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CUTLERYWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>f46a87c5-210e-4b18-8937-093fd5a502ac</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricApplianceTypeElectricCooker</Name>
          <Description>Common properties for electric cooker appliances.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>4bdbfff2-8f13-4f37-a23d-70c0b785b811</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電気調理器の共通プロパティ。
IFC4にて追加。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance/ELECTRICCOOKER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b08dd90c-8a00-4c4b-b1db-e31885e06e1a</GlobalId>
              <Name>ElectricCookerType</Name>
              <Description>Type of electric cooker.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>99ea73a5-8f86-4a7a-90c3-9f18fe173ac6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電気調理器のタイプ</Name>
                    <Description>電気調理器のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c556f369-f4d9-467f-9d8b-725d1b701829</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전기 밥솥의 종류</Name>
                    <Description>전자 조리기의 유형.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ElectricApplianceElectricCookerType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STEAMCOOKER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEEPFRYER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STOVE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OVEN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TILTINGFRYINGPAN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COOKINGKETTLE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>51273eae-4149-4877-96f7-03e8af4df7d6</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricDistributionBoardOccurrence</Name>
          <Description>Properties that may be applied to electric distribution board occurrences.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricDistributionBoard</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5c0ed7f8-be8d-4f55-ade7-54c1f81062d8</GlobalId>
              <Name>IsMain</Name>
              <Description>Identifies if the current instance is a main distribution point or topmost level in an electrical distribution hierarchy (= TRUE) or a sub-main distribution point (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>60c75b9f-807c-4beb-97f1-bfe09a62474f</GlobalId>
              <Name>IsSkilledOperator</Name>
              <Description>Identifies if the current instance requires a skilled person or instructed person to perform operations on the distribution board (= TRUE) or whether operations may be performed by a person without appropriate skills or instruction (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1f2f684a-c712-4b5d-ae68-acaf52a428f5</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricDistributionBoardTypeCommon</Name>
          <Description>Properties that may be applied to electric distribution boards.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>1225351e-507b-4716-b8b6-af691ae11afe</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>配電盤に適用するプロパティ。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricDistributionBoard</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>34370dc8-12e8-40c7-a0cb-46bde06cc7ee</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d3d8fa91-a469-4e98-aba6-a4d75eac755a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>382e420c-0f27-4591-af4c-49bc7c58ea2c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>47db7aee-3175-4864-9eac-666b78b2c6aa</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>afa5dadd-4426-4916-b811-7077d96b9bf3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b6cc4f02-3e90-4da0-b3e6-27e755a77861</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricFlowStorageDeviceTypeCommon</Name>
          <Description>The characteristics of the supply associated with an electrical device occurrence acting as a source of supply to an electrical distribution system NOTE: Properties within this property set should ONLY be used in circumstances when an electrical supply is applied. The property set, the properties contained and their values are not applicable to a circumstance where the sypply  is not being applied to the eletrical system or is temporarily disconnected. All properties within this property set are considered to represent a steady state situation.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>df822019-c444-4e4b-bc75-fa77ea783936</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>配電システムから電気機器への供給源として機能するために関連する電源の特性。電気供給が適用されるときのみ使用する必要がある場合このプロパティを設定する。プロパティセット、プロパティが含まれているそれらの値は電源、または電気システムに適用されていない一時的に切断されている状況には適用されない。このプロパティセットは定常状態の状況を表す。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricFlowStorageDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7816e78a-15f0-4508-904d-33f657d0aed4</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7176e819-2764-4dac-adfc-2d1e51a3e048</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>081114d4-6b0b-48cd-bafe-f202492ffca9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c20e1561-3813-4c15-949d-5602684892bd</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>89792feb-51d4-418b-aace-89846f6a1cb8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8063a83d-8993-43ff-845b-bddd0d338481</GlobalId>
              <Name>NominalSupplyVoltage</Name>
              <Description>The nominal voltage of the supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b62ede55-e79c-43d3-85eb-11f361482cab</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称電圧</Name>
                    <Description>電源の公称電圧。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>307e1c6c-7c6d-4e69-b653-806cb782b5b7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 주파수</Name>
                    <Description>전원 공칭 주파수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>26aeab2c-d437-4ab0-8719-85e1b479ad5e</GlobalId>
              <Name>NominalSupplyVoltageOffset</Name>
              <Description>The maximum and minimum allowed voltage of the supply e.g. boundaries of 380V/440V may be applied for a nominal voltage of 400V.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8338baf8-cba4-4ec0-abf1-052e25e3e9cd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>オフセット公称電圧</Name>
                    <Description>電源の最大値と最小許容電圧。たとえば380V/440Vの境界は400Vの公称電圧に適用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2c1cd37d-ee38-4210-a11d-7f1315f137f3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>옵셋 공칭 전압</Name>
                    <Description>전원 최대 및 최소 허용 전압 예 : 380V/440V 경계는 400V의 정격 전압에 적용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricVoltageMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cd9b284f-5cd1-4a80-87a3-77c52a2a4a1f</GlobalId>
              <Name>NominalFrequency</Name>
              <Description>The nominal frequency of the supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>345fce7f-8c61-4f65-bd89-c33839d441eb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称周波数</Name>
                    <Description>電源の公称周波数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f746c52d-9298-4164-a0aa-a230bb0557a4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공칭 주파수</Name>
                    <Description>전원 공칭 주파수.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcFrequencyMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>661cddbe-9042-4f38-83c8-9d05f10ca103</GlobalId>
              <Name>ConnectedConductorFunction</Name>
              <Description>Function of the conductors to which the load is connected.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1f6e2186-1793-4581-945d-b4190370e8f0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続導体機能</Name>
                    <Description>導体の機能は負荷が接続された状態。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>669ae95d-64f5-4fea-a20e-783277c2197f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>연결 도체 기능</Name>
                    <Description>도체의 기능은 부하가 연결된 상태.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ConductorFunctionEnum</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PHASE_L3</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROTECTIVEEARTHNEUTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>11c38de6-a47b-433d-a21f-8bf06006592e</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit3PoleMaximumState</Name>
              <Description>Maximum 3 pole short circuit current provided at the point of supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>eec525ef-a70e-414e-9fc6-2d43a2f93eb5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>3極最大短絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の3極最大短絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1bfa9664-4a01-45dd-9e97-f32b86b5e332</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>3 극 최대 단락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점의 3 극 최대 단락 전류.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>46c87f5b-2390-41c6-8648-51a69be2db25</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit3PolePowerFactorMaximumState</Name>
              <Description>Power factor of the maximum 3 pole short circuit current provided at the point of supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c8296fd4-6a07-49ab-a7e8-5ddfca3c079e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>3極最大短絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の3極最大短絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0f9d5525-787f-4e34-a847-3c74d131452b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>3 극 최대 단락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점의 3 극 최대 단락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c845f781-240f-454c-96a9-79b69bbb51c3</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit2PoleMinimumState</Name>
              <Description>Minimum 2 pole short circuit current provided at the point of supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>409e2972-88f8-4b0d-8d68-0a08054f4bf5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>2極最小短絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の2極最小短絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d125b1ca-b2ad-4a50-a4d4-62484bfccb2a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>2 극 최소 단락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점의 양극 최소 단락 전류.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1a554aeb-cb52-48e0-93da-456c4c63d330</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit2PolePowerFactorMinimumState</Name>
              <Description>Power factor of the minimum 2 pole short circuit current provided at the point of supply.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b7d0ec64-6608-47cd-9821-81ed167f2ac8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>2極最小短絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の2極最小短絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5c31ae61-4ab0-44a9-b61c-02d15bd53302</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>2 극 최소 단락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점의 양극 최소 단락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e69fdb5d-9c30-4301-aa55-a3a8a2c465c2</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit1PoleMaximumState</Name>
              <Description>Maximum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c25f09e2-9fa9-4139-8737-c501db07b860</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最大短絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とN間の1極最大短絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9bbb951d-ea38-4103-a0ca-f3ef161f93f6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최대 단락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최대 단락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9bf3d86c-9f6b-417c-ac05-e78c55a83251</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit1PolePowerFactorMaximumState</Name>
              <Description>Power factor of the maximum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bd91b436-0034-4311-86de-583cc4f0da48</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最大短絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とN間の1極最大短絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c73a6436-f0fc-497c-bb0c-f3bc935e9cd7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최대 단락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최대 단락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>620e0095-5c99-4f1e-bdcb-653ead5e3e09</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit1PoleMinimumState</Name>
              <Description>Minimum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>98df6bb6-25b2-4dbe-bb69-ac6b476befa2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最小短絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とN間の1極最小短絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ce70e46b-2e2e-4693-bcf4-54075a876937</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최소 단락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최소 단락 전류.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>152e99a5-0b1f-457b-84b2-5c5973c99d53</GlobalId>
              <Name>ShortCircuit1PolePowerFactorMinimumState</Name>
              <Description>Power factor of the minimum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a458580b-5504-480e-97a2-a4612e9ced96</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最小短絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とN間の1極最小短絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>243dc3ae-dc36-4bb8-ad00-06ff5499c3e8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최소 단락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최소 단락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d6f64615-06e1-42fd-aff9-e42429aa6f6e</GlobalId>
              <Name>EarthFault1PoleMaximumState</Name>
              <Description>Maximum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ce082fd7-2c7e-4be7-8e14-2c05595c2b17</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最大地絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最大地絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9f8893c6-6dbb-44aa-97f5-cd3b3bb80e6c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최대 지락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최대 지락 전류.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2f01c20b-365a-4fce-86db-d4a077c15f6b</GlobalId>
              <Name>EarthFault1PolePowerFactorMaximumState</Name>
              <Description>Power factor of the maximum 1 pole earth fault  current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>017fb101-3c67-471a-bbf0-16d233f7774e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最大地絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最大地絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>47b5c2e3-c884-440d-9d47-20abb7810649</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최대 지락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최대 지락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5fed67c7-c5be-4322-adb6-2f2f911036eb</GlobalId>
              <Name>EarthFault1PoleMinimumState</Name>
              <Description>Minimum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7b284192-3223-4606-8f6e-bb5dffc99433</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最小地絡電流</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最小地絡電流。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>16d866a4-b85c-42be-990c-a19a070505a8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1 극 최소 지락 전류</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최소 지락 전류</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f979efd8-4bd5-426d-8506-be1da2004a15</GlobalId>
              <Name>EarthFault1PolePowerFactorMinimumState</Name>
              <Description>Power factor of the minimum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d21fcd19-4e78-42a0-be4c-9a00c1443d46</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1極最小地絡電流力率</Name>
                    <Description>電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最小地絡電流力率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>986939b4-1b86-4e4d-9caa-56f5535e1823</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>1극  최소 지락 전류 역률</Name>
                    <Description>전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최소 지락 전류 역률.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>81b75f16-5b1a-4050-9823-1591e79414dd</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricGeneratorTypeCommon</Name>
          <Description>Defines a particular type of engine that is a machine for converting mechanical energy into electrical energy.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>c81100ea-6b2a-496a-9ce4-f6f47767b728</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>機械エネルギーを電気エネルギーに変換する特殊なエンジンを定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricGenerator</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>757b603c-82ce-4673-95eb-08477b910f50</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5a6fee63-34e6-4786-a1df-e5abb41b4520</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>987c461d-7ea2-403c-b94c-f87dcf31e990</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1b8ab9e4-f6fc-4b73-95e2-25e8f89e075a</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>36db8f90-bee1-4b11-ae6a-35b79ca48e14</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5e879ee1-69f9-48fa-9f46-e62e0109b80c</GlobalId>
              <Name>ElectricGeneratorEfficiency</Name>
              <Description>The ratio of output capacity to intake capacity.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1c192358-9d75-409c-95ad-9254488f5068</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>発電効率</Name>
                    <Description>出力容量と入力容量の比率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>abf21184-2514-414a-86c0-ffee84f4ad70</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>발전 효율</Name>
                    <Description>출력 용량을 입력 용량의 비율</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c0e6dfd3-b48c-4651-b6d0-8d8e87c0d3b4</GlobalId>
              <Name>StartCurrentFactor</Name>
              <Description>IEC. Start current factor defines how large the peek starting current will become on the engine. StartCurrentFactor is multiplied to NominalCurrent and we get the start current.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ce2d917-2380-4ab1-b378-9aab49d846c8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>始動電流係数</Name>
                    <Description>始動電流係数はエンジンが動き始めた時のピーク始動電流を定義。始動電流係数は定格電流と始動時の電流を掛け合わせたもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>34699229-fc0c-4fb7-a962-cbab3dd4d888</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>시동 전류 계수</Name>
                    <Description>시동 전류 계수는 엔진이 움직이기 시작했다 피크 기동 전류를 정의합니다. 시동 전류 계수는 정격 전류 시동시 전류를 곱한 것</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c5f96da2-d788-4765-a0aa-4b6e4b92437c</GlobalId>
              <Name>MaximumPowerOutput</Name>
              <Description>The maximum output power rating of the engine.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1a0fdc83-b589-494f-bb2d-dbf8340bd50d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>最大出力</Name>
                    <Description>エンジンの最大出力定格。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>da671046-a8a4-48da-98a9-56033b01ce39</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>최대 출력</Name>
                    <Description>엔진의 최대 출력 정격</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>870b3d38-656b-4c3d-b9c4-545bc39d2986</GlobalId>
          <Name>Pset_JunctionBoxTypeCommon</Name>
          <Description>A junction box is an enclosure within which cables are connected.

History: New in IFC4</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f924040a-cd70-4758-86fd-3aa816278e8e</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ジャンクションボックスは中にケーブルが接続されているケース。
 IFC4にて新規。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcJunctionBox</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>605ddda0-5d05-4011-b268-2af5a5e8fe1d</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>25cde456-c242-4685-97ed-d151a140b439</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a77d021f-b637-4b4c-a92a-467ef76b5d04</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>828b3d18-10f3-485c-a536-2d7cc5d344e5</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90183407-acc2-4c0f-bb22-c5ee18c9eb9d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50db9160-ee46-4db9-b80a-50e93f7bde2e</GlobalId>
              <Name>NumberOfGangs</Name>
              <Description>Number of slots available for switches/outlets (most commonly 1, 2, 3, or 4).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e7b150ea-65ef-4545-b297-b83068b3023f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>分岐の数</Name>
                    <Description>スロットスイッチ/コンセント（最も一般的に1、2、3、または4）で使用可能な数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>47839063-47a2-4dcf-a568-0395bb8ec4fb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>분기의 수</Name>
                    <Description>슬롯 스위치 / 콘센트 (가장 일반적으로 1,2,3 또는 4)에서 사용할 수있는 수.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>680f41ef-941c-409e-a021-ed01db79c8f9</GlobalId>
              <Name>ClearDepth</Name>
              <Description>Clear unobstructed depth available for cable inclusion within the junction box.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ce9d3c58-278b-45ef-aef9-013a029602e9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>明確な深さ</Name>
                    <Description>ジヤンクションボックスにケーブルを収められる深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>39af08d6-8544-470b-8714-5ba753470814</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>명확한 깊이</Name>
                    <Description>지얀 섹션 상자에 케이블을 거둘 깊이.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>71048ecd-c5c3-4e08-9823-8338e650040b</GlobalId>
              <Name>ShapeType</Name>
              <Description>Shape of the junction box.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8171f279-54ac-4ead-8fc4-bf06aa279b8e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>形状</Name>
                    <Description>ジヤンクションボックスの形状。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5317e5a2-6cf9-4d5f-8223-70d0b2375bad</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>형상</Name>
                    <Description>지얀 섹션 상자 모양.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_JunctionBoxShapeType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RECTANGULAR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ROUND</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SLOT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c416434d-8c85-4531-961c-ab10e356a27b</GlobalId>
              <Name>PlacingType</Name>
              <Description>Location at which the type of junction box can be located.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>887b9606-4e61-4053-b33e-59aacc005e53</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>位置</Name>
                    <Description>ジヤンクションボックスの配置場所。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>81baab8f-8e7e-4155-b3e4-f339ff7fbf41</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>위치</Name>
                    <Description>지얀 섹션 보트 상자 설치 방법.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_JunctionBoxPlacingType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CEILING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FLOOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3312bda5-f53a-4603-8a79-1144e3e87009</GlobalId>
              <Name>MountingType</Name>
              <Description>Method of mounting to be adopted for the type of junction box.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7220ad68-241a-4857-b0b8-00041868c2ac</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>取り付け</Name>
                    <Description>ジヤンクションボツクスの取り付け方法。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ac9e882c-09db-40ee-89d0-20c794f2b7e0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>설치</Name>
                    <Description>지얀 섹션 보트 상자 설치 방법.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_JunctionBoxMountingType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FACENAIL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SIDENAIL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CUT_IN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>821ae420-0d4e-4eda-a0a4-2fc1eb8fed81</GlobalId>
              <Name>IsExternal</Name>
              <Description>Indication of whether the junction box type is allowed for exposure to outdoor elements (set TRUE where external exposure is allowed).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8a196741-ff31-410a-b958-0479e41e6c90</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外部露出</Name>
                    <Description>ジャンクションボックスが外部露出の許可がされているかどうかを表示（外部露出が許可されている場合は設定）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>83e3edde-a4bd-4352-8299-bb0ce252e8f4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>외부노출</Name>
                    <Description>정션 박스 외부 노출의 허가가되어 있는지 여부를 표시 (외부 노출이 허용되는 경우 설정).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1dcca550-f456-43d8-9b1b-54252bd95a0b</GlobalId>
              <Name>IP_Code</Name>
              <Description>IEC 60529 (1989) Classification of degrees of protection provided by enclosures (IP Code).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5e2a8ec1-31b8-4ae0-bfe2-99f5de9e1756</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>機密性エンクロージャ等級</Name>
                    <Description>エンクロージャによる国際保護等級（IPコード）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7999b894-de85-49b0-af36-18f80cfb4378</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>기밀성 인클로저 등급</Name>
                    <Description>인클로저에 의한 국제 보호 등급 (IP 코드).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9fb568cf-ad00-4826-bf02-3eb42bbd7e05</GlobalId>
          <Name>Pset_LightFixtureTypeCommon</Name>
          <Description>Common data for light fixtures.
History: IFC4 - Article number and manufacturer specific information deleted. Use Pset_ManufacturerTypeInformation. ArticleNumber instead.   Load properties moved from Pset_LightFixtureTypeThermal (deleted).</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>b4ea39b0-d4e6-4aed-afcd-12ee25a267d0</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>照明器具の共通データ。
IFC4でArticleNumberは削除されました。代わりにPset_ManufacturerTypeInformationを使用してください。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcLightFixture</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a87ee129-4f76-4b4b-b7d6-6646c8c84962</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8c380830-6fdf-4050-ae56-d5af15b00d86</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1048ac1f-93ac-4052-82d8-35b48ce62ac2</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>41e35366-51ef-4bf6-8b27-df24ea0a5bae</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a6dba3c1-d5d2-447f-aa20-10fff52fda13</GlobalId>
              <Name>NumberOfSources</Name>
              <Description>Number of sources .</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>496d0326-ecb0-456d-b2e2-7abce9d4ea92</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電球数</Name>
                    <Description>電球数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2739f037-c004-4472-97d9-a776c96b8e27</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전구수</Name>
                    <Description>전구수</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c6b982a6-7bae-44ae-ad76-3f378cfd6578</GlobalId>
              <Name>TotalWattage</Name>
              <Description>Wattage on whole lightfitting device with all sources intact.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e06f658a-9201-4fcc-ad06-0dff6ab46bb4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>総ワット数</Name>
                    <Description>全ての照明器具のワット数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b825b99e-3f96-4940-a24b-fb2528c8575b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>총 와트</Name>
                    <Description>모든 조명기구 와트.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e650941f-c41e-43d1-8b49-b9dacc396d9a</GlobalId>
              <Name>LightFixtureMountingType</Name>
              <Description>A list of the available types of mounting for light fixtures from which that required may be selected.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>07876b1b-6cba-4100-b3c8-b19f0dce2882</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>照明器具取付方法</Name>
                    <Description>照明器具の取付方法をリストから選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b1b915dd-2c46-44cf-9c50-4e616a58ee27</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>조명기구 설치방법</Name>
                    <Description>조명기구의 설치 방법을 목록에서 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_LightFixtureMountingType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CABLESPANNED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FREESTANDING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POLE_SIDE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POLE_TOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RECESSED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SURFACE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUSPENDED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TRACKMOUNTED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e679cb4d-27f2-4bbb-9220-1f7ea382f699</GlobalId>
              <Name>LightFixturePlacingType</Name>
              <Description>A list of the available types of placing specification for light fixtures from which that required may be selected.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1861a8af-ae57-4cd2-8816-e30a2fb7170e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>照明器具取付場所</Name>
                    <Description>照明器具の取付場所をリストから選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b3e33d73-ee7f-4fae-9953-ef08ee44d5af</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>조명기구 설치 장소</Name>
                    <Description>조명기구의 설치 장소를 목록에서 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_LightFixturePlacingType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CEILING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FLOOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FURNITURE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POLE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>02e2c746-7961-46a6-a720-1052e43b0f3e</GlobalId>
              <Name>MaintenanceFactor</Name>
              <Description>The arithmetical allowance made for depreciation of lamps and reflective equipment from their initial values due to dirt, fumes, or age.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e898c9c7-350f-4b50-8f30-22c4555d79c7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>保守率</Name>
                    <Description>汚れ、煙、年数による初期からのランプや反射装置の低減許容計算。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>43c05e26-4d3f-4df6-808f-322ecc918c52</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>보수 비율</Name>
                    <Description>먼지, 연기, 연수의 초기부터 램프와 반사 장치의 저감 허용 계산.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2b4296ff-59f7-4baf-a18e-93da1a74ba06</GlobalId>
              <Name>MaximumPlenumSensibleLoad</Name>
              <Description>Maximum or Peak sensible thermal load contributed to the conditioned space by the light fixture.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bf27806f-50ec-4372-a00f-1bad6810c38f</GlobalId>
              <Name>MaximumSpaceSensibleLoad</Name>
              <Description>Maximum or Peak sensible thermal load contributed to return air plenum by the light fixture.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bc6e5cdf-67d2-427d-a087-b5e2244cf46f</GlobalId>
              <Name>SensibleLoadToRadiant</Name>
              <Description>Percent of sensible thermal load to radiant heat.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ed309560-ecb2-4d16-afdb-6b3d33c4b45c</GlobalId>
          <Name>Pset_LightFixtureTypeSecurityLighting</Name>
          <Description>Properties that characterize security lighting.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>a1cf87c9-2bad-4dc7-bf5e-27c7df88c74b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>防犯灯の特徴プロパティ。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcLightFixture/SECURITYLIGHTING</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3742614a-32e8-4691-9b17-7d3d41ab932a</GlobalId>
              <Name>SecurityLightingType</Name>
              <Description>The type of security lighting.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9d2e8007-5231-46df-93ac-93af08065929</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防犯灯</Name>
                    <Description>防犯灯のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fd26bfe9-fbf2-4a84-ab56-8f9bb4caf1b9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>방범등</Name>
                    <Description>방범등 유형</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_LightFixtureSecurityLightingType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SAFETYLIGHT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WARNINGLIGHT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EMERGENCYEXITLIGHT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BLUEILLUMINATION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3c31ae83-c8f4-4a97-945f-a5ed24b1bf37</GlobalId>
              <Name>FixtureHeight</Name>
              <Description>The height of the fixture, such as the text height of an exit sign.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c8ede0b3-e8e0-4982-9981-4e59fb63994e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>器具の高さ</Name>
                    <Description>出口標識などの器具の高さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e1d582d6-2d32-43fb-b96a-61d795f55e62</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>기구의 높이</Name>
                    <Description>출구 표지판 등의기구의 높이</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aea0e6c3-3e00-4bb0-bfcd-9eef2cefc338</GlobalId>
              <Name>SelfTestFunction</Name>
              <Description>The type of self test function.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d90110f4-a6c0-4b51-abaa-d061903201e5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自己診断機能</Name>
                    <Description>自己診断機能のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3b21d815-0ac4-434c-b9e6-27c82c9700d3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>자기 진단 기능</Name>
                    <Description>자기 진단 기능의 유형</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SelfTestType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CENTRAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOCAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b1ca6d38-9aa5-45c7-89ce-b8f4bec3872b</GlobalId>
              <Name>BackupSupplySystem</Name>
              <Description>The type of backup supply system.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b89deb7e-2e5c-45f7-ad63-b6911da3c7ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電源バックアップシステム</Name>
                    <Description>電源バックアップシステムのタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c0e0d834-057a-4816-95ff-46106511eb63</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전원백업 시스템</Name>
                    <Description>전원 백업 시스템 유형</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_BackupSupplySystemType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOCALBATTERY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CENTRALBATTERY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3c008202-4743-41f4-8bb5-e2d3427ff83a</GlobalId>
              <Name>PictogramEscapeDirection</Name>
              <Description>The direction of escape pictogram.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5c9649db-ad76-44f5-9d5a-83531d4dcb1c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>避難標識の向き</Name>
                    <Description>避難標識の向き。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>76a50f11-4047-42f0-a092-b5151805d1c3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>피난 표지판 방향</Name>
                    <Description>피난 표지판 방향</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_PictogramEscapeDirectionType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RIGHTARROW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LEFTARROW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DOWNARROW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UPARROW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c783ef8a-5a3f-4693-8a63-eebb2a357b54</GlobalId>
              <Name>Addressablility</Name>
              <Description>The type of addressability.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0ff5d0c8-b9ab-415c-a05d-b4e6ff5bb040</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>アドレス指定能力</Name>
                    <Description>アドレス指定能力のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4555de30-b0a8-483b-83aa-70fc37e158ca</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>주소 지정 능력</Name>
                    <Description>주소 지정 능력 타입</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_AddressabilityType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>IMPLEMENTED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UPGRADEABLETO</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTIMPLEMENTED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>70040732-6904-4234-bbd9-3a2e6141ba26</GlobalId>
          <Name>Pset_OutletTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for different outlet types.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>5e4e3a4b-2a20-446d-b74d-3f6ae97c714f</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>異なる差込口タイプの共通プロパティ。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcOutlet</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8ab830ad-03ff-40ba-815a-ace06791aa0b</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a423debd-9d0c-45e3-9c24-d45399bfa1e0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b615a1a3-5375-4ca3-811c-d5d2fab46ec7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5187dd40-f1c7-4db9-95da-2a8ad6bd12e8</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>89663e43-e90c-4960-9118-0452b56a3e40</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5eb3d4b9-328f-4b75-8761-abbd09192684</GlobalId>
              <Name>IsPluggableOutlet</Name>
              <Description>Indication of whether the outlet accepts a loose plug connection (= TRUE) or whether it is directly connected (= FALSE) or whether the form of connection has not yet been determined (= UNKNOWN).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b996941a-7a47-4302-9393-723929f50a69</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>プラグ接続可否</Name>
                    <Description>差込口が緩いプラグ接続を認めるか、それが直接接続されるかどうか、あるいは接続の形式がまだ決定されていないかを指示する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>abbd741e-a571-4aea-8d9b-10e974b6b6e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>플러그 여부</Name>
                    <Description>슬롯이 느슨한 플러그를 인정하거나 그것에 직접 연결되는지 여부, 연결 형식이 아직 결정되지 않았는지 설명한다</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLogical</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d950be62-7a6e-4afe-ac1c-89e11afe5e74</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitI2TCurve</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing a curve for let-through energy of a protective device. Note - A protective device may be associated with different instances of this pSet providing information related to different  basic characteristics</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>ae4517a8-82a4-4235-91e1-117f6fda78da</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>保護装置の通電エネルギーの曲線を表す一連のプロパティセット。
注記-保護装置は、根本的な特性に関連付けられた提供されたプロパティの情報は、　異なる実態に関連しているかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8c38f093-3df8-4dc4-995d-c390cc4c48ba</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels of the protective device for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5ae438b2-0276-4540-8838-c5bde4d39741</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>保護装置が作動する電圧レベルを選択。
[U230,U400,U525,U690,U1000,その他,不明,無]</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c203662c-c1f6-402b-b977-6d761b14960f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압 레벨</Name>
                    <Description>보호 장치가 작동 전압 레벨을 선택합니다. [U230, U400, U525, U690, U1000, 기타 알 수 없음, 무</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f0d7445d-6479-4d77-8a5d-735e34e8494d</GlobalId>
              <Name>NominalCurrent</Name>
              <Description>A set of nominal currents in [A] for which the data of this instance is valid. At least one value shall be provided. Any value in the set shall not exceed the value of the 
UltimateRatedCurrent associated with the same breaker unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3d878b96-7a26-4fda-9404-c6aaa9c7b95a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格電流</Name>
                    <Description>定格電流[A]を少なくても1つ値をセットしなければならない。
 セット内の任意の値の値を超えてはならない。
 定格電流は、同じブレーカ部に関連付けられている。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f9aba5ab-96e1-4776-b991-50c2e227140a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격전류</Name>
                    <Description>정격 전류 [A]를 적어도 1 개의 값을 설정해야한다.   동일한 차단기부와 연결된 정격전류는세트 내의 임의의 값은 초과할 수 없다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>baef5b5c-c9e5-4982-9e18-2d14f54d7de4</GlobalId>
              <Name>BreakerUnitCurve</Name>
              <Description>A curve that establishes the let through energy of a breaker unit when a particular prospective current is applied.  Note that the breaker unit curve is defined within a Cartesian coordinate system and this fact must be asserted within the property set:

(1) Defining value: ProspectiveCurrent: A list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the currents in [A] for points in the current/I2t log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.
(2) Defined value: LetThroughEnergy: A list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the let-through energy, I2t, in [A2s] for points in the current/I2t log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>22f6f9ae-66b2-431e-b1ea-c7c30b6700e8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>遮断機曲線</Name>
                    <Description>適用された電流と通過する遮断機のエネルギーを示した曲線
 （1）定義値：ProspectiveCurrent（固有電流）：
   電流/I2tで示される最小2から最大8のリストで電流[A]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。


 （2）定義値：LetThroughEnergy：
   電流/I2tで示される最小2から最大8のリストで通過エネルギー電流[[A2s]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>21a74b97-bc5e-48cc-adac-1e0c9448eae6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>차단기 곡선</Name>
                    <Description>적용된 전류 통과 차단기의 에너지를 나타낸 곡선  (1) 정의 값 : ProspectiveCurrent (고유 전류) :    전류 / I2t에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 전류 [A]를 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.  (2) 정의 값 : LetThroughEnergy :    전류 / I2t에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 통과 에너지 전류 [A2s을 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b35d3c88-d221-461a-8dd5-b869405c85fd</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitI2TFuseCurve</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing curves for melting- and breaking-energy of a fuse. Note - A fuse may be associated with different instances of this property set providing information related to different  basic characteristics.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6064cf7e-b4e4-4f46-8b03-4e842e1a3d2c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>フューズの融解-遮断エネルギー曲線を表す一連のプロパティセット。
注記-フューズは、根本的な特性に関連付けられた提供されたプロパティの情報は、　異なる実態に関連しているかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c190ab91-6201-4033-b2cb-b5536b0c3205</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels of the fuse for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d400e082-809a-4521-addf-486458ad0043</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dd188ff2-f29b-419c-b84c-da383f8616c2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압레벨</Name>
                    <Description>전압 레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d62fc759-cd62-4d01-b9ad-e041ca059213</GlobalId>
              <Name>BreakerUnitFuseMeltingCurve</Name>
              <Description>A curve that establishes the energy required to melt the fuse of a breaker unit when a particular prospective melting current is applied.  Note that the breaker unit fuse melting curve is defined within a Cartesian coordinate system and this fact must be:

(1) Defining value: ProspectiveCurrentMelting :A list of minimum 2 and maximum 8 numbers providing the currents in [A] for points in the
current/melting_energy log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.
(2) Defined value: MeltingEnergy: A list of minimum 2 and maximum 8 numbers providing the energy whereby the fuse is starting to melt, I2t, in [A2s] for points in the current/melting_energy log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>812efabb-ce00-43e8-9a61-625844a2f123</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フューズ遮断機融解曲線</Name>
                    <Description>想定外の電流が流れた時に遮断機のフューズを溶かすために必要なエネルギーを表す曲線。
  想定外の電流が流れた時に遮断機のフューズを溶かすために必要なエネルギーを表す曲線。

  （1）定義値：融解電流：電流/ 融解エネルギーで示される最小2から最大8のリストで電流[A]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。
  （2）定義値：融解エネルギー：/電流/融解エネルギーの位置[A2s]で示される2～16の想定されるフューズが溶解始める電流[A2s]を定義します。カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a8d1fc43-4d87-417a-bffb-00a6a9e4ff6d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>퓨즈 차단기 융해 곡선</Name>
                    <Description>예상치 못한 전류가 흐를 때 차단기의 퓨즈를 녹이는 데 필요한 에너지를 나타내는 곡선.   예상외의 전류가 흘렀을 때에 차단기의 퓨즈를 녹이는 데 필요한 에너지를 나타내는 곡선.   (1) 정의 값 : 융해 전류 : 전류 / 융해 에너지에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 전류 [A]를 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.   (2) 정의 값 : 융해 에너지 :/ 전류 / 융해 에너지의 위치 [A2s에서 나타나는 2 ~ 16 예상되는 퓨즈가 용해 시작 전류 [A2s을 정의합니다. 커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6bdacdce-ae45-44df-b808-a74ce635c187</GlobalId>
              <Name>BreakerUnitFuseBreakingingCurve</Name>
              <Description>A curve that establishes the let through breaking energy of a breaker unit when a particular prospective breaking current is applied.  Note that the breaker unit fuse breaking curve is defined within a Cartesian coordinate system and this fact must be:

(1) Defining value: ProspectiveCurrentBreaking: A list of minimum 2 and maximum 8 numbers providing the currents in [A] for points in the
current/breaking energy log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.
(2) Defined value: LetThroughBreakingEnergy: A list of minimum 2 and maximum 8 numbers providing the breaking energy whereby the fuse has provided a break, I2t, in [A2s] for points in the current/breakting_energy log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4150edc0-7be4-4a9c-ad0b-f1fcdbec13eb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フューズ遮断機融解曲線</Name>
                    <Description>想定外の電流が流れた時に遮断機のフューズを溶かすために必要なエネルギーを表す曲線。
  想定外の電流が流れた時に遮断機のフューズを溶かすために必要なエネルギーを表す曲線。

  （1）定義値：融解電流：電流/ 融解エネルギーで示される最小2から最大8のリストで電流[A]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。
  （2）定義値：融解エネルギー：/電流/融解エネルギーの位置[A2s]で示される2～16の想定されるフューズが溶解始める電流[A2s]を定義します。カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5b657441-27ce-4f57-802e-a3b23c82b4e1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>퓨즈 차단기 융해 곡선</Name>
                    <Description>예상치 못한 전류가 흐를 때 차단기의 퓨즈를 녹이는 데 필요한 에너지를 나타내는 곡선.   예상외의 전류가 흘렀을 때에 차단기의 퓨즈를 녹이는 데 필요한 에너지를 나타내는 곡선.   (1) 정의 값 : 융해 전류 : 전류 / 융해 에너지에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 전류 [A]를 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.   (2) 정의 값 : 융해 에너지 :/ 전류 / 융해 에너지의 위치 [A2s에서 나타나는 2 ~ 16 예상되는 퓨즈가 용해 시작 전류 [A2s을 정의합니다. 커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>4bd8ed72-7bab-4da2-a07d-7c8100363fa1</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitIPICurve</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing curves for  let-through currents of a protective device. Note - A protective device may be associated with different instances of this pSet providing information related to different  basic characteristics.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>aff1f54b-24b9-4cb2-866c-8673a55bec05</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>プロパティセット定義文
保護装置の通電エネルギーの曲線を表す一連のプロパティセット 
注記-保護装置は、根本的な特性に関連付けられた提供されたプロパティの情報は、　異なる実態に関連しているかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>62a7ed45-2e7f-445c-bfb2-75d4906d2436</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage level of the protective device for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1d988f1f-71f3-42a4-989b-deb371ee52b4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0c55317e-88b6-414c-844b-2ad661c05b58</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압 레벨</Name>
                    <Description>전압 레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3bdf08ba-e288-4e6d-9acd-8937ffd97c0f</GlobalId>
              <Name>NominalCurrent</Name>
              <Description>A set of nominal currents in [A] for which the data of this instance is valid. At least one value shall be provided. Any value in the set shall not exceed the value of the 
UltimateRatedCurrent associated with the same breaker unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1c581bf7-a6de-46ca-a0f7-be54504b55ce</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格電流</Name>
                    <Description>定格電流[A]を少なくても1つ値をセットしなければならない。
 セット内の任意の値の値を超えてはならない。
 定格電流は、同じブレーカ部に関連付けられている。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>18f7ba9a-165d-43d8-b4a9-8ea3c3526a0c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격전류</Name>
                    <Description>정격 전류 [A]를 적어도 1 개의 값을 설정해야한다.   동일한 차단기부와 연결된 정격전류는세트 내의 임의의 값은 초과할 수 없다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2e72258c-bcff-479c-be1f-11d1e0ea63cc</GlobalId>
              <Name>BreakerUnitIPICurve</Name>
              <Description>A curve that establishes the let through peak current of a breaker unit when a particular prospective current is applied.  Note that the breaker unit IPI curve is defined within a Cartesian coordinate system and this fact must be asserted within the property set:

(1) Defining value: A list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the currents in [A] for points in the I/Î log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.
(2) Defined value: A list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the let-through peak currents, Î, in [A] for points in the I/Î log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>92ad83c0-aa92-40d5-a2d8-f031e677ebb8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>遮断機曲線</Name>
                    <Description>適用された電流と通過する遮断機のエネルギーを示した曲線
 （1）定義値：ProspectiveCurrent（固有電流）：
   電流/I2tで示される最小2から最大8のリストで電流[A]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。


 （2）定義値：LetThroughEnergy：
   電流/I2tで示される最小2から最大8のリストで通過エネルギー電流[[A2s]を定義します。
   カーブが連続する2つの点を結ぶ直線として描かれています。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b7baee9a-c94c-444e-b82a-0dc6f996255d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>차단기 곡선</Name>
                    <Description>적용된 전류 통과 차단기의 에너지를 나타낸 곡선 (1) 정의 값 : ProspectiveCurrent (고유 전류) :    전류 / I2t에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 전류 [A]를 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.  (2) 정의 값 : LetThroughEnergy :    전류 / I2t에 표시된 최소 2에서 최대 8 개의 목록에서 통과 에너지 전류 [A2s을 정의합니다.    커브가 연속되는 두 개의 점을 연결하는 직선으로 그려져 있습니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ad59be47-da65-47fb-a16a-3c4d01bf32ee</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMCB</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing the breaking capacities of an MCB. Note - A protective device may be associated with different instances of this property set providing information related to different  basic characteristics.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/CIRCUITBREAKER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>39cabe33-d84f-4560-b6dc-9c46480b24b5</GlobalId>
              <Name>PowerLoss</Name>
              <Description>The power loss in [W] per pole of the MCB  when the nominal current is flowing through the MCB.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e6b63891-5a52-474a-accc-74a6ec83a753</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電力損失</Name>
                    <Description>定格電流がMCBに流れている時のMCBの極当たりの電力損失[W]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cd84f437-5bb9-4cde-a113-30a4de79be7b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전력 손실</Name>
                    <Description>정격 전류가 MCB 흐르고있을 때의 MCB 극 당 전력 손실 [W].</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>49d69a80-7e47-425e-bb22-e36f9114fa4a</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8aedfae3-eff5-4126-bf60-f5395691496d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>007c20f6-a21a-47e5-936d-e8b9ed8ec15b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압 레벨</Name>
                    <Description>전압레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0837ef16-6662-47a4-a250-e9fc83d4512f</GlobalId>
              <Name>NominalCurrents</Name>
              <Description>A set of nominal currents in [A] for which the data of this instance is valid. At least one value shall be provided. Any value in the set shall not exceed the value of the 
UltimateRatedCurrent associated with the same breaker unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d913cb8c-7007-489b-8fe9-edaa799683d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格電流</Name>
                    <Description>定格電流[A]を少なくても1つ値をセットしなければならない。
 セット内の任意の値の値を超えてはならない。
 定格電流は、同じブレーカ部に関連付けられている。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>acc97238-5f5b-4257-9c70-812b465f2c45</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 전류</Name>
                    <Description>정격 전류 [A]를 적어도 2 개의 값을 설정해야한다.   동일한 차단기부와 연결된 정격전류는세트 내의 임의의 값은 초과할 수 없다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_LISTVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a7677c61-5a66-4dfb-9344-69a0b830d879</GlobalId>
              <Name>ICU60947</Name>
              <Description>The ultimate breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>850aea36-a6f7-4a5e-bfa1-da52c950cc9e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格限界短絡遮断容量</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストされたMCBの定格限界短絡遮断容量を[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>22ab4426-e721-49fa-bb93-ef91ef3503cc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 한계 단락 차단 용량</Name>
                    <Description>IEC의 60948 시리즈를 기반으로 시험한 MCB의 정격 한계 단락 차단 용량 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>10d4c3e3-d59a-463a-b2d7-41283d0b07f3</GlobalId>
              <Name>ICS60947</Name>
              <Description>The service breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d1fd3586-85f7-48b1-acfc-7cfd577fcfa3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格使用短絡遮断容量</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストされたMCBの定格使用短絡遮断容量を[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0743a5fa-2314-41cc-adbd-565093c5c471</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격 사용 단락 차단 용량</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 시험한 MCB의 정격 사용 단락 차단 용량 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3835da00-a5c3-4f2b-ae07-7dfd251c3b31</GlobalId>
              <Name>ICN60898</Name>
              <Description>The nominal breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60898 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>15ead2e0-c28a-4c19-8ac0-79cf8f3e578d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICN60898</Name>
                    <Description>IECの60898シリーズに基づいてテストされたMCBの定格遮断容量を[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>67253908-1935-424c-97d9-f5523579bab1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICN60898</Name>
                    <Description>IEC의 60898 시리즈를 기반으로 시험한 MCB의 정격 차단 용량 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ce698d45-7acc-45f1-bc72-3c704d7c5bd2</GlobalId>
              <Name>ICS60898</Name>
              <Description>The service breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60898 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>17179a3f-4034-41a9-b672-a41434d3a2a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICS60898</Name>
                    <Description>IECの60898シリーズに基づいてテストされたMCBの遮断使用容量を[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>578f8321-8920-4815-82c7-77f662ec82c3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICS60898</Name>
                    <Description>IEC의 60898 시리즈를 기반으로 시험한 MCB 차단 사용 용량 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>061a4895-08e7-43c9-9bdb-575cf35022a1</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMotorProtection</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing different capacities of a a motor protection device, defined in accordance with IEC 60947. Note - A protective device may be associated with different instances of this Pset.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>828519fa-7920-4936-992d-892536b1f983</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>AAのモータ保護装置の異なる容量を表す属性の一貫したセットは、IEC60947に基づいて定義されています。
 注-保護装置は、このプロセッサセットの別のインスタンスに関連付けられている可能性があります。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b1f2477b-baa6-4bda-aeaf-3e2b7821c027</GlobalId>
              <Name>PerformanceClasses</Name>
              <Description>A set of designations of performance classes for the breaker unit for which the data of this instance is valid. A breaker unit being a motor protection device may be
constructed for different levels of breaking capacities. A maximum of 7 different
performance classes may be provided. Examples of performance classes that may be specified include B, C, N, S, H, L, V.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>61306bb9-6fb5-43e6-88af-8c5a03b764c4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>能力クラス</Name>
                    <Description>モータ保護を行う開閉装置は、能力が違う最大7種類がある。名称の例として、B, C, N, S, H, L, Vが含まれる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>026ff09b-363d-4c82-8fb3-b7e0e94d45df</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>능력클래스</Name>
                    <Description>모터 보호하는 개폐 장치는 능력이 다른 최대 7 종류가있다. 이름의 예로는, B, C, N, S, H, L, V가 포함된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_LISTVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9c09bd39-7d37-4b59-804b-3f21b5ac91df</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>068ac88a-d08a-43df-9502-d75e95cd1dc2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8f6c38ed-0f29-4cd1-bfbf-47612a901811</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압레벨</Name>
                    <Description>전압 레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3a7c5264-6cfb-4bb3-932e-8408e814a518</GlobalId>
              <Name>ICU60947</Name>
              <Description>The ultimate breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ba82a546-66e5-400d-81be-717772ce1d76</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICU60947</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテスト配線用遮断機またはモータ保護装置のための遮断容量を[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>284a9c56-50c4-4fa6-bdbc-bf8458bffff7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICU60947</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선용 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 차단 용량 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ae315cb8-9055-41f8-a257-025e2c38d7fd</GlobalId>
              <Name>ICS60947</Name>
              <Description>The service breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5cd4c4bd-5363-4176-a846-6b0ff4aba953</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICS60947</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテスト配線用遮断機またはモータ保護装置のための遮断容量サービスを[A]で設定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3241eb5f-f155-45b3-8c89-f34dcf6c6f5c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICS60947</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선용 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 차단 용량 서비스를 [A]로 설정.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9add2df4-437f-471e-b279-a98ff450de4d</GlobalId>
              <Name>ICW60947</Name>
              <Description>The thermal withstand current in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series. The value shall be related to 1 s.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>542d149b-2fcc-4f4c-a750-15b2a915ab75</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICW60947</Name>
                    <Description>IEC60947シリーズに基づいてテストした配線遮断機またはモータ保護装置のための電流[A]に耐える温度。
 値は、1sで与えられる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>baebeab6-7c61-45df-be91-7fd2a19b797a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICW60947</Name>
                    <Description>IEC60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 전류 [A]에 견디는 온도  값은 1s 주어진다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50664118-7bd8-44bf-a6cf-6a056d546c19</GlobalId>
              <Name>ICM60947</Name>
              <Description>The making capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>03f60d11-74cd-4b96-96ae-39c78270c036</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICM60947</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストした配線遮断機またはモータ保護装置のためので作る能力[A]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b4b8558a-3dff-49a0-b817-341e0c941324</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICM60947</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 만드는 능력 [A]. "</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>001cf49c-4b36-4052-8dd6-36203c6732fd</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTrippingCurve</Name>
          <Description>Tripping curves are applied to thermal, thermal magnetic or MCB_RCD tripping units (i.e. tripping units having type property sets for thermal, thermal magnetic or MCB_RCD tripping defined). They are not applied to electronic tripping units.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>d39e1674-7100-45f8-89df-c2b2f5f1e237</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>プロパティセット定義文
熱、熱磁気またはMCB_RCDトリップ装置のトリップ曲線
（例えば、トリッピング装置は、熱,熱電磁,MCB_RCDのトリッピング定義されたプロパティセットタイプを持っている）
これらは、電子トリッピング装置に適用されない。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a870d3e6-0277-476e-914c-e904892db2cb</GlobalId>
              <Name>TrippingCurveType</Name>
              <Description>The type of tripping curve that is represented by the property set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>21957c96-821a-4b83-9b05-31d9b61bf7c8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>動作特性曲線のタイプ</Name>
                    <Description>動作特性曲線のタイプを指定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ede0eada-416f-467a-96bb-e8315d68cb67</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>동작 특성 곡선의 유형</Name>
                    <Description>동작 특성 곡선의 유형을 지정합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_TrippingCurveType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UPPER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOWER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a9c086cb-b12c-4a45-a8f2-8a0b06160419</GlobalId>
              <Name>TrippingCurve</Name>
              <Description>A curve that establishes the release time of a tripping unit when a particular prospective current is applied.  Note that the tripping curve is defined within a Cartesian coordinate system and this fact must be asserted within the property set: 

(1) Defining value is the Prospective Current which is a list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the currents in [x In] for points in the current/time log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points.
(2) Defined value is a list of minimum 2 and maximum 16 numbers providing the release_time in [s] for points in the current/time log/log coordinate space. The curve is drawn as a straight line between two consecutive points. Note that a defined interpolation.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9b05be69-f310-4609-9a35-0323442c9eb6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>動作特性曲線</Name>
                    <Description>(1)電流/時間の位置[x In]で示される2～16の想定される電流値を定義する。
(2)定義された値は、電流/時間の位置[ｓ]で示される2～16の想定される放電時間。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0a5cd824-7705-4bac-8594-7772f121a599</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>동작 특성 곡선</Name>
                    <Description>(1) 전류 / 시간 위치 [x In에서 나타나는 2 ~ 16 예상되는 전류 값을 정의한다. (2) 정의된 값은 전류 / 시간 위치 [s]로 표시되는 2 ~ 16 예상되는 방전 시간.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcTimeMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b95d10e3-34e5-44e3-99b9-b1d72db25736</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeCircuitBreaker</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing different capacities of a circuit breaker or of a motor protection device, defined in accordance with IEC 60947. Note - A protective device may be associated with different instances of this property set providing information related to different basic characteristics.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>4ebaaea2-6fcc-4399-a222-eebcfb698d8d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IECの60947に基づいて定義されている回路ブレーカ、またはモータ保護装置の異なる容量を表すプロパティセットの定義。
注記-保護装置は、根本的な特性に関連付けられた提供されたプロパティの情報は、　異なる実態に関連しているかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/CIRCUITBREAKER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c18c2432-7ac4-41ec-b07b-7b8174331deb</GlobalId>
              <Name>PerformanceClasses</Name>
              <Description>A set of designations of performance classes for the breaker unit for which the data of this instance is valid. A breaker unit being a circuit breaker may be
constructed for different levels of breaking capacities. A maximum of 7 different
performance classes may be provided. Examples of performance classes that may be specified include B, C, N, S, H, L, V.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>17d15826-05f3-47ee-8c44-eed5d34dc9f6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>能力クラス</Name>
                    <Description>モータ保護を行う開閉装置は、能力が違う最大7種類がある。名称の例として、B, C, N, S, H, L, Vが含まれる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>920c291c-0cb7-425a-bd53-6801e5d800ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>능력 클래스</Name>
                    <Description>모터 보호하는 개폐 장치는 능력이 다른 최대 7 종류가있다. 이름의 예로는, B, C, N, S, H, L, V가 포함된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_LISTVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>236ec966-a7d5-42ce-a9e7-28e8796837d6</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6388c892-6639-46bc-b6c5-b8641c3a441a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>283daff4-de6a-48a2-9cc3-0f9c04bb04e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압레벨</Name>
                    <Description>전압 레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e325b96a-a089-46a1-b08a-b1a511b18bc9</GlobalId>
              <Name>ICU60947</Name>
              <Description>The ultimate breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f73688de-a1fb-4ac0-9a5c-fcb4e2ec2fb5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格限界短絡遮断容量</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストされた回路遮断機及びモータ保護装置の短絡遮断容量[A]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>225939b2-d72b-4ad6-9323-e615ea123195</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격한계단락 차단 용량</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 테스트 회로 차단기 및 모터 보호 장치의 단락 차단 용량 [A].</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ba5a6abe-fb58-4ff8-9bc1-c52830b0b9da</GlobalId>
              <Name>ICS60947</Name>
              <Description>The service breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0127a2ec-f815-49aa-978a-43e7e583fb6c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>定格使用短絡遮断容量</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストされた回路遮断機及びモータ保護装置の使用短絡遮断容量[A]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>191b52d0-afef-4aff-a478-02ac2967aeaa</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>정격사용 단락 차단 용량</Name>
                    <Description>IEC60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 전류 [A]에 견디는 온도  값은 1s 주어진다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6a518184-ea4d-4355-ba6e-1445fc97e69c</GlobalId>
              <Name>ICW60947</Name>
              <Description>The thermal withstand current in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series. The value shall be related to 1 s.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ac21bdc-0468-4b83-a7a7-c564231bed1e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICW60947</Name>
                    <Description>IEC60947シリーズに基づいてテストした配線遮断機またはモータ保護装置のための電流[A]に耐える温度。
 値は、1sで与えられる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>24d544af-6844-41c4-b081-e4eddf269233</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICW60947</Name>
                    <Description>IEC60947 시리즈를 기반으로 테스트 배선 차단기 또는 모터 보호 장치를위한 전류 [A]에 견디는 온도  값은 1s 주어진다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1076fdc3-1e00-47ee-85a4-66322584e11a</GlobalId>
              <Name>ICM60947</Name>
              <Description>The making capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bb321013-323e-4b87-84d5-2a946fbf62af</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICM60947</Name>
                    <Description>IECの60947シリーズに基づいてテストされた回路遮断機またはモータ保護装置の能力[A]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e69d6e4a-fba8-44cb-bb13-9b3ff62963c2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ICM60947</Name>
                    <Description>IEC의 60947 시리즈를 기반으로 테스트 회로 차단 기나 모터 보호 장치의 능력 [A].</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>199b6b8b-6893-46f9-8f04-edca11a4be13</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeCommon</Name>
          <Description>Properties that are applied to a definition of a protective device.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f36db347-4899-4f21-92c2-fce78c34429b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>保護装置の事象に該当する属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>74eafe29-7161-46ef-806b-06ec73344d02</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e1ee3955-1ac9-4af5-8f7e-cb1bbc5b8c02</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>このプロジェクト (例． 'A-1'　タイプなど)で指定された参照ID。認められた分類体系の分類参照が存在しない場合に適用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cb7b6bf4-93ca-47f6-bfa5-af63cea4988f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>이 프로젝트 (예 : 'A-1'유형 등) 지정된 참조 ID. 인정 분류 체계의 분류 참조가없는 경우에 적용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>98161001-45e1-4bcb-bda1-a5a7dfce808c</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>157e0569-8290-4e99-8734-97bb71628d6f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>883044ae-5b61-4f40-97d9-eb0e138bc8e8</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeEarthLeakageCircuitBreaker</Name>
          <Description>An earth failure device acts to protect people and equipment from the effects of current leakage.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>303b47d0-a4ac-442e-81b4-04ab2db938a0</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>漏電回路遮断機は、人々と器材を漏電電流の影響から保護する動作を行います。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/EARTHLEAKAGECIRCUITBREAKER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>67d13d7f-433c-4100-b9a0-0173227a07b2</GlobalId>
              <Name>EarthFailureDeviceType</Name>
              <Description>A list of the available types of circuit breaker from which that required may be selected where:

Standard: Device that operates without a time delay.
TimeDelayed: Device that operates after a time delay.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>512d2529-18d9-43ff-b3b6-9e3bdbd8693a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>漏電回路遮断機のタイプ</Name>
                    <Description>以下の中から選択が必要となる場合の遮断機タイプのリスト：

スタンダード：遅延無しで動作する機器
遅延：一定時間を経た後で動作する機器</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e70cdd95-5580-4176-9478-efcbe4e70579</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>누전 회로 차단기의 유형</Name>
                    <Description>다음 중 선택이 필요한 경우 차단기 유형 목록 : 스탠다드 : 지연없이 동작하는 기기 지연 : 일정 시간이 지난 후에 동작하는 기기 "</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_EarthFailureDeviceType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STANDARD</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TIMEDELAYED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b0bc4b00-8fdf-4841-b3ae-e4db9f046b4d</GlobalId>
              <Name>Sensitivity</Name>
              <Description>The rated rms value of the vector sum of the instantaneous currents flowing in the main circuits of the device which causes the device to operate under specified conditions. (IEC 61008-1).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ed73a8d3-c0c8-4583-80f0-7470f79859ef</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>感度</Name>
                    <Description>装置のメイン回路を流れる瞬時電流の合計ベクトルの関連する rms 値、特定の条件になると機器が動作するようになる（IEC 61008-1)。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>48ef883e-87fd-4c40-8954-e2cb479a13f6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>감도</Name>
                    <Description>장치의 기본 회로를 흐르는 순간 전류의 합계 벡터 관련 rms 값이 특정 조건이되면 장치가 작동하게된다 (IEC 61008-1).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d68ae1cc-fa07-4c13-8595-e66ce980532a</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeFuseDisconnector</Name>
          <Description>A coherent set of attributes representing the breakeing capacity of a fuse, defined in accordance with IEC 60269. Note - A protective device may be associated with different instances of this pSet providing information related to different  basic characteristics.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>0aa4efad-fe25-4029-852f-719cb8246616</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ヒューズのbreakeing容量を表す属性の一貫したセットは、IEC60269に基づいて定義されています。
 注-保護デバイスが別の基本的な特性に関連する情報を提供し、このプロセッサセットの別のインスタンスに関連付けられている可能性があります。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/FUSEDISCONNECTOR</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6fd9e9de-6761-4b78-ac36-809de4d3621d</GlobalId>
              <Name>FuseDisconnectorType</Name>
              <Description>A list of the available types of fuse disconnector from which that required may be selected where:

EngineProtectionDevice: A fuse whose characteristic is specifically designed for the protection of a motor or generator.
FuseSwitchDisconnector: A switch disconnector in which a fuse link or a fuse carrier with fuse link forms the moving contact,
HRC: A standard fuse (High Rupturing Capacity)
OverloadProtectionDevice: A device that disconnects the supply when the operating conditions in an electrically undamaged circuit causes an overcurrent,
SemiconductorFuse: A fuse whose characteristic is specifically designed for the protection of sem-conductor devices.
SwitchDisconnectorFuse: A switch disconnector in which one or more poles have a fuse in series in a composite unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b98c2a7c-d259-4810-9af9-bebda94a8d05</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ヒューズ遮断機のタイプ</Name>
                    <Description>自家用発電連携側：モータや発電機の保護のために設計されているヒューズ。
 地絡保護装置：これでヒューズリンクまたはヒューズリンクヒューズキャリアは、可動接点を形成するスイッチ断路器、
 HRC：標準ヒューズ（高連動破壊容量）
 漏電保護装置：電気的に破損して回路の動作条件は、過電流が発生する電源を切断装置
 欠相保護付：その特性を具体的にsemが芯デバイスの保護のために設計されているヒューズ。
 複合ヒューズ保護装置：その内の1つまたは複数の極は、複合ユニットに直列にヒューズを持っているスイッチ断路器。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3169d203-9966-4acc-a1ba-335286cffddd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>퓨즈차단기 유형</Name>
                    <Description>자가용 발전 연계 측면 : 모터 및 발전기 보호를 위해 디자인되는 퓨즈.  지락 보호 장치 : 이제 퓨즈 링크 또는 퓨즈 링크 퓨즈 캐리어는 가동 접점을 형성하는 스위치 단로기,  HRC : 표준 퓨즈 (높이 연동 파괴 용량)  누전 보호 장치 : 전기 손상 회로의 동작 조건은 과전류가 발생하는 전원을 차단 장치  결상 보호 부착 : 그 특성을 구체적으로 sem이 심 장치 보호를 위해 디자인되는 퓨즈.  복합 퓨즈 보호 장치 : 어떤 한 개 이상의 전극은 복합 유닛에 직렬로 퓨즈를 가지고있는 스위치 단로기.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FuseDisconnectorType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ENGINEPROTECTIONDEVICE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FUSEDSWITCH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HRC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OVERLOADPROTECTIONDEVICE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SWITCHDISCONNECTORFUSE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>862a7d2c-14c0-4cf5-8b48-11545eda3e6b</GlobalId>
              <Name>VoltageLevel</Name>
              <Description>The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1dc9fe64-a1d0-4bd9-80b2-12e27911c248</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電圧レベル</Name>
                    <Description>電圧レベルを選択。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>256d1aee-748d-4db7-8158-db27696eb2e2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전압레벨</Name>
                    <Description>전압 레벨을 선택합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VoltageLevels</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U230</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U400</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U440</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U525</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U690</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>U1000</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>262dfc13-b82a-4a2e-b6cf-5ddb27d2caf4</GlobalId>
              <Name>IC60269</Name>
              <Description>The breaking capacity in [A] for fuses in accordance with the IEC 60269 series.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>56796622-78eb-4151-bb7b-0a4c6f6944c9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IC60269</Name>
                    <Description>IECの60269シリーズに応じたヒューズの遮断容量[A]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e2166d98-2572-4221-966f-edccb77b35f8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IC60269</Name>
                    <Description>IEC의 60269 시리즈에 따라 퓨즈의 차단 용량 [A].</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>58c20cbb-4efb-47be-8675-f46cc041f2ce</GlobalId>
              <Name>PowerLoss</Name>
              <Description>The power loss in [W] of the fuse when the nominal current is flowing through the fuse.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1a0dc88c-dae4-43a5-91f5-1ab185936043</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>電力損失</Name>
                    <Description>定格電流がヒューズに流れる時の電力損失[W]。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e63aaff3-dae2-4d13-a1a9-8c81d7e17c67</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>전력 손실</Name>
                    <Description>정격 전류가 퓨즈에 흐르는시 전력 손실 [W].</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>94ec9f06-822a-4274-b918-29090e422933</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeResidualCurrentCircuitBreaker</Name>
          <Description>A residual current circuit breaker opens, closes or isolates a circuit and has short circuit and overload protection.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f94bcd21-e400-40f4-9311-397e5062c789</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>残留電流遮断回路が 開いているか、 閉じているか、または　回路から独立しているか、また短絡（ショートサーキット）を保有し、過負荷保護継電方式であるか。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/RESIDUALCURRENTCIRCUITBREAKER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7d863ffb-c3b7-4cc8-8c2a-22e911421129</GlobalId>
              <Name>Sensitivity</Name>
              <Description>Current leakage to an unwanted leading path during normal operation (IEC 151-14-49).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3aacb001-0fba-46bd-bcbc-23baa287e944</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>感度</Name>
                    <Description>通常操作における望ましくない引き込みパスとの電流鎖交 (IEC 151-14-49)。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c87fe729-882d-4768-a64f-51e1831cd471</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>감도</Name>
                    <Description>정상 작동의 원치 않는 철회 경로와 전류 사슬 교환 (IEC 151-14-49).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ecaa9799-f443-45ef-91c6-6664f2f6ae26</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeResidualCurrentSwitch</Name>
          <Description>A residual current switch opens, closes or isolates a circuit and has no short circuit or overload protection.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>8b9c7af9-119e-4893-ad85-07dd1e4ec74b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>残留電流遮断回路が 開いているか、 閉じているか、または　回路から独立しているか、また短絡（ショートサーキット）を保有し、過負荷保護継電方式であるか。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/RESIDUALCURRENTSWITCH</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f91d9a8b-acbe-4119-94ea-9e7733435350</GlobalId>
              <Name>Sensitivity</Name>
              <Description>Current leakage to an unwanted leading path during normal operation (IEC 151-14-49).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9f686fac-5744-4a35-9e29-a5939a1a4e2b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>感度</Name>
                    <Description>通常操作における望ましくない引き込みパスとの電流鎖交 (IEC 151-14-49)。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0695b51d-380f-4a2d-8205-b83070cbbe16</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>감도</Name>
                    <Description>정상 작동의 원치 않는 철회 경로와 전류 사슬 교환 (IEC 151-14-49).</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>2d5a8270-8b33-4d4e-bb49-db306342a1c2</GlobalId>
          <Name>Pset_ProtectiveDeviceTypeVaristor</Name>
          <Description>A high voltage surge protection device.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>5bd53b6a-3293-4dd0-be04-49dc54394a4e</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>高圧避雷装置。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcProtectiveDevice/VARISTOR</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>016e48f5-d587-4f63-ab9d-0d060796f1bc</GlobalId>
              <Name>VaristorType</Name>
              <Description>A list of the available types of varistor  from which that required may be selected.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90fdf33d-100d-433a-8aa7-bfe69cd05d4e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>保護タイプ</Name>
                    <Description>選択が必要となる、バリスターの一覧リスト。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cc97d375-40d3-4f40-9ada-b8e6f193a76f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>보호 종류</Name>
                    <Description>선택된 varistor(소자)의 유용한 유형목록</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_VaristorType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>METALOXIDE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ZINCOXIDE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1931b7f2-3d3e-4875-9a3e-f779bf6af19c</GlobalId>
          <Name>Pset_SolarDeviceTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for solar device types.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>394d2c6d-7576-474c-b457-cbcc543d5fd8</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>太陽の装置タイプのための共通属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSolarDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cc3beddb-262b-4738-9d90-4937eaa25b9b</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2ab165b0-65d7-44d1-afe4-7a92cd4f93a4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>このプロジェクト (例． 'A-1'　タイプなど)で指定された参照ID。認められた分類体系の分類参照が存在しない場合に適用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4e34afb1-9d34-4474-96a8-4c8d76c9958a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>프로젝트 (예 : 'A-1'유형 등) 지정된 참조 ID. 인정 분류 체계의 분류 참조가없는 경우에 적용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a348fbc7-0091-4a55-b317-544b411df413</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>073f5e5d-15ad-4945-9e82-eafda2f51dd8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b8d411fe-a14d-4938-97bc-8ebf61bfb90a</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterOccurrence</Name>
          <Description>Flow meter occurrence common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>85ed2173-4717-4dfe-adf8-049485ca3787</GlobalId>
              <Name>Purpose</Name>
              <Description>Enumeration defining the purpose of the flow meter occurrence.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FlowMeterPurpose</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MASTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUBMASTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUBMETER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>678ec705-f4b7-432a-9cda-513cfee257b0</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterTypeCommon</Name>
          <Description>Common attributes of a flow meter type</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>97012d8f-e0a3-4c17-b133-f6513956fd7e</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2845df8a-9d24-40a1-97cb-49d3edc2a804</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f1ef3592-7d92-4a04-adc7-a1abb6078035</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e34cbe73-27c3-477d-ae46-2501beaa7fd1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e8f6d7e0-db71-49d5-98ad-278a6f7d9785</GlobalId>
              <Name>ReadOutType</Name>
              <Description>Indication of the form that readout from the meter takes. In the case of a dial read out, this may comprise multiple dials that give a cumulative reading and/or a mechanical odometer.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_MeterReadOutType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIGITAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fc66c687-2120-4e13-adaf-a0dcb9c90fff</GlobalId>
              <Name>RemoteReading</Name>
              <Description>Indicates whether the meter has a connection for remote reading through connection of a communication device (set TRUE) or not (set FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d75e4478-8f5e-496d-b1d7-104b31b2d900</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterTypeEnergyMeter</Name>
          <Description>Device that measures, indicates and sometimes records, the energy usage in a system.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter/ENERGYMETER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7e303b59-ed44-48c1-9d60-99f25e1e4f3e</GlobalId>
              <Name>NominalCurrent</Name>
              <Description>The nominal current that is designed to be measured.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a19e08ff-9686-40cb-965c-b663c9141400</GlobalId>
              <Name>MaximumCurrent</Name>
              <Description>The maximum allowed current that a device is certified to handle.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e2b8e5d1-aba1-43aa-87d4-1d39dc9b7236</GlobalId>
              <Name>MultipleTarriff</Name>
              <Description>Indicates whether meter has built-in support for multiple tarriffs (variable energy cost rates).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
      </RelatedDefinitions>
    </IfcRelDeclares>
  </Declares>
</IfcProject>