#### 7.2.4.21 Pset_ElectricFlowStorageDeviceTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcElectricFlowStorageDevice

| The characteristics of the supply associated with an electrical device occurrence acting as a source of supply to an electrical distribution system NOTE: Properties within this property set should ONLY be used in circumstances when an electrical supply is applied. The property set, the properties contained and their values are not applicable to a circumstance where the sypply is not being applied to the eletrical system or is temporarily disconnected. All properties within this property set are considered to represent a steady state situation.
| 配電システムから電気機器への供給源として機能するために関連する電源の特性。電気供給が適用されるときのみ使用する必要がある場合このプロパティを設定する。プロパティセット、プロパティが含まれているそれらの値は電源、または電気システムに適用されていない一時的に切断されている状況には適用されない。このプロパティセットは定常状態の状況を表す。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.
  | 参照: 当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。
  | 참조: 해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.

- Status
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_Status: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Status: Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
  | 状態: 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

- NominalSupplyVoltage
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

  | NominalSupplyVoltage: The nominal voltage of the supply.
  | 公称電圧: 電源の公称電圧。
  | 공칭 주파수: 전원 공칭 주파수

- NominalSupplyVoltageOffset
  P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

  | NominalSupplyVoltageOffset: The maximum and minimum allowed voltage of the supply e.g. boundaries of 380V/440V may be applied for a nominal voltage of 400V.
  | オフセット公称電圧: 電源の最大値と最小許容電圧。たとえば380V/440Vの境界は400Vの公称電圧に適用される。
  | 옵셋 공칭 전압: 전원 최대 및 최소 허용 전압 예 : 380V/440V 경계는 400V의 정격 전압에 적용된다.

- NominalFrequency
  P_SINGLEVALUE / IfcFrequencyMeasure

  | NominalFrequency: The nominal frequency of the supply.
  | 公称周波数: 電源の公称周波数。
  | 공칭 주파수: 전원 공칭 주파수.

- ConnectedConductorFunction
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ConductorFunctionEnum: PHASE_L1, PHASE_L2, PHASE_L3, NEUTRAL, PROTECTIVEEARTH, PROTECTIVEEARTHNEUTRAL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ConnectedConductorFunction: Function of the conductors to which the load is connected.
  | 接続導体機能: 導体の機能は負荷が接続された状態。
  | 연결 도체 기능: 도체의 기능은 부하가 연결된 상태.

- ShortCircuit3PoleMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | ShortCircuit3PoleMaximumState: Maximum 3 pole short circuit current provided at the point of supply.
  | 3極最大短絡電流: 電源供給時点の3極最大短絡電流。
  | 3 극 최대 단락 전류: 전원 공급 시점의 3 극 최대 단락 전류.

- ShortCircuit3PolePowerFactorMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | ShortCircuit3PolePowerFactorMaximumState: Power factor of the maximum 3 pole short circuit current provided at the point of supply.
  | 3極最大短絡電流力率: 電源供給時点の3極最大短絡電流力率。
  | 3 극 최대 단락 전류 역률: 전원 공급 시점의 3 극 최대 단락 전류 역률.

- ShortCircuit2PoleMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | ShortCircuit2PoleMinimumState: Minimum 2 pole short circuit current provided at the point of supply.
  | 2極最小短絡電流: 電源供給時点の2極最小短絡電流。
  | 2 극 최소 단락 전류: 전원 공급 시점의 양극 최소 단락 전류.

- ShortCircuit2PolePowerFactorMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | ShortCircuit2PolePowerFactorMinimumState: Power factor of the minimum 2 pole short circuit current provided at the point of supply.
  | 2極最小短絡電流力率: 電源供給時点の2極最小短絡電流力率。
  | 2 극 최소 단락 전류 역률: 전원 공급 시점의 양극 최소 단락 전류 역률.

- ShortCircuit1PoleMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | ShortCircuit1PoleMaximumState: Maximum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.
  | 1極最大短絡電流: 電源供給時点の点1相とN間の1極最大短絡電流。
  | 1 극 최대 단락 전류: 전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최대 단락 전류 역률.

- ShortCircuit1PolePowerFactorMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | ShortCircuit1PolePowerFactorMaximumState: Power factor of the maximum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.
  | 1極最大短絡電流力率: 電源供給時点の点1相とN間の1極最大短絡電流力率。
  | 1 극 최대 단락 전류 역률: 전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최대 단락 전류 역률.

- ShortCircuit1PoleMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | ShortCircuit1PoleMinimumState: Minimum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.
  | 1極最小短絡電流: 電源供給時点の点1相とN間の1極最小短絡電流。
  | 1 극 최소 단락 전류: 전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최소 단락 전류.

- ShortCircuit1PolePowerFactorMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | ShortCircuit1PolePowerFactorMinimumState: Power factor of the minimum 1 pole short circuit current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and N.
  | 1極最小短絡電流力率: 電源供給時点の点1相とN間の1極最小短絡電流力率。
  | 1 극 최소 단락 전류 역률: 전원 공급 시점 점 1 단계와 N 사이의 1 극 최소 단락 전류 역률.

- EarthFault1PoleMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | EarthFault1PoleMaximumState: Maximum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.
  | 1極最大地絡電流: 電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最大地絡電流。
  | 1 극 최대 지락 전류: 전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최대 지락 전류.

- EarthFault1PolePowerFactorMaximumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | EarthFault1PolePowerFactorMaximumState: Power factor of the maximum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.
  | 1極最大地絡電流力率: 電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最大地絡電流力率。
  | 1 극 최대 지락 전류 역률: 전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최대 지락 전류 역률.

- EarthFault1PoleMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | EarthFault1PoleMinimumState: Minimum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.
  | 1極最小地絡電流: 電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最小地絡電流。
  | 1 극 최소 지락 전류: 전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최소 지락 전류

- EarthFault1PolePowerFactorMinimumState
  P_SINGLEVALUE / IfcReal

  | EarthFault1PolePowerFactorMinimumState: Power factor of the minimum 1 pole earth fault current provided at the point of supply i.e. the fault between 1 phase and PE/PEN.
  | 1極最小地絡電流力率: 電源供給時点の点1相とPE/PEN間の1極最小地絡電流力率。
  | 1극 최소 지락 전류 역률: 전원 공급 시점 점 1 상 및 PE / PEN 사이의 1 극 최소 지락 전류 역률.

Link to this page