#### 7.2.4.38 Pset_ProtectiveDeviceTypeResidualCurrentSwitch

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDevice / RESIDUALCURRENTSWITCH

| A residual current switch opens, closes or isolates a circuit and has no short circuit or overload protection.
| 残留電流遮断回路が 開いているか、 閉じているか、または　回路から独立しているか、また短絡（ショートサーキット）を保有し、過負荷保護継電方式であるか。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Sensitivity
  P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | Sensitivity: Current leakage to an unwanted leading path during normal operation (IEC 151-14-49).
  | 感度: 通常操作における望ましくない引き込みパスとの電流鎖交 (IEC 151-14-49)。
  | 감도: 정상 작동의 원치 않는 철회 경로와 전류 사슬 교환 (IEC 151-14-49).

Link to this page