#### 6.2.4.1 Pset_DistributionPortTypeCable

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcDistributionPort / ELECTRICAL

| Cable port occurrence attributes attached to an instance of IfcDistributionPort.
| IfcDistributionPortオブジェクトに設定される電力ポートに関する属性情報。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- ConnectionType
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_DistributionPortElectricalType: ACPLUG, DCPLUG, CRIMPCOAXIAL, RJ, RADIO, DIN, DSUB, DVI, EIAJ, HDMI, RCA, TRS, XLR, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ConnectionType: The physical port connection: ACPLUG: AC plug DCPLUG: DC plug CRIMP: bare wire
  | 接続タイプ: 物理ポート接続： - ACPLUG: AC プラグ - DCPLUG: DC プラグ - CRIMP: 裸線

- ConnectionSubtype
  P_SINGLEVALUE / IfcLabel

  | ConnectionSubtype: The physical port connection subtype that further qualifies the ConnectionType. The following values are recommended: ACPLUG: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M; RADIO: IEEE802.11g, IEEE802.11n ; RJ: 4P4C, 6P2C, 8P8C; DIN: Mini3P, Mini4P, Mini5P, Mini6P, Mini7P, Mini8P, Mini9P DSub: DA15, DB25, DC37, DD50, DE9, DE15 EIAJ: RC5720 HDMI: A, B, C TRS: TS_Mini, TS_SubMini, TRS_Mini, TRS_SubMini
  | 接続サブタイプ: 物理ポート接続のサブタイプ。接続タイプ以外の情報を設定する場合に使用。下記の値を設定： - ACプラグ: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M

- ConnectionGender
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_DistributionPortGender: MALE, FEMALE, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ConnectionGender: The physical connection gender.
  | 接続ジェンダー: 形状的な接続ジェンダー（オス、メス、その他、未知、未設定）。

- ConductorFunction
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ConductorFunctionEnum: PHASE_L1, PHASE_L2, PHASE_L3, NEUTRAL, PROTECTIVEEARTH, PROTECTIVEEARTHNEUTRAL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ConductorFunction: For ports distributing power, indicates function of the conductors to which the load is connected.
  | 電線種類: 電気負荷と連結する電線種類。

- CurrentContent3rdHarmonic
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure

  | CurrentContent3rdHarmonic: The ratio between the third harmonic current and the phase current.
  | 第３高調波電流と相電流の比: 第３高調波電流と相電流の比率。

- Current
  P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

  | Current: The actual current and operable range.
  | 電流: 実電流と動作可能範囲。

- Voltage
  P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

  | Voltage: The actual voltage and operable range.
  | 電圧: 実電圧と動作可能範囲。

- Power
  P_BOUNDEDVALUE / IfcPowerMeasure

  | Power: The actual power and operable range.
  | 電力: 実電力と動作可能範囲。

- Protocols
  P_LISTVALUE / IfcIdentifier

  | Protocols: For data ports, identifies the protocols used as defined by the Open System Interconnection (OSI) Basic Reference Model (ISO 7498). Layers include: 1. Physical; 2. DataLink; 3. Network; 4. Transport; 5. Session; 6. Presentation; 7. Application. Example: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP
  | プロトコル: OSIのオープンシステム相互接続用基本プロトコル(ISO 7498)： 1. 物理層; 2.データリンク層; 3. ネットワーク層; 4. トランスポート層; 5. セッション層; 6.プレゼンテーション層 ; 7. アプリケーション層. 例: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP

Link to this page