#### 7.2.4.13 Pset_CableSegmentTypeCoreSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableSegment / CORESEGMENT

| An assembly comprising a conductor with its own insulation (and screens if any)
| 絶縁（と、いくつかのシールド）をもった導体の集合。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- OverallDiameter
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | OverallDiameter: The overall diameter of a core (maximun space used).
  | 全径: 全体の直径（最大スペース）。
  | 전체 직경: 전체 직경 (최대 공간).

- RatedVoltage
  P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

  | RatedVoltage: The range of allowed voltage that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.
  | 定格電圧: 機器を使用できる保障された電圧。上限値は最大値。
  | 정격 전압: 장치를 사용할 보장된 전압. 상한은 최대.

- RatedTemperature
  P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | RatedTemperature: The range of allowed temerature that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.
  | 定格温度: 機器を使用できる保障された温度。上限値は最大値。
  | 정격 온도: 장치를 사용할 보장된 온도 상한은 최대.

- ScreenDiameter
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | ScreenDiameter: The diameter of the screen around a core segment (if present).
  | シールド径: コア部分（存在する場合）の面の直径。
  | 실드 직경: 코어 부분 (있는 경우)의 측면에 지름.

- CoreIdentifier
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | CoreIdentifier: The core identification used Identifiers may be used such as by color (Black, Brown, Grey) or by number (1, 2, 3) or by IEC phase reference (L1, L2, L3) etc.
  | コア識別子: コアの識別は、色（ブラック、ブラウン、グレー）又は番号（1、2、3）又はIECの位相基準（L1、L2、L3）などを使用。
  | 코어 식별자: 코어 식별 색 (블랙, 브라운, 그레이) 또는 번호 (1,2,3) 또는 IEC의 위상 기준 (L1, L2, L3)를 사용.

- SheathColors
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_CoreColorsEnum: BLACK, BLUE, BROWN, GOLD, GREEN, GREY, ORANGE, PINK, RED, SILVER, TURQUOISE, VIOLET, WHITE, YELLOW, GREENANDYELLOW, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | SheathColors: Colour of the core (derived from IEC 60757). Note that the combined color 'GreenAndYellow' shall be used only as Protective Earth (PE) conductors according to the requirements of IEC 60446.
  | シース色: コア色（IEC60757による）。緑と黄色の混合色の保護接地（PE）の導体は、IEC60446の要件に応じて注意して使用。
  | 코어 색: 녹색과 노란색 혼합 색상의 보호 접지 (PE) 도체는 IEC60446의 요구에 따라주의하여 사용.

- Weight
  P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

  | Weight: Weight of core kg/km.
  | 重量: コアkg/kmの重量。
  | 무게: 코어 kg / km의 무게.

- SelfExtinguishing60332_1
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | SelfExtinguishing60332_1: Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.1.
  | 自動消火60332_1: 自動消火ケーブル/コアはIEC 60332.1に準じる。
  | 자동 소화 60332_1: 자동 소화 케이블 / 코어는 IEC 60332.1에 준한다

- SelfExtinguishing60332_3
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | SelfExtinguishing60332_3: Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.3.
  | 自動消火60332_3: 自己消化ケーブル/コアはIEC 60332.3.に準じる。
  | 자동 소화 60332_3: 자기 소화 케이블 / 코어는 IEC 60332.3.에 준한다.

- HalogenProof
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | HalogenProof: Produces small amount of smoke and irritating deaerator/gas.
  | ハロゲン証明: 少量の煙および刺激する脱気/ガスを生成。
  | 할로겐 증명: 소량의 연기와 자극 탈기 / 가스를 생성합니다.

- FunctionReliable
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | FunctionReliable: Core maintain given properties/functions over a given (tested) time and conditions. According to (IEC) standard.
  | 機能信頼性: コアの維持は特定（テスト）の時間と条件でプロパティ/関数を指定する。標準会議（IEC）規格に準拠。
  | 기능 신뢰성: 핵심 정비는 특정 (테스트) 시간과 조건의 속성 / 함수를 지정한다. 표준 회의 (IEC) 규격을 준수합니다.

- Standard
  P_SINGLEVALUE / IfcLabel

  | Standard: The designation of the standard applicable for the definition of the core used.
  | 基準: 使用するコアの定義に適用される基準の指定。
  | 기준: 사용하는 코어의 정의에 적용되는 기준 지정

Link to this page