#### 7.3.4.3 Pset_BoilerTypeSteam

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBoiler / STEAM

| Steam boiler type common attributes.
| 蒸気ボイラタイプ共通属性

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- MaximumOutletPressure
  P_SINGLEVALUE / IfcLabel

  | MaximumOutletPressure: Maximum steam outlet pressure.
  | 最大出口圧力: 最大出口蒸気圧力
  | PressionSortieAdmissible: Pression vapeur en sortie maximale

- NominalEfficiency
  P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

  | NominalEfficiency: The nominal efficiency of the boiler as defined by the manufacturer. For steam boilers, a function of inlet temperature versus steam pressure. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) and OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) in DefiningValues, and NominalEfficiency(IfcNormalisedRatioMeasure) in DefinedValues. For example, DefininfValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, NominalEfficiency). The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.
  | EfficacitéNominale: Efficacité nominale de la chaudière tel que définie par le constructeur. Pour les chaudières à vapeur, une fonction de la température en entrée par rapport à la pression de vapeur. Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant: - TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et EfficacitéNominale (IfcNormalisedRatioMeasure) dansValeursDefinies. Par exemple, ValeursDefinir (TempératureEntrée, TempératureSortie), ValeursDefinies (nul, RendementNominal). IfcTable est lié à IfcPropertyTableValue qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.

- HeatOutput
  P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcEnergyMeasure

  | HeatOutput: Total nominal heat output as listed by the Boiler manufacturer. For steam boilers, it is a function of inlet temperature versus steam pressure. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) and OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) in DefiningValues, and HeatOutput(IfcEnergyMeasure) in DefinedValues. For example, DefiningValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, HeatOutput). The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.
  | RendementChaleur: Rendement total nominal tel que défini par le constructeur de chaudière. Pour les chaudières à vapeur, une fonction de la température en entrée par rapport à la pression de vapeur. Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant: - TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et Rendement de chaleur (IfcEnergyMeasure) dansValeursDefinies. Par exemple, ValeursDefinir (TempératureEntrée, TempératureSortie), ValeursDefinies (nul, RendementChaleur). IfcPropertyTable est lié à IfcMetric qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.

Link to this page