#### 7.3.4.2 Pset_BoilerTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBoiler

| Boiler type common attributes. SoundLevel attribute deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcSoundProperties instead. PrimaryEnergySource and AuxiliaryEnergySource attributes deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcEnergyProperties, IfcFuelProperties, etc. instead.
| ボイラ型共通属性を設定します。 SoundLevel属性はIFC2x2 psetの付録で削除された：IfcSoundPropertiesを代わりに使用します。 一次エネルギ源と補助エネルギ源属性はIFC2x2 psetの付録で削除された：IfcEnergyProperties,IfcFuelProperties等を代わりに使用

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.
  | 参照記号: このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
  | Référence: Identification de référence pour ce type spécifique à ce projet, c'est-à-dire type'A-1', fourni à partir du moment où, s'il n'y a pas de référence de classification par rapport à un système de classification reconnu et en usage.

- Status
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_Status: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Status: Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
  | 状態: 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。
  | Etat: Etat de l'élément, utilisé avant tout pour les projets de rénovation et réaménagement. L'état assigné peut être "Nouveau" - l'élément prévu pour du neuf, "Existant" - l'élément existait et est maintenu, "Démoli" - l'élément existait mais doit être démoli/supprimé, "Provisoire" - l'élément existera à titre provisoire seulement (comme un support structurel par exemple).

- PressureRating
  P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

  | PressureRating: Nominal pressure rating of the boiler as rated by the agency having jurisdiction.
  | 常用圧力: 管轄組織により設定されたボイラの常用圧力
  | PressionAdmissibleNominale: Pression nominale admissible de la chaudière comme classée par l'organisme qui fait autorité.

- OperatingMode
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BoilerOperatingMode: FIXED, TWOSTEP, MODULATING, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | OperatingMode: Identifies the operating mode of the boiler.
  | 動作モード: ボイラの動作モードのID　（固定、２段階、比例．．．）
  | ModeFonctionnement: Identifie le mode de fonctionnement de la chaudière.

- HeatTransferSurfaceArea
  P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

  | HeatTransferSurfaceArea: Total heat transfer area of the vessel.
  | 伝熱面積: 容器の伝熱部面積の合計
  | SurfaceEchangeChaleur: Surface totale d'échange de chaleur du foyer

- NominalPartLoadRatio
  P_BOUNDEDVALUE / IfcReal

  | NominalPartLoadRatio: Allowable part load ratio range.
  | 設計部分負荷比率: 許容部分負荷比範囲
  | PlageNominaleChargePartielle: Plage de charge partielle admissible

- WaterInletTemperatureRange
  P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | WaterInletTemperatureRange: Allowable water inlet temperature range.
  | 入口水温範囲: 入口水温範囲
  | PlageTempératureAlimentationEau: Plage de température de l'alimentation en eau admissible

- WaterStorageCapacity
  P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

  | WaterStorageCapacity: Water storage capacity.
  | 缶内水量: 缶内水量
  | CapacitéRéservoirEau: Capacité de réserve en eau

- IsWaterStorageHeater
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | IsWaterStorageHeater: This is used to identify if the boiler has storage capacity (TRUE). If FALSE, then there is no storage capacity built into the boiler, such as an instantaneous hot water heater.
  | 給湯タンク有無: 給湯用の缶体があればTRUE、（瞬間湯沸かし器のように）ボイラにタンクがなければFALSE
  | AvoirChauffeEau: Utilisé pour identifier si la chaudière une capacité de réserve en eau (VRAI). Si FAUX, alors il n'y a pas de capacité de réserve intégrée dans la chaudière, tel qu'un chauffe-eau instantané.

- PartialLoadEfficiencyCurves
  P_TABLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

  | PartialLoadEfficiencyCurves: Boiler efficiency as a function of the partial load factor; E = f (partialLaodfactor).
  | 部分負荷効率曲線: 部分負荷係数の関数としてのボイラ効率　　E=f(部分負荷率）
  | CourbesEfficacitéChargePartielle: Rendement de la chaudière en fonction de la facteur de charge partielle; E= f(FacteurChargePartielle).

- OutletTemperatureRange
  P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | OutletTemperatureRange: Allowable outlet temperature of either the water or the steam.
  | 出口温度範囲: 水または蒸気のどちらかの許容出口温度
  | PlageTempératureSortie: Température admissible de sortie de l'eau ou de la vapeur

- NominalEnergyConsumption
  P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

  | NominalEnergyConsumption: Nominal fuel consumption rate required to produce the total boiler heat output.
  | 設計エネルギー消費量: ボイラ最大能力時の設計燃料消費量
  | Consommation nominale d'energie: Consommation nominale de combustible correspondant à la production nominale totale de la chaudière.

- EnergySource
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EnergySource: COAL, COAL_PULVERIZED, ELECTRICITY, GAS, OIL, PROPANE, WOOD, WOOD_CHIP, WOOD_PELLET, WOOD_PULVERIZED, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | EnergySource: Enumeration defining the energy source or fuel cumbusted to generate heat.
  | エネルギ種別: 加熱に使用する燃料のエネルギ種類　（石炭、石炭粉末、電気、ガス、油、プロパン、木材、木材チップ、木材ペレット、木粉、他）
  | SourceEnergie: Liste définissant les sources d'énergie ou combustibles pour générer la chaleur.

Link to this page