#### 7.4.4.9 Pset_SanitaryTerminalTypeUrinal

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSanitaryTerminal / URINAL

| Soil appliance that receives urine and directs it to a waste outlet (BS6100). HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Prefix for color property removed. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value). Mounting property added.
| 小便を受けたり直接排水溝に流すための機器(BS6100)。 背景：IFC4において、要素のプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色の設定は取り除かれています。色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。また、「設置」のプロパティーが加えられました。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- UrinalType
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_UrinalType: BOWL, SLAB, STALL, TROUGH, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | UrinalType: Selection of the type of urinal from the enumerated list of types where:- Bowl: Individual wall mounted urinal. Slab: Urinal that consists of a slab or sheet fixed to a wall and down which urinal flows into a floor channel. Stall: Floor mounted urinal that consists of an elliptically shaped sanitary stall fixed to a wall and down which urine flows into a floor channel. Trough: Wall mounted urinal of elongated rectangular shape on plan, that can be used by more than one person at a time.
  | 小便器タイプ: 下記のリストより小便器タイプを選択 便器：壁に設置された独立した小便器 床：壁や床の溝へ流れるように固定されている 個室：衛生個室の床や壁に楕円形に設置されたフロア 溝：一人以上の人数が同時に使用できるよう、壁に直角に長く引き伸ばした形

- Mounting
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SanitaryMounting: BACKTOWALL, PEDESTAL, COUNTERTOP, WALLHUNG, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Mounting: Selection of the form of mounting from the enumerated list of mountings where:- BackToWall = A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections Pedestal = A floor mounted sanitary terminal that has an integral base CounterTop = A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification. WallHung = A sanitary terminal cantilevered clear of the floor . Note that BackToWall, Pedestal and WallHung are allowable values for a urinal.
  | 設置: 下記の設置方法より選択 ・床置き壁排出：接続口の後部に出水口を合わせること。 ・台：床置きの衛生器具には基礎があること。 ・カウンター：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。 ・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。 床置き壁排出型・台座と壁掛け型は便器と同等とされます。

- Color
  P_SINGLEVALUE / IfcLabel

  | Color: Color of the urinal.
  | 色: 要素の色。

- SpilloverLevel
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | SpilloverLevel: The level at which water spills out of the object.
  | 水位: 継手からの水位。

- NominalLength
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | NominalLength: Nominal or quoted length of the object.
  | 長さ: 要素の長さ。

- NominalWidth
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | NominalWidth: Nominal or quoted width of the object.
  | 幅: 要素の幅。

- NominalDepth
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | NominalDepth: Nominal or quoted depth of the object.
  | 深さ: 要素の深さ。

Link to this page