#### 7.2.4.4 Pset_SolarDeviceTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSolarDevice

| Common properties for solar device types.
| 太陽の装置タイプのための共通属性。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.
  | 参照: このプロジェクト (例． 'A-1'　タイプなど)で指定された参照ID。認められた分類体系の分類参照が存在しない場合に適用される。
  | 참조: 프로젝트 (예 : 'A-1'유형 등) 지정된 참조 ID. 인정 분류 체계의 분류 참조가없는 경우에 적용된다.

- Status
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_Status: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Status: Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
  | 状態: 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

Link to this page