#### 7.2.4.5 Pset_SwitchingDeviceTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSwitchingDevice

| A switching device is a device designed to make or break the current in one or more electric circuits.
| IEC 441-14-01の定義: 切換装置は、1つ以上の電気回路で電流を遮断するように設計された装置です。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.
  | 参照: このプロジェクト (例． 'A-1'　タイプなど)で指定された参照ID。認められた分類体系の分類参照が存在しない場合に適用される。
  | 참조: 이 프로젝트 (예 : 'A-1'유형 등) 지정된 참조 ID. 인정 분류 체계의 분류 참조가없는 경우에 적용된다.

- Status
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_Status: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Status: Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
  | 状態: 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

- NumberOfGangs
  P_SINGLEVALUE / IfcInteger

  | NumberOfGangs: Number of gangs/buttons on this switch.
  | ボタン数: スイッチのボタン数
  | 버튼 수: 스위치 버튼 수

- SwitchFunction
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SwitchFunctionType: ONOFFSWITCH, INTERMEDIATESWITCH, DOUBLETHROWSWITCH, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | SwitchFunction: Indicates types of switches which differs in functionality.
  | スイッチタイプ: 機能ごとに異なるスイッチのタイプを示す
  | 스위치 유형: 기능마다 다른 스위치 타입을 나타낸다.

- HasLock
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | HasLock: Indication of whether a switching device has a key operated lock (=TRUE) or not (= FALSE).
  | ロックの可否: スイッチ装置がキー操作でロックする場合は（TRUE)、そうでない場合は（FALSE)を表す。
  | 잠금여부: 스위치 장치가 키 조작으로 잠글 경우 (TRUE), 그렇지 않은 경우 (FALSE)을 나타낸다.

- IsIlluminated
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | IsIlluminated: An indication of whether there is an illuminated indicator to show that the switch is on (=TRUE) or not (= FALSE).
  | 自照型: イルミネーション型（自照型）表示機でスイッチのオン（TRUE）やオフ（FALSE）を示す。
  | 스위치 조명표시기: 일루미 네이션 형 (자조 형) 표시기 스위치를 켜거나 (TRUE) 또는 오프 (FALSE)를 나타낸다.

- Legend
  P_SINGLEVALUE / IfcLabel

  | Legend: A text inscribed or applied to the switch as a legend to indicate purpose or function.
  | 凡例: 目的または機能を示す凡例など、スイッチに適用されるテキスト。
  | 범례: 목적이나 기능을 나타내는 범례와 같은 스위치에 적용되는 텍스트입니다.

- SetPoint
  P_TABLEVALUE / IfcInteger / IfcLabel

  | SetPoint: Indicates the setpoint and label. For toggle switches, there are two positions, 0 for off and 1 for on. For dimmer switches, the values may indicate the fully-off and full-on positions, where missing integer values in between are interpolated. For selector switches, the range indicates the available positions. An IfcTable may be attached (using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship) containing columns of the specified header names and types: 'Position' (IfcInteger): The discrete setpoint level. 'Sink' (IfcLabel): The Name of the switched input port (IfcDistributionPort with FlowDirection=SINK). 'Source' (IfcLabel): The Name of the switched output port (IfcDistributionPort with FlowDirection=SOURCE). 'Ratio' (IfcNormalizedRatioMeasure): The ratio of power at the setpoint where 0.0 is off and 1.0 is fully on.
  | 設定ポイント: 設定ポイントと範囲を示す。トグルスイッチは2つのポジションがある：0 は オフ(OFF)、1 は オン(ON)。ディマースイッチは、全閉(fully-off) または　全開(fully-on) の他に、その間で取得可能な値をオプションで示す。選択型スイッチは選択可能なポジションの範囲を示す。
  | 스위치 포트 싱크: 입력 포트 이름 (IfcDistributionPort 및 FlowDirection = SINK), Maps SetPoint 위치. 회로가 어떤 경로를 추적할지를 나타낸다.

Link to this page