#### 6.1.4.1 Pset_DistributionPortPHistoryCable

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcDistributionPort / ELECTRICAL

| Log of electrical activity attached to an instance of IfcPerformanceHistory having an assigned IfcDistributionPort of type CABLE.
| IfcDistributionPortオブジェクトがELECTRICAL型の際に関連するIfcPerformanceHistoryに設定される電力使用のログ。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Current
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcElectricCurrentMeasure

  | Current: Log of electrical current.
  | 電流: 電流のログ。

- Voltage
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcElectricVoltageMeasure

  | Voltage: Log of electrical voltage.
  | 電圧: 電圧のログ。

- RealPower
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | RealPower: Real power.
  | 有効電力: 有効電力。

- ReactivePower
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | ReactivePower: Reactive power.
  | 無効電力: 無効電力。

- ApparentPower
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | ApparentPower: Apparent power.
  | 皮相電力: 皮相電力。

- PowerFactor
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcRatioMeasure

  | PowerFactor: Power factor.
  | パワーファクタ: パワーファクタ。

- DataTransmitted
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcText

  | DataTransmitted: For data ports, captures log of data transmitted. The LIST at IfcTimeSeriesValue.Values may split out data according to Pset_DistributionPortTypeCable.Protocols.
  | 発信: 発信データのログ。IfcTimeSeriesValue.Valuesのリスト値にはPset_DistributionPortTypeCable.Protocolsよりデータを送信する。

- DataReceived
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcText

  | DataReceived: For data ports, captures log of data received. The LIST at IfcTimeSeriesValue.Values may split out data according to Pset_DistributionPortTypeCable.Protocols.
  | 受信: 受信データのログ。IfcTimeSeriesValue.Valuesのリスト値にはPset_DistributionPortTypeCable.Protocolsよりデータを受信する。

Link to this page