#### 7.1.4.44 Pset_UnitaryControlElementTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcUnitaryControlElement

| Unitary control element type common attributes. HISTORY: Added in IFC4.
| 単一のコントロール要素の共通属性。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.
  | 参照記号: このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
  | 참조 ID: 해당 프로젝트에서 사용이 유형에 대한 참조 ID (예 : 'A-1') ※ 기본이있는 경우 그 기호를 사용

- Status
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_Status: NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Status: Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
  | 状態: 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

- Mode
  P_TABLEVALUE / IfcIdentifier / IfcLabel

  | Mode: Table mapping operation mode identifiers to descriptive labels, which may be used for interpreting Pset_UnitaryControlElementPHistory.Mode.

Link to this page