#### 7.1.4.1 Pset_ActuatorPHistory

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcActuator

| Properties for history of actuators. HISTORY: Added in IFC4.
| アクチュエータの性能履歴の属性。IFC4にて追加。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Position
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

  | Position: Indicates position of the actuator over time where 0.0 is fully closed and 1.0 is fully open.
  | 位置: アクチュエータの時間ごとの位置を示す値。0.0が完全に閉じられた状態で、1.0が完全に開いた状態。
  | 참조 ID: 해당 프로젝트에서 사용이 유형에 대한 참조 ID (예 : 'A-1') ※ 기본이있는 경우 그 기호를 사용

- Quality
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcLogical

  | Quality: Indicates the quality of measurement or failure condition, which may be further qualified by the Status. True: measured values are considered reliable; False: measured values are considered not reliable (i.e. a fault has been detected); Unknown: reliability of values is uncertain.
  | 品質: 計測の品質を示す値。
  | 페일 세이프 유형: 요청한 액츄에이터의 안전 장치 유형을 표시

- Status
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcLabel

  | Status: Indicates an error code or identifier, whose meaning is specific to the particular automation system. Example values include: 'ConfigurationError', 'NotConnected', 'DeviceFailure', 'SensorFailure', 'LastKnown, 'CommunicationsFailure', 'OutOfService'.
  | 状態: エラーコードまたはIDを示す。例：'ConfigurationError', 'NotConnected', 'DeviceFailure', 'SensorFailure', 'LastKnown, 'CommunicationsFailure', 'OutOfService'.
  | 재정 기능의 유무: 대체 기능으로 수동 조작이 제공되는지 (= TRUE) 여부 (= FALSE)를 확인한다. 수동으로 조작하는 액츄에이터의 경우는이 값을 기본값으로 FALSE로 설정해야하므로주의한다.

Link to this page