#### 7.1.4.35 Pset_SensorTypePHSensor

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSensor / PHSENSOR

| A device that senses or detects acidity. HISTORY: Added in IFC4.
| 酸性度を感知または検出するデバイス。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- SetPointPH
  P_BOUNDEDVALUE / IfcPHMeasure

  | SetPointPH: The fill level value to be sensed. Use IfcPropertyBoundedValue.SetPointValue to set the set point value.
  | 酸性度設定値: 感知される酸性度。 セットポイント値を置くために、IfcPropertyBoundedValue.SetPointValueを使用する。
  | 산성도 설정: 감지되는 산도. 세트 포인트 값을 넣으려면, IfcPropertyBoundedValue.SetPointValue를 사용하십시오.

Link to this page