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CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DE FAMILIAS

NOM-001-SCFI-2018
NMX-J-I-62115-ANCE-NYCE-2020, NMX-I-62335-2-82-NYCE-2015,  NMX-I-60065-NYCE-2015, NMX-I-60950-NYCE-2015 (5.5 FAE), NMX-I-60950-NYCE-2015 (5.7 Misceláneos) (Únicamente generales). 
Los modelos del equipo electrónico y/o sistemas se consideran de  la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones
B.1. Generales 
a)	Ser de la misma marca y/o fabricante
b)	Ser del mismo tipo de equipo electrónico y/o sistema 
c)	Tener la misma tensión de alimentación, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación, cuando aplique, lo cual debe comprobarse mediante el diagrama electrónico o información técnica que lo sustente.
d)	Los equipos o sistemas deben presentar el mismo consumo de corriente o tener una tolerancia del 20 %, entre los modelos de mayor y menor consumo para aquellos equipos o sistemas que se alimentan de la red eléctrica, y en aquellos equipos o sistemas que se alimentan con baterías, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, rigidez dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad y resistencia mecánica 
e)	Se puede permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas, que puedan tener contacto con el usuario, siempre y cuando los diferentes modelos cumplan con las pruebas contra choque eléctrico y calentamiento.
f)	Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos deber ser del mismo tipo y capacidad de operación 
g)	Los sistemas de sujeción mecánica deber ser del mismo tipo y resistencia 
h)	Se pueden incluir indicadores luminosos, interruptores y perillas como variables del mismo modelo, siempre y cuando los equipos electrónicos y/o sistemas cumplan con los demás criterios 
i)	Misma clase de producto
B.2 Particulares
a)	Proyectores del mismo tipo y formato, con los mismos accesorios y elementos 
b)	Amplificadores de audio con la misma potencia de salida, o tener una tolerancia del 10 % entre los modelos de mayor y menor potencia de salida de audio, ya sea alimentados por la red eléctrica o cualquier otro medio de alimentación o baterías y la misma impedancia de carga de altavoces, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento , rigidez dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad y resistencia mecánica cuando sean alimentados por la red eléctrica, así mismo no varíe la calidad y el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos 
c)	Reproductores y/o grabadores de audio y video con o sin control remoto que reproduzcan y/o graben analógicamente y/o digitalmente, con los mismos eléctricos y mecánicos 
d)	Unidades de control remoto independientes, con la misma tensión y tipo de alimentación 

e)	Amplificadores de señal de antena con el mismo intervalo de frecuencias y con la misma potencia de operación 
f)	Hornos de microondas con la misma capacidad volumétrica, con controles digitales y/o analógicos y la misma potencia de consumo 
g)	Monitores de circuito cerrado de televisión y monitores de entretenimiento, que tengan el mismo tamaño, siempre y cuando no cambien el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos.
h)	Fuentes de alimentación del mismo tipo y tensión de alimentación a la entrada y a la salida 
i)	Videojuegos con el mismo tipo de accesorios, funciones y compatibilidad con el tipo del juego y las mismas características del aparato a conectarse.
j)	Misma capacidad en kVA y misma tensión de salida

NOM-003-SCFI-2014
9.B.5 Criterios para la agrupación de familias de aparatos electrodomésticos y similares, salvo los considerados como aparatos electrodomésticos mayores, menores, artefactos eléctricos y herramientas 
El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar: 
NMX-J-521/1-ANCE-2012
Dos o más productos serán considerados de la misma familia siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:
a)	Mismos componentes del circuito eléctrico en tipo, principio de funcionamiento y diseño, pudiendo variar su potencia o corriente nominal dentro de los intervalos siguientes, y considerando como base el modelo de mayor potencia o corriente y aplicando el límite hacia abajo. 
	[bookmark: _Hlk130825946]Intervalo de potencia
	Variación de potencia
	Variación de corriente

	Hasta 20 W
	50 %
	25 %

	Mayor de 20 hasta 60
	40 %
	20 %

	Mayor de 60 hasta 140
	30 %
	15 %

	Mayor de 140 hasta 300
	25 %
	13 %

	Mayor de 300 hasta 1 000
	20 %
	10 %

	Mayor de 1 000 hasta 10 000
	10 %
	5 %

	Mayor de 10 000 hasta 20 000
	5 %
	3 %



b)	Se permiten variaciones de color y cambios estéticos, las cubiertas y carcazas deber ser idénticas. No se permiten cubiertas con diferentes tipos de ranuras. Las diferencias en ranuras pueden ser evaluadas por pruebas complementarias de choque eléctrico, riesgos mecánicos y calentamiento 
c)	En el caso de las cubiertas, se permiten cambios de materiales plásticos por metálicos o viceversa. La diferencia puede ser evaluada por pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, humedad y rigidez dieléctrica.


d)	Los productos pueden variar su corriente nominal dentro del intervalo indicado en el inciso a), siempre y cuando no cambie la calidad y el tipo de materiales aislantes usados en los componentes eléctricos de un modelo a otro, incluyendo sus accesorios.
e)	En caso de tener accesorios, estos deben ser las mismas características de operación (eléctricos, no eléctricos, mecánicos, misma capacidad de trabajo, mismas dimensiones si es el caso, etc.)
f)	Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos pueden ser de diferente tipo, siempre y cuando se demuestre que sus características son apropiadas a su capacidad de operación. Lo anterior puede ser evaluado por pruebas complementarias de choque eléctrico, calentamiento, rigidez dieléctrica y construcción 
g)	Los sistemas de sujeción mecánica pueden ser de diferente tipo, siempre y cuando se asegure la misma resistencia 
h)	Se permite incluir indicadores luminosos, interruptores y minuteros como variantes de modelo, siempre y cuando no representen riesgos eléctricos en los productos, y los demás elementos que los componen cumplan con los criterios establecidos. Las diferencias pueden ser cubiertas con pruebas complementarias de choque eléctrico, calentamiento, rigidez dieléctrica y construcción.
i)	Se permite variar el número de velocidades y sentido de giro, siempre y cuando la potencia máxima sea la misma y el sistema de variación de velocidad sea el mismo 
No podrán considerarse de la misma familia los productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia antes expuesta

9.B.2 Criterios específicos para definir familias de aparatos electrodomésticos menores
El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares: 
NMX-J-521/2-2-ANCE-2019, NMX-J-521/2-41-ANCE-2019, NMX-J-521/2-45-ANCE-2008, NMX-J-521/2-79-ANCE-2005, NMX-J-521/2-80-ANCE-2014. 

a)	Mismo tipo de aparato.
b)	Se permiten diferentes derivaciones en los motores y diferentes formas en los elementos calefactores, cuando sean iguales en tipo y principio de operación.
c)	Se permite incluir, como variación del modelo indicadores luminosos, interruptores, minuteros y temporizadores.
d)	Se permiten variaciones de color y cambios estéticos.
e)	Se permite que las ranuras de ventilación sean menores en dimensiones se aplicarán las pruebas complementarias de calentamiento, choque eléctrico y riesgos mecánicos.
f)	Se permiten cambios en partes plásticas por metálicas y viceversa, cuando se demuestre mediante pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y resistencia al calor que el aparato tiene el mismo grado de protección.

g)	Se permiten diferentes accesorios, cuando estos sean las mismas características de operación mecánicas, eléctricas o electromecánicas 
h)	Se permite que los aislantes térmicos y eléctricos sean de diferente material, cuando se demuestre mediante la aplicación de las pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, rigidez dieléctrica y operación anormal que el aparato tiene el mismo grado de aislamiento.
i)	Se permite que los sistemas de sujeción mecánica sean de diferente tipo, cuando se demuestre con respecto a la información técnica, dibujos o diagramas técnicos del ensamble y pruebas complementarias de resistencia mecánica que los cambios no afectan el cumplimiento con respecto al modelo base, evaluado.
	Intervalo de potencia
	Variación de potencia
	Variación de corriente

	Hasta 20 W
	50 %
	25 %

	Mayor de 20 hasta 60
	40 %
	20 %

	Mayor de 60 hasta 140
	30 %
	15 %

	Mayor de 140 hasta 300
	25 %
	13 %

	Mayor de 300 hasta 1 000
	20 %
	10 %

	Mayor de 1 000 hasta 10 000
	10 %
	5 %

	Mayor de 10 000 hasta 20 000
	5 %
	3 %



k)	Para el caso de que el producto a certificar presente en su marcado el consumo de energía en potencia y corriente se deberá de cubrir el criterio de desviación para ambos parámetros.
l)	Mismo tipo de aparato: 0, 0I, I, II.
m)	Mismo tipo de control: electromecánico, electrónico.

9.B.4 Criterios específicos para definir familias de herramientas eléctricas
El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares: 
NMX-J-524/1-ANCE-2013, NMX-J-524/2-1-ANCE-2009, NMX-J-524/2-2-ANCE-2013
NMX-J-524/2-3-ANCE-2018, NMX-J-524/2-4-ANCE-2013, NMX-J-524/2-5-ANCE-2019, 
NMX-J-524/2-6-ANCE-2013
a)	Se permite agrupar en una misma familia a herramientas que no presenten diferencias en cuanto al tipo en los componentes eléctricos principales, tales como motor, capacitor con función de arranque, elementos calefactores y transformadores. No se consideran elementos eléctricos principales: el capacitor con función de filtro, el tipo de interruptor, el dispositivo para el cambio de velocidad y/o sentido de giro.
El diagrama eléctrico deberá especificar claramente todos los elementos que lo conforman 

b)	El intervalo de tensiones en el cual se pueden agrupar las herramientas para una misma familia será de la tensión nominal ± 10% considerando la tensión nominal como la tensión normalizada, para este caso 120 V, 127 V, 220 V, 220 V 3, etc.
c)	Se permite una variación del ± 30% en el consumo de potencia o ± 15% de corriente, aplicado al promedio de la familia propuesta a certificar, según sea el caso.
d)	Se podrá integrar en una misma familia todas aquellas herramientas cuya función de uso destinado principal, para la cual están diseñados sea la misma. Por ejemplo, no se permite agrupar en una misma familia taladros con esmeriladoras.
e)	Se permite agrupar en una misma familia a herramientas cuyo tipo de material no cambie de partes metálicas a partes plásticas o viceversa; y que en su funcionamiento normal no cambie en los puntos de sujeción y/o apoyo.
f)	Para herramientas con mismo tipo de motor, pero con diferentes niveles de aislamiento (clase 0, 0I, I o II) se podrá agrupar en una misma familia sólo si se prueba una muestra tipo de cada clase.
En caso de requerir la ampliación a un certificado de un aparato de cierta clase de aislamiento diferente a la(s) ya certificada(s) se deberá probar la muestra tipo que se desee incorporar a la familia, cubriéndose para tal efecto con un informe de pruebas de pruebas de calentamiento, corriente de fuga, resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.
g)	Las herramientas diseñadas para ser instaladas de manera fija (de banco) no podrán ser agrupadas en familia con herramientas portátiles y viceversa. Si alguna herramienta se puede fijar, pero por sus dimensiones y peso es susceptible de ser operada sosteniéndola manualmente, entonces se considerará como portátil.
Los accesorios eléctricos no se consideran para la definición de agrupación de familia, entendiéndose que estos son los dispositivos diseñados para acoplarse a la herramienta sin que por ello se cambie la función de uso destinado principal herramienta
El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares: 
NMX-J-024-ANCE-2018
Criterio general en materia de certificación para la agrupación de familia para la evaluación de la conformidad de Portalámparas roscados tipo Édison, considerando en el campo de aplicación de la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014, mediante el cumplimiento de la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005 “Iluminación-portalámparas roscado tipo Edison-especificaciones y métodos de prueba”. 
Dos o más modelos de un mismo producto serán considerados de la misma familia siempre y cuando cumplan con: 
Los métodos de prueba preestablecidos deben ser iguales según la norma NMX-J-024-ANCE-2005.
Los portalámparas pueden agruparse de acuerdo a las características nominales descritas en la siguiente tabla:

	Portalámparas
	Clasificación de acuerdo a Tensión y Potencia

	Designación
	W
	V
	Observaciones

	Familia 1
Mogul E39-1 ½
E40 , E41
	1500
750
	250
250
	Con interruptor

	Familia 2 Mogul E39-1 ½,
E40, E41
	1500/2000
1500
	600 (1)
250
	Sin interruptor

	Familia 3
Amédium E27- 1 1/8
	660
660
	250
600
	Sin interruptor

	Familia 4
Médium E24, E25, E26, E27
	660
660
250
	250
127
250
	Con interruptor

	Familia 5
Medium E24, E25, E26,E27
	660
660
660
150
	600(1)
250
127
127
	sin interruptor

	Familia 6
Intermedio E17-21/32
	75
	127
	Con interruptor

	Familia 7
Intermedio E17-21/32
	75
	250
	Sin interruptor

	Familia 8
Mignon E14
	75
	127
	Con interruptor

	Familia 9
Mignon E14
	75
	127
	Sin interruptor

	Familia 10
Candelabro E12-1/2
	75
	127
	Con interruptor

	Familia 11
Candelabro E12-1/2
	75
	127
	Sin interruptor

	Familia 12
Miniatura E9 – 3/8
	75
	127
	Con interruptor

	Familia 12
Miniatura E9 – 3/8
	75
	127
	Sin interruptor


 
El porta lámparas destinado para utilizarse con lámparas de sodio de alta presión también tiene una clasificación de pulso de arranque mínimo de 4 kV
En la familia se permiten cambios de materiales externos o internos siempre y cuando cumplan con la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005, para lo cual se deberá probar una muestra representativa de cada tipo de material que se quiera certificar o ampliar. Definiendo como tipos de material: termofijo, termoplástico, cerámico y metálico. Para esta clasificación debe referirse al material que soporta y está en contacto con las partes vivas y para el caso de metales debe referirse solamente al material de la cubierta del artefacto.
Para aquellos portalámparas que no se encuentren clasificados de acuerdo a la tabla anterior, se consideraran como una familia diferente.
La muestra está compuesta por tres especímenes representativos conforme el inciso 9.1 de la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005 
DGN.312.01.2017.2795
9.B.8 Sección cinco- Luminarios  
El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares: 
NMX-J-307-ANCE-2017
Para que varios modelos puedan ser agrupados en familia se tendrá que cumplir con los siguientes requisitos 
­	INTERIOR 
•	Señalización y/o emergencia 
•	Muro: sobreponer y/o empotrar 
•	Techo: sobreponer y/o empotrar y/o suspendido 
•	Piso: empotrar y/o pie y/o pedestal 
•	Mesa: escritorio y/o buro 
•	Riel 
•	Para aplicaciones especiales (cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente) estos tipos especiales deben certificarse por separado
 
­	EXTERIOR
•	Alumbrado público y vialidades
•	Proyectores 
•	Decorativo (ornamental) 
•	Muro
•	Montaje: Sobreponer y/o empotrar y/o suspendido 

Para aplicaciones especiales (cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente) Estos tipos especiales deben certificarse por separado.
9.B.3 Criterios específicos para definir familias de artefactos eléctricos 
El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares: 
NMX-J-005-ANCE-2015, NMX-J-508-ANCE-2018, NMX-J-412/1ANCE-2011
Son considerados de la misma familia los artefactos eléctricos, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios 
a)	Mismo tipo de producto (clavijas, interruptores, receptáculos, conmutadores, extensiones, timbres, etc.) según la clasificación establecida en la NMX-J-508-ANCE-2015
b)	Los componentes internos, externos o del circuito eléctrico pueden ser semejantes o iguales, pero de tener el mismo principio de funcionamiento.
c)	Se permite incluir indicadores luminosos como variantes de modelos de la misma familia, siempre y cuando, los artefactos, en los demás cumplan con los criterios establecidos en este documento 
d)	La familia ampara a modelos, de acuerdo a la siguiente tabla: 
	Tensión
	Corriente

	Hasta 250 V
	Familia 1 < 50 A
Familia 2> 50 A

	Mayor a 250 V
	Familia 3 < 50 A
Familia 4 > 50 A



La familia cubre cualquier capacidad de operación en corriente, pero en la certificación inicial se deberá probar la muestra tipo más representativa de mayor tensión y mayor capacidad de corriente de cada familia 
e)	En cuanto a materiales se presenta lo siguiente: 
En la familia se permite cambios de materiales externos e internos siempre y cuando cumplan con la norma NMX-J-508-ANCE-2015, para lo cual se deberá probar en la certificación inicial una muestra tipo representativa de cada material que se certificar. Definiendo como tipos de material: termofijo, termoplástico y cerámico. Para esta clasificación debe referirse al material que soporta y está en contacto con las partes vivas

9.B.9 criterios para la agrupación de familias de productos denominados series de luces navideñas, figuras decorativas iluminadas y mangueras luminosas 

El presente criterio es aplicable a NOM-016-SCFI-1993
­	Misma marca 
­	Misma tensión, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación 
­	Los productos pueden presentar el mismo consumo de potencia con una tolerancia de 10%, entre los modelos de mayor y menor consumo, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, choque eléctrico, estabilidad y robustez mecánica.
­	Se podrá permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas, que puedan tener contacto con el usuario, siempre que se cumplan los grados de protección contra choque eléctrico y calentamiento.
­	Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos deben ser del mismo tipo y capacidad de operación.
­	Los sistemas de sujeción mecánica deben ser del mismo tipo y resistencia.
­	Se podrán incluir indicadores luminosos, interruptores y contadores como variables del mismo modelo, siempre y cuando los productos cumplan con los demás criterios.
­	Para fines de certificación por parte de SOLNOM, se considera un máximo de 8 (ocho) productos por familia en cada solicitud (esto es para efectos de costos)


El presente criterio es aplicable a NOM-019-SCFI-1998
Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
­	Misma marca 
­	Misma tensión, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación
­	Los productos pueden presentar el mismo consumo de potencia con una tolerancia de 10%, entre los modelos de mayor y menor consumo, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, choque eléctrico, estabilidad y robustez mecánica.
­	Monitores blanco y negro o de color, que tengan el mismo tamaño de cinescopio, siempre y cuando no cambie la calidad y el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos.
­	Impresoras del mismo tipo de funcionamiento (láser, matriz de puntos, inyección de tinta, etc.) con el mismo sistema y capacidad de operación, similares en el tipo de entrada de señal y, si es el caso, con igual tipo de accesorios.
­	Graficadores con el mismo sistema y capacidad de operación, similares en el tipo de entrada de señal y, si es el caso, con igual tipo de accesorios. 
­	Unidades de disco externas del mismo formato 
­	Unidades de cinta externas del mismo formato 
­	Lectores ópticos de la misma capacidad y con componentes eléctricos y/o electrónicos 
­	Se podrá permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas que puedan tener contacto con el usuario, siempre que se cumplan los grados de protección contra choque eléctrico y calentamiento. 
­	Los materiales aislantes térmicos y eléctricos deben ser del mismo tipo y capacidad de operación 
­	Los sistemas de sujeción mecánica deben ser del mismo tipo y resistencia.
Para fines de certificación por parte de SOLNOM, se considera un máximo de 14 productos por familia en cada solicitud (esto es para efectos de costos)

El presente criterio es aplicable a NOM-046-SCFI-1994
Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
- Misma marca.
- Mismos materiales usados en su construcción.
- Misma clase de exactitud.
- Mismo tipo (longitud).
- Misma dimensión mínima.

Nota.- En el caso de familia, debe probarse el instrumento de medición de alcance de medición máximo.
El presente criterio es aplicable a NOM-209-SCFI-2017
Los modelos deben cumplir con cada uno de los criterios indicados a continuación:
a)    Que sean del mismo tipo:
i.    Conexión integral (cola de cochino).
ii.   Conexión integral flexible.
iii.   Conexión flexible de alta presión.
 iv.   Conexión flexible de baja presión.
v.   Conexión punta POL.
b)    Los diferentes modelos deben ser fabricados en la misma planta productiva;
c)    Se permiten diferentes marcas, siempre y cuando se fabriquen por la misma planta productiva;
d)    Se permiten variantes de componentes externos en cuanto a forma y diseño siempre y cuando sean del mismo material;
e)    El ensamble formado por una manguera flexible tramada o trenzada/tubo, casquillos o férulas y conectores deben ser del mismo material utilizado en la fabricación;
f)     Se permite la variación en la longitud de la conexión, según corresponda, siempre que las dimensiones de los conectores sean las mismas y que estén de acuerdo con las longitudes indicadas en el Tabla 4. Debe evaluarse la conexión que presente menor longitud.
g)    Se permiten cambios estéticos, gráficos y variaciones de color.
No deben considerarse como modelos de productos para efectos de certificación a aquellos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia de modelos del numeral 3.13.
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más representativos de la familia de modelos propuesta.
Se considerará como modelo más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad de características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia.
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con características diferentes, dicho modelo también debe ser sometido a pruebas de laboratorio.
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está limitado siempre que cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados en el presente numeral.
Cualquier controversia en la clasificación de familia de modelos será resuelta por la DGN.

El presente criterio es aplicable a NOM-064-SCFI-1995
Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
Tengan el mismo diseño básico, es decir la misma carcaza y/o portabalastro, que aseguren el cumplimiento con todas las pruebas de la norma.
Se permiten variantes al diseño que contemplan el uso de diferentes elementos, mencionados a continuación: 
- Sistema óptico.
- Reflector de diferente tamaño, forma y material para luminarios de interiores y exteriores con lámparas de descarga de alta intensidad.
- Refractor de diferente tamaño, forma y material para luminarios de lámparas de descarga de alta intensidad.
- Refractor o difusor de diferente forma y material, pero del mismo tamaño para luminarios para lámparas fluorescentes. 
Sistema de montaje. - Se permite el uso de diferentes accesorios de montaje, siempre y cuando los accesorios del montaje soporten en conjunto con el diseño básico, las pruebas de seguridad.
Capacidad de operación.
- El luminario será probado con un balastro certificado en la potencia más crítica que permite el diseño de acuerdo a lo especificado por el fabricante, con lo cual todas las variantes de balastros certificados en este diseño son incluidos como parte de la familia.
- Para el caso de uso de variantes se deben aplicar las pruebas correspondientes para asegurar que aquellas cumplen con los requisitos de seguridad para el diseño básico.
- En el caso de luminarios fluorescentes la prueba con un balastro electromagnético permite el uso de un balastro electrónico de la misma potencia y número de lámparas.
- No podrán considerarse de la misma familia los productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia antes expuesta. 
El presente criterio es aplicable a NOM-017-ENER/SCFI-2012 
12.5.3.2. Para el proceso de certificación, las LFCA se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:
· Ser del mismo tipo (sin envolvente, con envolvente, con reflector). 
· De la misma marca. 
· Pertenecer a los intervalos de potencia eléctrica y eficacia luminosa, establecidos en las Tablas 7, 8 y 9
SOLNOM debe verificar la declaración de la familia porque es una especificación de la norma. 



Tabla 7. Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas sin envolvente
	Intervalos de potencia eléctrica

	Menor o igual que 7 W

	Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W

	Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W

	Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

	Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W

	Mayor que 22 W



Tabla 8. Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas con envolvente
	Intervalos de potencia eléctrica

	Menor o igual que 7 W

	Mayor que 7 W y menor o igual que 10 W

	Mayor que 10 W y menor o igual que 14 W

	Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

	Mayor que 18 W y menor o igual que 22 W

	Mayor que 22 W



Tabla 9. Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas con reflector
	Intervalos de potencia eléctrica

	Menor o igual que 7 W

	Mayor que 7 W y menor o igual que 14 W

	Mayor que 14 W y menor o igual que 18 W

	Mayor que 18 W



El presente criterio es aplicable a NOM-031-ENER-2019
12.5.2.3. Para el proceso de certificación, los luminarios de led se agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Misma aplicación:
· Vialidades
· Punta de poste
· Pared
· Túneles o pasos a desnivel

b) Mismo intervalo de vida útil nominal:
· Menor o igual que 40 000 h
· Mayor que 40 000 h y menor o igual que 50 000 h
· Mayor que 50 000 h y menor o igual que 75 000 h
· Mayor que 75 000 h
c) Mismo tipo de tensión de alimentación:
· Corriente Alterna
· Corriente Directa
d) Mismo controlador:
· integrado al módulo de led
· separable del módulo de led
· remoto (fuera del luminario)
e) Para los luminarios de vialidades misma curva de distribución:
· Simétrica
· Asimétrica
f) Misma marca.
g) Mismo material de la carcasa del luminario:
· Metálico
· No Metálico 

El presente criterio es aplicable a NMX-X-029-1-SCFI-2017
Para propósitos de la evaluación de la conformidad como una familia de productos, se deben aplicar los criterios siguientes:
a) De la misma presión máxima de trabajo: 1) Tipo 1 (Alta presión). 2) Tipo 2 (Baja presión). 
b) De la misma conformación de la manguera 1) Manguera (ver Figura 1a). 2) Manguera tramada (Ver Figura 1b). 3) Manguera trenzada (ver Figura 1c). 
c) Mismos materiales utilizados en la fabricación; d) Se permiten cambios estéticos, gráficos estéticos y variaciones de color; e) Se permite la variación en el diámetro del producto, siempre y cuando se cumpla con todos los criterios de agrupación de familia. 
No se considera de la misma familia a aquellos productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables antes expuestos.

Tabla 1 – Presión máxima de trabajo
	Tipo
	Presión máxima de trabajo
Pt max

	1 (Alta presión)
	1.7 MPa

	2 (Baja presión)
	7 kPa




Manguera para la conducción de Gas L.P. y/o Natural por su conformación: 
1) Manguera (ver Figura 1a). 
2) Manguera tramada (ver Figura 1b). 
3) Manguera trenzada (ver Figura 1c)

[image: ]




                       (1a)                                               (1b)                                                 (1c)

	Figura 1 – Conformación de las mangueras para la conducción de gas (Ilustrativa)
 Nota: Cualquier manguera conformada de forma diferente a las indicadas en las figuras anteriores debe cumplir las especificaciones aplicables y los métodos de prueba correspondientes.
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b) Manguera para la conduccién de Gas L.P. y/o Natural por su conformacién:

1) Manguera (ver Figura la).
2) Manguera tramada (ver Figura Ib).
3) Manguera trenzada (ver Figura lc).

(1a) (1b) (Ie)
Figura 1 - Conformacién de las mangueras para Ia conduccién de gas (Hustrativa)
Nota: Cualquier manguera conformada de forma diferente alas indicadas en ls figuras anteriores debe cumplir
s especificaciones aplicables y los métodos de prucba correspondienes.
5 Especificaciones
51 Dimensiones de la manguera

Los productos objeto de esta Norma Mexicana de acuerdo a su designacién nominal, deben de cumplir
con las especificaciones siguientes:

) Didmetro interior que se establece en la Tabla 2;
b) El espesor minimo del espécimen debe ser 1.2 mm.
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