#### 7.2.4.9 Pset_CableSegmentTypeBusBarSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableSegment / BUSBARSEGMENT

| Properties specific to busbar cable segments.
| busbarケーブルの性質、性能。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- IsHorizontalBusbar
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | IsHorizontalBusbar: Indication of whether the busbar occurrences are routed horizontally (= TRUE) or vertically (= FALSE).
  | 水平母線: 母線は、水平方向にルーティングされるかどうかを示す（= TRUE）または垂直方向に（= FALSE）を返します。
  | 수평 모선: 모선은 가로로 라우팅되는지 여부를 나타내는 (= TRUE) 또는 수직 (= FALSE)를 반환합니다.

Link to this page