#### 5.4.5.2 Pset_BuildingStoreyCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBuildingStorey

| Properties common to the definition of all instances of IfcBuildingStorey. Please note that several building attributes are handled directly at the IfcBuildingStorey instance, the building storey number (or short name) by IfcBuildingStorey.Name, the building storey name (or long name) by IfcBuildingStorey.LongName, and the description (or comments) by IfcBuildingStorey.Description. Actual building storey quantities, like building storey perimeter, building storey area and building storey volume are provided by IfcElementQuantity, and the building storey classification according to national building code by IfcClassificationReference.
| Property Set Definition in German
| Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de IfcBuildingStorey. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcBuildingStorey : le numéro de l'étage ou nom court (IfcBuildingStorey.Name), le nom ou nom long (IfcBuildingStorey.LongName), et la description ou des commentaires (IfcBuildingStorey.Description). Les quantités réelles de l'étage comme le périmètre, la superficie et le volume sont fournis par des instances de IfcElementQuantity et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference.
| IfcBuildinStorey(建物階)に関するプロパティセット定義。建物階ナンバーはIfcBuildingStorey.Name、建物階名称はIfcBuildingStorey.LongName、建物階に関する記述はIfcBuildingStorey.Descriptionで設定する。実際の建物階に関する数量、例えば建物階周囲長、建物階面積、建物階体積等はIfcElementQuantitiesで設定する。また、建築基準法の建物階分類に関しては、IfcClassificationReferenceで設定する。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- Reference
  P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

  | Reference: Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.
  | Referenz ID: Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Geschoss, z.B. nach der Geschossklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.
  | Reference: Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.
  | 参照記号: このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
  | 참조 ID: 이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.

- EntranceLevel
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | EntranceLevel: Indication whether this building storey is an entrance level to the building (TRUE), or (FALSE) if otherwise.
  | Eingangsebene: Angabe, ob der Gebäudeeingang sich in diesem Geschoss befinded (WAHR), oder nicht (FALSCH).
  | NiveauEntrée: Indication si l'étage est au niveau d'une entrée (VRAI) ou non (FAUX)
  | エントランスレベル: エントランスレベルかどうかを示すブーリアン値。
  | 입구 레벨: 입구 레벨 여부를 나타내는 값

- AboveGround
  P_SINGLEVALUE / IfcLogical

  | AboveGround: Indication whether this building storey is fully above ground (TRUE), or below ground (FALSE), or partially above and below ground (UNKNOWN) - as in sloped terrain.
  | Oberirdisches Geschoss: Angabe, ob dieses Geschoss vollständig überhalb oberirdisch ist (WAHR), vollständig unterirdisch (FALSCH), oder teilweise unter- und überirdisch (UNKNOWN).
  | AuDessusSol: Indication si l'étage est complètement au dessus du niveau du sol (VRAI), au dessous du niveau du sol (FAUX) ou partiellement enterré (INCONNU) comme dans le cas d'un terrain en pente.
  | 地上判別: この建物階が地上(TRUE)、地下(FALSE)、一部が地下部分(UNKOWN)かどうかを示すロジカル値。
  | 지상 여부: 이 건물 층이 지상 (TRUE), 지하 (FALSE), 일부 지하 부분 (UNKOWN) 여부를 나타내는 논리 값.

- SprinklerProtection
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | SprinklerProtection: Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).
  | Sprinklerschutz: Angabe, ob des Geschoss durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).
  | ProtectionParSprinkler: Indication selon laquelle ce bâtimentbénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX)
  | スプリンクラー防御: スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。
  | 스프링 클러 방어: 스프링 클러 설비의 유무를 나타내는 값

- SprinklerProtectionAutomatic
  P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

  | SprinklerProtectionAutomatic: Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE). It should only be given, if the property "SprinklerProtection" is set to TRUE.
  | Sprinklerschutz automatisch: Angabe, ob das Geschoss durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).
  | ProtectionAutomatiqueParSprinkler: Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX). Indication à ne fournir que si la propriété "SprinklerProtection" est cochée "VRAI".
  | スプリンクラー防御自動区分: スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。
  | 스프링 클러 방어 자동 구분: 스프링 클러 설비가 자동 여부를 나타내는 값

- LoadBearingCapacity
  P_SINGLEVALUE / IfcPlanarForceMeasure

  | LoadBearingCapacity: Maximum load bearing capacity of the floor structure throughtout the storey as designed.
  | Deckentragfähigkeit: Maximale Deckentragfähigkeit in diesem Geschoss.
  | Capacité porteuse: Capacité porteuse maximale de la structure du plancher tel que conçu pour cet étage.

- GrossPlannedArea
  P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

  | GrossPlannedArea: Total planned area for the building storey. Used for programming the building storey.
  | Bruttofläche nach Raumprogramm: Geforderte Bruttofläche des Geschosses laut Raumprogramm.
  | 計画グロス面積: 計画された建物階のグロス面積。建物計画に際に使用。
  | Surface programmée brute: Surface programmée brute totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.
  | 계획 그로스 면적: 계획된 건물 층 그로스 면적. 건물 계획시 사용됩니다.

- NetPlannedArea
  P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

  | NetPlannedArea: Total planned net area for the building storey. Used for programming the building storey.
  | Nettofläche nach Raumprogramm: Geforderte Nettofläche des Geschosses laut Raumprogramm.
  | 計画ネット面積: 計画された建物階のネット面積。建物計画の際に使用。
  | Surface programmée nette: Surface programmée nette totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.
  | 계획 인터넷 면적: 계획된 건물 층 인터넷 공간이 있습니다. 건물 계획시 사용됩니다.

Link to this page