#### 7.2.4.2 Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableCarrierSegment / CABLELADDERSEGMENT

| An open carrier segment on which cables are carried on a ladder structure. HISTORY: IFC4 - NominalLength deleted. To be handled as a quantity measure.
| はしご構造の上にケーブルを乗せる開放型ケーブルキャリアに関するプロパティセット定義。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- NominalWidth
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | NominalWidth: The nominal width of the segment.
  | 公称幅: 呼び幅寸法。
  | 공칭 폭: 폭 치수.

- NominalHeight
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | NominalHeight: The nominal height of the segment.
  | 公称高: 呼び高寸法。
  | 공칭 높이: 고치수

- LadderConfiguration
  P_SINGLEVALUE / IfcText

  | LadderConfiguration: Description of the configuration of the ladder structure used.
  | 梯子設定: 使用されるはしご構造の概要説明。
  | 사다리 설정: 사용되는 사다리 구조의 개요 설명.

Link to this page