#### 7.2.4.12 Pset_CableSegmentTypeConductorSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableSegment / CONDUCTORSEGMENT

| An electrical conductor is a single linear element with the specific purpose to lead electric current. The core of one lead is normally single wired or multiwired which are intertwined. According to IEC 60050: IEV 195-01-07, a conductor is a conductive part intended to carry a specified electric current.
| 電気導体は電流を導く目的で使用される線状の導体である。 1本の導体の中心は、1本のワイヤーまたは、寄り合わせた複数のワイヤーからなる。IEC 60050：IEV 195-01-07によると、導体は指定された電流を運ぶことを目的とする伝導部分である。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- CrossSectionalArea
  P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

  | CrossSectionalArea: Cross section area of the phase(s) lead(s).
  | 断面積: 位相、リードの断面積。
  | 단면적 영역: 리드 단면적.

- Function
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_FunctionEnum: LINE, NEUTRAL, PROTECTIVEEARTH, PROTECTIVEEARTHNEUTRAL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Function: Type of function for which the conductor is intended.
  | 機能: 導体の機能のタイプ。
  | 기능: 도체의 기능 유형.

- Material
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_MaterialEnum: ALUMINIUM, COPPER, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Material: Type of material from which the conductor is constructed.
  | 材料: 導体を構成する材料のタイプ。
  | 도체의 기능 유형.: 도체를 구성하는 재료의 종류.

- Construction
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ConstructionEnum: SOLIDCONDUCTOR, STRANDEDCONDUCTOR, FLEXIBLESTRANDEDCONDUCTOR, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Construction: Purpose of informing on how the vonductor is constucted (interwined or solid). I.e. Solid (IEV 461-01-06), stranded (IEV 461-01-07), solid-/finestranded(IEV 461-01-11) (not flexible/flexible).
  | 構造: 導体の構成（より線か単線）の定義。すなわち単線（IEV 461-01-06）、より線（IEV 461-01-07）、フレキシブル導体（IEV 461-01-11）（フレキシブルか否か）で定義。
  | 구조: 도체 구성 (연선 또는 단선)의 정의 즉 단선 (IEV 461-01-06), 트위스트 (IEV 461-01-07), 플렉서블 도체 (IEV 461-01-11) (유연한 아닌지 가) 정의

- Shape
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ShapeEnum: HELICALCONDUCTOR, CIRCULARCONDUCTOR, SECTORCONDUCTOR, RECTANGULARCONDUCTOR, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | Shape: Indication of the shape of the conductor.
  | 形状: 導体の形状を表示。
  | 형상: 도체의 형상을 표시합니다.

Link to this page