<?xml version="1.0"?>
<IfcProject xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.buildingsmart-tech.org/ifcXML/IFC4">
  <GlobalId>97b222c5-ffed-43d5-a683-ee90c6d12ba7</GlobalId>
  <Name>IFC4 Property Set Templates</Name>
  <Declares>
    <IfcRelDeclares>
      <GlobalId>5e3a5ffe-348e-419f-85ac-b7f39c46e502</GlobalId>
      <RelatedDefinitions>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>47376293-9280-451f-b7b9-0465e6a59dcd</GlobalId>
          <Name>Pset_ActorCommon</Name>
          <Description>A property set that enables further classification of actors, including the ability to give a number of actors to be designated as a population, the number being specified as a property to be dealt with as a single value rather than having to aggregate a number of instances of IfcActor.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>01085690-9463-469f-97af-884317e11e1d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>アクター（関係者）、ある指定された母集団に関与者数を与える能力、IfcActorのインスタンスの数の集合としてよりも一つの価値として扱うことの出来る特性として指定される数、などの分類を可能にするプロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>159b23ba-b335-4bc6-b8df-96707e0c407d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>该属性集的作用为对参与者进一步分类，包括将一定数量的参与者归为一组的能力。本属性集的数量属性为一个单值，而不是作为多个IfcActor实例的集合。</Description>
                <Language>zh-CN</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcActor</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b3df6348-0d01-42ec-a1bb-d668475ade20</GlobalId>
              <Name>NumberOfActors</Name>
              <Description>The number of actors that are to be dealt with together in the population.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9e332627-a51a-4eb9-ac77-5e6f925b97ba</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>関与者数</Name>
                    <Description>母集団において取り扱われる関与者の数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3fc658d4-ee1d-4173-a89e-694bf42310cf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参与者数</Name>
                    <Description>该组参与者的总数。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>461a6f3e-d0ed-4df1-8be8-b00ed335cf9c</GlobalId>
              <Name>Category</Name>
              <Description>Designation of the category into which the actors in the population belong.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>25faa939-8d6c-4efa-949b-a235cb699445</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>部門</Name>
                    <Description>母集団の中の関与者のカテゴリー（部門・分野）の指定。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f8e5bab6-b4e1-409d-8d77-0a4798b0e529</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>类别</Name>
                    <Description>该组参与者所属的类别。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>07486efd-8762-4f18-874d-3c9b1387bffe</GlobalId>
              <Name>SkillLevel</Name>
              <Description>Skill level exhibited by the actor and which indicates an extent of their capability to perform actions on the artefacts upon which they can act.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3104e5a0-082d-4fda-9cce-577ade2dbf03</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>技能段階</Name>
                    <Description>関与者が示すスキルレベル（技能・技量段階）、および実行されるアクションへの能力を示すもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a628f3dd-b149-4b59-87a8-377e249bd0fc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>技能等级</Name>
                    <Description>参与者具备的技能的等级，即他们在专业领域内所能展示的能力。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>8ddaf245-e762-4b99-a0ae-591f00db080e</GlobalId>
          <Name>Pset_BuildingCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all instances of IfcBuilding. Please note that several building attributes are handled directly at the IfcBuilding instance, the building number (or short name) by IfcBuilding.Name, the building name (or long name) by IfcBuilding.LongName, and the description (or comments) by IfcBuilding.Description. Actual building quantities, like building perimeter, building area and building volume are provided by IfcElementQuantity, and the building classification according to national building code by IfcClassificationReference.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>c0047e46-4347-463b-9835-5be508b0e7df</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>c0a35c1b-8d0b-43a8-b5a9-5684c1a54f5d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de la classe IfcBuilding. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés directement par l'instance IfcBuilding : le numéro du bâtiment ou nom court (IfcBuilding.Name), le nom ou nom long (IfcBuilding.LongName), et la description ou des commentaires (IfcBuilding.Description). Les quantités réelles du site comme le périmètre, la superficie et le volume du bâtiment sont fournis par des instances de IfcElementQuantity, et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>8aedc431-4534-4a1b-81bd-e9a26612e90a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcBuildingオブジェクトに関する共通プロパティセット定義。建物ナンバーはIfcBuilding.Name、建物名称はIfcBuilding.LondName、そして記述またはコメントはIfcBuilding.Descriptionで設定する。実際の建物に関する数量、例えば建物周囲長、建物面積、建物体積等はIfcElementQuantityで設定する。また、建築基準法の建物分類に関しては、IfcClassificationReferenceで設定する。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBuilding</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>226b025e-0ca1-426b-8c37-7f8b8ea51002</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1373bdb4-691d-411d-b888-0ce35d9585ed</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Referenz ID</Name>
                    <Description>Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Gebäude, z.B. nach der Gebäudelassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ae2c585a-b18e-4220-80e9-4f0f9b04b06b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte de ce projet (exemple : "type A1"). A fournir s'il n'y a pas de référence à une classification en usage.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bf1be9eb-50bd-46b8-a93c-fc4575eea3f2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9ebbe3d8-bc61-4175-9aab-a843fa0ccf62</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4069a94b-aaa7-4f62-be8f-6a62d5f3d074</GlobalId>
              <Name>BuildingID</Name>
              <Description>A unique identifier assigned to a building. A temporary identifier is initially assigned at the time of making a planning application. This temporary identifier is changed to a permanent identifier when the building is registered into a statutory buildings and properties database.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1c660c59-e040-4602-a632-11143e0cd4dc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudekennzeichen</Name>
                    <Description>Gebäudekennzeichen dieses Gebäudes. Während der Baueingabe ist es das temporäre Kennzeichnen des Bauantrags.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>27454baa-a84c-43c2-a334-f100cbd1f86a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IdBatiment</Name>
                    <Description>Un identifiant unique attribué au bâtiment. Un identifiant temporaire est attribué au moment de la programmation. Il est ensuite remplacé par un identifiant permanent lorsque le bâtiment est enregistré dans une base de données de nature règlementaire.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dee3f1f5-f67f-440a-93d1-7507f876c260</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>建物記号</Name>
                    <Description>建物に付与されるユニークな識別子。計画要請の際に使用される初期の一時的な識別子。この一時的な識別子は、建物が正式に登録された際に恒久的な識別子へと変更される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b3307de2-47e8-465f-8a0f-9e4ffd5decd4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>건물 ID</Name>
                    <Description>건물에 부여되는 고유 식별자이다. 계획 요청시 사용되는 초기 임시 식별자이다. 이 임시 식별자는 건물이 정식으로 등록된 경우에 영구적인 식별자로 변경된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>166eb7a3-6515-4b91-9e12-18d98a94f849</GlobalId>
              <Name>IsPermanentID</Name>
              <Description>Indicates whether the identity assigned to a building is permanent (= TRUE) or temporary (=FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>45875e72-8e21-45f4-b6ff-e4b620dab785</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudekennzeichen permanent</Name>
                    <Description>Angabe, on das angegebene Gebäudekennzeichen permanent ist (TRUE), oder eine temporäre Antragsnummer (FALSE).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c25d8a77-bd43-444d-a9e2-ecbcc0eb9a10</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IdPermanent</Name>
                    <Description>Indique si l'identifiant attribuée au bâtiment est permanent (=VRAI) ou temporaire (=FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5ecebae9-7569-4843-bbdd-ed7eff8e035f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>永久ID区分</Name>
                    <Description>建物IDが恒久的なIDかどうかのブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c1a62976-cb5c-44f8-b110-9226018d9168</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>영구 ID 구분</Name>
                    <Description>건물 ID가 영구적인 ID 여부값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a0f8bbb8-6811-4fdc-ab3b-b7cfb8e74551</GlobalId>
              <Name>ConstructionMethod</Name>
              <Description>The type of construction action to the building, the project deals with, e.g. new construction, renovation, refurbishment, etc.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f9aca22b-c62e-418f-be06-2d0f738ee691</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Konstruktionsart</Name>
                    <Description>Wesentliche Konstruktionsart des Gebäudes (Stahlbeton, Stahlbau, Holzfachwerk, etc.)</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1aa1fd84-a286-454b-a652-056bf3cf7b79</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RisqueIncendieUsagePrincipal</Name>
                    <Description>Le type d'intervention sur le bâtiment : construction neuve, rénovation, réhabilitation, etc.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>83dd45e2-9fce-4401-bd01-0efb850d63eb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>工事種別</Name>
                    <Description>工事におけるタイプ。例：新築・リノベーション・改装等。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fbd0641a-93ad-4620-9547-4c59ff77f30c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공사 종류</Name>
                    <Description>공사의 유형. 예 : 신축 리노베이션 · 개장 등.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c7b779c2-310a-464f-a11a-c3100eb7346f</GlobalId>
              <Name>FireProtectionClass</Name>
              <Description>Main fire protection class for the building which is assigned from the fire protection classification table as given by the relevant national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e9b476bc-e4ae-453c-ae69-d3bd7c16544a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Gebäudeklasse Brandschutz</Name>
                    <Description>Zugewiesene Gebäudeklasse nach der nationalen Brandschutzverordnung.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a6dc4f5a-8868-457f-bcde-febe60a1fc97</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RisqueIncendieUsageSecondaire</Name>
                    <Description>Classe principale de protection contre le risque incendie, selon la réglementation nationale.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5f5b7498-43e7-410e-b36d-4622dd1cd4da</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>耐火等級</Name>
                    <Description>主要な防火等級。関連する建築基準法、消防法などの国家基準を参照。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f034529f-9d40-4b32-b59f-4b9289f95b31</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>방화 등급</Name>
                    <Description>주요 방화 등급. 관련 건축 기준법, 소방법 등의 국가 표준을 참조하십시오.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4ed135c4-38a9-4267-a5d0-e31ac07c8b3a</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtection</Name>
              <Description>Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c52700c5-9c19-4925-96c2-c43ccc7d0917</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>732ee5d0-f43e-4560-8b0b-8cb7ecaae366</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4d5f4b1d-4f0b-4220-b796-cdeb4a292fe3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c1eb56cc-d80b-45c8-90c8-5268903dd7d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비의 유무를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>26a251cd-c4f7-4820-8971-2a8c88e71f1c</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtectionAutomatic</Name>
              <Description>Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c78d67ef-5607-4814-bc80-ef268f1375b6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz automatisch</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>02397cac-cf92-4150-90ea-3d848de09f50</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionAutomatiqueParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cb687844-1feb-49f9-83d0-a7d148ad4f2c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御自動区分</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>016c9e7e-13f9-44e0-b787-0988da107b07</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어 자동 구분</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비가 자동 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6f0d3277-0333-461e-9ecc-34aa7a45cd8d</GlobalId>
              <Name>OccupancyType</Name>
              <Description>Occupancy type for this object.
It is defined according to the presiding national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2ff2fcab-e9c6-408a-a1c3-ddaf599ed7e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nutzungsart</Name>
                    <Description>Hauptnutzungsart des Gebäudes (Schulbau. Kaufhaus, etc.). Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4672c07c-a21e-4f5a-b233-e6b09c5e4992</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TypeOccupation</Name>
                    <Description>Type d'occupation. Est défini selon le Code National en vigueur.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>baabc82a-2687-4752-995e-1978911fbc04</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>占有者タイプ</Name>
                    <Description>占有者のタイプ。建築基準法に準拠。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8b972ec9-8963-4ad9-8022-aa7e19fad03a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>점유자 유형</Name>
                    <Description>점령 자의 유형. 건축 기준법을 준수합니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>435e00d8-9d2a-41ec-951d-2195cecc9212</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned gross area for the building  Used for programming the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4955d8e7-043d-4415-af31-6a001f1064ba</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Bruttofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Bruttofläche des Gebäudes laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f93fd0c5-3771-480d-b009-dc4735d7d962</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画されたグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cda862f4-2f37-4294-b1aa-162ca778fd5b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale du bâtiment. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9c156ad7-6496-4e10-bf12-d4ee4997d55e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>계획된 그로스 면적. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>260ddfd5-860c-46c9-bbbb-edaad5a6d078</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the building  Used for programming the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b3ddebbb-7520-40fd-afaa-d88ade775854</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nettofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Nettofläche des Gebäudes laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b9928214-f086-4ae4-be3b-c9e37633e9b2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画されたネット面積。建物計画に際に使用。（通常は、柱型等を抜いた面積となる）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8a1358e0-5da7-4337-a3c6-9aa8bc22826e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale du bâtiment. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f0167153-0ad1-4f15-9533-b39e9812b377</GlobalId>
              <Name>NumberOfStoreys</Name>
              <Description>The number of storeys within a building.
Captured for those cases where the IfcBuildingStorey entity is not used. Note that if IfcBuilingStorey is asserted and the number of storeys in a building can be determined from it, then this approach should be used in preference to setting a property for the number of storeys.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3479f6ff-11b3-4ccb-bf06-32f0f00d3dc0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Geschossanzahl</Name>
                    <Description>Anzahl der Vollgeschosse des Gebäudes. 

Dieses Attribute soll nur dann eingefügt werden, wenn keine Geschosse als Objekte, IfcBuildingStorey, beinhaltet sind. Bei Unstimmigkeiten hat die Anzahl der IfcBuildingStorey Objekte Priorität.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0145071c-2724-4436-b246-8acd8bc6ca49</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreNiveaux</Name>
                    <Description>Le nombre de niveaux dans un bâtiment, à indiquer lorsque la classe IfcBuildingStorey n'est pas  utilisée. Il est préférable de créer des instances d'IfcBuildingStorey et d'en déduire le nombre de niveaux plutôt que de saisir cette propriété.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a6482268-fa6c-4ef6-9808-bf5368ea53b5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>階数</Name>
                    <Description>建物階の数。IfcBuildingStoreyの数とは関係なく扱う。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d5243502-8684-446f-b0e0-263d5b526d52</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>층 수</Name>
                    <Description>건물 층 수. IfcBuildingStorey 수와 관계없이 취급한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6bd318df-f01c-4309-9b4e-f9a6972d3474</GlobalId>
              <Name>YearOfConstruction</Name>
              <Description>Year of construction of this building, including expected year of completion.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ca5c27f1-44ca-4d95-b2a0-5c557cf5923f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Baujahr</Name>
                    <Description>Jahr der Errichtung des Gebäudes, einschließliich des Jahres der geplanten Fertigstellung.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ea3baaae-bf10-4f29-b595-13359e380e87</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AnneeConstruction</Name>
                    <Description>Année de construction de ce bâtiment, incluant l'année de parfait achèvement.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bc00e5dc-1255-4de6-a57e-5cee525cfae4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>施工年</Name>
                    <Description>施工の年。竣工の予想年も含む。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>43f4b3ed-019e-47bd-821d-9490d05cc3f5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>시공 년</Name>
                    <Description>시공 년. 준공 예정 년 포함한다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1e03e012-49c9-4e42-827d-5e1b81aa3cf8</GlobalId>
              <Name>YearOfLastRefurbishment</Name>
              <Description>Year of last major refurbishment, or reconstruction, of the building (applies to reconstruction works).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f8ce8f4e-a4f2-4f48-9e5c-ec99f49d96c0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>letztes Renovierungsjahr</Name>
                    <Description>Jahr der letzten Renovierung des Gebäudes.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>39e2d2ab-9c8c-47a0-9a22-bd184d0d7f7a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Année de la dernière rénovation</Name>
                    <Description>Année de la dernière rénovation majeure ou de la reconstruction du bâtiment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e4341af3-11a1-4888-99c4-0a79ba8b5fd5</GlobalId>
              <Name>IsLandmarked</Name>
              <Description>This builing is listed as a historic building (TRUE), or not (FALSE), or unknown.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d5722744-0c7a-402a-a64a-8caf3d42e933</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Denkmalschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Gebäude dem Denkmalschutz unterliegt (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cc70d393-948a-442e-96be-a9f492d65703</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ClasseMonumentHistorique</Name>
                    <Description>Indique si le bâtiment est classé aux monuments historiques (VRAI) ou non (FAUX), ou si l'information n'est pas connue.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6aafda97-037c-4aaf-9c57-bd57ef3a5bfd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ランドマーク区分</Name>
                    <Description>この建物は歴史的な建物かどうかを示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3fad52b9-684e-4178-a42a-c64af56532c9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>랜드마크 구분</Name>
                    <Description>이 건물은 역사적인 건물 있는지 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLogical</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>3c35c106-0dac-4ac9-b1e6-bdda62467838</GlobalId>
          <Name>Pset_BuildingStoreyCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all instances of IfcBuildingStorey. Please note that several building attributes are handled directly at the IfcBuildingStorey instance, the building storey number (or short name) by IfcBuildingStorey.Name, the building storey name (or long name) by IfcBuildingStorey.LongName, and the description (or comments) by IfcBuildingStorey.Description. Actual building storey quantities, like building storey perimeter, building storey area and building storey volume are provided by IfcElementQuantity, and the building storey classification according to national building code by IfcClassificationReference.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>dd4ddace-4ed5-4035-b7fb-6c30e3e5dafc</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>d03d201b-34d4-4a35-a18c-e76dc3ac3f39</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de IfcBuildingStorey. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcBuildingStorey : le numéro de l'étage ou nom court (IfcBuildingStorey.Name), le nom ou nom long (IfcBuildingStorey.LongName), et la description ou des commentaires (IfcBuildingStorey.Description). Les quantités réelles de l'étage comme le périmètre, la superficie et le volume sont fournis par des instances de IfcElementQuantity et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>e21d1e0c-1f6e-47ed-9d2d-df8fcc028689</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcBuildinStorey(建物階)に関するプロパティセット定義。建物階ナンバーはIfcBuildingStorey.Name、建物階名称はIfcBuildingStorey.LongName、建物階に関する記述はIfcBuildingStorey.Descriptionで設定する。実際の建物階に関する数量、例えば建物階周囲長、建物階面積、建物階体積等はIfcElementQuantitiesで設定する。また、建築基準法の建物階分類に関しては、IfcClassificationReferenceで設定する。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBuildingStorey</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>134f887d-0f06-46c3-867a-9cd587423e67</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3ea029b6-d65a-4bc1-811c-a52354696510</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Referenz ID</Name>
                    <Description>Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Geschoss, z.B. nach der Geschossklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>493262c1-68ac-47c7-9c73-d3098edf17e8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0353f28d-86bc-4c96-99bc-701fc19defc0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>76d14dbc-7e63-4c0b-85ee-3987007bd068</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f5cbd798-2b8f-4988-ae95-84f4d3108ada</GlobalId>
              <Name>EntranceLevel</Name>
              <Description>Indication whether this building storey is an entrance level to the building (TRUE), or (FALSE) if otherwise.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e634e73e-774f-4abd-a15f-18bf525f5d28</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Eingangsebene</Name>
                    <Description>Angabe, ob der Gebäudeeingang sich in diesem Geschoss befinded (WAHR), oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f821c719-7099-4301-a501-457d31679b73</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NiveauEntrée</Name>
                    <Description>Indication si l'étage est au niveau d'une entrée (VRAI) ou non (FAUX)</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0dc5b5cc-87c0-4cf2-a434-0fe66ca81a06</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>エントランスレベル</Name>
                    <Description>エントランスレベルかどうかを示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>63ee77e6-946f-4367-a522-9ac709b38715</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>입구 레벨</Name>
                    <Description>입구 레벨 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bec06aef-a478-4757-b505-2797674f8497</GlobalId>
              <Name>AboveGround</Name>
              <Description>Indication whether this building storey is fully above ground (TRUE), or below ground (FALSE), or partially above and below ground (UNKNOWN) - as in sloped terrain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8744f55f-3b4e-4fb1-afbb-04435089efbb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Oberirdisches Geschoss</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieses Geschoss vollständig überhalb oberirdisch ist (WAHR), vollständig unterirdisch (FALSCH), oder teilweise unter- und überirdisch (UNKNOWN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c0f9a11b-7921-4e7a-8865-e103e90f0b63</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AuDessusSol</Name>
                    <Description>Indication si l'étage est complètement au dessus du niveau du sol (VRAI), au dessous du niveau du sol (FAUX) ou partiellement enterré (INCONNU) comme dans le cas d'un terrain en pente.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0d47f8d9-896e-4844-8107-30c6f121ea60</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>地上判別</Name>
                    <Description>この建物階が地上(TRUE)、地下(FALSE)、一部が地下部分(UNKOWN)かどうかを示すロジカル値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>946a79b1-e51a-4dff-947b-7cf2a330efc3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>지상 여부</Name>
                    <Description>이 건물 층이 지상 (TRUE), 지하 (FALSE), 일부 지하 부분 (UNKOWN) 여부를 나타내는 논리 값.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLogical</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>45ddb71b-86a3-4b70-b09a-bc844c576bb4</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtection</Name>
              <Description>Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8c4d98ff-7965-46b8-b60a-e3b5e24cd55d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz</Name>
                    <Description>Angabe, ob des Geschoss durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ef9317b7-d2a1-4138-ab92-87db394a1bf3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtimentbénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX)</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8d3bcfd5-5a21-413f-8124-f9b0c27c21f3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c132202b-0f29-4805-a305-995a1aad7d8b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비의 유무를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fa6b8c88-44d2-4998-a557-d317eb661a50</GlobalId>
              <Name>SprinklerProtectionAutomatic</Name>
              <Description>Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE).
It should only be given, if the property "SprinklerProtection" is set to TRUE.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>48d1a050-91dc-41e9-bf31-d655cd2e844e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Sprinklerschutz automatisch</Name>
                    <Description>Angabe, ob das Geschoss durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>439c2f47-79e7-4333-92e2-03e9f22026de</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ProtectionAutomatiqueParSprinkler</Name>
                    <Description>Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX). Indication à ne fournir que si la propriété "SprinklerProtection" est cochée "VRAI".</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a3c4342c-ade5-43c2-baa0-08b5df3a4f60</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>スプリンクラー防御自動区分</Name>
                    <Description>スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6fe49be4-4ce9-4c10-9ce2-3a08029c0d94</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>스프링 클러 방어 자동 구분</Name>
                    <Description>스프링 클러 설비가 자동 여부를 나타내는 값</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8a18b015-36d4-44c0-98e8-d2862844dcd5</GlobalId>
              <Name>LoadBearingCapacity</Name>
              <Description>Maximum load bearing capacity of the floor structure throughtout the storey as designed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0042b746-604b-4af4-8752-9b821610799d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Deckentragfähigkeit</Name>
                    <Description>Maximale Deckentragfähigkeit in diesem Geschoss.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>47426604-903e-4e81-a610-acb459535020</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Capacité porteuse</Name>
                    <Description>Capacité porteuse maximale de la structure du plancher tel que conçu pour cet étage.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPlanarForceMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b21e2e5c-35d1-47cc-b492-0cf4a37043d9</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned area for the building storey. Used for programming the building storey.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8e8403e5-fa52-4bbf-884d-979199a5deee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Bruttofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Bruttofläche des Geschosses laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>729b98ac-1471-4f48-8fa9-e3bdcff445de</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画された建物階のグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>09d8de31-b8a5-4957-bb57-e5cafb051456</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6a1f9d2e-380d-424c-82a0-2c44f1e21cf2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>계획된 건물 층 그로스 면적. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>eb2c9b1d-e9ec-40de-8e25-da8bbc518b6c</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the building storey. Used for programming the building storey.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>81ffd9b6-edc7-4486-8e12-cbf5b55fda12</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nettofläche nach Raumprogramm</Name>
                    <Description>Geforderte Nettofläche des Geschosses laut Raumprogramm.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4da3819c-29aa-4e1a-be38-280f1e83fb2f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画された建物階のネット面積。建物計画の際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f7a280c-2c5d-45dd-b400-7eb728d45ef8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>433d813b-2fb0-4ae6-8227-c7e1bdb28285</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 인터넷 면적</Name>
                    <Description>계획된 건물 층 인터넷 공간이 있습니다. 건물 계획시 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>17ad5f7f-ad0d-472f-8702-503288b4ae17</GlobalId>
          <Name>Pset_SpaceCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all occurrences of IfcSpace. Please note that several space attributes are handled directly at the IfcSpace instance, the space number (or short name) by IfcSpace.Name, the space name (or long name) by IfcSpace:LongName, and the description (or comments) by IfcSpace.Description. Actual space quantities, like space perimeter, space area and space volume are provided by IfcElementQuantity, and space classification according to national building code by IfcClassificationReference. The level above zero (relative to the building) for the slab row construction is provided by the IfcBuildingStorey.Elevation, the level above zero (relative to the building) for the floor finish is provided by the IfcSpace.ElevationWithFlooring.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>a1372372-be6e-4b92-8ab8-56e43cd4dc6b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de la classe IfcSpace. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcSpace : le numéro de la pièce ou le nom court (IfcSpace.Name), le nom ou nom long (IfcSpace:LongName) et la description ou des commentaires (IfcSpace.Description). Les quantités comme le périmètre, la surface et le volume de la pièce sont fournis par des instances de IfcElementQuantity, et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference. L'élévation de la dalle relativement au niveau de référence du bâtiment est fourni par IfcBuildingStorey.Elevation.  L'élévation du plancher relativement au niveau de référence du bâtiment est fourni par IfcSpace.ElevationWithFlooring.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>165b3841-9a21-45a6-aeaa-03e771aabdf0</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcSpaceに関する共通プロパティセット定義。以下の属性値に関しては、IfcSpaceオブジェクトの属性に設定する。部屋番号はIfcSite.Name、部屋名称はIfcSite.LongName、部屋に関する記述はIfcSite.Description。部屋（空間）に関する周囲長、面積、体積などの数量値は、IfcElementQuantitiesによって設定する。部屋（空間）に関する分類コードはIfcClassificationReferenceによって設定する。スラブに対するレベルはIfcBuildingStorey.Elevationによって与えられる。床仕上げに対するレベルはIfcSpace.ElevationWithFlooringによって与えられる。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSpace</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>46066ade-6ddf-453b-b9fa-61d2a72f42e9</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5814e666-2ea1-4052-9e94-455d74d43f6b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Raumtyp</Name>
                    <Description>Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Räume zu einem Raumtyp (auch Funktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Raumtypen als Typobjekte unterstützt.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>09884f87-ef7a-436e-8f0d-45a1cabb3a19</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9717f12c-a4ab-4e4e-b168-e8267248f87f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e2657e61-e0bf-488b-bd37-5d65658a3c16</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조 ID</Name>
                    <Description>이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>58b74e89-f1f5-4f94-af35-997df75736df</GlobalId>
              <Name>IsExternal</Name>
              <Description>Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d49e5b03-d45d-487b-8ee0-278e72e243dd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>IstAußenraum</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum ein Aussenaum ist (JA) oder ein Innenraum (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1b9fc4ad-b1e4-45a2-8b30-db51e846bde7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外部区分</Name>
                    <Description>外部の部材かどうかを示すブーリアン値。もしTRUEの場合、外部の部材で建物の外側に面している。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a16eb266-87db-45c9-adb9-87004313a05c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Est extérieur</Name>
                    <Description>Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>35c4648d-c9e4-425b-ba3c-bf448e970d46</GlobalId>
              <Name>GrossPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned gross area for the space. Used for programming the space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a3f03ec1-9967-419f-a520-0bf387ff93c9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画グロス面積</Name>
                    <Description>計画されたグロス面積。建物計画に際に使用。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>540a194c-0c65-4b27-a4bf-0a5f1991bfce</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée brute</Name>
                    <Description>Surface programmée brute totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d90018d8-e121-433f-8646-a016d058ec11</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 그로스 면적</Name>
                    <Description>객실의 총 계획 면적 글로스. 공간 계획시 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ee4fe6be-62ed-4db7-96ed-855c414a7ff4</GlobalId>
              <Name>NetPlannedArea</Name>
              <Description>Total planned net area for the space. Used for programming the space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>145398c3-93e3-482d-ad3f-539598da5d2f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計画ネット面積</Name>
                    <Description>計画されたネット面積。建物計画に際に使用。（通常は、柱型等を抜いた面積となる）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>43a599dc-8387-4c3f-b658-d90fb846d314</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Surface programmée nette</Name>
                    <Description>Surface programmée nette totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>49ba244f-b918-4bb7-b448-6123fddfc86e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>계획 인터넷 면적</Name>
                    <Description>객실의 총 계획 인터넷 공간이 있습니다. 공간 계획시 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d73e0ec3-baed-4427-a5ab-d91a3ad34d77</GlobalId>
              <Name>PubliclyAccessible</Name>
              <Description>Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as a publicly accessible space, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b806580a-2fc4-456d-b83a-14284f4864d6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>öffentlich zugänglich</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum (wie z.B. eine Toilette) öffentlich zugänglich sein soll (JA) oder nicht (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ece853a4-ca18-4d19-be41-b21f31973a8e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AccessibleAuPublic</Name>
                    <Description>Indique si l'espace (par exemple des toilettes) est conçu pour être un espace accessible au public (TRUE) ou non (FALSE).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dc73f665-27bb-405d-822f-5d07493647bd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公共アクセス可能性</Name>
                    <Description>この部屋（空間）が公共アクセス空間かどうかを示すブーリアン値。例：公共トイレの場合TRUE。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>70a28ad0-27aa-475f-89e2-5e2217f4caff</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>공공 액세스 가능성</Name>
                    <Description>이 방 (공간)이 공공 액세스 공간 여부를 나타내는 부울 값입니다. 예 : 공공 화장실의 경우 TRUE.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa0f33e7-aaae-49d0-afb6-75492fe59505</GlobalId>
              <Name>HandicapAccessible</Name>
              <Description>Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as an accessible space for handicapped people, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE). This information is often used to declare the need for access for the disabled and for special design requirements of this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a58dea3a-0221-41c2-b068-c061c971a9d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>behindertengerecht zugänglich</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum (wie z.B. eine Toilette) behindertengerecht zugänglich sein soll (JA) oder nicht (NEIN).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8da96b77-c0a1-4470-91c1-de5fbd587abe</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AccessibleHandicapes</Name>
                    <Description>Indique si l'élément est conçu pour être accessible aux handicapés (VRAI) ou non (FAUX). Cette information est souvent utilisée pour déclarer la nécessité d'un accès pour handicapés ou pour des contraintes spéciales de conception.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cd50b497-c808-4462-a32e-8b97f868c0c3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ハンディキャップアクセス可能性</Name>
                    <Description>この部屋（空間）がハンディキャップ者向けの空間かどうかを示すブーリアン値。例：公共トイレの場合TRUE。この情報は、障害者向け利用の必要性や特別なデザインの必要性を示すために利用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a3bd5f05-412b-44bf-a272-c506f37b5d24</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>핸디캡 액세스 가능성</Name>
                    <Description>이 방 (공간)이 핸디캡을위한 공간 여부를 나타내는 부울 값입니다. 예 : 공공 화장실의 경우 TRUE. 이 정보는 장애인을위한 이용의 필요성과 특별한 디자인의 필요성을 나타내기 위해 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>c90b239e-45ea-4aa3-9de4-1f594ee1a23e</GlobalId>
          <Name>Pset_SpaceOccupancyRequirements</Name>
          <Description>Properties concerning work activities occurring or expected to occur within one or a set of similar spatial structure elements.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>aa3a6106-618d-4573-aef1-6729d09734e2</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Property Set Definition in German</Description>
                <Language>de-DE</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>09f6028f-daf6-4e4e-bae5-2905c5bd0aa0</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés relatives à l'usage attendu ou effectif d'un élément de structure spatial ou d'un ensemble d'éléments de struture spatiale similaires.</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>fc2ac031-f8b5-4fdb-a71b-a08889a1e6d1</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>一つの、あるいは複数の類似した空間構成要素で起きる、あるいは起こるであろう業務活動に関する属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSpace, IfcSpatialZone, IfcZone</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e57e5fdf-4a32-4f60-ba41-aa547e7a5b2e</GlobalId>
              <Name>OccupancyType</Name>
              <Description>Occupancy type for this object. It is defined according to the presiding national building code.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>37ff2b0e-0143-4f94-8618-6201220e82be</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Nutzungsart</Name>
                    <Description>Nutzungsart des Raums gemäß der gültigen Raumnutzungstabelle des Raumprogramms.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c05ae8b6-1321-4613-ad75-84fb0a528bc3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TypeOccupation</Name>
                    <Description>Usage type de cet espace. Est défini selon le Code national en vigueur.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>063a2e3e-91ac-46ca-8c20-77b5af6edc39</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>用途</Name>
                    <Description>このオブジェクトの用途。統括する国の建築法規により定義される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e91fa2a4-f3fe-48ea-aa5d-fbc5468a3c86</GlobalId>
              <Name>OccupancyNumber</Name>
              <Description>Number of people required for the activity assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9dca3c47-8a16-4476-97ca-145c6e802aba</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Belegung</Name>
                    <Description>Durchschnittliche Anzahl der Personen für deren  Aktivitäten der Raum vorgesehen ist.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>92cdb10f-955d-425e-921b-5e77fec068e1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreOccupants</Name>
                    <Description>Nombre d'occupants concernés par l'activité dans cet espace.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>090d0a7f-23ef-4a02-a776-68c125c97378</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用人数</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた活動を遂行するために必要な人数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>86bdc8ff-b36f-4206-82e4-50bf4b04ec23</GlobalId>
              <Name>OccupancyNumberPeak</Name>
              <Description>Maximal number of people required for the activity assigned to this space in peak time.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1166741e-542f-4e41-83f7-09d4725ce482</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Maximale Belegung</Name>
                    <Description>Maximale Anzahl der Personen für deren  Aktivitäten der Raum vorgesehen ist.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>eb6fe4fa-f37d-497c-bc12-7434a0b26e66</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>NombreOccupantsMax</Name>
                    <Description>Nombre maximum d'occupants simultanés concernés par l'activité dans cet espace à l'heure de pointe.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>805c4bad-0506-4ee6-82fd-d4df7b02a2e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用人数ピーク</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた活動を遂行するために必要な最大人数。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcCountMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b2992fde-b46f-4674-82c8-f9c67d1b92a7</GlobalId>
              <Name>OccupancyTimePerDay</Name>
              <Description>The amount of time during the day that the activity is required within this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>27c946f8-48f8-48de-8893-d183b090f60a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Belegungszeit pro Tag</Name>
                    <Description>Durchschnittliche Belegungszeit des Raums pro Tag.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8edbcdba-2b54-466c-80bd-4a8892dba1d4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>DureeOccupationJour</Name>
                    <Description>Durée journalière de l'activité dans cet espace</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>232dbe3d-8f38-4274-9236-8b6270792429</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>日毎利用時間</Name>
                    <Description>この空間での活動をするために必要な日中の時間。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2d8bd0da-e625-488b-ad26-908530806164</GlobalId>
              <Name>AreaPerOccupant</Name>
              <Description>Design occupancy loading for this type of usage assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dfdb2849-3c9b-4de7-bac9-996f3e0d92e2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Fläche pro Nutzer</Name>
                    <Description>Anteil der Raumfläche pro Benutzer für Nutzung des Raums.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5e3f871b-bc57-4d58-b2fc-d2e60f55d612</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>SurfaceParOccupant</Name>
                    <Description>Taux de remplissage de l'espace pour l'usage type</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>49cce397-257b-4e1e-b2db-ed7ba91a21a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>利用者毎面積</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた用途に対する想定利用負荷。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7a8f4674-2b0f-45f2-a27b-0f379303ba70</GlobalId>
              <Name>MinimumHeadroom</Name>
              <Description>Headroom required for the activity assigned to this space.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4cb3918e-dd99-4fdf-b793-83fd6d73427e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Lichte Höhe</Name>
                    <Description>Minumal geforderte lichte Höhe für diesen Raum.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d90ccf99-d540-4617-b832-ca26904cd61e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>HauteurPassageMinimale</Name>
                    <Description>Hauteur de passage requise pour l'usage assigné à l'espace</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ba4976bb-f234-494e-af10-3c6d15eb126b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>最小頭上あき高</Name>
                    <Description>この空間に割り当てられた用途に必要な頭上あき高。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ed8e3ae5-c91f-43b7-9643-942a65add005</GlobalId>
              <Name>IsOutlookDesirable</Name>
              <Description>An indication of whether the outlook is desirable (set TRUE) or not (set FALSE)</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1a80a4eb-2a1d-46e1-8a9e-c22872303217</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Ausblick erwünscht</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieser Raum einen natürlichen Ausblick nach draussen gewähren soll (WAHR) oder dies nicht gefordert ist (FALSCH).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f954ed36-b217-49aa-b308-7630f033d41d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>VueExterieurSouhaitable</Name>
                    <Description>Indique si la vue sur l'extérieur est souhaitable (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>744c5d55-d065-40ca-aff7-d36dfa9c1649</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>眺望の善し悪し</Name>
                    <Description>外の眺望が望ましいかどうか。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>53577e75-9de9-4322-8cab-ada007bde7c4</GlobalId>
          <Name>Pset_MemberCommon</Name>
          <Description>Properties common to the definition of all occurrences of IfcMember.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>21257a4f-481d-4a72-9ca2-11a1e393dd27</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de la classe IfcMember</Description>
                <Language>fr-FR</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>34cbff0c-c472-41f1-bde4-2b24b936bd4b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcMemberオブジェクトに関する共通プロパティセット定義。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>742cc740-50f8-4e43-821e-3c6b667bd295</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>所有IfcMember实例的定义中通用的属性。</Description>
                <Language>zh-CN</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcMember</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>36dcc744-b8e6-4460-b45a-61bc78d5e960</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5eedf891-8de1-4c70-bd36-0f8eace5157b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Bauteiltyp</Name>
                    <Description>Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>39f941fe-de7e-4710-8e15-85be1c0ae400</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Reference</Name>
                    <Description>Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>709f7b8d-251a-4f9e-8123-a0eff3b0b800</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b5aa2449-2717-4365-81af-09fd01717125</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参考号</Name>
                    <Description>若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6108ca35-02ed-4450-9c88-8382cf34e2dd</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5c194422-51d3-474b-93b0-2b6b0082c360</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Status</Name>
                    <Description>Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bde6d08c-b21d-4caf-ab1a-9acd190f2a5d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9866b642-1551-48ed-8652-ab1c7f1b0806</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Statut</Name>
                    <Description>Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ElementStatus</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>42b61905-85e3-4e57-83e8-8a5a037a32db</GlobalId>
              <Name>Span</Name>
              <Description>Clear span for this object.
The shape information is provided in addition to the shape representation and the geometric parameters used within. In cases of inconsistency between the geometric parameters and the shape properties, provided in the attached property, the geometric parameters take precedence.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>815344e4-486f-468b-9383-27509bcbe7c6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Spannweite</Name>
                    <Description>German-description-2</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e30a6234-d0db-4895-8640-f79d3c0f60b5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PorteeLibre</Name>
                    <Description>Portée libre. Cette propriété est donnée en complément de la représentation de la forme de l'élément et des paramètres géométriques qui la déterminent. En cas d'incohérence entre ces paramètres géométriques et cette propriété, ce sont les paramètres géométriques qui priment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>173811f9-35e9-417e-a1d5-8822cb107ece</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>全長</Name>
                    <Description>このオブジェクトの全長。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6f6fb58f-c2a2-4cf8-91b5-c1085ada06f3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>跨度</Name>
                    <Description>该对象的净跨度。
该属性所提供的形状信息是对内部形状描述和几何参数的补充。如果几何参数与该属性所提供的形状属性不符，应以几何参数为准。对CAD等几何编辑程序，该属性应为只写类型。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8c944862-f06a-4c7c-8e4e-b7126bd6b304</GlobalId>
              <Name>Slope</Name>
              <Description>Slope angle - relative to horizontal (0.0 degrees).
The shape information is provided in addition to the shape representation and the geometric parameters used within. In cases of inconsistency between the geometric parameters and the shape properties, provided in the attached property, the geometric parameters take precedence.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a7a05552-6364-4168-9cb9-a6e1ab2f7999</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Neigungswinkel</Name>
                    <Description>German-description-3</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>51ffaa33-4d84-40e5-b6e4-a99997fb5f5f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Inclinaison</Name>
                    <Description>Angle d'inclinaison avec l'horizontale (0 degrés). Cette propriété est donnée en complément de la représentation de la forme de l'élément et des paramètres géométriques qui la déterminent. En cas d'incohérence entre ces paramètres géométriques et cette propriété, ce sont les paramètres géométriques qui priment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9af4addd-bdc5-42c8-8927-834f25d31c57</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>傾斜</Name>
                    <Description>傾斜角度。水平を0度とする。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6e3d52d5-6e67-4a97-9fd6-1b246dc6f352</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>坡度</Name>
                    <Description>相对于水平（0.0度）方向的坡度角。
该属性所提供的形状信息是对内部形状描述和几何参数的补充。如果几何参数与该属性所提供的形状属性不符，应以几何参数为准。对CAD等几何编辑程序，该属性应为只写类型。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cc5800bc-9834-424e-86f2-9982e6b33b1e</GlobalId>
              <Name>Roll</Name>
              <Description>Rotation against the longitudinal axis - relative to the global Z direction for all members that are non-vertical in regard to the global coordinate system (Profile direction equals global Z is Roll = 0.)
The shape information is provided in addition to the shape representation and the geometric parameters used within. In cases of inconsistency between the geometric parameters and the shape properties, provided in the attached property, the geometric parameters take precedence.
Note: new property in IFC4.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f117d1b4-72be-44e1-b3a8-8bf56076b25e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Kippwinkel</Name>
                    <Description>German-description-4</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3f36d58f-3ee7-4ca8-89a4-47d37e2a31dd</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RotationAutourAxeLongitudinal</Name>
                    <Description>Rotation autour de l'axe longitudinal - relativement à l'axe Z pour toutes les membrures qui ne sont pas verticales relativement au repère absolu (la direction du profil est celle de l'axe Z si la valeur de la propriété est 0). Cette propriété est donnée en complément de la représentation de la forme de l'élément et des paramètres géométriques qui la déterminent. En cas d'incohérence entre ces paramètres géométriques et cette propriété, ce sont les paramètres géométriques qui priment. Note : nouvelle propriété de la version IFC2x4.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6e321436-3c10-4f38-8a6b-81cce71e13f5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>回転</Name>
                    <Description>オブジェクトの長軸に対する回転。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c58916dc-05b9-4541-937a-e77f81cff853</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>转角</Name>
                    <Description>相对于纵轴的旋转角。对全局坐标系中的非垂直构件，该属性为相对于Z轴的角度。（若轮廓方向在Z轴上，则转角为0。）
该属性所提供的形状信息是对内部形状描述和几何参数的补充。如果几何参数与该属性所提供的形状属性不符，应以几何参数为准。对CAD等几何编辑程序，该属性应为只写类型。
注：IFC2x4新添属性</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2047fd49-8369-4284-9966-d993a7e028ec</GlobalId>
              <Name>IsExternal</Name>
              <Description>Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6fcac932-8482-401a-8056-8e1911d92f89</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Außenbauteil</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (JA) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Aussenraum (oder Erdreich, oder Wasser).</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>29376a35-b2bf-4447-b5bd-d5969e049697</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EstExterieur</Name>
                    <Description>Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8a2a2058-1c38-411e-bee3-fb0b2369ae89</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外部区分</Name>
                    <Description>外部の部材かどうかを示すブーリアン値。もしTRUEの場合、外部の部材で建物の外側に面している。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0062444e-b48a-4215-85cd-e6ac74f63670</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>是否外部构件</Name>
                    <Description>表示该图元是否设计为外部构件。若是，则该图元为外部图元，朝向建筑物的外部。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d9a045c4-7b87-49ac-983b-062bf6e1a1a4</GlobalId>
              <Name>ThermalTransmittance</Name>
              <Description>Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a material.
Here the total thermal transmittance coefficient through the member within the direction of the thermal flow (including all materials).
Note: new property in IFC4.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d287f001-12c4-49e6-ac6b-2139ad1a9f6d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>U-Wert</Name>
                    <Description>Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Materialschichten.
Hier der Gesamtwärmedurchgangskoeffizient des Balkens (in Richtung des Wärmeflusses), angegeben ohne den inneren und äußeren Wärmeübergangswiderstand.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6d9e05b3-8126-4451-8d3e-421e9ccfceff</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TransmissionThermique</Name>
                    <Description>Coefficient de transmission thermique surfacique (U). C'est le coefficient global de transmission thermique à travers la membrure dans la direction du flux thermique (tous matériaux inclus). Nouvelle propriété de la version 2x4.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>de9d2c5e-7313-4a25-b0cb-213b7e1acf8f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>熱貫流率</Name>
                    <Description>熱貫流率U値。ここではメンバーオブジェクトを通した熱移動の方向における全体の熱還流率を示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c7715af1-a055-41d7-959e-cf2c51f1369c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>导热系数</Name>
                    <Description>材料的导热系数（U值）。
表示该构件在传热方向上的整体导热系数（包括所有材料）。
注：IFC2x4新添属性</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermalTransmittanceMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9ba6fb63-8036-496a-beb7-ac973182e373</GlobalId>
              <Name>LoadBearing</Name>
              <Description>Indicates whether the object is intended to carry loads (TRUE) or not (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d600a7e2-1978-448a-b97a-bbeb6d1a3785</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Tragendes Bauteil</Name>
                    <Description>Angabe, ob dieses Bauteil tragend ist (JA) oder nichttragend (NEIN)</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e697ff3e-4fd7-4f33-af30-80841c4c7894</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Porteur</Name>
                    <Description>Indique si l'objet est censé porter des charges (VRAI) ou non (FAUX).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>16131532-8117-4f1a-8bfe-f460a2c03e84</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>耐力部材</Name>
                    <Description>荷重に関係している部材かどうかを示すブーリアン値。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>88d559c7-8063-4138-b784-b6b3708cc86f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>是否承重</Name>
                    <Description>表示该对象是否需要承重。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7ef1e489-e1ff-429d-9c98-879b3a2d0329</GlobalId>
              <Name>FireRating</Name>
              <Description>Fire rating for this object.
It is given according to the national fire safety classification.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fac40beb-262b-407d-a185-9b11b0d7c1e8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Feuerwiderstandsklasse</Name>
                    <Description>Feuerwiderstandasklasse gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung.</Description>
                    <Language>de-DE</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>57b2e315-0d21-48f6-90bd-62795cbc0c83</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ResistanceAuFeu</Name>
                    <Description>Classement au feu de l'élément donné selon la classification nationale de sécurité incendie.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6f860e83-ffdf-4583-b45c-ba43a84b6774</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>耐火等級</Name>
                    <Description>主要な耐火等級。関連する建築基準法、消防法などの国家基準を参照。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dd0c1957-dc1d-4a49-af6e-a0c8800d8f2a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防火等级</Name>
                    <Description>该构件的防火等级。
该属性的依据为国家防火安全分级。</Description>
                    <Language>zh-CN</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>eb9aac20-0352-4b9e-a677-86f17a94d552</GlobalId>
          <Name>Pset_DistributionPortTypePipe</Name>
          <Description>Pipe port occurrence attributes attached to an instance of IfcDistributionPort.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6de4c930-d623-4fbb-89a5-a8f0d7fbfee9</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>IfcDistributionPortオブジェクトに設定される配管ポートに関する属性情報。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionPort/CHEMICAL</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>371a9342-b055-4ae4-8423-95cad52e1842</GlobalId>
              <Name>ConnectionType</Name>
              <Description>The end-style treatment of the pipe port:

BRAZED: Brazed. 
COMPRESSION: Compression. 
FLANGED: Flanged. 
GROOVED: Grooved. 
OUTSIDESLEEVE: Outside Sleeve. 
SOLDERED: Soldered. 
SWEDGE: Swedge. 
THREADED: Threaded. 
WELDED: Welded. 
OTHER: Another type of end-style has been applied.
NONE: No end-style has been applied.
USERDEFINED: User-defined port connection type. 
NOTDEFINED: Undefined port connection type.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d41db439-d7d8-4157-9f06-f182f43259fa</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続タイプ</Name>
                    <Description>物理ポート接続：

- Coaxial: 同軸コネクタ.
- DSub: D-Subコネクタ.
- Infrared:赤外線
- RJ: 登録済みジャック.
- Radio: 無線
- USB: USB.</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_PipeEndStyleTreatment</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BRAZED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COMPRESSION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FLANGED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GROOVED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OUTSIDESLEEVE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SOLDERED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SWEDGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>THREADED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WELDED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2864e9bb-9aa7-4a5a-ac2b-83fe83be6366</GlobalId>
              <Name>ConnectionSubType</Name>
              <Description>The physical port connection subtype that further qualifies the ConnectionType.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5fd9eb24-aa58-4ade-ba87-62aa8a4c57d1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続サブタイプ</Name>
                    <Description>物理ポート接続のサブタイプ。接続タイプ以外の情報を設定する場合に使用。下記の値を設定：

- DSub: DA15, DB25, DC37, DD50, DE9, DE15 
- Radio: IEEE802.11g, IEEE802.11n
- RJ: 4P4C, 6P2C, 8P8C 
- USB: A, B, MiniA, MiniB, MicroA, MicroB</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b009266a-b511-414c-9546-94e15221931a</GlobalId>
              <Name>NominalDiameter</Name>
              <Description>The nominal diameter of the pipe connection.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>16e12859-5515-4ec2-9a43-d5b76e7be3c5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び径</Name>
                    <Description>配管の呼び径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fa43562b-ef10-4272-bcba-a64111034e67</GlobalId>
              <Name>InnerDiameter</Name>
              <Description>The actual inner diameter of the pipe.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ac95fc6f-5cef-4e4f-8e6a-382f50012b26</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>内径</Name>
                    <Description>配管の実内径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2ee6b227-8434-43b7-a8d4-a67ea1913c77</GlobalId>
              <Name>OuterDiameter</Name>
              <Description>The actual outer diameter of the pipe.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8db9a596-db43-4093-8297-f15fd91a6a7b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外径</Name>
                    <Description>配管の実外径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4d11f59a-3656-4a0f-9ecf-2bc444bd6d13</GlobalId>
              <Name>Temperature</Name>
              <Description>Temperature of the fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0fb65ad9-5d37-4021-9716-6cf68854db05</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>温度</Name>
                    <Description>流体の温度。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>80fe654c-09fa-4516-9d36-b5e04bfede72</GlobalId>
              <Name>VolumetricFlowRate</Name>
              <Description>The volumetric flow rate of the fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c5b9665c-2a4b-45c8-9481-b408744b9a6b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>体積流量</Name>
                    <Description>流体の体積流量。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9d88369d-aeaf-4717-8588-2f8b9936e37b</GlobalId>
              <Name>MassFlowRate</Name>
              <Description>The mass flow rate of the fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c1c2a097-5ab9-49fd-b736-67a3800599ef</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>質量流量</Name>
                    <Description>流体の質量流量。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMassFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5a1a817f-ce83-4a8b-8a5c-056d0dabd4e5</GlobalId>
              <Name>FlowCondition</Name>
              <Description>Defines the flow condition as a percentage of the cross-sectional area.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fdbc4f3e-857d-40e6-806d-dba2b58ad3c2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>流動状態</Name>
                    <Description>断面の充満率で流動状態を定義する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3daa95ba-5b6d-4c2e-a75a-2933ab177c8c</GlobalId>
              <Name>Velocity</Name>
              <Description>The velocity of the fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>862ca302-60f6-4b36-a570-4e9788a4c4cb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>速度</Name>
                    <Description>流体の速度。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLinearVelocityMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e0f72b8d-b580-446e-92b2-43a358d9bad2</GlobalId>
              <Name>Pressure</Name>
              <Description>The pressure of the fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ecf25d72-61c5-49c4-8a2f-63bc7292817c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>圧力</Name>
                    <Description>流体の圧力。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>82179968-3db9-4dd1-a571-0e94f01ed500</GlobalId>
          <Name>Pset_DistributionSystemCommon</Name>
          <Description>Distribution system occurrence attributes attached to an instance of IfcDistributionSystem.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f81e17f4-3442-4594-bd4f-1f00dd909610</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>搬送システムIfcDistributionSystemの関連属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcDistributionSystem</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0c1d9e90-4ea2-4085-af2f-3cb89ced3f56</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specific instance of a distribution system, or sub-system (e.g. 'WWS/VS1', which indicates the system to be WWS, subsystems VSI/400). The reference values depend on the local code of practice.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1c14ba56-b637-44f8-9b0e-87c9765feef2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>空調システム、或いはサブシステムの参照ID（例えば、'WWS/VS1'はWWS系統のVSI/400サブ系統）。IDは当該地域技術基準より決められる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f9bff18-8bca-4856-af01-791e404acba2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조기호</Name>
                    <Description>공조 시스템 혹은 서브 시스템의 참조 ID (예 : 'WWS/VS1'는 WWS 계통의 VSI/400 하위 계통). ID는 해당 지역 기술 기준보다 결정된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>a7f11173-cfa1-4299-8042-7aaa73f69031</GlobalId>
          <Name>Pset_SystemFurnitureElementTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for all systems furniture (I.e. modular furniture) element types (e.g. vertical panels, work surfaces, and storage). HISTORY: First issued in IFC Release R1.5. Renamed from Pset_FurnitureElementCommon</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSystemFurnitureElement</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bd488e09-0730-44f8-90d3-24e1368f0c3c</GlobalId>
              <Name>IsUsed</Name>
              <Description>Indicates whether the element is being used in a workstation (= TRUE) or not.(= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>350e682f-2821-46a7-af1b-fbfe904ac877</GlobalId>
              <Name>GroupCode</Name>
              <Description>e.g. panels, worksurfaces, storage, etc.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>50503bcd-e02a-44c3-a691-9fd31d1af0b9</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>The nominal width of the system furniture elements of this type. The size information is provided in addition to the shape representation and the geometric parameters used within. In cases of inconsistency between the geometric parameters and the size properties, provided in the attached property set, the geometric parameters take precedence.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>eee7fbce-4f8f-4755-bae2-4736f3dc1168</GlobalId>
              <Name>NominalHeight</Name>
              <Description>The nominal height of the system furniture elements of this type. The size information is provided in addition to the shape representation and the geometric parameters used within. In cases of inconsistency between the geometric parameters and the size properties, provided in the attached property set, the geometric parameters take precedence.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>186be66d-725e-4a86-b10f-a3c86775877b</GlobalId>
              <Name>Finishing</Name>
              <Description>The finishing applied to system furniture elements of this type e.g. walnut, fabric.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>737ab501-534f-482b-ac5a-37f17d94834b</GlobalId>
          <Name>Pset_SystemFurnitureElementTypePanel</Name>
          <Description>A set of specific properties for vertical panels that assembly workstations.. HISTORY: First issued in IFC Release R1.5. Renamed from Pset_Panel</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSystemFurnitureElement/PANEL</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>392717b6-1422-4457-9646-225a37573913</GlobalId>
              <Name>HasOpening</Name>
              <Description>indicates whether the panel has an opening (= TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5df60ac1-57eb-4c06-a8e2-fcc00cbc73ab</GlobalId>
              <Name>FurniturePanelType</Name>
              <Description>Available panel types from which that required may be selected.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FurniturePanelType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ACOUSTICAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GLAZED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HORZ_SEG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MONOLITHIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OPEN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ENDS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DOOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SCREEN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b821e1a3-b796-47e4-8282-11ecd2a14b3d</GlobalId>
              <Name>NominalThickness</Name>
              <Description>The nominal thickness of the panel.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>84a51b69-c053-4672-b9e7-d20527d751af</GlobalId>
          <Name>Pset_SystemFurnitureElementTypeWorkSurface</Name>
          <Description>A set of specific properties for work surfaces used in workstations. HISTORY: First issued in IFC Release R1.5. Renamed from Pset_Worksurface</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSystemFurnitureElement/WORKSURFACE</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3fbced73-5e57-47cf-899c-dafd1dd026ee</GlobalId>
              <Name>UsePurpose</Name>
              <Description>The principal purpose for which the work surface is intended to be used e.g. writing/reading, computer, meeting, printer, reference files, etc.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3bde91c7-4e19-4e54-881a-9464cae32290</GlobalId>
              <Name>SupportType</Name>
              <Description>Available support types from which that required may be selected.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FurniturePanelType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FREESTANDING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUPPORTED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>26c2a313-a1b7-44da-9241-89e51928817b</GlobalId>
              <Name>HangingHeight</Name>
              <Description>The hanging height of the worksurface.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2dd0561b-708a-4fc9-ba48-55eeb577a3ae</GlobalId>
              <Name>NominalThickness</Name>
              <Description>The nominal thickness of the work surface.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4c342dd7-605e-4376-b51e-23bb1592ceca</GlobalId>
              <Name>ShapeDescription</Name>
              <Description>A description of the shape of the work surface e.g. corner square, rectangle, etc.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>1886d75d-f073-407a-9757-5af6c67113cf</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricAppliancePHistory</Name>
          <Description>Captures realtime information for electric appliances, such as for energy usage.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>744a5e11-8a40-462f-b244-53977dd022e8</GlobalId>
              <Name>PowerState</Name>
              <Description>Indicates the power state of the device where True is on and False is off.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcBoolean</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>e4983c4b-0afc-4ec5-9c29-63d1496b9122</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricApplianceTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for electric appliances.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3dc8be02-967f-4f5d-a151-b0ba9bbdd736</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>電化製品の共通プロパティ。
IFC4にて追加。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a0bcac05-d6ac-4717-b3a1-36e3e73c8b8b</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>75c9f870-8864-4066-9cd4-88efab1d5b09</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>当該プロジェクトで定義する形式の参照ID（例：A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3027fe7d-cde7-4c2a-9e7c-40b57cba8360</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>해당 프로젝트에 정의된 형식의 참조 ID (예 : A-1) 승인된 분류에 존재하지 않을 때 사용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7814bab5-570d-4a8b-baf9-8ab4074bd270</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1493be87-fdfd-46a7-8e8b-d9494f4b6cd8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d22b2798-c651-46b2-9e1f-66edeccff800</GlobalId>
          <Name>Pset_ElectricApplianceTypeDishwasher</Name>
          <Description>Common properties for dishwasher appliances.  HISTORY: Added in IFC4.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>cb1f1b3f-e0c9-40f1-80a0-7e05ef01e85e</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>食器洗浄機の共通のプロパティ。
IFC4にて追加。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcElectricAppliance/DISHWASHER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6ba2f069-a903-4ab2-bafb-4d569d53cd5f</GlobalId>
              <Name>DishwasherType</Name>
              <Description>Type of dishwasher.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>48babbef-3bd0-4dd5-a63b-8a317817274b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>食器洗浄機のタイプ</Name>
                    <Description>食器洗浄機のタイプ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dbdebab2-99ed-4c31-8acc-717931185e3c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>식기 세척기의 유형</Name>
                    <Description>식기 세척기의 유형</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ElectricApplianceDishwasherType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POTWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TRAYWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DISHWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BOTTLEWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CUTLERYWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>39f30d73-c4db-48e2-87c2-bf4797253827</GlobalId>
          <Name>Pset_SolarDeviceTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for solar device types.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>13cd46ff-cb6b-4d78-8e48-13eab792fc4f</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>太陽の装置タイプのための共通属性。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSolarDevice</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b6481330-9b08-4cf0-9abe-d0e080aa2c58</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1babc5dd-519a-4c2d-b935-185d29fbf60d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照</Name>
                    <Description>このプロジェクト (例． 'A-1'　タイプなど)で指定された参照ID。認められた分類体系の分類参照が存在しない場合に適用される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>335620b1-c392-4b49-abce-12d4e6057e5d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>참조</Name>
                    <Description>프로젝트 (예 : 'A-1'유형 등) 지정된 참조 ID. 인정 분류 체계의 분류 참조가없는 경우에 적용된다.</Description>
                    <Language>ko-KR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>05c54087-0a37-4aa8-a041-5537e2aff083</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>38ba2536-9059-4673-af48-5c610d95b63b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9b92adce-8efe-46f4-9c19-4b285f659ba0</GlobalId>
          <Name>Pset_BoilerPHistory</Name>
          <Description>Boiler performance history common attributes.
WaterQuality attribute deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcWaterProperties instead. CombustionProductsMaximulLoad and CombustionProductsPartialLoad attributes deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcProductsOfCombustionProperties instead.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>0b8417ac-8bab-4a2e-8be6-cdc5cfba3baa</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ボイラ性能履歴共通属性：
WaterQuality（水質属性）はIFC2ｘ２Psetの付録で削除された：代わりにIfcWaterPropertiesを使う。
CombustionProductsMaximulLoad と CombustionProductsPartialLoadはIFC2ｘ２Psetの付録で削除された：代わりにIfcProductsOfCombustionPropertiesを使う</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBoiler</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8f72681c-f64c-4734-bd53-78e124b91d09</GlobalId>
              <Name>EnergySourceConsumption</Name>
              <Description>Energy consumption.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>be984ab0-89f1-4a52-8a55-e4927b6de463</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>エネルギ消費量</Name>
                    <Description>エネルギ消費量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c06dbea4-8978-46c5-a355-50a4eeb36d61</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ConsommationSourceEnergie.</Name>
                    <Description>Consommation d'énergie.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3a2e7cd3-7bbd-40ee-9bb7-e057e42dd91c</GlobalId>
              <Name>OperationalEfficiency</Name>
              <Description>Operational efficiency: boiler output divided by total energy input (electrical and fuel).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cb608077-3ebf-49bc-bfc4-feda2a022bda</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>運転効率</Name>
                    <Description>運転効率：
全入力エネルギ（電力または燃料）でボイラ出力を割る</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>154478ca-7e71-4ab6-9e07-b71ff8dee27b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EfficacitéOpérationnelle</Name>
                    <Description>Efficacité opérationnelle: production de la chaudière divisée par l'apport total d'énergie (électrique et combustible).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c5c3e368-8154-4024-8b7f-09b88d6e37b0</GlobalId>
              <Name>CombustionEfficiency</Name>
              <Description>Combustion efficiency under nominal condition.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d0997f2a-f536-46c2-9b1c-00763c9550ce</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>燃焼効率</Name>
                    <Description>設計条件での燃焼効率</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fa627755-597f-4947-83fa-91b1e7495a86</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EfficacitéCombustion</Name>
                    <Description>Efficacité de la combustion sous conditions nominales.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>31624073-b71f-4315-9197-b9fc1dc5845f</GlobalId>
              <Name>WorkingPressure</Name>
              <Description>Boiler working pressure.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a3e4fdc5-7e74-42fd-8f82-41a49e57beef</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>作動圧力</Name>
                    <Description>ボイラ運転圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>238e928e-2aec-4e38-8d01-d7d5478c0ee3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PressionFonctionnement</Name>
                    <Description>Pression de fonctionnement de la chaudière.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPressureMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4299c6e2-c5dd-450c-a238-248c600ce05d</GlobalId>
              <Name>CombustionTemperature</Name>
              <Description>Average combustion chamber temperature.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9a742568-172a-4601-a9da-9df680c6d23c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>燃焼温度</Name>
                    <Description>燃焼室平均温度</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fb17d86e-5f05-4894-ba1e-29b8cde3554c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>TempératureCombustion</Name>
                    <Description>Température de combustion moyenne au foyer.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>34861a0d-37fd-4b58-af46-d5cabf5451cd</GlobalId>
              <Name>PartLoadRatio</Name>
              <Description>Ratio of the real to the nominal capacity.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e24f94a6-5b1f-4101-9009-5588cb770ea7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>部分負荷比</Name>
                    <Description>設計容量との比</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e0cc5ff1-b52e-4773-9098-7cfd6e1483ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Taux de charge</Name>
                    <Description>Ratio entre capacité effective et capacité nominale</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3f71a708-f7ae-4c31-b88d-159c9b6a5bcd</GlobalId>
              <Name>Load</Name>
              <Description>Boiler real load.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>32a3dc62-28d4-4e9b-a091-7027abbd160f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>負荷</Name>
                    <Description>ボイラ実負荷</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>117c3f42-d220-48cd-8391-0d17234f8e83</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Charge</Name>
                    <Description>Charge effective de la chaudière.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPowerMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>17f904b3-ac05-4cab-8b93-12aec6d54961</GlobalId>
              <Name>PrimaryEnergyConsumption</Name>
              <Description>Boiler primary energy source consumption (i.e., the fuel consumed for changing the thermodynamic state of the fluid).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>414645bb-b3ea-4a1d-87b8-cdf9717ed1cb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>一次エネルギ消費量</Name>
                    <Description>ボイラ一次エネルギ消費量（つまり流体の熱力学状態変更のために消費された燃料）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8b7de6e2-c6e9-4505-aa62-aa5ba7b1854a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ConsommationEnergiePrimaire</Name>
                    <Description>Consommation d'énergie primaire de la chaudière(c'est-à-dire le combustible consommé pour le changement d'état thermodynamique du fluide).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPowerMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e89a2dfd-96a2-4ab2-8ae0-49e12d83ae23</GlobalId>
              <Name>AuxiliaryEnergyConsumption</Name>
              <Description>Boiler secondary energy source consumption (i.e., the electricity consumed by electrical devices such as fans and pumps).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7e2f6df9-ad7f-4623-924b-5d88c49f0844</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>補助エネルギ消費量</Name>
                    <Description>ボイラ補助エネルギ消費量（つまりファンおよびポンプのような電気装置によって消費される電気）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5e9493dc-a021-4734-84f4-06ccd9d88013</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ConsommationEnergieAuxiliaire</Name>
                    <Description>Consommation d'énergie secondaire de la chaudière(c'est-à-dire l'électricité consommée pour les équipements électriques tels que ventilateurs et circulateurs).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPowerMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>077a06a4-b6d9-4e0f-83de-c635c7660988</GlobalId>
          <Name>Pset_BoilerTypeCommon</Name>
          <Description>Boiler type common attributes.
SoundLevel attribute deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcSoundProperties instead. PrimaryEnergySource and AuxiliaryEnergySource attributes deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcEnergyProperties, IfcFuelProperties, etc. instead.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>82c8efb5-bbfb-4be4-95ee-e567eede590f</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ボイラ型共通属性を設定します。
SoundLevel属性はIFC2x2 psetの付録で削除された：IfcSoundPropertiesを代わりに使用します。
一次エネルギ源と補助エネルギ源属性はIFC2x2 psetの付録で削除された：IfcEnergyProperties,IfcFuelProperties等を代わりに使用</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBoiler</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2a3a4853-0286-4285-88b6-1ad9063ab6e4</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b525f173-9f44-41ec-a80a-ea2322d0cf7d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>14fda08c-3867-43ef-8612-e0d833902c95</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Référence</Name>
                    <Description>Identification de référence pour ce type spécifique à ce projet, c'est-à-dire type'A-1', fourni à partir du moment où, s'il n'y a pas de référence de classification par rapport à un système de classification reconnu et en usage.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c01e65e0-9785-4c0f-aaa5-c8ad6d5701a7</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ee63b12d-e6da-447d-9a48-b55388ddb2c3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9206dbff-b81f-4b37-987a-22a724cc156a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Etat</Name>
                    <Description>Etat de l'élément, utilisé avant tout pour les projets de rénovation et réaménagement. L'état assigné peut être "Nouveau" - l'élément prévu pour du neuf, "Existant" - l'élément existait et est maintenu, "Démoli" - l'élément existait mais doit être démoli/supprimé, "Provisoire" - l'élément existera à titre provisoire seulement (comme un support structurel par exemple).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>94c9e087-cb45-4ed2-87e6-bc834eaf9cac</GlobalId>
              <Name>PressureRating</Name>
              <Description>Nominal pressure rating of the boiler as rated by the agency having jurisdiction.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>71d01a76-a245-4184-aa9a-398c04a622b9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>常用圧力</Name>
                    <Description>管轄組織により設定されたボイラの常用圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bb62b8e3-77bb-458c-82f2-87cca797f597</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PressionAdmissibleNominale</Name>
                    <Description>Pression nominale admissible de la chaudière comme classée par l'organisme qui fait autorité.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d394d80f-ba5a-46ff-a610-caa8fac6731a</GlobalId>
              <Name>OperatingMode</Name>
              <Description>Identifies the operating mode of the boiler.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fcc93364-c732-4202-9bd1-fcde4a5df983</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>動作モード</Name>
                    <Description>ボイラの動作モードのID　（固定、２段階、比例．．．）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a07848f2-7e40-45fe-b1bf-2913d96e8d4e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ModeFonctionnement</Name>
                    <Description>Identifie le mode de fonctionnement de la chaudière.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_BoilerOperatingMode</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FIXED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TWOSTEP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MODULATING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>26b2003f-ec36-4baa-b5f6-afaeccca7384</GlobalId>
              <Name>HeatTransferSurfaceArea</Name>
              <Description>Total heat transfer area of the vessel.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3eaa40d9-4838-46bd-83b2-5fcfddc47c38</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>伝熱面積</Name>
                    <Description>容器の伝熱部面積の合計</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>208ca7ef-07a9-418e-9ff3-29e28216f96e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>SurfaceEchangeChaleur</Name>
                    <Description>Surface totale d'échange de chaleur du foyer</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcAreaMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6eab081c-be28-4bcf-9a6a-61ae48fa2b4d</GlobalId>
              <Name>NominalPartLoadRatio</Name>
              <Description>Allowable part load ratio range.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>94b992c1-ee1c-40b9-b7ea-78cfbcf87536</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設計部分負荷比率</Name>
                    <Description>許容部分負荷比範囲</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4728f0a7-7fcf-48c3-a504-543f1ba36c36</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PlageNominaleChargePartielle</Name>
                    <Description>Plage de charge partielle admissible</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c369c12d-d369-486e-8e61-1f4645aeebf7</GlobalId>
              <Name>WaterInletTemperatureRange</Name>
              <Description>Allowable water inlet temperature range.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>89d75ed4-84e8-4821-9c75-40e96b27424b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>入口水温範囲</Name>
                    <Description>入口水温範囲</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>74f00277-b554-4e06-8c53-10442371cf02</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PlageTempératureAlimentationEau</Name>
                    <Description>Plage de température de l'alimentation en eau admissible</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c1e42c74-8c49-4b33-aa7c-88a7e6b1f901</GlobalId>
              <Name>WaterStorageCapacity</Name>
              <Description>Water storage capacity.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5b239747-388a-44c1-a8ca-e596b3a2e02e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>缶内水量</Name>
                    <Description>缶内水量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8cf4aceb-6a2e-4e9e-b34e-37ffda36e798</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>CapacitéRéservoirEau</Name>
                    <Description>Capacité de réserve en eau</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumeMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2121f318-0086-4734-8bc2-33818578af56</GlobalId>
              <Name>IsWaterStorageHeater</Name>
              <Description>This is used to identify if the boiler has storage capacity (TRUE). If FALSE, then there is no storage capacity built into the boiler, such as an instantaneous hot water heater.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>78de62ba-ac32-4543-9287-6e44bf5cbd5c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>給湯タンク有無</Name>
                    <Description>給湯用の缶体があればTRUE、（瞬間湯沸かし器のように）ボイラにタンクがなければFALSE</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ed95f13f-18cb-4845-8780-539bbe2a14ec</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>AvoirChauffeEau</Name>
                    <Description>Utilisé pour identifier si la chaudière une capacité de réserve en eau (VRAI). Si FAUX, alors il n'y a pas de capacité de réserve intégrée dans la chaudière, tel qu'un chauffe-eau instantané.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>da863b52-39b1-4126-8662-c33e6daab44a</GlobalId>
              <Name>PartialLoadEfficiencyCurves</Name>
              <Description>Boiler efficiency as a function of the partial load factor; E = f (partialLaodfactor).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4a25568e-90bf-4cad-9f60-a8eba656ec13</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>部分負荷効率曲線</Name>
                    <Description>部分負荷係数の関数としてのボイラ効率　　E=f(部分負荷率）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>237d5cd1-f2ec-4e33-b8f8-6897e6cb7dfe</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>CourbesEfficacitéChargePartielle</Name>
                    <Description>Rendement de la chaudière en fonction de la facteur de charge partielle; E= f(FacteurChargePartielle).</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c16b92b1-9cfa-4a89-8aad-ae98ed869318</GlobalId>
              <Name>OutletTemperatureRange</Name>
              <Description>Allowable outlet temperature of either the water or the steam.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2ddcf3d7-fd5d-4285-907d-6a233068b46a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>出口温度範囲</Name>
                    <Description>水または蒸気のどちらかの許容出口温度</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7fce3e86-83c7-410d-bbd1-b1c973af3a93</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PlageTempératureSortie</Name>
                    <Description>Température admissible de sortie de l'eau ou de la vapeur</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>168c33e9-21f1-4247-a0c4-0ced556c5009</GlobalId>
              <Name>NominalEnergyConsumption</Name>
              <Description>Nominal fuel consumption rate required to produce the total boiler heat output.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9c8e5947-2577-4ad9-827d-a08c1a324d11</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設計エネルギー消費量</Name>
                    <Description>ボイラ最大能力時の設計燃料消費量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>960d7e2e-47a0-4f8c-81a5-0ea7a920422a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>Consommation nominale d'energie</Name>
                    <Description>Consommation nominale de combustible correspondant à la production nominale totale de la chaudière.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPowerMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>019da511-d5fe-4a15-bdc2-baaa379ac631</GlobalId>
              <Name>EnergySource</Name>
              <Description>Enumeration defining the energy source or fuel cumbusted to generate heat.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f214c386-4d3f-4623-8b95-10dd556a0062</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>エネルギ種別</Name>
                    <Description>加熱に使用する燃料のエネルギ種類　（石炭、石炭粉末、電気、ガス、油、プロパン、木材、木材チップ、木材ペレット、木粉、他）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c888701f-f7cc-4577-8943-7941b7b1e488</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>SourceEnergie</Name>
                    <Description>Liste définissant les sources d'énergie ou combustibles pour générer la chaleur.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_EnergySource</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COAL_PULVERIZED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ELECTRICITY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GAS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OIL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PROPANE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WOOD</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WOOD_CHIP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WOOD_PELLET</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WOOD_PULVERIZED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b4d967d6-f591-460b-bdd5-dddafd1884eb</GlobalId>
          <Name>Pset_BoilerTypeSteam</Name>
          <Description>Steam boiler type common attributes.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>cb29fbf3-2b24-4026-b20d-12cfdd52e55a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>蒸気ボイラタイプ共通属性</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBoiler/STEAM</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fba58c2a-b897-4845-ad3a-ca7fe9acf1ea</GlobalId>
              <Name>MaximumOutletPressure</Name>
              <Description>Maximum steam outlet pressure.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ce43dbbd-8d38-4d90-a2a2-d3cca99a31c6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>最大出口圧力</Name>
                    <Description>最大出口蒸気圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>96cee020-bf2b-45a6-beec-e0e4e1c84058</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>PressionSortieAdmissible</Name>
                    <Description>Pression vapeur en sortie maximale</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>13146c09-d887-40c2-b60c-2751fd4b711c</GlobalId>
              <Name>NominalEfficiency</Name>
              <Description>The nominal efficiency of the boiler as defined by the manufacturer. For steam boilers, a function of inlet temperature versus steam pressure.  Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) and OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) in DefiningValues, and NominalEfficiency(IfcNormalisedRatioMeasure) in DefinedValues. For example, DefininfValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, NominalEfficiency).  The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d4640d70-db32-4061-a887-88b679b8ca05</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EfficacitéNominale</Name>
                    <Description>Efficacité nominale de la chaudière tel que définie par le constructeur.
Pour les chaudières à vapeur, une fonction de la température en entrée par rapport à la pression de vapeur.
Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant:
- TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et EfficacitéNominale (IfcNormalisedRatioMeasure) dansValeursDefinies.
Par exemple, ValeursDefinir (TempératureEntrée, TempératureSortie), ValeursDefinies (nul, RendementNominal).
IfcTable est lié à IfcPropertyTableValue qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4b424d5a-2b7a-4463-aa5d-73f9e4e90c58</GlobalId>
              <Name>HeatOutput</Name>
              <Description>Total nominal heat output as listed by the Boiler manufacturer. For steam boilers, it is a function of inlet temperature versus steam pressure.  Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) and OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure) in DefiningValues, and HeatOutput(IfcEnergyMeasure) in DefinedValues. For example, DefiningValues(InletTemp, OutletTemp), DefinedValues(null, HeatOutput). The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>85a338b0-083c-4e05-9ad0-acb08d48856b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RendementChaleur</Name>
                    <Description>Rendement total nominal tel que défini par le constructeur de chaudière.
Pour les chaudières à vapeur, une fonction de la température en entrée par rapport à la pression de vapeur.
Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant:
- TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et Rendement de chaleur (IfcEnergyMeasure) dansValeursDefinies.
Par exemple, ValeursDefinir (TempératureEntrée, TempératureSortie), ValeursDefinies (nul, RendementChaleur).
IfcPropertyTable est lié à IfcMetric qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>0a2de584-925f-4272-8d74-9657f8de9ad1</GlobalId>
          <Name>Pset_BoilerTypeWater</Name>
          <Description>Water boiler type common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcBoiler/WATER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>10f5c42a-a748-4606-b0e4-86473f206c66</GlobalId>
              <Name>NominalEfficiency</Name>
              <Description>The nominal efficiency of the boiler as defined by the manufacturer. For water boilers, a function of inlet versus outlet temperature. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), NominalEfficiency(IfcNormalizedRatioMeasure).  The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>72dc56be-dea0-4805-8eac-37216265e93f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>EfficacitéNominale</Name>
                    <Description>Efficacité nominale de la chaudière tel que définie par le constructeur.
Pour les chaudières à eau chaude, une fonction de la température en entrée par rapport à la température de sortie.
Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant:
- TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et EfficacitéNominale (IfcNormalisedRatioMeasure) dansValeursDefinies.
IfcTable est lié à IfcPropertyTableValue qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcNormalisedRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0eaf1a64-5c5b-447d-8c65-6ec39e139565</GlobalId>
              <Name>HeatOutput</Name>
              <Description>Total nominal heat output as listed by the Boiler manufacturer. For water boilers, it is a function of inlet versus outlet temperature. For steam boilers, it is a function of inlet temperature versus steam pressure.  Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), HeatOutput(IfcEnergyMeasure).  The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0a9a0930-2e10-497b-aaa9-ba3b2a22d155</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>RendementChaleur</Name>
                    <Description>Rendement total nominal tel que défini par le constructeur de chaudière.
Pour les chaudières à eau chaude, une fonction de la température en entrée par rapport à la température de sortie.
Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant:
- TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et Rendement de chaleur (IfcEnergyMeasure) dansValeursDefinies.
IfcPropertyTable est lié à IfcMetric qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.</Description>
                    <Language>fr-FR</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_TABLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcEnergyMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>31e2965d-4c1b-44eb-9cc6-0563acac5d1c</GlobalId>
          <Name>Pset_FilterPHistory</Name>
          <Description>Filter performance history attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFilter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fa0b724d-4f67-4e72-8d6a-e6719c4a2d88</GlobalId>
              <Name>CountedEfficiency</Name>
              <Description>Filter efficiency based the particle counts concentration before and after filter against particles with certain size distribution.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4656c61c-50a6-44f4-8638-0335ad295dc0</GlobalId>
              <Name>WeightedEfficiency</Name>
              <Description>Filter efficiency based the particle weight concentration before and after filter against particles with certain size distribution.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b5875969-2522-4491-b47b-028c4c44552f</GlobalId>
              <Name>ParticleMassHolding</Name>
              <Description>Mass of particle holding in the filter.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcMassMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>5028aff2-3b4a-4d90-9df4-489fa08b24dd</GlobalId>
          <Name>Pset_FilterTypeCommon</Name>
          <Description>Filter type common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFilter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1889095a-1f0e-4859-b8d4-0719e3b8c263</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>612a7175-be26-42ee-874b-0fc1cad318e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f59f50c2-7a43-4eea-a19e-8afaeafc6217</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>074c8d05-ddac-4d6a-93bf-44f691cfe314</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>695f0564-f98f-4d50-99eb-c548cf45c9d2</GlobalId>
              <Name>Weight</Name>
              <Description>Weight of filter.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMassMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f398c0b1-6130-4149-b91d-a82ca7ff68bb</GlobalId>
              <Name>InitialResistance</Name>
              <Description>Initial new filter fluid resistance (i.e., pressure drop at the maximum air flowrate across the filter when the filter is new per ASHRAE Standard 52.1).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>06f13094-a066-4cbc-aac5-7a636a445de7</GlobalId>
              <Name>FinalResistance</Name>
              <Description>Filter fluid resistance when replacement is required (i.e., Pressure drop at the maximum air flowrate across the filter when the filter needs replacement per ASHRAE Standard 52.1).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cbb50757-2a32-48c5-a484-16f25bc63706</GlobalId>
              <Name>OperationTemperatureRange</Name>
              <Description>Allowable operation ambient fluid temperature range.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c401fadb-360d-488c-ac8c-cf9436ee2c79</GlobalId>
              <Name>FlowRateRange</Name>
              <Description>Possible range of fluid flowrate that can be delivered.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f573f485-e31e-4961-bbdd-fa70804b8b2b</GlobalId>
              <Name>NominalFilterFaceVelocity</Name>
              <Description>Filter face velocity.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLinearVelocityMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9ac08f52-5f8e-48af-9a18-ec2cdfe2af88</GlobalId>
              <Name>NominalMediaSurfaceVelocity</Name>
              <Description>Average fluid velocity at the media surface.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLinearVelocityMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6f47fa69-249b-4f50-9879-73b27139a0d1</GlobalId>
              <Name>NominalPressureDrop</Name>
              <Description>Total pressure drop across the filter.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>00ad5116-9bc4-44f0-81ea-b97857d641bf</GlobalId>
              <Name>NominalFlowrate</Name>
              <Description>Nominal fluid flow rate through the filter.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>10c1b307-621b-4e94-867e-d30bc5499b5f</GlobalId>
              <Name>NominalParticleGeometricMeanDiameter</Name>
              <Description>Particle geometric mean diameter associated with nominal efficiency.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5840cdef-f05f-4e79-aabe-a36673f0a4fd</GlobalId>
              <Name>NominalParticleGeometricStandardDeviation</Name>
              <Description>Particle geometric standard deviation associated with nominal efficiency.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>35f82d89-15a5-4129-a570-8a76cb868c9d</GlobalId>
          <Name>Pset_FilterTypeWaterFilter</Name>
          <Description>Water filter type attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFilter/WATERFILTER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ac957e4b-8389-4e61-b98f-3bfc4e6b2842</GlobalId>
              <Name>WaterFilterType</Name>
              <Description>Further qualifies the type of water filter.  Filtration removes undissolved matter; Purification removes dissolved matter; Softening replaces dissolved matter.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FilterWaterFilterType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FILTRATION_DIATOMACEOUSEARTH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>
FILTRATION_SAND</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>
PURIFICATION_DEIONIZING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>
PURIFICATION_REVERSEOSMOSIS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>
SOFTENING_ZEOLITE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>638cd773-8078-4997-b951-c87283336d15</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterOccurrence</Name>
          <Description>Flow meter occurrence common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d37e6b8b-d138-483a-ae78-725b78f11c2d</GlobalId>
              <Name>Purpose</Name>
              <Description>Enumeration defining the purpose of the flow meter occurrence.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FlowMeterPurpose</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MASTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUBMASTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SUBMETER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>466e68a2-8699-404f-900f-546d6da3e45b</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterTypeCommon</Name>
          <Description>Common attributes of a flow meter type</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d2f906c0-eee4-4d53-a774-71c4c0996065</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>89cd5227-204d-4d46-bd7b-31273ff66df8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5bd13b3d-88fd-4b53-a8bd-32de24c2e46c</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9f40f0a1-20f1-4aa0-8987-a6850705ae9a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8a24dc1b-9506-41f0-ae12-8c17b5a026df</GlobalId>
              <Name>ReadOutType</Name>
              <Description>Indication of the form that readout from the meter takes. In the case of a dial read out, this may comprise multiple dials that give a cumulative reading and/or a mechanical odometer.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_MeterReadOutType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIGITAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>81c10694-5116-467e-b1cf-b05c5e88f64b</GlobalId>
              <Name>RemoteReading</Name>
              <Description>Indicates whether the meter has a connection for remote reading through connection of a communication device (set TRUE) or not (set FALSE).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>418f2360-e5ff-4663-beef-10b0151c988f</GlobalId>
          <Name>Pset_FlowMeterTypeEnergyMeter</Name>
          <Description>Device that measures, indicates and sometimes records, the energy usage in a system.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcFlowMeter/ENERGYMETER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>73200521-837b-46a7-b7b3-b77d628ff20c</GlobalId>
              <Name>NominalCurrent</Name>
              <Description>The nominal current that is designed to be measured.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f5e933b7-b12e-4dee-bcc1-b6b692c09f0f</GlobalId>
              <Name>MaximumCurrent</Name>
              <Description>The maximum allowed current that a device is certified to handle.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcElectricCurrentMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5155af7c-b244-4a7b-997a-8b678953ecbe</GlobalId>
              <Name>MultipleTarriff</Name>
              <Description>Indicates whether meter has built-in support for multiple tarriffs (variable energy cost rates).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>94682209-c3c6-4ed9-9c64-c3733f0ce756</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeConnectionFlanged</Name>
          <Description>This property set is used to define the specifics of a flanged pipe connection used between occurrences of pipe segments and fittings.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3a50e80e-7bd3-454f-8886-f0963d068f6a</GlobalId>
              <Name>FlangeTable</Name>
              <Description>Designation of the standard table to which the flange conforms.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>920b9e78-be37-4d32-bb37-d8c03e7bb0a1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フランジ基準</Name>
                    <Description>フランジ形状の名称基準</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2463e701-125f-4428-a8c9-7178800f65e6</GlobalId>
              <Name>FlangeStandard</Name>
              <Description>Designation of the standard describing the flange table.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>554be0c3-324c-4b26-ac84-327d758e0110</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フランジ規格</Name>
                    <Description>フランジ規格を記述している基準</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4d7d9778-fb73-404d-bccb-7c4e2476e53b</GlobalId>
              <Name>BoreSize</Name>
              <Description>The nominal bore of the pipe flange.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4b4b44a0-c0d7-4977-bf93-f1699d5d566b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フランジの内径のサイズ</Name>
                    <Description>フランジの呼び径</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>79c2440a-fbb9-41f2-b972-cdbb7f715923</GlobalId>
              <Name>FlangeDiameter</Name>
              <Description>Overall diameter of the flange.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c70a0ab4-1481-4fda-a6d6-8b4ec10d2e87</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フランジの直径</Name>
                    <Description>フランジの全直径</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>33c65cf0-a662-441d-b0ab-d4489a798e93</GlobalId>
              <Name>FlangeThickness</Name>
              <Description>Thickness of the material from which the pipe bend is constructed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>51fd4109-f41f-48f3-822e-fd1b25a3f763</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フランジの厚さ</Name>
                    <Description>パイプをつなぐ材料の厚み</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>6e23dcec-ce25-437d-8bef-4b3e1d7610da</GlobalId>
              <Name>NumberOfBoltholes</Name>
              <Description>Number of boltholes in the flange.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>840ba5fd-064c-49a1-9de6-e7b6a1670079</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ボルト穴の数</Name>
                    <Description>フランジにあるボルト穴の数</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcInteger</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>42bcf687-a4d6-448f-ab7d-e410d3835645</GlobalId>
              <Name>BoltSize</Name>
              <Description>Size of the bolts securing the flange.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>75912239-573e-44f6-a386-fc3b4c92cec6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ボルトの大きさ</Name>
                    <Description>フランジを締めるボルトの大きさ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2b1ebb29-5793-44fe-a8d0-1f27170f2195</GlobalId>
              <Name>BoltholePitch</Name>
              <Description>Diameter of the circle along which the boltholes are placed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7cd8671e-2a33-4c82-81e9-249b9a8c65bf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ボルト穴ピッチ</Name>
                    <Description>ボルト穴がある円の直径</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>f27c1624-9ebf-4f44-ab3f-b531d3c71fb3</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeFittingOccurrence</Name>
          <Description>Pipe segment occurrence attributes attached to an instance of IfcPipeSegment.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeFitting</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3b215a44-378b-4042-892c-b93e0b392915</GlobalId>
              <Name>InteriorRoughnessCoefficient</Name>
              <Description>The interior roughness coefficient of the pipe segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f5c67ee9-eaac-48f2-bd72-71c86c4addf5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>内部粗度係数</Name>
                    <Description>配管部の内部粗度係数</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fcab358b-bffd-4684-ac1f-09905847d752</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>The color of the pipe segment.

Note: This is typically used only for plastic pipe segments. However, it may be used for any pipe segments with a painted surface which is not otherwise specified as a covering.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1ca70ecf-eaca-4c2a-a180-b5ab50c81cde</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>配管部の内部粗度係数　記：プラスチック配管にのみ使われる。保護のためではない塗装された表面を持つ配管にも使われる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>9c67d78b-08a4-4b52-a8db-e9d15b65928e</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeFittingPHistory</Name>
          <Description>Pipe fitting performance history common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeFitting</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>08d22bd2-3d39-4f1f-9615-2f691425fd30</GlobalId>
              <Name>LossCoefficient</Name>
              <Description>Dimensionless loss coefficient used for calculating fluid resistance representing the ratio of total pressure loss to velocity pressure at a referenced cross-section.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b9227e62-3199-40da-8bcd-8ca2c0869da6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>損失係数</Name>
                    <Description>無次元数的な損失係数で、ある断面において、動圧に対する全圧損失の割合を表す流れ抵抗を計算するのに使われる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcReal</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>82d1c0ef-3c7b-4644-8acd-3ab534dcb61a</GlobalId>
              <Name>FlowrateLeakage</Name>
              <Description>Leakage flowrate versus pressure difference.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1f456fef-a5ff-44a0-8d69-b5d3021d85ad</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>漏洩流量</Name>
                    <Description>漏洩量と圧力差の関係</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>dad76dda-421a-425f-9962-80854960b382</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeFittingTypeBend</Name>
          <Description>Pipe fitting type attributes for bend shapes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeFitting/BEND</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2c8f2c78-ef79-42f9-a5fc-c6e5809420af</GlobalId>
              <Name>BendAngle</Name>
              <Description>The change of direction of flow.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>85e9ff11-4215-49ea-aa59-831ac5674a4f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>曲がり角度</Name>
                    <Description>流れの方向を変える</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositivePlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8b0b3503-04a0-4d0f-a9f5-f2bab18354bf</GlobalId>
              <Name>BendRadius</Name>
              <Description>The radius of bending if circular arc or zero if sharp bend.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>44b36bf1-1bbc-4724-a708-083ee97bc8d3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>曲率半径</Name>
                    <Description>円弧の曲率半径？</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>960d2f64-1920-43ac-ae54-893371db08d9</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeFittingTypeCommon</Name>
          <Description>Pipe fitting type common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeFitting</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>486a922d-3c66-4dde-b6b8-4b92ce2cc0b2</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>463f71f0-3e6c-41c5-98b2-84c3b6d68285</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d389540c-ada3-4598-b7d1-8f06b6b2955c</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9cf9886f-79bb-45d8-b561-1bcc76a69412</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f608fcae-7e2b-42a3-a6cc-6f25e122c7d7</GlobalId>
              <Name>PressureClass</Name>
              <Description>The test or rated pressure classification of the fitting.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9e4b061a-2b6f-482f-984f-4d34b43f1dc5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>圧力分類</Name>
                    <Description>継ぎ手接合部の圧力等級？</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>580e4c74-3263-4db0-954a-1efc5936c682</GlobalId>
              <Name>PressureRange</Name>
              <Description>Allowable maximum and minimum working pressure (relative to ambient pressure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c60b3f1d-7e40-48c5-b7f5-2a72e40bfd25</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>圧力範囲</Name>
                    <Description>許容できる最大/最小管内圧力(周囲圧力に比較して)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>47d838d5-f435-4b88-93d0-fa86fe11e924</GlobalId>
              <Name>TemperatureRange</Name>
              <Description>Allowable maximum and minimum temperature.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0424dade-a425-4f08-b5e2-172e556f1592</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>温度範囲</Name>
                    <Description>許容できる最大/最小温度</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>39f2ff66-417e-4990-ab61-c759eda9d77e</GlobalId>
              <Name>FittingLossFactor</Name>
              <Description>A factor that determines the pressure loss due to friction through the fitting.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>28c6dd28-d1f5-4eb0-b52f-b65a0f5d927a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>継ぎ手接合部損失係数</Name>
                    <Description>接合部を通過する際の摩擦による圧力損失を決める係数</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ac2208b1-195f-40b5-b962-ba9d842aca99</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeFittingTypeJunction</Name>
          <Description>Pipe fitting type attributes for junction shapes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeFitting/JUNCTION</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>53a29d82-96ed-4b7f-8217-65462b6decbc</GlobalId>
              <Name>JunctionType</Name>
              <Description>The type of junction. TEE=3 ports, CROSS = 4 ports.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4a4dc5b2-7a53-4fe8-91e8-5ed035f358be</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>継ぎ手タイプ</Name>
                    <Description>接合のタイプ　(T継ぎ手は3本　十字継ぎ手は4本)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_PipeFittingJunctionType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CROSS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b8878f43-2497-4f0f-9e61-9a6e7b36542c</GlobalId>
              <Name>JunctionLeftAngle</Name>
              <Description>The change of direction of flow for the left junction.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8e05934f-fa76-4253-bc68-872b61a48a1e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>左継ぎ手角度</Name>
                    <Description>左継ぎ手の流れの方向の変化</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositivePlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e02ea213-e58a-4fb5-bbbc-595292011a12</GlobalId>
              <Name>JunctionLeftRadius</Name>
              <Description>The radius of bending for the left junction.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d7788b56-b11c-4e15-8156-fef98233aaa3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>左継ぎ手半径</Name>
                    <Description>左継ぎ手の曲がりの半径</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>97957d15-7c22-472f-83d9-8b505171b083</GlobalId>
              <Name>JunctionRightAngle</Name>
              <Description>The change of direction of flow for the right junction where 0 indicates straight segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fa91a9b8-1d6f-474b-a0d5-8b24c546676a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>右継ぎ手角度</Name>
                    <Description>右継ぎ手の流れの方向の変化</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositivePlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b0b77ddb-f3ac-45d3-a75b-34cfb89068d7</GlobalId>
              <Name>JunctionRightRadius</Name>
              <Description>The radius of bending for the right junction where 0 indicates sharp bend.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>218b7bda-64b8-4c7c-b020-4e2771765b79</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>右継ぎ手半径</Name>
                    <Description>右継ぎ手の曲がりの半径(ゼロは鋭い曲がりを意味する)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>5b98a025-c808-4444-82e3-68a58fc184ff</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeSegmentOccurrence</Name>
          <Description>Pipe segment occurrence attributes attached to an instance of IfcPipeSegment.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_OCCURRENCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7f1fd1d7-fa8c-49e3-9594-2febbad2d9bc</GlobalId>
              <Name>InteriorRoughnessCoefficient</Name>
              <Description>The interior roughness coefficient of the pipe segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>02a98ae0-4151-457c-afcd-b773f35db45f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>内部粗度係数</Name>
                    <Description>配管部の内部粗度係数</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>acf2acab-47dd-4869-9681-cf533871b224</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>The color of the pipe segment.

Note: This is typically used only for plastic pipe segments. However, it may be used for any pipe segments with a painted surface which is not otherwise specified as a covering.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bd345f4d-3a3a-44a8-9696-5d30484d22af</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>配管部の内部粗度係数　記：この語はプラスチック配管にのみ使われる。しかしながら、保護のためではない塗装された表面を持つ配管にも使われる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa76c574-794e-42e0-a17f-ee5c1e34f9e7</GlobalId>
              <Name>Gradient</Name>
              <Description>The gradient of the pipe segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>51dea610-d057-4f24-bffb-2c92eefea169</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>勾配</Name>
                    <Description>配管部の勾配</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b73a5f2a-0e75-40ee-a79c-0fc8ec5b53e0</GlobalId>
              <Name>InvertElevation</Name>
              <Description>The invert elevation relative to the datum established for the project.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>69444aa4-7717-4e80-a2a4-c47e488b67e0</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeSegmentPHistory</Name>
          <Description>Pipe segment performance history common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7bfdefcb-d6f7-4996-aa8e-d39f9e08703e</GlobalId>
              <Name>LeakageCurve</Name>
              <Description>Leakage per unit length curve versus working pressure.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>33767451-cf54-46e1-8694-dcf2b6764aad</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>漏洩曲線</Name>
                    <Description>配管圧力に対する単位あたり流出量曲線</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f3ea8e4a-8504-4932-87f9-5456d9c9efa7</GlobalId>
              <Name>FluidFlowLeakage</Name>
              <Description>Volumetric leakage flow rate.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>22dc0c92-6662-440e-9cc0-0cbb0e45a5d7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>流体漏洩量</Name>
                    <Description>漏洩量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>f0064873-8631-4feb-89b5-74810f0e56f3</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeSegmentTypeCommon</Name>
          <Description>Pipe segment type common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>473bea29-6e2a-4560-b351-7970e51d01aa</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b73f2d1a-658f-438a-b23f-99f07a13f285</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e4a47fcc-6d01-4dd3-b24b-dd9c0a01989e</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2200154a-8ac1-4046-a8f5-59c96c173d7c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7c21218f-c5f1-4189-986a-b5685b21824b</GlobalId>
              <Name>WorkingPressure</Name>
              <Description>Working pressure.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b156537f-428b-456b-9a39-0e1431d4269b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>動作圧</Name>
                    <Description>動作圧</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a62f3ff6-504b-4b94-af68-8ee9cc14c03e</GlobalId>
              <Name>PressureRange</Name>
              <Description>Allowable maximum and minimum working pressure (relative to ambient pressure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d3167fdd-7502-4455-bf81-8f4536ffe2f4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>圧力範囲</Name>
                    <Description>許容最大/最小管内圧力(周囲圧力に比較して)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c5485a1e-52b2-40cb-b5ec-a6449cd7f4d2</GlobalId>
              <Name>TemperatureRange</Name>
              <Description>Allowable maximum and minimum temperature.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1f7fd76c-6527-47bb-9ec8-580fed0925eb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>温度範囲</Name>
                    <Description>許容最大/最小温度</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcThermodynamicTemperatureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>259124fd-637b-4bd5-bf85-ec3ad27502e5</GlobalId>
              <Name>NominalDiameter</Name>
              <Description>The nominal diameter of the pipe segment.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1d81de71-2ee1-4c4e-9562-b0540469451e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び径</Name>
                    <Description>配管部の呼び径、リストに一つの数字しかないとき、この呼び径が全ての管端に当てはまる。一つ以上の数字があるとき、呼び径はリストの表示に対応する管端にあてはまる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>37567210-8d2b-4e92-84b5-4f365b4f3a38</GlobalId>
              <Name>InnerDiameter</Name>
              <Description>The actual inner diameter of the pipe.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>49530f75-3b34-426a-aa27-4795bb8bdd05</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>内径</Name>
                    <Description>配管の実内径(リストの複数の数字の解釈については呼び径参照)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2a231af6-54e4-4359-84f8-79971d8cd3fa</GlobalId>
              <Name>OuterDiameter</Name>
              <Description>The actual outer diameter of the pipe.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>542e94d4-257b-41e6-94cb-9b82c8b72df4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>外径</Name>
                    <Description>配管の実外径(リストの複数の数字の解釈については呼び径参照)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>8e4dd089-3c4f-4cc7-92ab-8bcaeaaaa47d</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeSegmentTypeCulvert</Name>
          <Description>Covered channel or large pipe that forms a watercourse below ground level, usually under a road or railway (BS6100).</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment/CULVERT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>445c88a8-f745-418a-9acb-81ffefacd306</GlobalId>
              <Name>InternalWidth</Name>
              <Description>The internal width of the culvert.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>50767a08-da60-48a6-8e0a-80e7b16304c2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>内幅</Name>
                    <Description>暗渠管の内幅</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2c31f83d-6ada-449f-883e-64d1ada95c1c</GlobalId>
              <Name>ClearDepth</Name>
              <Description>The clear depth of the culvert.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f93b6fa-dd56-49bf-a049-20c206b0f2d2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>許容深さ</Name>
                    <Description>暗渠管の許容(安全)深さ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>580ea6ee-57b1-4b79-905f-b00339f040e6</GlobalId>
          <Name>Pset_PipeSegmentTypeGutter</Name>
          <Description>Gutter segment type common attributes.</Description>
          <HasAssociations />
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcPipeSegment/GUTTER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>df73ad42-9cb9-4b88-a980-87a8b9758599</GlobalId>
              <Name>Slope</Name>
              <Description>Angle of the gutter to allow for drainage.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dcddab80-24d4-40c5-8b3a-e692f39d3aa5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>勾配</Name>
                    <Description>排水に必要な溝の角度（傾斜）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPlaneAngleMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>85252f33-38f3-40ae-8c5a-d3b20cd934d2</GlobalId>
              <Name>FlowRating</Name>
              <Description>Actual flow capacity for the gutter. Value of 0.00 means this value has not been set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bf955c6e-33f2-41c3-a102-98051b6b02e6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>流量</Name>
                    <Description>実際の排水流量　　０.00値はこの値がｾｯﾄされていないことを意味する　</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>bd440d8b-6d5f-4c67-bc17-20001979d70d</GlobalId>
          <Name>Pset_ValvePHistory</Name>
          <Description>Valve performance history common attributes of a typical 2 port pattern type valve.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>30aa1b5d-4913-4882-b74b-ef5537e376c8</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>バルブの履歴</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_PERFORMANCEDRIVEN</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cfe870a0-5884-448a-91b3-79efa2937771</GlobalId>
              <Name>PercentageOpen</Name>
              <Description>The ratio between the amount that the valve is open to the full open position of the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a9c6212a-6fda-4a01-962f-8d04b9ab9e8f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>パーセント開度</Name>
                    <Description>全開時に対する開度量の比率。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPositiveRatioMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>246afd9b-ff15-4874-a05d-cde9584dc15a</GlobalId>
              <Name>MeasuredFlowRate</Name>
              <Description>The rate of flow of a fluid measured across the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>84776012-1490-4d00-9243-e9925c5fef15</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計測流量</Name>
                    <Description>バルブを通過する流体の計測された流量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcMassFlowRateMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>72ac1254-bcd4-4c5f-8f35-a2b53b69d584</GlobalId>
              <Name>MeasuredPressureDrop</Name>
              <Description>The actual pressure drop in the fluid measured across the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>94ea9681-482d-4ba5-9842-bbf4e71539fe</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>計測圧力降下</Name>
                    <Description>バルブを通過する際の計測された圧力降下</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcTimeSeries</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType>IfcPressureMeasure</SecondaryMeasureType>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>378eb9c2-b935-4435-9a57-13c1abf1fdb2</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeAirRelease</Name>
          <Description>Valve used to release air from a pipe or fitting. 
Note that an air release valve is constrained to have a single port pattern</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>27c9ae2d-c1e7-43b3-b8a5-96f7c71b115a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ空気抜き弁</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/AIRRELEASE</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>22dbee01-acee-424b-8191-e0dc278eeb32</GlobalId>
              <Name>IsAutomatic</Name>
              <Description>Indication of whether the valve is automatically operated (TRUE) or manually operated (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f9a207a-be1e-4d96-bafb-78b90488ff47</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自動</Name>
                    <Description>弁が自動(TRUE)で操作されるか手動(FALSE)で操作されるかの表示</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>fdc79f95-79be-4a08-8ee4-d1e5ced5bc06</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeCommon</Name>
          <Description>Valve type common attributes.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>bc294d6b-59c4-4f97-81f9-bb69be72410c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ共通プロパティ属性設定。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>90d21513-c418-4cd4-b873-efce0d0bb182</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1').</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>69d77e4a-d512-4f2f-9795-328e0bbc42b3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>71eb2bf9-35e8-4613-9a44-9070f86bbfea</GlobalId>
              <Name>ValvePattern</Name>
              <Description>The configuration of the ports of a valve according to either the linear route taken by a fluid flowing through the valve or by the number of ports where:

SINGLEPORT: Valve that has a single entry port from the system that it serves, the exit port being to the surrounding environment.
ANGLED_2_PORT: Valve in which the direction of flow is changed through 90 degrees.
STRAIGHT_2_PORT: Valve in which the flow is straight through.
STRAIGHT_3_PORT: Valve with three separate ports.
CROSSOVER_4_PORT: Valve with 4 separate ports.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>01d4a54c-8c4a-4b4d-a312-b8d568dc5aca</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>弁の形</Name>
                    <Description>単一ポートSINGLEPORT()=システムで単一入口ポートを持ち、出口ポートは周囲環境である　2ポート直角型(ANGLED_2_PORT)＝中で流れ方向が完全に90度変わる弁　2ポート直行型(STRAIGHT_2_PORT)＝中で流れが真っ直ぐな弁　3ポート直行型(STRAIGHT_3_PORT)＝3つの別々のポートを持つ　4ポート交差型(CROSSOVER_4_PORT)＝4つの別々のポートを持つ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ValvePattern</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SINGLEPORT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>ANGLED_2_PORT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STRAIGHT_2_PORT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STRAIGHT_3_PORT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CROSSOVER_4_PORT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8db3c4f9-8085-4d31-ab9b-fed57b3b75c8</GlobalId>
              <Name>ValveOperation</Name>
              <Description>The method of valve operation where:

DROPWEIGHT: A valve that is closed by the action of a weighted lever being released, the weight normally being prevented from dropping by being held by a wire, the closure normally being made by the action of heat on a fusible link in the wire
FLOAT: A valve that is opened and closed by the action of a float that rises and falls with water level. The float may be a ball attached to a lever or other mechanism
HYDRAULIC: A valve that is opened and closed by hydraulic actuation
LEVER: A valve that is opened and closed by the action of a lever rotating the gate within the valve.
LOCKSHIELD: A valve that requires the use of a special lockshield key for opening and closing, the operating mechanism being protected by a shroud during normal operation.
MOTORIZED: A valve that is opened and closed by the action of an electric motor on an actuator
PNEUMATIC: A valve that is opened and closed by pneumatic actuation
SOLENOID: A valve that is normally held open by a magnetic field in a coil acting on the gate but that is closed immediately if the electrical current generating the magnetic field is removed. 
SPRING: A valve that is normally held in position by the pressure of a spring on a plate but that may be caused to open if the pressure of the fluid is sufficient to overcome the spring pressure. 
THERMOSTATIC: A valve in which the ports are opened or closed to maintain a required predetermined temperature.
WHEEL: A valve that is opened and closed by the action of a wheel moving the gate within the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fe2a3627-84eb-4cdc-a0f6-f6097742bf85</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>弁操作</Name>
                    <Description>The method of valve operation where:弁操作方法は以下の通り：
おもり(DROPWEIGHT)＝おもりを付けられたレバーが外される動作で閉まる弁　浮き(FLOAT)＝水位と共に上下する浮きの動作で開閉する弁。浮きはレバーに付けたボール又は他の機構　水力(HYDRAULIC)＝水力アクチュエータで開閉する弁　レバー(LEVER)＝弁内のゲートを回転させるレバーの動作で開閉する弁　ロックシールド(LOCKSHIELD)＝開閉のために特別のロックシールドキーの使用を要求する弁。操作機構は通常の操作の間は覆いで保護されている　電動化(MOTORIZED)＝アクチュエータに付けられた電動モータの動作で開閉する弁　空気圧(PNEUMATIC)＝圧縮空気で動くアクチュエータで開閉する弁　筒型コイル(SOLENOID)＝ゲートに付けられ作動しているコイルの磁界で通常は開に保たれている弁。しかし、もし磁界を発生している電流が消されたらただちに閉まる　ばね(SPRING)＝板に付けられたばねの圧力で、通常は位置を保たれている弁。しかし、もし流体の圧力が、ばねの圧力より十分大きければ開いてしまう。　自動温度調節(THERMOSTATIC)＝前もって決められた要求温度を維持するために、中のポートが開閉する弁　ハンドル(WHEEL)＝弁内のゲートを動かすハンドルの動作で開閉する弁</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ValveOperation</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DROPWEIGHT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FLOAT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HYDRAULIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LEVER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOCKSHIELD</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MOTORIZED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PNEUMATIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SOLENOID</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SPRING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>THERMOSTATIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WHEEL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>85127364-af47-4046-a409-124a24942da5</GlobalId>
              <Name>ValveMechanism</Name>
              <Description>The mechanism by which the valve function is achieved where:

BALL: Valve that has a ported ball that can be turned relative to the body seat ports.
BUTTERFLY: Valve in which a streamlined disc pivots about a diametric axis.
CONFIGUREDGATE: Screwdown valve in which the closing gate is shaped in a configured manner to have a more precise control of pressure and flow change across the valve.
GLAND: Valve with a tapered seating, in which a rotatable plug is retained by means of a gland and gland packing.
GLOBE: Screwdown valve that has a spherical body.
LUBRICATEDPLUG: Plug valve in which a lubricant is injected under pressure between the plug face and the body.
NEEDLE: Valve for regulating the flow in or from a pipe, in which a slender cone moves along the axis of flow to close against a fixed conical seat.
PARALLELSLIDE: Screwdown valve that has a machined plate that slides in formed grooves to form a seal.
PLUG: Valve that has a ported plug that can be turned relative to the body seat ports.
WEDGEGATE: Screwdown valve that has a wedge shaped plate fitting into tapered guides to form a seal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fd81e5bb-c468-4c3d-8287-95b1d12560cc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>弁機構</Name>
                    <Description>機構により可能な弁機能は以下の通り：
ボール弁(BALL valve)＝本体のシートポートに関連して回転できるポートボールを持つ弁　バタフライ弁(BUTTERFLY valve)＝直径軸あたりに流線型の円板の旋回軸のある弁　CONFIGUREDスクリュー弁(CONFIGUREDGATE Screwdown valve)＝閉鎖ゲートを持つねじ回し式弁。その弁は、弁を通過する時圧力と流量変更をより正確に制御できる方法で形づけられている　グランド弁(GLAND Valve)＝テーパーのついたシートを持った弁。その中に回転プラグがグランドとグランドパッキンによって保持されている　グローブスクリュー弁(GLOBE Screwdown valve)＝ 球形の本体を持つねじ回し式弁　滑プラグ弁(LUBRICATEDPLUG Plug valve)＝プラグ表面と本体との間の圧力を下げるために潤滑油が注入された弁　ニードル弁(NEEDLE Valve)＝管内外の流量を調節する弁。その中に固定した円錐形のシートを閉止ために、流れの軸に沿って動く細長いコーンを持っている　平行スライドスクリュー弁(PARALLELSLIDE Screwdown valve)＝機械加工されたプレートを持つねじ回し式弁。そのプレートはシールを形成するために溝の中を滑る　プラグ弁(PLUG Valve)＝本体のシートポートと関連して回転できる、ポートしたプラグを持つ弁　くさびゲートスクリュー弁(WEDGEGATE Screwdown valve)＝シールを形成するためにテーパーの付いたガイドの中をくさび状の板部品を持つねじ回し式弁</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ValveMechanism</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BUTTERFLY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CONFIGUREDGATE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GLAND</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GLOBE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LUBRICATEDPLUG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEEDLE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PARALLELSLIDE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PLUG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WEDGEGATE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ba0f9479-4ed7-4f64-97fb-1ddc68767960</GlobalId>
              <Name>Size</Name>
              <Description>The size of the connection to the valve (or to each connection for faucets, mixing valves, etc.).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6cd9b1c1-2899-4968-8c76-eefe00c9c2ee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>サイズ</Name>
                    <Description>弁（又は、水栓、混合弁等の接続）接続サイズ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1a17a3d1-5129-4d79-a58b-6a46e41af745</GlobalId>
              <Name>BodyMaterial</Name>
              <Description>Material from which the body of the valve is constructed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>13b57a68-7176-4232-8560-fca618f703e2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>本体材料</Name>
                    <Description>弁の本体が作られている材料</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMaterialDefinition</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1736b5ee-a012-43c6-932e-3a6bb1fe819e</GlobalId>
              <Name>TestPressure</Name>
              <Description>The maximum pressure to which the valve has been subjected under test.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f747313c-e187-4e6c-a0fb-2bcaafc4fe71</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>試験圧力</Name>
                    <Description>試験の時、掛けられる最高圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0cdf0151-41bd-418b-9b21-c1d24ac3f2e1</GlobalId>
              <Name>WorkingPressure</Name>
              <Description>The normally expected maximum working pressure of the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ff06ef7-f368-4263-ab55-dd6ba7d0b2e7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>運転圧力</Name>
                    <Description>バルブの通常予想される最高運転圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fe0d6dea-fa36-4b1e-b096-7641b5858212</GlobalId>
              <Name>FlowCoefficient</Name>
              <Description>Flow coefficient (the quantity of fluid that passes through a fully open valve at unit pressure drop), typically expressed as the Kv or Cv value for the valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4f617292-9cc2-4ae6-b9c4-aef333f6ee24</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>流出係数</Name>
                    <Description>流出係数（全開のバルブを通過する単位圧力損失当たりの流体の量）一般的にバルブのKv又はCv値で表される</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcReal</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>985d81b9-320c-4068-95f9-364690da8908</GlobalId>
              <Name>CloseOffRating</Name>
              <Description>Close off rating.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>28979329-0fa3-43c9-b0d1-0926de7cbfee</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>クローズオフレーティング</Name>
                    <Description>クローズオフレーティング</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>4d220a2d-dd1a-41d2-b0b6-a49d2633bc64</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeDrawOffCock</Name>
          <Description>A small diameter valve, used to drain water from a cistern or water filled system.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6d29ff5e-5b03-4a00-96fb-ce5fcf21cb9e</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ排水コック</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/DRAWOFFCOCK</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa1825c8-6fcf-4917-a017-2bdf6c2c5a1c</GlobalId>
              <Name>HasHoseUnion</Name>
              <Description>Indicates whether the drawoff cock is fitted with a hose union connection (= TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>01d5604f-62e8-4769-96b0-fd46dcb23f10</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ホースユニオン付き</Name>
                    <Description>排水コックにホースユニオン継手が付いているかの表示．付き(= TRUE)無し (= FALSE)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>6a21681e-20e6-419a-962c-cfbdf935bbb6</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeFaucet</Name>
          <Description>A small diameter valve, with a free outlet, from which water is drawn.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>deb9cfdc-ba71-476f-be98-d6b4deb05186</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ水栓</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/FAUCET</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2f0764aa-97a6-477d-99fa-c21807201429</GlobalId>
              <Name>FaucetType</Name>
              <Description>Defines the range of faucet types that may be specified where:

Bib:	 Faucet with a horizontal inlet and a nozzle that discharges downwards.
Globe:	 Faucet fitted through the end of a bath, with a horizontal inlet, a partially spherical body and a vertical nozzle.
Diverter: 	Combination faucet assembly with a valve to enable the flow of mixed water to be transferred to a showerhead.
DividedFlowCombination:	 Combination faucet assembly in which hot and cold water are kept separate until emerging from a common nozzle
.
Pillar:	 Faucet that has a vertical inlet and a nozzle that discharges downwards
.
SingleOutletCombination =	 Combination faucet assembly in which hot and cold water mix before emerging from a common nozzle
.
Spray:	 Faucet with a spray outlet
.
SprayMixing:	 Spray faucet connected to hot and cold water supplies that delivers water at a temperature determined during use.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>41311cc4-e292-4441-b4b4-f3b175777e3a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水栓タイプ</Name>
                    <Description>水栓タイプの範囲をここに明確に定義する
Bib = 入口が水平で、下に吐出するノズルの水栓　Globe =浴槽の端に付けられ、入口が水平で、本体が部分的に球形で、ノズルが垂直な水栓　Diverter =シャワーヘッドへの混合水の流れを変えられる弁を持った組合せ水栓　DividedFlowCombination = 共通のノズルから出るまで水と湯が分かれたままになっている組合せ水栓　Pillar =垂直な入口と下へ吐出するノズルを持った水栓　SingleOutletCombination =共通のノズルから出る前に水と湯が混合する組合せ水栓　Spray =スプレー状の吐出口を持った水栓　SprayMixing =使用中決められた温度で供給する給水と給湯に接続されたスプレー水栓</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FaucetType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BIB</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>GLOBE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIVERTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DIVIDEDFLOWCOMBINATION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PILLAR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SINGLEOUTLETCOMBINATION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SPRAY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SPRAYMIXING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8ef2db27-794d-471a-bd70-564f47e01ebf</GlobalId>
              <Name>FaucetOperation</Name>
              <Description>Defines the range of ways in which a faucet can be operated that may be specified where:

CeramicDisc: Quick action faucet with a ceramic seal to open or close the orifice
.
LeverHandle: Quick action faucet that is operated by a lever handle
.
NonConcussiveSelfClosing:	 Self closing faucet that does not induce surge pressure
.
QuarterTurn: Quick action faucet that can be fully opened or shut by turning the operating mechanism through 90 degrees.
QuickAction: Faucet that can be opened or closed fully with a single small movement of the operating mechanism
.
ScrewDown: Faucet in which a plate or disc is moved, by the rotation of a screwed spindle, to close or open the orifice.
SelfClosing: Faucet that is opened by pressure of the top of an operating spindle and is closed under the action of a spring or weight when the pressure is released.
TimedSelfClosing: 	Self closing faucet that discharges for a predetermined period of time
.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>65af9dbf-7677-41b6-8454-ea9041045b69</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水栓操作</Name>
                    <Description>水栓の操作方法の範囲をここで明確に定義する：
CeramicDisc = 口を開閉するセラミックシールを持った急操作水栓　LeverHandle = レバーハンドルで操作される急操作水栓　SelfClosing =サージ圧をもたらさない自閉水栓　QuarterTurn =90度、操作機構を回すことで全開又は全閉できる急操作水栓　QuickAction =操作機構の一つの小さな動きで全開又は全閉できる水栓　ScrewDown =口を開閉するためにねじの主軸を回して中の板又は円板を動かす水栓　SelfClosing = 操作主軸の頂部の圧力で開けられ、圧力が開放された時は、ばね又は錘の動作で閉められる水栓　TimedSelfClosing =前もって決められた時間、吐出する自閉水栓</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FaucetOperation</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CERAMICDISC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LEVERHANDLE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONCONCUSSIVESELFCLOSING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>QUATERTURN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>QUICKACTION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SCREWDOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SELFCLOSING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TIMEDSELFCLOSING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa2fa418-4e21-4ec4-98b6-b618fe358dd4</GlobalId>
              <Name>FaucetFunction</Name>
              <Description>Defines the operating temperature of a faucet that may be specified.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>73665bba-1efe-4fff-afc1-6388916ed3ae</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水栓機能</Name>
                    <Description>水栓の作動温度を明確に定義する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FaucetFunction</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COLD</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HOT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MIXED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>327230c3-4745-4af6-927d-e817e3c0e4c2</GlobalId>
              <Name>Finish</Name>
              <Description>Description of the finish applied to the faucet.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a0195845-4751-4281-b556-6a3103b29329</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>仕上げ</Name>
                    <Description>水栓に適用される仕上げの説明</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcText</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7f8f3954-5890-48df-96a5-b7c3deaaa3c8</GlobalId>
              <Name>FaucetTopDescription</Name>
              <Description>Description of the operating mechanism/top of the faucet.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>849b6c81-eebd-41bd-9930-eb5b4f6c1294</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水栓の頂部</Name>
                    <Description>操作機構/水栓の頂部の説明</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcText</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>5fd20852-1056-4740-99df-8ab9661a693f</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeFlushing</Name>
          <Description>Valve that flushes a predetermined quantity of water to cleanse a WC, urinal or slop hopper.
Note that a flushing valve is constrained to have a 2 port  pattern.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>f0af9bdf-015a-497a-8d7d-fe64a179fa1c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプフラッシュ</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/FLUSHING</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>17978c07-900b-4f8f-b0d4-c8159cf8b750</GlobalId>
              <Name>FlushingRate</Name>
              <Description>The predetermined quantity of water to be flushed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bcb8f949-19f9-4007-866b-533eaf56289f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フラッシュ率</Name>
                    <Description>予め決められた流される水量</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumetricFlowRateMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d3e3fb9c-2d1c-4ea9-b767-1a7d184e2129</GlobalId>
              <Name>HasIntegralShutOffDevice</Name>
              <Description>Indication of whether the flushing valve has an integral shut off device fitted (set TRUE) or not (set FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a83350ed-dd2a-4bcd-afd2-5dd08d7c2163</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>全体閉止装置がついているかどうか</Name>
                    <Description>フラッシュ弁に全体閉止装置がついているかどうかの表示（付きTRUE）又は（無しFALSE）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>04bad3d2-9ba4-45c4-86e2-83aa1fcad09a</GlobalId>
              <Name>IsHighPressure</Name>
              <Description>Indication of whether the flushing valve is suitable for use on a high pressure water main (set TRUE) or not (set FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>14cd718d-096c-4ec0-b0ec-2f4f4ac1e74d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>高圧給水の有無</Name>
                    <Description>フラッシュ弁の高圧給水主管への使用が適当かどうかの表示（適 TRUE）又は（不適 FALSE）</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>457234ed-5474-4c6b-b46f-37385dd2a39c</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeGasTap</Name>
          <Description>A small diameter valve, used to discharge gas from a system.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>7531ba2c-5800-4731-8611-e52b311a39c1</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ排水コック</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/GASTAP</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>37b092f4-0c9a-48f0-8677-640ace17f35a</GlobalId>
              <Name>HasHoseUnion</Name>
              <Description>Indicates whether the gas tap is fitted with a hose union connection (= TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fd5d9df2-6b91-4322-8099-f91a4a53f1c1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ホースユニオン付き</Name>
                    <Description>排水コックにホースユニオン継手が付いているかの表示．付き
(= TRUE)無し (= FALSE)</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>75d3c084-8309-4f8e-a810-a595d9594b20</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeIsolating</Name>
          <Description>Valve that is used to isolate system components.
Note that an isolating valve is constrained to have a 2 port  pattern.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>56cb3cb5-eecf-48e6-a7cc-efc7a5499631</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>弁タイプ遮断弁</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/ISOLATING</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2cb59aeb-6d91-4ce7-9a28-debafaf24f40</GlobalId>
              <Name>IsNormallyOpen</Name>
              <Description>If TRUE, the valve is normally open. If FALSE is is normally closed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c709d3fd-8a15-4d5e-9b7d-02ce4087fcbb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ノーマルオープン</Name>
                    <Description>もし、TRUEなら弁はノーマルオープン、もし、FALSEならノーマルクローズ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>047a178b-8da5-4a17-8364-835b36a6c1cb</GlobalId>
              <Name>IsolatingPurpose</Name>
              <Description>Defines the purpose for which the isolating valve is used since the way in which the valve is identified as an isolating valve may be in the context of its use. Note that unless there is a contextual name for the isolating valve (as in the case of a Landing Valve on a rising fire main), then the value assigned shoulkd be UNSET.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e30db008-142a-44eb-99b7-6b5bfa8b664f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>遮断目的</Name>
                    <Description>その使用の前後関係から遮断弁として使われる弁があるようであれば、遮断弁が使われている理由を定義します。
注：燃え上がる火の上のランディング弁のように、遮断弁に前後関係から別な名前がつく場合は別です。このようなとき値は定まらない。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_IsolatingPurpose</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LANDING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LANDINGWITHPRESSUREREGULATION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>6fc32fa9-a71f-41f6-9b4f-a1ff9e502fd9</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypeMixing</Name>
          <Description>A valve where typically the temperature of the outlet is determined by mixing hot and cold water inlet flows.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>01948d8f-cbd5-4673-b8da-d09de9f1715a</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>混合弁</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/MIXING</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>776b0f72-a45e-49e9-9bc7-ebbc93f4b9e8</GlobalId>
              <Name>MixerControl</Name>
              <Description>Defines the form of control of the mixing valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>196b7067-dc97-49bb-b83a-4b7afb475ec7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>混合制御</Name>
                    <Description>混合弁の制御形式の定義</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_MixingValveControl</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>MANUAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PREDEFINED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>THERMOSTATIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ae87d389-e91c-4b67-af2c-44dd5eee3d84</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>The size of the pipework connection from the mixing valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>08bf1c0e-ac4f-4b9a-90af-b5ad6052e0b2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>出力側接続口径</Name>
                    <Description>混合弁の配管接続サイズ</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>7b96f935-e92a-4d4d-985f-adb085b4b69c</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypePressureReducing</Name>
          <Description>Valve that reduces the pressure of a fluid immediately downstream of its position in a pipeline to a preselected value or by a predetermined ratio.
Note that a pressure reducing valve is constrained to have a 2 port  pattern.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>3ebd0e4c-0cc1-482c-8e7c-d389aa6e5c4d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>減圧弁</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/PRESSUREREDUCING</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8fbe4a84-ad5e-45ec-aea5-9dbbc536bced</GlobalId>
              <Name>UpstreamPressure</Name>
              <Description>The operating pressure of the fluid upstream of the pressure reducing valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>744a7784-c14d-4c17-ab15-cb721e97b06f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>上流圧力</Name>
                    <Description>減圧弁の上流の流体運転圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>af5cb3ff-2b44-4373-b2da-8329eb33bd7b</GlobalId>
              <Name>DownstreamPressure</Name>
              <Description>The operating pressure of the fluid downstream of the pressure reducing valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fdb64f9f-2b67-48f2-8492-3d20f705c1c8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>下流圧力</Name>
                    <Description>減圧弁の下流の流体運転圧力</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>b34d32ad-2743-4a29-86a5-03c0809cfd2a</GlobalId>
          <Name>Pset_ValveTypePressureRelief</Name>
          <Description>Spring or weight loaded valve that automatically discharges to a safe place fluid that has built up to excessive pressure in pipes or fittings.
Note that a pressure relief valve is constrained to have a single port pattern.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>32777d6c-4820-46f1-8102-44bc99b27bdd</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>リリーフ弁(逃がし弁)</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcValve/PRESSURERELIEF</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b46cd117-a7df-43a6-b218-ca284d724d05</GlobalId>
              <Name>ReliefPressure</Name>
              <Description>The pressure at which the spring or weight in the valve is set to discharge fluid.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3777b338-bcbe-4440-b52c-dcf7547f8673</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>リリーフ圧力</Name>
                    <Description>バルブのバネやおもりが流体を放出する作動するときの圧力。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPressureMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>cb687db7-87c3-4c5b-99dc-99c579ae3af3</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeBath</Name>
          <Description>Sanitary appliance for immersion of the human body or parts of it (BS6100). HISTORY: In IFC4, Material and MaterialThickness properties removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value)</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>8de68431-1211-4f94-8287-a5f08b2563f5</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>人体の全体かその一部を浸す衛生器具（BS6100）。履歴：IFC4では材料および材料厚さ属性削除。使用材料の機能は IfcMaterialsResourceスキーマを使用。色のデータ型は、（まだ文字列値）IfcLabelに変更。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/BATH</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1386f4b6-a2be-4770-a896-b7a28467183d</GlobalId>
              <Name>BathType</Name>
              <Description>The property enumeration defines the types of bath that may be specified within the property set where.

Domestic: 	Bath, for one person at a time, into which the whole body can be easily immersed.
DomesticCorner: 	Bath, for one person at a time, into which the whole body can be easily immersed and in which the immersion trough is at an angle.
Foot: 	Shallow bath for washing the feet.
Jacuzzi: 	Whirlpool bath for more than one person
Plunge: 	Bath, usually for more than one person at a time, into which the whole body can be easily immersed.
Sitz: 	Bath in which a bather sits as in a chair.
Treatment: 	Bath used for hydrotherapy purposes.
Whirlpool: 	Bath in which an integrated device agitates the water by pumped circulation or induction of water and/or air.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c23113bc-9a38-4ad6-a119-db3d0d1716d8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>バスタイプ</Name>
                    <Description>列挙するプロパティは、プロパティセット内で指定することができるバスの種類の定義：

家庭用：全身を簡単に浸漬することができる一度に1人の人間が入るバス。

家庭用Corner：浸漬トラフが傾いていて、全身を簡単に浸漬することができる一度に1人の人間が入るバス。

フットバス：足を洗う浅いバス。

ジャグジー：複数の人のための渦のバス

プランジバス：通常は全身を簡単に浸漬することができまる一度に複数の人の入るバス。

座バス：水浴を椅子のように座って行うバス。

治療バス：水浴セラピーの目的に使用されるバス。

渦バス：ポンプによる水の循環や、水や空気の誘引により水を攪拌する統合された装置としてのバス。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_BathType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DOMESTIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DOMESTICCORNER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>FOOT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>JACUZZI</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PLUNGE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SITZ</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TREATMENT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WHIRLPOOL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c7d21624-5b91-47d9-957d-c5c687dab618</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5a3d22e0-7e45-4b15-9ca5-abe9483e7ac1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び長さ</Name>
                    <Description>公称または引用長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8bebc376-e6de-4228-9e95-d41e4acfec84</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2f7e8971-8a90-4cb1-9119-0eb24d028612</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び幅</Name>
                    <Description>公称または引用幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>32fea875-9e09-4ff8-a841-cc572094bd8f</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>49c2b27b-82a4-4834-9f0b-dc59ed8e40f3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称深さ</Name>
                    <Description>公称または引用深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1c3f3939-f177-48a2-ad30-d3cc2b30d39e</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Principal color of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>21dba1ef-59d4-4ca1-91cd-5c82251025bf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>主要な色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>55eea93b-0736-471a-927b-7b5d3a9cc6e4</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bc997a62-bd0e-4db5-a263-622b3886d744</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ドレインサイズ</Name>
                    <Description>排水口の接続のサイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>410e3520-e8ca-4333-9057-2132353316ec</GlobalId>
              <Name>HasGrabHandles</Name>
              <Description>Indicates whether the bath is fitted with handles that provide assistance to a bather in entering or leaving the bath.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f274bb28-bf69-49b3-9508-fbe83dad1616</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>手すりの有無</Name>
                    <Description>風呂の出入りを補助する手すりが取り付けられているかどうかを示す。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d735707b-b4c6-49ee-aea0-cac79e9cd856</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeBidet</Name>
          <Description>Waste water appliance for washing the excretory organs while sitting astride the bowl (BS6100). HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value). BidetMounting changed to Mounting.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>cd0efe7d-d274-4579-90c2-0b0fe99a3471</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>ボウル（BS6100）にまたがって座って排泄器官を洗浄するための排水器具を設定します。履歴：IFC4では、材料のプロパティが削除されます。 
使用材料の機能は IfcMaterialsResourceスキーマを使用。
色のデータ型は、IfcLabel（まだ文字列値）に変更。BidetMountingをMountingに変更。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/BIDET</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>892d17a2-dd14-4e76-8219-4abe18aff02e</GlobalId>
              <Name>Mounting</Name>
              <Description>The property enumeration Pset_SanitaryMountingEnum defines the forms of mounting or fixing of the sanitary terminal that may be specified within property sets used to define sanitary terminals (WC’s, basins, sinks, etc.) where:-

BackToWall: 	A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections
.
Pedestal: 	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base
.
CounterTop: 	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung: 	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor.

Note that BackToWall, Pedestal and WallHung are allowable values for a bidet.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5b061057-ae3a-4b09-ab77-94d442423f5e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>装着</Name>
                    <Description>列挙するプロパティはPset_SanitaryMountingEnumでは（トイレの、洗面台、シンクなど）、衛生配管への装着法で定義される：

床置き壁排水：台座は、カバーの背面の壁にあるフラッシュバルブに接続される。

床置き：床の衛生配管に装着される。

カウンター：水平面に設置された衛生配管に接続します。注：手洗器があると、通常は'化粧'が使用される。手洗器を参照。

壁掛け：衛生配管は壁から出され床には何もなくなる。。

床置き壁排水、床置き、壁掛けは、ビデの許容値であることに注意。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>20f789a3-143a-4d9a-a3dd-680e07d6ce6d</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a09cc182-db1f-49ef-9523-9d4992a698e3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び長さ</Name>
                    <Description>公称または引用長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>59da8675-336d-4183-ac18-0861afe0e4cb</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b3f9f192-059b-48c3-affc-9b73bffc3d1b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼び幅</Name>
                    <Description>公称または引用幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1f922940-5e2a-4415-861a-e2bfab4ed31e</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fd574bee-f380-4d65-997f-035185f023c0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>公称深さ</Name>
                    <Description>公称または引用深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>dfd8a360-b368-478b-84e7-a737fa24721b</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color selection for this object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d6bdb967-65ed-4b0f-9968-9b7fe7deed5e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>主要な色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8639f55d-a7ff-4f64-95a4-1de0764f357c</GlobalId>
              <Name>SpilloverLevel</Name>
              <Description>The level at which water spills out of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b62df303-d330-452d-ad75-0472e231100c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>流出レベル</Name>
                    <Description>水がこぼれるレベル。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7a44a89e-fadd-4ec3-89dd-5b0f97be71fd</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>518e317b-6dfb-4033-89a8-0c6be614e038</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ドレインサイズ</Name>
                    <Description>排水口の接続のサイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>43a81903-ea3c-4610-96ac-e0bd1e41b909</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeCistern</Name>
          <Description>A water storage unit attached to a sanitary terminal that is fitted with a device, operated automatically or by the user, that discharges water to cleanse a water closet (toilet) pan, urinal or slop hopper. (BS6100 330 5008)</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>ec6047d6-9d6f-4dbb-a486-3a72c900b77d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>衛生配管に接続されている貯水装置で、自動または手動により、大便器（トイレ）パン、小便器や汚物ホッパーなどを排水により洗浄する。 （BS61003305008）</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/CISTERN</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>960ff9a3-ea94-4ce4-be5e-4e0e86b9502a</GlobalId>
              <Name>CisternHeight</Name>
              <Description>Enumeration that identifies the height of the cistern or, if set to 'None' if the urinal has no cistern and is flushed using mains or high pressure water through a flushing valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f170c428-4128-4ea7-8e03-13014d9ef874</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>貯水タンクの高さ</Name>
                    <Description>貯水タンクの高さを示す。小便器がフラッシュバルブを使い貯水タンクを持っていない場合は'None'に設定される。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_CisternHeight</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HIGHLEVEL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOWLEVEL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e71ec5a1-f317-467b-9d03-763c3abdafa6</GlobalId>
              <Name>CisternCapacity</Name>
              <Description>Volumetric capacity of the cistern</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3bae9913-1a84-4519-8f55-d23a60b9a2b0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>貯水タンク容量</Name>
                    <Description>貯水タンクの体積容量。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumeMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fdccf82b-028a-4160-8bbf-2efc4fa0fa36</GlobalId>
              <Name>IsSingleFlush</Name>
              <Description>Indicates whether the cistern is single flush = TRUE (i.e. the same amount of water is used for each and every flush) or dual flush = FALSE (i.e. the amount of water used for a flush may be selected by the user to be high or low depending on the waste material to be removed).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3f2e1e87-f189-49c5-b3cc-147cec93bc46</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>単一のフラッシュ</Name>
                    <Description>単一フラッシュ= TRUE（各洗浄に同量の水が使用される）、デュアルフラッシュ= FALSE（洗浄する汚物に応じてハイまたはローをユーザが選択することができるフラッシュ使用）の指標を設定する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d002ffc4-1bf5-4eb7-8213-d582ff5529f4</GlobalId>
              <Name>FlushType</Name>
              <Description>The property enumeration Pset_FlushTypeEnum defines the types of flushing mechanism that may be specified for cisterns and sanitary terminals where:-

Lever: 	Flushing is achieved by twisting a lever that causes a predetermined flow of water to be passed from a cistern to the sanitary terminal.
Pull: 	Flushing is achieved by pulling a handle or knob vertically upwards that causes a predetermined flow of water to be passed from a cistern to the sanitary terminal.
Push: 	Flushing is achieved by pushing a button or plate that causes a predetermined flow of water to be passed from a cistern to the sanitary terminal.
Sensor: Flush is activated through an automatic sensing mechanism.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a245ed89-e3d1-46d8-8228-009ef86c9c54</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>タイプフラッシュ</Name>
                    <Description>列挙するプロパティはPset_FlushTypeEnumでは貯水槽や衛生配管の配置による、フラッシュメカニズムのタイプを定義する：

レバー式：洗浄水は、レバーをねじることによって貯水タンクから衛生配管にの所定の流量を流す。

引っ張り式：洗浄水は、ハンドルまたはノブを垂直方向に引くことによって貯水タンクから衛生配管にの所定の流量を流す。

押しボタン式：洗浄水は、ボタンかプレートを押すことによって貯水タンクから衛生配管にの所定の流量を流す。

センサー式：洗浄水は、自動検出機構を介して作動する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FlushType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LEVER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PULL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PUSH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SENSOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a5cb896a-78b7-4c6f-9277-8de0cf739445</GlobalId>
              <Name>FlushRate</Name>
              <Description>The minimum and maximum volume of water used at each flush. Where a single flush is used, the value of upper bound and lower bound should be equal. For a dual flush toilet, the lower bound should be used for the lesser flush rate and the upper bound for the greater flush rate. Where flush is achieved using mains pressure water through a flush valve, the value of upper and lower bound should be equal and should be the same as the flush rate property of the flush valve (see relevant valve property set). Alternatively, in this case, do not assert the flush rate property; refer to the flush rate of the flush valve.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c8ea02d0-b828-49e8-a65a-0332d3788582</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>フラッシュレート</Name>
                    <Description>各フラッシュで使用される水量の最小値と最大値。単一フラッシュが使用されている場合、上下限値は同じ。デュアルフラッシュトイレについては、下限が低いフラッシュレート、上限に大きいフラッシュ率を使用する。ここで、洗浄はフラッシュバルブを通した水の水圧を用いて達成されるので、フラッシュレートとフラッシュバルブの上下限値と等しくなければなりません（関連バルブプロパティセットを参照してください）。また、この場合には、フラッシュレートのプロパティを設定しない。フラッシュバルブのフラッシュレートを参照。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_BOUNDEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcVolumeMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>772079b1-38d2-40d6-a8e8-d2f7fb09d79d</GlobalId>
              <Name>IsAutomaticFlush</Name>
              <Description>Boolean value that determines if the cistern is flushed automatically either after each use or periodically (TRUE) or whether manual flushing is required (FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9902df82-0a60-4b85-8790-b7cafc5581b2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>自動フラッシュか</Name>
                    <Description>貯水タンクは、使用後に自動的または定期的に洗浄する場合（TRUE）、手動で洗浄する場合（FALSE）をブーリアン値で指定する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b9c8d500-4e53-4107-ab8d-e221be4c094e</GlobalId>
              <Name>CisternColor</Name>
              <Description>Color of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5659569e-83d7-425b-a670-1927a9f603a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>貯水タンクカラー</Name>
                    <Description>本体色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcText</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>be9bc021-80d0-473f-97e0-e2061a479b4a</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for sanitary terminals.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>9de89ade-f1f9-46d6-bd7c-25fe9844f6cf</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>衛生器具の共通プロパティを設定。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>72d05567-0b80-4ff3-929a-5f634ca1a923</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3183b52b-49b8-4a5d-a8c8-816ff9a4c596</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>使用される認識分類システムで分類基準がない場合、プロジェクトで指定された型（タイプ'Ａ-1'など）で提供されるレファレンスID。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>cc27e58f-0c56-447e-9826-f3460e168c28</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeSanitaryFountain</Name>
          <Description>Asanitary terminal that provides a low pressure jet of water for a specific purpose (IAI). HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value).</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>0f6597a8-2b8d-46eb-ad51-a07bbcaee0b1</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>特定の使用用途の水を低圧で供給する衛生機器
背景：IFC4で、要素のプロパティーは排除されています。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。
色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/SANITARYFOUNTAIN</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0ea531b0-c70f-4b57-9622-265df9c26ded</GlobalId>
              <Name>FountainType</Name>
              <Description>Selection of the type of fountain from the enumerated list of types where:-

DrinkingWater: 	Sanitary appliance that provides a low pressure jet of drinking water.
Eyewash: 	Waste water appliance, usually installed in work places where there is a risk of injury to eyes by solid particles or dangerous liquids, with which the user can wash the eyes without touching them.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>346e255a-31b7-464c-8b3e-5bbef8f913ca</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>噴水タイプ</Name>
                    <Description>噴水タイプの選択：

・飲用水：飲用水を低圧で供給するための衛生器具
・洗眼器：廃水器具で、通常は個体の粒子か危険な液体による眼への障害の危険がある作業場所に設置され、使用者はそれらに触れずに目を洗うことができる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_FountainType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DRINKINGWATER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EYEWASH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>bcadf3db-8f6e-45a1-8ece-a18b9a91b09a</GlobalId>
              <Name>Mounting</Name>
              <Description>Selection of the form of mounting of the fountain from the enumerated list of mountings where:-

BackToWall: 	A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections.
Pedestal: 	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base
.
CounterTop: 	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung: 	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>09665dc7-de20-47b9-8fba-1da4910b5240</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設置</Name>
                    <Description>設置場所の選択：

・床置き壁排出：接続口の後部に出水口を合わせること。
・台：床置きの衛生器具には基礎があること。
・調理台：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。
・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b4411c68-9c3a-4220-8085-f720a6bbb387</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fa893b1c-a75e-4795-b618-cde7b7947d49</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4cb433ba-ac47-4260-b958-0387a3149867</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6065a1c3-938a-475b-9d3b-ddd923659c28</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>503027dc-ccde-48cb-8797-819fa3c87e01</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>dfbe0b8a-edb8-439f-9a1a-070d1c5f77b3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f67a8962-704a-4334-9af8-752aa3e85376</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color selection for this object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7cb07101-5e05-4e98-be77-fa17bc123464</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0ca67008-82f5-4ac0-9f6a-773b428d843c</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>80c89f8e-ef99-4e82-adc6-474d2d711ddc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>下水管サイズ</Name>
                    <Description>要素から排水溝への下水管サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>8f95a599-9a4e-46ab-8347-e54ce23b4fbf</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeShower</Name>
          <Description>Installation or waste water appliance that emits a spray of water to wash the human body (BS6100). HISTORY: In IFC4, Material and MaterialThickness properties removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value)</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>82a469b2-7dd3-4b73-8562-a9a673f06dd7</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>人体を洗うために水をスプレー状に放射する廃水器具(BS6100)
背景: IFC4において、要素と要素厚さのプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/SHOWER</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ec90c558-81c8-4ebc-b305-8e4169e79c57</GlobalId>
              <Name>ShowerType</Name>
              <Description>Selection of the type of shower from the enumerated list of types where:-

Drench:  	Shower that rapidly gives a thorough soaking in an emergency.
Individual: 	Shower unit that is typically enclosed and is for the use of one person at a time.
Tunnel: 	Shower that has a succession of shower heads or spreaders that operate simultaneously along its length.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0cfade2a-d18e-4ced-ac64-7151789e24e4</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>シャワータイプ</Name>
                    <Description>場所からのシャワータイプの選択：

・水浸性：緊急時には素早く水に浸れるシャワー
・独立性：一度に一人が使え、区切られているシャワーユニット
・トンネル：シャワーヘッドの連続で設置されているか長さ方向に同時操作となる水散布機型のシャワー</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ShowerType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DRENCH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>INDIVIDUAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TUNNEL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>aa8adfd4-ec25-4457-88d0-183ecc68d64d</GlobalId>
              <Name>HasTray</Name>
              <Description>Indicates whether the shower has a separate receptacle that catches the water in a shower and directs it to a waste outlet.</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c416f613-d93a-4bf3-8cc9-beb982d861b3</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5cc8a37e-32c0-4740-8bdb-6f5f2490b3b8</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>86078f99-55d1-436e-99e4-4b7fa61573ae</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>303aa24a-94a8-49f8-88e2-2718be7a5b80</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c93331fa-90d5-48da-9596-677b863ac709</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9377dcbe-738e-4475-8518-3079b055a29b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4cb878e4-3b53-44db-88e2-1d58e4186f87</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color selection for this object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f70c978f-f25d-43ca-af3d-5619727e700b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>87e8ac31-56a9-43e2-9db5-058097936a70</GlobalId>
              <Name>ShowerHeadDescription</Name>
              <Description>A description of the shower head(s) that emit the spray of water.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c0d8ab0c-bd1a-4d89-8b88-51dec9c807cf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>シャワーヘッド表現</Name>
                    <Description>シャワーヘッドが排出する水の放射の表現。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcText</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7c0f3fd7-d369-4892-a8d5-537407464765</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>aa1ec9eb-0596-4463-b817-99555f1f73b1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>管口径</Name>
                    <Description>要素の排水口接続口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ed335c80-cc8b-422a-8b73-d9e10ee273f1</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeSink</Name>
          <Description>Waste water appliance for receiving, retaining or disposing of domestic, culinary, laboratory or industrial process liquids. HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value). SinkMounting changed to Mounting.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>e4df2eca-565b-41dc-a67b-dd23c3bfa839</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>受信側の廃水機器。
家庭内の処理や保持、台所や便所もしくは工業用途の液体処理を行います。
背景：IFC4において、要素のプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。「SinkMounting」は「Mounting」に変更されています。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/SINK</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0ea3e775-250b-418e-bd0d-eca2d9dde21c</GlobalId>
              <Name>SinkType</Name>
              <Description>Selection of the type of sink from the enumerated list of types where:-

Belfast: 	Deep sink that has a plain edge and a weir overflow
.
Bucket: 	Sink at low level, with protected front edge, that facilitates filling and emptying buckets, usually with a hinged grid on which to stand them.
Cleaners:	 Sink, usually fixed at normal height (900mm), with protected front edge.
Combination_Left:	 Sink with integral drainer on left hand side
.
Combination_Right: Sink with integral drainer on right hand side
.
Combination_Double: 	Sink with integral drainer on both sides
.
Drip: Small sink that catches drips or flow from a faucet
.
Laboratory: Sink, of acid resisting material, with a top edge shaped to facilitate fixing to the underside of a desktop
.
London: Deep sink that has a plain edge and no overflow
.
Plaster: Sink with sediment receiver to prevent waste plaster passing into drains
.
Pot: Large metal sink, with a standing waste, for washing cooking utensils
.
Rinsing: Metal sink in which water can be heated and culinary utensils and tableware immersed at high temperature that destroys most harmful bacteria and allows subsequent self drying.
.
Shelf: Ceramic sink with an integral back shelf through which water fittings are mounted
.
VegetablePreparation: 	Large metal sink, with a standing waste, for washing and preparing vegetables
.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>983005b0-6a7b-4a03-bc65-eb37d68b0906</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>シンクの種類</Name>
                    <Description>シンクタイプの選択

・深流し：エッジが平らであふれにくい深いシンク
• 下流し：先端が保護され、低水位用のシンク
・掃除流し：先端が保護されたシンク（通常は900mm高さに調整されたもの）
・左水切り：左側に水切りが付いているシンク
・右水切り流し：右側に水切りが付いているシンク
・両水切り流し：両側に水切りが付いているタイプ
・点滴：蛇口からの流れや滴を捕まえる小さめのシンク
・実験流し：デスク天板下が簡易的に固定された他耐酸性の材料を使ったシンク
・ロンドン：オーバーフローなしのエッジが平らの深いシンク
・石膏流し：廃石膏が排水管中に入ってしまうのをを防ぐため、沈殿物レシーバーが付いているシンク。
・料理流し：ゴミの廃棄もできる調理用具を洗うためのシンク
・すすぎ用の流し：高温滅菌ができる乾いた状態を保持できる鉄製のシンク
・棚付き流し：金具の接続や設置ができる棚を後ろに持つセラミック製のシンク
・野菜流し：ゴミの廃棄もできる、洗浄や調理の準備をする大きめの鉄製のシンク</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SinkType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BELFAST</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BUCKET</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLEANERS</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COMBINATION_LEFT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COMBINATION_RIGHT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COMBINATION_DOUBLE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DRIP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LABORATORY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LONDON</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PLASTER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>POT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>RINSING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SHELF</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>VEGETABLEPREPARATION</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>969d5df8-d1b1-4caa-913f-76545d3084e0</GlobalId>
              <Name>Mounting</Name>
              <Description>Selection of the form of mounting of the sink from the enumerated list of mountings where:-

BackToWall: A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections.
Pedestal: 	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base.
CounterTop: 	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung: 	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>94d44a71-342f-4024-a0bc-b2d01681e90d</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設置</Name>
                    <Description>設置場所の選択

・床置き壁排出：接続口の後部に出水口を合わせること。
・台：床置きの衛生器具には基礎があること。
・調理台：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。
・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>02b1b8e7-1e2e-4d57-b9e8-b54fd7607e33</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d1effd8f-d833-4afe-8ee3-a93a66e9c757</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7e1f63a5-7148-4ada-bd79-057ecc0c3091</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>eaf0099c-a866-4ac6-8e41-62ebfd88ce68</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>42272101-07bf-4e1f-a732-7785e74664c5</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ebb7ef9b-00c8-4ccd-bd19-3dcbc63055d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>15f89839-62d6-4e94-be8b-9b131df0963d</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color selection for this object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>56aca5ca-f4ba-4136-90ee-d1da8970b378</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a53790b2-1adf-4451-9463-9bfb15704ea7</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b51284da-022b-4182-89ba-30890319b98c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>管径</Name>
                    <Description>要素への接続口径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8f89fd72-c2f1-41ff-8b94-9d7bf878da8a</GlobalId>
              <Name>MountingOffset</Name>
              <Description>For cunter top maounted sinks, the vertical offset between the top of the sink and the counter top.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a5a29c98-dd9c-41a7-a504-aa5c96ced278</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>据付補正</Name>
                    <Description>調理台に設置されたシンクに、上端と調理台間で垂直に補正されること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>5d56c6fa-cbb4-406a-a92a-fe6dc39417b5</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeToiletPan</Name>
          <Description>Soil appliance for the disposal of excrement. HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Prefix for color property removed. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value).</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>d02c54cd-d87f-41d9-b6de-fc535527d7c9</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>排泄物排気用の機器。
背景：IFC4において、要素のプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色の設定は取り除かれています。色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/TOILETPAN</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9940bf69-eb2c-41af-b3cb-a5d1ffbcfd01</GlobalId>
              <Name>ToiletType</Name>
              <Description>Enumeration that defines the types of toilet (water closet) arrangements that may be specified where:-

BedPanWasher: Enclosed soil appliance in which bedpans and urinal bottles are emptied and cleansed.
Chemical: Portable receptacle or soil appliance that receives and retains excrement in either an integral or a separate container, in which it is chemically treated and from which it has to be emptied periodically.
CloseCoupled: 	Toilet suite in which a flushing cistern is connected directly to the water closet pan.
LooseCoupled: 	Toilet arrangement in which a flushing cistern is connected to the water closet pan through a flushing pipe.
SlopHopper: 	Hopper shaped soil appliance with a flushing rim and outlet similar to those of a toilet pan, into which human excrement is emptied for disposal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ed81dd3-577f-4844-9f64-a0769148168e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>トイレ種類</Name>
                    <Description>トイレ配置は下記に列挙された仕様となります。

便器洗浄機：便器と小便器が空にされ洗浄される周囲が囲まれた電気機器。
ケミカル：別々の容器で排泄物を受けて、保持し、化学的に扱われる、定期的に空にされる携帯用の容器または土機器。
ｼｽﾀｰﾝ直結型：ｼｽﾀｰﾝがが便器に直接密着して設置されたタイプ
ｼｽﾀｰﾝ分離型：ｼｽﾀｰﾝがﾊﾟｲﾌﾟを介して便器につながっているタイプ
汚物流し：ホッパーは土壌器具にデザイされており、汚物が流され空になります。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ToiletType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BEDPANWASHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CHEMICAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>CLOSECOUPLED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>LOOSECOUPLED</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SLOPHOPPER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b5783382-2c80-4595-a6d1-97b9fdeacccb</GlobalId>
              <Name>ToiletPanType</Name>
              <Description>The property enumeration Pset_ToiletPanTypeEnum defines the types of toilet pan that may be specified within the property set Pset_Toilet:-

Siphonic: 	Toilet pan in which excrement is removed by siphonage induced by the flushing water.
Squat: 	Toilet pan with an elongated bowl installed with its top edge at or near floor level, so that the user has to squat.
WashDown: 	Toilet pan in which excrement is removed by the momentum of the flushing water.
WashOut: 	A washdown toilet pan in which excrement falls first into a shallow water filled bowl.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8b323fc5-b89e-48a5-a93b-7906a40f1683</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>便器タイプ</Name>
                    <Description>Pset_SanitaryMountingEnumは下記に列挙された便器タイプとして定義されます。

サイホン式：流水を含むサイホンにより汚物が廃棄される便器
和式：便器が床面か淵の高さと同じに配置された便器。使用者はしゃがまなければならない。
ウォッシュダウン式：勢いよく洗い流すことにより便器をきれいにします
洗浄式便器：まず汚物が落ちその後、便器に水が流れます</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_ToiletPanType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SIPHONIC</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SQUAT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WASHDOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WASHOUT</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>53ee2686-f11b-4aaa-a9d2-737eb7e0d906</GlobalId>
              <Name>PanMounting</Name>
              <Description>The property enumeration Pset_SanitaryMountingEnum defines the forms of mounting or fixing of the sanitary terminal that may be specified within property sets used to define sanitary terminals (WC’s, basins, sinks, etc.) where:-

BackToWall: 	A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections.
Pedestal: 	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base.
CounterTop: 	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung: 	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b92dac5d-4b6c-4cae-b820-d3c8c57d60d9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>取付方法</Name>
                    <Description>Pset_SanitaryMountingEnumは固定された衛生器具の接続点（トイレや洗面器、シンクなど）に取り付けられます。

・床置き壁排出：背面の壁に接続口を合わせること。
・台：床置きの衛生器具には基礎があること。
・カウンター：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。
・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>65ad373c-24ba-40bc-891d-3d7deeab5d72</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color selection for this object</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d25cc668-d5eb-46eb-b519-e2c0e7f9f5ae</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0e692301-5071-4c13-a6af-8a2bddaf5637</GlobalId>
              <Name>SpilloverLevel</Name>
              <Description>The level at which water spills out of the terminal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d3d98987-89af-408e-9171-223705e4fc02</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水位</Name>
                    <Description>継手からの水位。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>d329b604-20b0-4211-b6ed-5beb265369a1</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>eadf7d55-25c6-4818-aeb7-c75708e4f9a5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e9161995-8fd2-4f50-8476-1df386682608</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a6f66394-5787-4b8f-a042-a33982f58ef3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c8d1da68-fe0c-480e-ac43-b134710bda67</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>86229bce-fe5c-4f5d-bdb6-205d988a3118</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>680f620c-670a-4fef-a4cd-183d8fef48e9</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeUrinal</Name>
          <Description>Soil appliance that receives urine and directs it to a waste outlet (BS6100). HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Prefix for color property removed. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value).  Mounting property added.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>e2ae21cf-e35b-4c30-af5d-7a968d691fcb</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>小便を受けたり直接排水溝に流すための機器(BS6100)。
背景：IFC4において、要素のプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色の設定は取り除かれています。色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。また、「設置」のプロパティーが加えられました。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/URINAL</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9c705f9a-7a06-4af7-873c-cf66aa5f6b12</GlobalId>
              <Name>UrinalType</Name>
              <Description>Selection of the type of urinal from the enumerated list of types where:-

Bowl: Individual wall mounted urinal.
Slab: Urinal that consists of a slab or sheet fixed to a wall and down which urinal flows into a floor channel.
Stall: Floor mounted urinal that consists of an elliptically shaped sanitary stall fixed to a wall and down which urine flows into a floor channel.
Trough: Wall mounted urinal of elongated rectangular shape on plan, that can be used by more than one person at a time.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>ac0256c3-b7a8-40eb-adbb-1c088f304d4e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>小便器タイプ</Name>
                    <Description>下記のリストより小便器タイプを選択

便器：壁に設置された独立した小便器
床：壁や床の溝へ流れるように固定されている
個室：衛生個室の床や壁に楕円形に設置されたフロア
溝：一人以上の人数が同時に使用できるよう、壁に直角に長く引き伸ばした形</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_UrinalType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BOWL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>SLAB</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>STALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TROUGH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ab3145df-3057-4af4-a5c5-fa564c3d050b</GlobalId>
              <Name>Mounting</Name>
              <Description>Selection of the form of mounting from the enumerated list of mountings where:-

BackToWall =	A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections
Pedestal =	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base
CounterTop =	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung =	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor
.

Note that BackToWall, Pedestal and WallHung are allowable values for a urinal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5f0373e1-f9e8-4f64-863b-26860d03aa68</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設置</Name>
                    <Description>下記の設置方法より選択


・床置き壁排出：接続口の後部に出水口を合わせること。
・台：床置きの衛生器具には基礎があること。
・カウンター：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。
・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。

床置き壁排出型・台座と壁掛け型は便器と同等とされます。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7a952894-c74e-43e9-b8c6-7871555c3015</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color of the urinal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8ef105a2-cbd8-4584-b8e5-8974b7c055a0</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3f2ad571-6511-4ef9-9f82-ce3b5c4831fd</GlobalId>
              <Name>SpilloverLevel</Name>
              <Description>The level at which water spills out of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7d99e6d1-bd00-4e37-b4b7-555b825b933c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水位</Name>
                    <Description>継手からの水位。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7d7641a5-ef80-4526-b1e4-055aeb9061a5</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>66501535-148e-42b9-bf73-221da3897d55</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>71c3ec47-4277-440e-98ef-f169530d9890</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f3d18d2e-2837-422b-bd57-5e7c28937c97</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>8d2fb14c-59e9-44cb-8b7b-82e20cd08c91</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>3d8468ef-e0a4-401e-a773-6202dba521b9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>d31d58bd-b8cd-48dd-83f5-99477b0072f8</GlobalId>
          <Name>Pset_SanitaryTerminalTypeWashHandBasin</Name>
          <Description>Waste water appliance for washing the upper parts of the body. HISTORY: In IFC4, Material property removed. Use materials capabilities from IfcMaterialsResource schema. Datatype of color changed to IfcLabel (still a string value).</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>6d23c7e8-e40c-41b1-88e7-d5d9e184585d</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>体の上部分を洗浄するための廃水機器。
背景：IFC4において、要素のプロパティーは排除されています 。IfcMaterialsResourceのタイプを使ってください。 色のデータ形式は文字列としてIfcLabelに変更されています。また、「設置」のプロパティーが加えられました。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcSanitaryTerminal/WASHHANDBASIN</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5cbcb269-3f65-4767-8c7f-8ee3f49f9aca</GlobalId>
              <Name>WashHandBasinType</Name>
              <Description>Defines the types of wash hand basin that may be specified where:


DentalCuspidor: Waste water appliance that receives and flushes away mouth washings
.
HandRinse: Wall mounted wash hand basin that has an overall width of 500mm or less
.
Hospital: Wash hand basin that has a smooth easy clean surface without tapholes or overflow slot for use where hygiene is of prime importance. 

Tipup: Wash hand basin mounted on pivots so that it can be emptied by tilting.

Vanity: Wash hand basin for installation into a horizontal surface.

Washfountain: Wash hand basin that is circular, semi-circular or polygonal on plan, at which more than one person can wash at the same time.
WashingTrough: Wash hand basin of elongated rectangular shape in plan, at which more than one person can wash at the same time.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>664d097a-11e6-400e-b38b-f130e0443c9b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>手洗い種類</Name>
                    <Description>手洗いの種類は設置される場所で定義されます。

歯科用痰壷：口をゆすぐ際に受けて流す廃水機器
手洗い：500ｍｍ以下の幅の壁掛け型手洗い
病院用：サイフォンか氾濫防止弁が付いた衛生が最優先とされる場所で使用される手洗い洗面器
上げ起こし型：角度調整によって空にできる軸上に設置された手洗い
化粧台：地平面に設置された手洗い台
洗浄噴水型：一人以上の人間が同時に使用できる円・半円・多角形の洗面台
洗浄ボウル：一人以上の人間が同時に使用できる多角形の洗面台</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_WashHandBasinType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DENTALCUSPIDOR</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HANDRINSE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>HOSPITAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TIPUP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WASHFOUNTAIN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WASHINGTROUGH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>7f1cd91c-95b2-4a07-af0f-51ec1b8eeaf1</GlobalId>
              <Name>Mounting</Name>
              <Description>Selection of the form of mounting from the enumerated list of mountings where:-

BackToWall: 	A pedestal mounted sanitary terminal that fits flush to the wall at the rear to cover its service connections.
Pedestal: 	A floor mounted sanitary terminal that has an integral base
CounterTop: 	A sanitary terminal that is installed into a horizontal surface that is installed into a horizontal surface. Note: When applied to a wash hand basin, the term more normally used is ‘vanity’. See also Wash Hand Basin Type specification.
WallHung: 	A sanitary terminal cantilevered clear of the floor.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2c645234-4460-4a9b-94e0-0d606830a062</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>設置</Name>
                    <Description>以下のリストから設置方法を選択


・床置き壁排出：接続口の後部に出水口を合わせること。
・台：床置きの衛生器具には基礎があること。
・カウンター：衛生器具の表層が水平に設置されていること。※手洗い台として設置された場合「化粧台」として扱うこと。また、洗面台種類の規格表を参照のこと。
・壁掛け型：衛生器具は片側固定がされ床から離れていること。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_SanitaryMounting</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKTOWALL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>PEDESTAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>COUNTERTOP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>WALLHUNG</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>2bbec58d-93ab-4aad-bc38-e6397bba2df0</GlobalId>
              <Name>NominalLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f5658438-7dde-4b23-b25e-f5c221f8ab33</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>長さ</Name>
                    <Description>要素の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ea5b5fcb-86a8-45ac-9fc0-987f2eab3182</GlobalId>
              <Name>NominalWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted width of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9205e14c-c4b3-461d-a051-e7f8d72fdfb6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>幅</Name>
                    <Description>要素の幅。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>1e566c0a-4069-4f29-90d1-2644e2d45589</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6e2343ed-c57f-4807-9bb3-f5f0f472ebdb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>要素の深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3673fe29-7828-403f-b3fb-92a32fed6d33</GlobalId>
              <Name>Color</Name>
              <Description>Color of the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>c188d05f-9066-4176-9dbf-006d8dd1bc17</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>色</Name>
                    <Description>要素の色。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4d0201ce-52da-4d01-a6a6-1fb38998bb4d</GlobalId>
              <Name>DrainSize</Name>
              <Description>The size of the drain outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cf309e96-7516-4cc4-bfa6-e6d66e5bbd59</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>管径</Name>
                    <Description>要素への接続口径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>4ed2aeae-b3e0-4d7d-9449-2032431ae8a4</GlobalId>
              <Name>MountingOffset</Name>
              <Description>For cunter top maounted basins the vertical offset between the top of the sink and the counter top.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e9d6ea4c-cc15-459c-b1b1-3166a04ff396</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>据付補正</Name>
                    <Description>カウンター用途として、カウンターとシンクの間に垂直洗浄に据付される廃水機器。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>c357e6c4-12f8-405a-845a-73f992fa947f</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeCommon</Name>
          <Description>Common properties for waste terminals.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>ecbddfba-91a5-422d-ba30-b7a69e5cb997</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>廃棄接続口への共通プロパティー。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>da1a002c-0f89-43a9-bd8f-5ac62f1afee5</GlobalId>
              <Name>Reference</Name>
              <Description>Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), provided, if there is no classification reference to a recognized classification system used.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>11096af8-a050-44c3-950b-ed4d3a9be568</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>参照記号</Name>
                    <Description>この規格(例、Ａ－1)で特定のタイプの参照ＩＤが割り当てられ、等級がなければ等級システムを使って割り当てられます。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcIdentifier</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a8140efb-cfb6-4313-ba7e-4aae0a63d5e0</GlobalId>
              <Name>Status</Name>
              <Description>Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished,  "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b41f6240-ca4e-4e8c-b5d7-3096684707a2</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>状態</Name>
                    <Description>要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_Status</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NEW</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>EXISTING</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>DEMOLISH</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>TEMPORARY</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>4e180764-8fb4-490a-9e04-b4981a7e029a</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeFloorTrap</Name>
          <Description>Pipe fitting, set into the floor, that retains liquid to prevent the passage of foul air.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>49616003-ed75-4b2c-af46-1219db89fe79</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>液体を溜めて汚れた空気の通過を防ぐために床に据えられる配管。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/FLOORTRAP</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e6b39563-cdf6-4f5a-ba51-4b841d7e2c6c</GlobalId>
              <Name>NominalBodyLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the chamber of the trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>5afed864-a266-4ddc-bead-73edf90207c1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体長</Name>
                    <Description>防臭弁の区画の半径か局所座標系のＸ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ffa8567d-889b-43e1-8267-2e8209e0dcf6</GlobalId>
              <Name>NominalBodyWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the chamber of the trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b612fa89-52c5-45a4-aca1-9404e01ff3b7</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体幅</Name>
                    <Description>防臭弁の区画の半径か局所座標系のＹ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0b43f2d7-ecc6-4480-97ba-e81082e3d1fa</GlobalId>
              <Name>NominalBodyDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the chamber of the  trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>84ee89fe-1dfa-4979-8004-0cb5b97cec69</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体深さ</Name>
                    <Description>防臭弁の区画の半径か局所座標系のZ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>77150849-2da2-4c29-a64e-802670e57217</GlobalId>
              <Name>IsForSullageWater</Name>
              <Description>Indicates if the purpose of the floor trap is to receive sullage water, or if that is amongst its purposes (= TRUE), or not (= FALSE). Note that if TRUE, it is expected that an upstand or kerb will be placed around the floor trap to prevent the ingress of surface water runoff; the provision of the upstand or kerb is not dealt with in this property set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9494cd4d-3d17-4078-bc2b-23d7b05b4fe6</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>汚水用</Name>
                    <Description>床排水防臭弁の目的が、汚水を受けることの可（=true)否(=false)を示す。
注意：TRUEの場合、水の流入を防ぐための床防臭弁の周りに直立壁か縁石が配置され、このプロパティセットにおいては直立壁や縁石の提供は処理されない。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ec1a2b9a-e42c-48b2-ad53-bac8bae9c07a</GlobalId>
              <Name>SpilloverLevel</Name>
              <Description>The level at which water spills out of the terminal.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9b48402f-26e4-4835-9f73-fda7361b94ea</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>水位</Name>
                    <Description>継手からの水位。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e05090ce-262c-4259-a8e9-5832af57a0f9</GlobalId>
              <Name>TrapType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of waste trap used in combination with the floor trap from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>753064ce-5033-4c8a-8f4b-18ca03c7060c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防臭弁の種類</Name>
                    <Description>セットされる予定の床の防臭弁と組み合わせて使われる廃棄物の防臭弁のあらかじめ定義されたタイプの識別情報。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_TrapType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>P_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>Q_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>S_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f149d7e3-c44e-4356-a5dd-92f24a954222</GlobalId>
              <Name>HasStrainer</Name>
              <Description>Indicates whether the gully trap has a strainer (= TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>390fabe3-d4aa-43c8-80c3-a74b28fa1d5f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ろ過装置</Name>
                    <Description>溝の防臭弁がろ過装置を備えているかどうか指示する。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3c64f8d5-aecf-4547-8c31-3e8baec3f5c8</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d7d7dc39-6c1d-4c10-9371-618fffd29dd3</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>接続口口径</Name>
                    <Description>要素からの接続口口径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>03d9475e-a3be-495e-b719-895272651a00</GlobalId>
              <Name>InletPatternType</Name>
              <Description>Identifies the pattern of inlet connections to a trap.

A trap may have 0,1,2,3 or 4 inlet connections and the pattern of their arrangement may vary. The enumeration makes the convention that an outlet is either vertical or is placed at the bottom (south side) of the trap (when viewed in plan). Position 1 is to the left (west), position 2 is to the top (north), position 3 is to the right (east) and position 4 is to the bottom (south).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>54ca025c-af84-4e80-9af5-f36f5ab82dfc</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>吸気口種類</Name>
                    <Description>防臭弁の吸気口接続口の識別情報。

一つの防臭弁に0.1.2.3.4.の吸気口接続口とパターンがあるときは変化する可能性があります。羅列されるとき、接続口が垂直である様子か、防臭弁の底（南）におかれます。位置1は左(西)に、位置2は上方(北)に、位置3は右(東)に、位置4は下方(南）になる。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_InletPatternType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>3</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>4</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>12</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>13</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>14</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>23</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>24</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>34</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>123</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>124</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>134</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>234</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1234</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b3f0d001-e1cf-4cac-8999-88c429144211</GlobalId>
              <Name>InletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the inlet connection(s), where used, of the inlet connections.

Note that all inlet connections are assumed to be the same size.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>90b2f89c-36d6-4e70-906b-fb25e0a6e027</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>吸気口サイズ</Name>
                    <Description>吸気口接続口のサイズ

注意：同サイズの吸気口接続口がないものとする。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>a1246c7b-4e8b-423f-abea-e9b05270af7e</GlobalId>
              <Name>CoverLength</Name>
              <Description>The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>0bc22388-f6a1-47ab-ad07-7552a58c0171</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>74e00b8f-8696-4f37-aee7-28aa2c4cd073</GlobalId>
              <Name>CoverWidth</Name>
              <Description>The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the  trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>71110f51-0def-407f-a121-8fc3d52e7976</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸で測定された防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>562a4a65-4c4c-408f-8706-12792973cdd6</GlobalId>
              <Name>CoverMaterial</Name>
              <Description>Material from which the cover or grating is constructed.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>efce5764-2b34-4fd1-b7fb-70b7603d3109</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー材質</Name>
                    <Description>カバーか格子の材質。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_REFERENCEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcMaterialDefinition</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>219f809b-9808-40df-b481-55816844f178</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeFloorWaste</Name>
          <Description>Pipe fitting, set into the floor, that collects waste water and discharges it to a separate trap.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>c2e7413f-31bd-441b-a2e6-bef28a043c46</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>廃水や廃水を集めて分離する防臭弁を持つ、床に据え付けられた配管。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/FLOORWASTE</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>89d2881b-c57a-4a37-85b6-9d1623c331aa</GlobalId>
              <Name>NominalBodyLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the waste.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2b38a3d5-61b0-4463-8d32-5dcb88ef5077</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体長</Name>
                    <Description>廃棄物の区画の半径か局所座標系のＸ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b5c1ffdc-57c3-43aa-93de-d3e3a7661111</GlobalId>
              <Name>NominalBodyWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the waste.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b056a93a-8052-4f18-9312-810b09ab2a28</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体幅</Name>
                    <Description>廃棄物の半径か局所座標系のＹ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>333c5b3b-54c3-4b9a-988c-490939f505da</GlobalId>
              <Name>NominalBodyDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the waste.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>74e371bd-a290-48ef-86e7-4bbdcb25a680</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体深さ</Name>
                    <Description>廃棄物の半径か局所座標系のZ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c99c9c70-7d3f-4f5b-9c2c-9ae565ac6000</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b528fb4a-6d10-42e3-9dec-3bd647316767</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排気口サイズ</Name>
                    <Description>要素からの排気口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>84ffca1f-b6c1-4dff-b832-b97056ec91c2</GlobalId>
              <Name>CoverLength</Name>
              <Description>The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the waste.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4cf07f5b-a634-4e5f-96d3-e9aa481cb423</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>38b83616-2b06-4286-a8b7-e602270a8fd9</GlobalId>
              <Name>CoverWidth</Name>
              <Description>The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the  waste.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>726594dd-f9d0-461c-85cb-0dc297931994</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバー幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸で測定された防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>ee349a6c-c513-4737-b44f-0f91c80d7adf</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeGullySump</Name>
          <Description>Pipe fitting or assembly of fittings to receive surface water or waste water, fitted with a grating or sealed cover.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>4adc2863-e408-4c44-bb47-2dcc1f4d210b</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>地表水や廃水を受けるためのグレーチングシールカバーに取り付けられる、取付器具や配管。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/GULLYSUMP</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e36b474d-1321-4b0f-82ba-c7a131fa5c47</GlobalId>
              <Name>NominalSumpLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the sump.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>92219b70-0764-4830-a57f-8c911c7a41ed</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>汚水槽長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか半径（円状の形の場合）で測定された、汚水槽の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>dd397273-4ae6-406c-abb2-16acfd459657</GlobalId>
              <Name>NominalSumpWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the sump.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a7a504a8-bc85-4d57-b76e-3498cb570728</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>汚水槽幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸に沿う形で測定され汚水槽の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>ecc3f7be-5808-43b2-aab8-14e8182ec188</GlobalId>
              <Name>NominalSumpDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the sump.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fb07c50a-5373-4b28-bddc-238a40e5bafb</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>汚水槽深さ</Name>
                    <Description>局所座標系のZ軸に沿う形で測定され汚水槽の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>cbcd0f84-7e56-48e4-9551-250bf0943de0</GlobalId>
              <Name>GullyType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of gully from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>85987474-5e7f-4d7e-ab38-2fab5533c23c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>溝種類</Name>
                    <Description>必要とされるタイプがセットされる溝の定義されたタイプを確認してください。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_GullyType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>VERTICAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKINLET</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>62b19f1d-a742-476d-b86a-6b339776e8ec</GlobalId>
              <Name>TrapType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of trap from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>193a91b7-ea62-4d6e-a4c4-6ba0a11921cf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防臭弁種類</Name>
                    <Description>必要とされるタイプがセットされる防臭弁の定義されたタイプを確認してください。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_TrapType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>P_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>Q_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>S_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>b9aaa5fb-fcc7-465e-81fd-03ea8a79204e</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d7af2ab9-4f30-40f6-802a-0023e59a66e9</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排気口接続口</Name>
                    <Description>要素からの排気口接続口のサイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>30d25a85-083c-43e6-b739-6cf9c516803f</GlobalId>
              <Name>BackInletPatternType</Name>
              <Description>Identifies the pattern of inlet connections to a gully trap.

A gulley trap may have 0,1,2,3 or 4 inlet connections and the pattern of their arrangement may vary. The enumeration makes the convention that an outlet is either vertical or is placed at the bottom (south side) of the gully trap (when viewed in plan). Position 1 is to the left (west), position 2 is to the top (north), position 3 is to the right (east) and position 4 is to the bottom (south).

               2
               |
   ----------------
   !                       |
1-|                       |-3
   !                       |
   ----------------
               |
              4</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>41e185d2-fdf0-42fe-b66b-a603de95ec8c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>背部接続口種類</Name>
                    <Description>溝防臭弁の吸気口パターンを確認してください。

一つの溝防臭弁に0.1.2.3.4.の吸気口接続口とパターンがあるときは変化する可能性があります。表記されるときは、接続口が垂直である様子か、防臭弁の底（南）におかれます。位置1は左(西)に、位置2は上方(北)に、位置3は右(東)に、位置4は下方(南）になります。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_BackInletPatternType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>3</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>4</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>12</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>13</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>14</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>23</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>24</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>34</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>123</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>124</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>134</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>234</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1234</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>0e9d5e83-fe99-4ba8-88c7-6db602d07085</GlobalId>
              <Name>InletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the inlet connection(s), where used, of the inlet connections.

Note that all inlet connections are assumed to be the same size.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>d96443d5-1ee3-4239-ac8b-445aee0cd31b</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>吸気口接続口サイズ</Name>
                    <Description>吸気口接続口のサイズ。

注意：同サイズの吸気口接続口がないものとします。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9988cc93-4f1d-44c3-b52a-4e8fdb0379c7</GlobalId>
              <Name>CoverLength</Name>
              <Description>The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e3283829-8ae4-4929-9318-bb16db39a7bf</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された溝防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>61c2bee8-f92c-4c1d-8d02-8885985ffe38</GlobalId>
              <Name>CoverWidth</Name>
              <Description>The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>21a35e9b-8873-4e92-a415-e400b5cd8d75</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸で測定された溝防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>96b315f2-3476-4da1-bbfc-72f8eb58a5ff</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeGullyTrap</Name>
          <Description>Pipe fitting or assembly of fittings to receive surface water or waste water, fitted with a grating or sealed cover and discharging through a trap (BS6100 330 3504 modified)</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>223b7df4-a9c4-4e6b-b623-d54fd2d63356</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>表面水や廃水を受けるために取り付けられる、取付器具や配管(BS6100 330 3504)グレーチングや防臭弁を通して排出されるよう取り付けられる。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/GULLYTRAP</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c915a849-6a97-421d-b95e-d264fd28cff0</GlobalId>
              <Name>NominalBodyLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the chamber of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>4684df8f-9c26-46b2-9985-853616dc9804</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体長</Name>
                    <Description>溝防臭弁の半径か局所座標系のＸ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>837578f5-82c9-418b-ae7c-7ab38ff1fc53</GlobalId>
              <Name>NominalBodyWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the chamber of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b7a2b0de-25d2-4a53-bac7-4e0402ef9f1e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体幅</Name>
                    <Description>溝防臭弁の半径か局所座標系のＹ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3598b50c-9ce8-4bb6-8d9c-773e8379aa60</GlobalId>
              <Name>NominalBodyDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the chamber of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>552d118b-e950-4059-84b8-262b3c2f6c41</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体深さ</Name>
                    <Description>溝防臭弁の半径か局所座標系のZ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>25c73023-4c1a-4605-b07e-d39ae4e2ae6f</GlobalId>
              <Name>GullyType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of gully from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>9a24df02-ed2f-402f-931d-a4f2f448b790</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防臭弁の種類</Name>
                    <Description>設置する予定の溝をあらかじめ定義でタイプを確認します。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_GullyType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>VERTICAL</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>BACKINLET</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>5eb93f25-720a-44ab-bc1b-43a4161b5c78</GlobalId>
              <Name>HasStrainer</Name>
              <Description>Indicates whether the gully trap has a strainer (= TRUE) or not (= FALSE).</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>13362d0e-e02c-432b-b884-8796a7f2845c</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>ろ過装置</Name>
                    <Description>溝の防臭弁がろ過装置を備えているかどうかの指示。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcBoolean</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>f3f7048b-0d92-4942-bb25-1ca419ada4c8</GlobalId>
              <Name>TrapType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of trap from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>6a7e5ddb-9969-44ec-9889-dadf8bc8ac1e</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>防臭弁の種類</Name>
                    <Description>セットされる予定の防臭弁のあらかじめ定義されたタイプを確認します。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_TrapType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>P_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>Q_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>S_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>db44203c-3f77-481b-b81b-eb5f79eb99be</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f53952fc-fe6b-48c1-a6e6-7a9aab1c0911</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排気口接続口サイズ</Name>
                    <Description>要素からの接続口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>92f6941a-38d7-44b0-bc63-9cfc15dfd08a</GlobalId>
              <Name>BackInletPatternType</Name>
              <Description>Identifies the pattern of inlet connections to a gully trap.

A gulley trap may have 0,1,2,3 or 4 inlet connections and the pattern of their arrangement may vary. The enumeration makes the convention that an outlet is either vertical or is placed at the bottom (south side) of the gully trap (when viewed in plan). Position 1 is to the left (west), position 2 is to the top (north), position 3 is to the right (east) and position 4 is to the bottom (south).</Description>
              <HasAssociations />
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_BackInletPatternType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>2</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>3</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>4</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>12</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>13</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>14</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>23</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>24</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>34</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>123</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>124</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>134</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>234</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>1234</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>59a7d7f6-79c6-4648-b68e-27b748fb68ab</GlobalId>
              <Name>InletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the inlet connection(s), where used, of the inlet connections.

Note that all inlet connections are assumed to be the same size.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>157689dc-9fa7-496f-86c6-e11533c11ec5</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>吸気口接続口サイズ</Name>
                    <Description>吸気口接続口のサイズ。

注意：同サイズの吸気接続口がないものとします。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>dad0b930-383b-4309-9e94-c1027487ebea</GlobalId>
              <Name>CoverLength</Name>
              <Description>The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>99c7c5fe-db40-4857-98da-b08a82066472</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された溝防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>c5d147de-eab6-47b6-9347-ab356df97c83</GlobalId>
              <Name>CoverWidth</Name>
              <Description>The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the gully trap.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>fefe47c8-9346-4732-83da-ee3096e6916f</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸で測定された溝防臭弁カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>c1b6e274-a8fd-4403-a431-3cc5736f4368</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeRoofDrain</Name>
          <Description>Pipe fitting, set into the roof, that collects rainwater for discharge into the rainwater system.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>b984a2d2-aab8-41f6-a52b-95e38104f91c</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>雨水排出設備に排出されるように雨水を集めるために屋根に設置される配管。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/ROOFDRAIN</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>e0bff34a-9337-45af-b968-9f19b300f1b4</GlobalId>
              <Name>NominalBodyLength</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the drain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>e896c313-c6bb-43dc-b53f-2d58099a4778</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体長</Name>
                    <Description>半径か局所座標系のＸ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された配管の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>85b232df-90e6-4d41-869e-b92e5ac1bb8d</GlobalId>
              <Name>NominalBodyWidth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the drain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>f1547cb5-35fc-4fa9-992f-d0997bc71940</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体幅</Name>
                    <Description>半径か局所座標系のＹ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された配管の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>91df3566-eb04-4ffb-9e9f-9161dd6edd71</GlobalId>
              <Name>NominalBodyDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the drain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2e94e66c-9d65-4db3-bce8-0445b30f8213</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>呼称躯体深さ</Name>
                    <Description>半径か局所座標系のZ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された配管の長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>117ade2e-28cd-409b-a85e-9f236846ad1e</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>354cffb8-95dc-4d61-a292-884bae5c43f1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排気口接続口サイズ</Name>
                    <Description>要素からの接続口口径。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>af1f96bd-3b57-423c-a06a-e4cd32e4e580</GlobalId>
              <Name>CoverLength</Name>
              <Description>The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the drain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>7ee4bcb2-b2b0-4cde-a227-1461d38ff0fa</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの長さ</Name>
                    <Description>局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された配管カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>9d109f7b-7686-4770-b8b1-a6e341084e8b</GlobalId>
              <Name>CoverWidth</Name>
              <Description>The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the  drain.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>a9de444c-1e35-4fea-8be1-2148dec6a2ba</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>カバーの幅</Name>
                    <Description>局所座標系のY軸で測定された配管カバーの長さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>f1c48427-d3e5-46f5-adf6-0bdce2d88f2f</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeWasteDisposalUnit</Name>
          <Description>Electrically operated device that reduces kitchen or other waste into fragments small enough to be flushed into a drainage system.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>eb695d83-2967-4cd0-9798-5bbc4578e9cc</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>キッチンや他の廃棄において、破片を排水システムで処理されるのに十分な大きさに粉砕するよう、電気的に動作する機器。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/WASTEDISPOSALUNIT</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>604a8b01-8902-4da3-89e8-17980c473821</GlobalId>
              <Name>DrainConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the drain connection inlet to the waste disposal unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>1991e44f-eab9-4b33-9056-221d090c52a1</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>配管接続口サイズ</Name>
                    <Description>ゴミ処理装置の吸入口配管接続口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>be3459dc-c5f7-4d3d-947c-75f95e0e0ae1</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the waste disposal unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>8f3ddc08-8e06-4b57-a38a-32fa0f41c11a</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排出口接続口サイズ</Name>
                    <Description>ゴミ処理装置の排出口接続口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>55cdaa1d-7cdb-408c-91fc-570d21cfaeaf</GlobalId>
              <Name>NominalDepth</Name>
              <Description>Nominal or quoted depth of the object measured from the inlet drain connection to the base of the unit.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>bf4e95a9-4508-4e04-8026-79de22f14ffa</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>深さ</Name>
                    <Description>装置の基礎に配管吸入口から測定した深さ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
        <IfcPropertySetTemplate>
          <GlobalId>c7b419cd-c357-4561-9aa2-27c2dd3d3907</GlobalId>
          <Name>Pset_WasteTerminalTypeWasteTrap</Name>
          <Description>Pipe fitting, set adjacent to a sanitary terminal, that retains liquid to prevent the passage of foul air.</Description>
          <HasAssociations>
            <IfcRelAssociatesLibrary>
              <GlobalId>9805f45a-2542-458b-80d7-67dc90814881</GlobalId>
              <RelatingLibrary>
                <Description>液体を溜めて汚れた空気の通過を防ぐよう衛生機器に隣接して設置させた配管。</Description>
                <Language>ja-JP</Language>
              </RelatingLibrary>
            </IfcRelAssociatesLibrary>
          </HasAssociations>
          <PredefinedType>PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE</PredefinedType>
          <ApplicableEntity>IfcWasteTerminal/WASTETRAP</ApplicableEntity>
          <HasPropertyTemplates>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>799f0582-fe31-4aa4-ad52-42d22f8614c6</GlobalId>
              <Name>WasteTrapType</Name>
              <Description>Identifies the predefined types of trap from which the type required may be set.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>cae149aa-122b-4755-90c8-59b26d358b92</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>廃棄物防臭弁種類</Name>
                    <Description>必要とされるタイプがセットされる防臭弁の定義されたタイプを確認してください。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_ENUMERATEDVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcLabel</PrimaryMeasureType>
              <Enumerators>
                <Name>PEnum_TrapType</Name>
                <EnumerationValues>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NONE</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>P_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>Q_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>S_TRAP</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>OTHER</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>NOTKNOWN</Value>
                  </IfcLabel>
                  <IfcLabel>
                    <Value>UNSET</Value>
                  </IfcLabel>
                </EnumerationValues>
              </Enumerators>
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>3047554c-2f32-4bdc-9889-8dfed41beb3d</GlobalId>
              <Name>OutletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the outlet connection from the object.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>2826fbd6-6c2f-4117-a33f-695f5c699242</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>排出口接続口サイズ</Name>
                    <Description>要素からの接続口サイズ。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
            <IfcPropertyTemplate xsi:type="IfcSimplePropertyTemplate">
              <GlobalId>fcc20695-a172-434e-b430-fdd955732ead</GlobalId>
              <Name>InletConnectionSize</Name>
              <Description>Size of the inlet connection(s), where used, of the inlet connections.

Note that all inlet connections are assumed to be the same size.</Description>
              <HasAssociations>
                <IfcRelAssociatesLibrary>
                  <GlobalId>b9c701d8-c60a-44ff-b0e7-0a1c3b0bef11</GlobalId>
                  <RelatingLibrary>
                    <Name>吸気口接続口サイズ</Name>
                    <Description>吸気口接続口のサイズ。

注意：同サイズの吸気口接続口がないものとします。</Description>
                    <Language>ja-JP</Language>
                  </RelatingLibrary>
                </IfcRelAssociatesLibrary>
              </HasAssociations>
              <TemplateType>P_SINGLEVALUE</TemplateType>
              <PrimaryMeasureType>IfcPositiveLengthMeasure</PrimaryMeasureType>
              <SecondaryMeasureType />
              <AccessState>READWRITE</AccessState>
            </IfcPropertyTemplate>
          </HasPropertyTemplates>
        </IfcPropertySetTemplate>
      </RelatedDefinitions>
    </IfcRelDeclares>
  </Declares>
</IfcProject>