#### 7.3.4.1 Pset_BoilerPHistory

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcBoiler

| Boiler performance history common attributes. WaterQuality attribute deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcWaterProperties instead. CombustionProductsMaximulLoad and CombustionProductsPartialLoad attributes deleted in IFC2x2 Pset Addendum: Use IfcProductsOfCombustionProperties instead.
| ボイラ性能履歴共通属性： WaterQuality（水質属性）はIFC2ｘ２Psetの付録で削除された：代わりにIfcWaterPropertiesを使う。 CombustionProductsMaximulLoad と CombustionProductsPartialLoadはIFC2ｘ２Psetの付録で削除された：代わりにIfcProductsOfCombustionPropertiesを使う

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- EnergySourceConsumption
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcEnergyMeasure

  | EnergySourceConsumption: Energy consumption.
  | エネルギ消費量: エネルギ消費量
  | ConsommationSourceEnergie.: Consommation d'énergie.

- OperationalEfficiency
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

  | OperationalEfficiency: Operational efficiency: boiler output divided by total energy input (electrical and fuel).
  | 運転効率: 運転効率： 全入力エネルギ（電力または燃料）でボイラ出力を割る
  | EfficacitéOpérationnelle: Efficacité opérationnelle: production de la chaudière divisée par l'apport total d'énergie (électrique et combustible).

- CombustionEfficiency
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

  | CombustionEfficiency: Combustion efficiency under nominal condition.
  | 燃焼効率: 設計条件での燃焼効率
  | EfficacitéCombustion: Efficacité de la combustion sous conditions nominales.

- WorkingPressure
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPressureMeasure

  | WorkingPressure: Boiler working pressure.
  | 作動圧力: ボイラ運転圧力
  | PressionFonctionnement: Pression de fonctionnement de la chaudière.

- CombustionTemperature
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | CombustionTemperature: Average combustion chamber temperature.
  | 燃焼温度: 燃焼室平均温度
  | TempératureCombustion: Température de combustion moyenne au foyer.

- PartLoadRatio
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

  | PartLoadRatio: Ratio of the real to the nominal capacity.
  | 部分負荷比: 設計容量との比
  | Taux de charge: Ratio entre capacité effective et capacité nominale

- Load
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | Load: Boiler real load.
  | 負荷: ボイラ実負荷
  | Charge: Charge effective de la chaudière.

- PrimaryEnergyConsumption
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | PrimaryEnergyConsumption: Boiler primary energy source consumption (i.e., the fuel consumed for changing the thermodynamic state of the fluid).
  | 一次エネルギ消費量: ボイラ一次エネルギ消費量（つまり流体の熱力学状態変更のために消費された燃料）
  | ConsommationEnergiePrimaire: Consommation d'énergie primaire de la chaudière(c'est-à-dire le combustible consommé pour le changement d'état thermodynamique du fluide).

- AuxiliaryEnergyConsumption
  P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

  | AuxiliaryEnergyConsumption: Boiler secondary energy source consumption (i.e., the electricity consumed by electrical devices such as fans and pumps).
  | 補助エネルギ消費量: ボイラ補助エネルギ消費量（つまりファンおよびポンプのような電気装置によって消費される電気）
  | ConsommationEnergieAuxiliaire: Consommation d'énergie secondaire de la chaudière(c'est-à-dire l'électricité consommée pour les équipements électriques tels que ventilateurs et circulateurs).

Link to this page