#### 7.1.4.25 Pset_SensorTypeFireSensor

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSensor / FIRESENSOR

| A device that senses or detects the presence of fire.
| 炎の存在を感知または検出するデバイス

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- FireSensorSetPoint
  P_SINGLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | FireSensorSetPoint: The temperature value to be sensed to indicate the presence of fire.
  | 感知温度: 炎の存在を示すために感知される温度値。
  | 감지 온도: 불꽃의 존재를 보여주기 위하여 감지되는 온도 값.

- AccuracyOfFireSensor
  P_SINGLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

  | AccuracyOfFireSensor: The accuracy of the sensor.
  | 精度: センサの精度。
  | 정확도: 센서의 정밀도.

- TimeConstant
  P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

  | TimeConstant: The time constant of the sensor.
  | 時定数: センサの時定数。
  | 시정: 센서의 시정.

Link to this page