#### 7.2.4.15 Pset_SwitchingDeviceTypeToggleSwitch

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSwitchingDevice / TOGGLESWITCH

| A toggle switch is a switch that enables or isolates electrical power through a two position on/off action. HISTORY: SetPoint added in IFC4.
| トグルスイッチとはON、OFFの２つのポジションの動作で、電力を接続したり遮断したりするスイッチである。 履歴： IFC4 に SetPoint を追加。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- ToggleSwitchType
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SwitchingDeviceToggleSwitchType: BREAKGLASS, CHANGEOVER, KEYOPERATED, MANUALPULL, PUSHBUTTON, PULLCORD, ROCKER, SELECTOR, TWIST, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ToggleSwitchType: A list of the available types of toggle switch from which that required may be selected.
  | レバースイッチタイプ: 選択が必要となる、トグルスイッチの一覧リスト。
  | 레버스위치 유형: 선택이 필요한 토글 스위치 목록

- SwitchUsage
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SwitchUsage: EMERGENCY, GUARD, LIMIT, START, STOP, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | SwitchUsage: A list of the available usages for toggle switches from which that required may be selected.
  | スイッチの使用法: 選択が必要となる、トグルスイッチの使用法の一覧リスト。
  | 스위치 사용: 선택이 필요한 토글 스위치 사용목록

- SwitchActivation
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SwitchActivation: ACTUATOR, FOOT, HAND, PROXIMITY, SOUND, TWOHAND, WIRE, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | SwitchActivation: A list of the available activations for toggle switches from which that required may be selected.
  | 起動方式: 選択が必要となる、トグルスイッチの起動方式の一覧リスト。
  | 기동 방식: 선택이 필요한 토글 스위치 부팅 방식의 목록

Link to this page