#### 7.1.4.23 Pset_SensorTypeConductanceSensor

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSensor / CONDUCTANCESENSOR

| A device that senses or detects electrical conductance. HISTORY: Added in IFC4.
| 電気伝導性を感知または検出するデバイス。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- SetPointConductance
  P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricConductanceMeasure

  | SetPointConductance: The fill level value to be sensed. Use IfcPropertyBoundedValue.SetPointValue to set the set point value.
  | 電気伝導率設定値: 感知される電気伝導率。 セットポイント値を置くために、IfcPropertyBoundedValue.SetPointValueを使用する。
  | 전기 전도율 설정: 감지되는 전기 전도율. 세트 포인트 값을 넣으려면, IfcPropertyBoundedValue.SetPointValue를 사용하십시오.

Link to this page