#### 7.1.4.6 Pset_ActuatorTypePneumaticActuator

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcActuator / PNEUMATICACTUATOR

| A device that pneumatically actuates a control element
| 制御要素を空気圧で作動させるデバイス。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- InputPressure
  P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

  | InputPressure: Maximum input control air pressure requirement.
  | 入力圧力: 最大制御空気圧。
  | 입력 압력: 최대 제어 공압

- InputFlowrate
  P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

  | InputFlowrate: Maximum input control air flowrate requirement.
  | 入力流量: 最大制御空気流量。
  | 입력 유량: 최대 제어 공기 유량

Link to this page