#### 7.1.4.3 Pset_ActuatorTypeElectricActuator

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcActuator / ELECTRICACTUATOR

| A device that electrically actuates a control element.
| 制御要素を電気的に作動させるデバイス。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- ActuatorInputPower
  P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

  | ActuatorInputPower: Maximum input power requirement.
  | 入力電力: 最大入力電力。
  | 입력 전력: 최대 입력 전력

- ElectricActuatorType
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElectricActuatorType: MOTORDRIVE, MAGNETIC, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ElectricActuatorType: Enumeration that identifies electric actuator as defined by its operational principle.
  | 電気式アクチュエータタイプ: 作動原理によって定義された電気式アクチュエータを識別する一覧。
  | 전기식 액추에이터 유형: 작동 원리에 의해 정의된 전기식 액츄에이터를 식별하는 목록

Link to this page