#### 7.1.4.20 Pset_FlowInstrumentTypeThermometer

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcFlowInstrument / THERMOMETER

| A device that reads and displays a temperature value at a point.
| 温度を測定し表示するデバイス。

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

- ThermometerType
  P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ThermometerType: DIAL, DIGITAL, STEM, OTHER, NOTKNOWN, UNSET

  | ThermometerType: Identifies the means by which temperature is displayed.
  | 温度計タイプ: 温度が表示される手段を識別する。
  | 온도계 유형: 온도가 표시되는 방법을 확인한다.

- DisplaySize
  P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

  | DisplaySize: The physical size of the display. In the case of a stem thermometer, this will be the length of the stem. For a dial thermometer, it will be the diameter of the dial.
  | 表示サイズ: 表示のサイズ。 棒温度計の場合では、軸の長さになる。 ダイヤル温度計に関しては、ダイヤルの直径になる。
  | 디스플레이 크기: 표시의 크기입니다. 막대 온도계의 경우, 축의 길이가된다. 다이얼 온도계에 대해서는 다이얼 직경된다.

Link to this page