
****

****

****

********



****

**PV91/92, PV121/122**

1.1KW 2850RPM 110-1-50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **PV91** | **PV92** | **PV121** | **PV122** |
| Motor 1.1w 2850rpm 110-1-50 | COC007001A110 | COC007001A110 | COC007001A110 | COC007001A110 |
| DMC mounting bracket | CO3100200 | CO3100200 | CO3100200 | CO3100200 |
| Drain plug washer – ptfe | COSL31-93 | COSL31-93 | COSL31-93 | COSL31-93 |
| Drain plug – pp | CO2741602 | CO2741602 | CO2741602 | CO2741602 |
| Extension shaft- st/st | CO3500000 | CO3500000 | CO3500000 | CO3500000 |
| Spring retaining collar – st/st | CO000040368 | CO000040368 | CO000040368 | CO000040368 |
| Seal – car/cer/nit  Seal – car/cer/epdm  Seal – ptfe/cer/epdm  Seal – ptfe/cer/vit  Seal – car/cer/vit  Seal – sil/cer/epdm  Seal – sil/cer/vit | n/a  COE009592  COE009593  COE009594  COE009595  COE009604  COE009606 | COE009587  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a | n/a  COE009592  COE009593  COE009594  COE009595  COE009604  COE009606 | COE009587  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a |
| Back plate - pp | CO3074101 (orange) | CO3074102 (blue) | CO3074101 (orange) | CO3074102 (blue) |
| Impeller – pp | CO3074501 | CO3073801 | CO3074501 | CO3073801 |
| Gasket – Viton  Gasket - epdm | CO3075101  n/a | n/a  CO3075102 | CO3075101  n/a | n/a  CO3075102 |
| Pump Casing – pp | CO2800501 (orange) | CO2800502 (blue) | CO2800501 (orange) | CO2800502 (blue) |
| Support ring – steel | CO2800900 | CO2800900 | CO2800900 | CO2800900 |